{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":9,"sheets":["集成方案","土壤科学","植物科学","环境科学","水文科学","动物科学","集成定制","现代农业","科学软件"],"not_rendered":{"images":2,"defined_names":8},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"集成方案","index":0,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[22,0,22,7],[33,0,33,7],[45,0,45,7],[47,0,47,7]]}
["专业生态及农业仪器服务商     心系点滴，致力将来!\n                生态科研：www.Dianjiangtech.cn     系统集成：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：        QQ：      邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["环境气象类系统丨"]
["DJ-Cloud农业面源污染综合监测系统","这套系统以农田地表径流面源污染监测技术为主，辅以田地下淋溶面源污染监测技术，此外还延伸监测到污染扩散区域，如沟渠、河道等，成功完成了水田、旱田等不同环境的监测任务。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/Partner/1194-cn.html"]
["GL-FW02 草原防火预警监测系统","系统介绍：草原火灾是一种突发性强、破坏性大、处置救助较为困难的自然灾害，对草原资源危害极为严重。本系统通过监测容易发生草原火灾区域的各种气象要素，可以预防草原火灾发生，以及在火灾发生时指导工作人员进行快速合理的灭火工作，使财产损失降至最低。本系统可于现场提供实时监测数据，并据此提供短周期分析结果。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/402-cn.html"]
["WS-EG04 环境气体监测系统","系统简介：环境气体监测是一个广泛应用于城市空气质量监测和工业空气排放污染监测的系统，采用不同的气体传感器，可同时对空气中的各种环境气体进行监测，如CO，CO2，O2, SO2，CH4等气体进行长期监测。   ","进口","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/407-cn.html"]
["WS-RD01公路气象站","公路气象站是专为交通气象服务而特别设计的一款典型综合多要素公路监测站。它以能见度、天气现象及道面状况监测为核心，并同时测量相关的基本气象参数，主要用于及时发现各路段及关键点的各种异常交通环境因素变化和气象状况，为气象服务和交管部门提供实时的决策科学依据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/657-cn.html"]
["WS-MC02 科研级自动气象站","WS-MC02  科研级自动气象站用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度等十个气象要素进行全天候自动监测。又可根据用户需求定制其他测量要素，如蒸发、日照时数、光合有效辐射、土壤热通量、净辐射等，测量高度一般在2－6米，根据植被的高度差异而有所不同。农田小气候站为农业","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/661-cn.html"]
["WS-MC01小型自动气象站","WS-MC01小型自动气象站用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、太阳辐射、光合有效辐射七气象要素进行测量，可扩展土壤温度、土壤水分等气象要素进行全天候自动监测。配合软件可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测，实现足不出户达到远程操控气象站。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/659-cn.html"]
["WS-BR06 波文比监测系统","WS-BR06 波文比监测系统是研究能量平衡的系统。可直接获取波文比（B）、感热（H）及潜热（Le ）参数。农田生态系统处于近地面层，可分为土壤层和作物冠层，是维系于三相物质能量循环转换的界面活动带。在农田生态系统中，从外界获得的能量主要是净辐射能用以支出消耗于农田蒸散、空气热交换、加热土壤以及极少部分储存为光合能。净辐","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/406-cn.html"]
["UTILITY-Met100 多用途气象站","UTILITY-Met100 多用途气象站是一款依靠DNP3（分布式网络协议）和Modbus协议对公共事业场所进行气象环境检测控制和数据采集的多用型气象站。该气象站可根据客户需求自行配置测量传感器，一体化设计使得该气象站可在野外简单、快速的安装和调试。同时，该气象站支持任何传感器和通信系统，也可配置满足EPA的允许执行标准来预防气象","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/660-cn.html"]
["WS-MC 系列生态小气象站","系统简介：生态小气候的形成是以当地地形和大气候为背景的，同时小气候特征又随着农作物的种类、品种、生育期和生长状况而变化，使大气、土壤、作物三者相互作用的结果。","进口","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/408-cn.html"]
["ET-107蒸发监测站","ET-107自动气象站是专门为大规模机械化种植和灌溉所研发的自动化系统，能够对土壤因蒸发和植物蒸腾作用而损失的水分进行评估，计算农作物的蒸散量，从而为作物灌溉用水量提供科学依据。用户利用LoggerNet软件即可轻松读取各种监测数据，并可通过软件程序自动计算蒸散量等数据，使用户从繁杂的计算中解放出来，极大地提高了工作效率","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/412-cn.html"]
["DJ-1030自动小气候测量系统","自动气象站用于对风向、风速、雨量、气温、相对湿度、气压、太阳辐射、光合有效辐射、土壤温度、土壤湿度等十个气象要素进行全天候自动监测。又可根据用户需求定制其他测量要素，如蒸发、日照时数、光合有效辐射、土壤热通量、净辐射等，测量高度一般在2－6米，根据植被的高度差异而有所不同。农田小气候站为农业科研、农业生产","进口","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/658-cn.html"]
["WS-SD05 超声波雪厚水位监测系统","WS-SD05 超声波雪厚水位监测系统是通过安装于固定高度的超声波传感器向下方液位面发射超声波，根据回波延迟测定待测液位面高度，即雪厚或者水位的无人值守式连续在线监测系统。同时具备自动温度补偿功能，可以根据实况温度，对非理想环境下的超声波传播速度进行补偿完善，更加准确的测量下方液位面的相对高度，并对此类雪厚水位等","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/413-cn.html"]
["WS-FP02 森林防火预警监测系统","系统简介：森林火灾是森林生态系统大敌，能在很短时间内，烧毁大面积的森林和大量的林副产品，破坏林分结构、森林环境生态平衡，造成气候失调、水土流失、河流淤塞、洪水泛滥和水源枯竭。本系统通过监测容易发生森林火灾区域的各种气象要素，可以预防森林火灾发生，以及在林火发生时指导工作人员进行快速合理的灭火工作，使财产损失","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/405-cn.html"]
["WS-WE01 风蚀观测系统","WS-WE01风蚀监测系统由数据采集器、风速传感器、风向传感器、风蚀通量传感器、安装支架和供电部件等组成。用于自动记录风沙侵蚀的起始时间和强度、风剖面沉淀物随时间变化的累计量，记录相关过程中的气象参数。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/414-cn.html"]
["\nWS-OE03 开路涡度相关测量系统","本系统用于生态学、微气象学和碳通量方面研究，可长期自动连续监测，采用高质量的CO2/H2O开路测量系统，测量精度高，稳定性好。配备高质量的超声风速传感器，功耗更低，分辨率更高。本系统通过CO2/H2O传感器监测CO2和H2O，通过超声风速传感器对三维风速进行监测并利用软件进行涡度相关分析。采用微气象学湍流涡动协方差模型计算，自","进口","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/403-cn.html"]
["WS-CO05社区气象服务系统","当今社会，楼宇、小区、会所、公园等等各种形式的社区与我们的工作和生活愈加变得密不可分，而开发商、物业、居委会等各种公司和机构，也愈发重视社区服务和宣传所带来的各种效益。点将集团针对社区的重要性和气象服务的特点、特别推出社区气象服务系统。本系统通过架设在社区内的小型自动气象站点，结合远程传输系统、数据分析","进口","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/409-cn.html"]
["WS-GR03 梯度气象监测系统","本系统是针对各要素垂直空间分布测量而设计的高精度气象监测系统，能对大气平均特征和湍流特征进行直接测量。实现对不同下垫面的边界层能量、辐射、多种物质交换、阻尼和扰动的观测和研究。选用世界气象组织认可的高精度传感器，模块化结构，设置简单，安装操作便捷，易于维护，出厂前经严格测试，安全可靠，运行稳定，可长期置于野外","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/404-cn.html"]
["WS-EV 系列蒸发站","数字式水面蒸发站是用来测量每日水分的蒸发量，整套设备由蒸发皿、传感器、自动补水部件和不锈钢连通管等组成。蒸发传感器负责测量蒸发皿中水位的下降变化并产生模拟信号，自动补水部件可以进行定时给蒸发皿补水，同时风速计、温湿度传感器监测风速，温湿度等气象因子。蒸发皿符合美国气象局标准的254×1206毫米尺寸。它的量测精","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/410-cn.html"]
["植物仪器系统丨"]
["SFM-4植物液流监测系统","FM-4植物液流监测系统通过使用热脉冲速率法（HPV），该液流仪可测量小灌木或大树木的茎和根中的高低及反向液流的流速。该监测系统由HPV液流传感器和CR300数采集成，该液流传感器支持SDI-12数字协议，该监测系统是一个多功能的用于监测植物茎流量及植物与水关系的无线解决方案，采用HPV原理，弥补了其它方法的缺点，具有量程大、精度高、低功耗、适用范围广等优势，","德国","http://www.dianjiangtech.cn/Partner/3590-cn.html"]
["PE-PRI 光化学植被指数测量系统","可在近地面对植物冠层光化学反射指数（PRI）进行长期定位监测，是研究植物冠层水平叶黄素循环的理想手段。可接入在线云平台，实时查看和下载数据。可以根据具体研究需求，定制观测波段","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/1244-cn.html"]
["PE-GR03植物生长节律在线自动观测系统","PE-GR03植物生长节律在线自动观测系统是由高像素摄像机、大容量数据采集器等核心部件组成的系统。采用达到500万像素的网络相机来获取高质量图像数据。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测，常用监测指标包括形态、茎杆生长、果实生长、叶面湿度等；对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决策、农业自动化控制、长期","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/207-cn.html"]
["PE-SF08 植物插针茎流（液流）系统","采用热扩散式探针法原理测量茎流以获得植物的耗水量。由于通常只加热升高1℃-5℃，因而对作物无害。热扩散式探针法原理被科学证明对绝大部分作物和许多树种有效。茎流探头无须标定，可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量茎流通量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/418-cn.html"]
["PE-SG07包裹茎流（液流）系统","包裹茎流传感器采用了组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法测量植物茎内液流量。该传感器是非侵入式的，对植物无伤害(一般对植物加热1oC~ 5oC)。组织热平衡法(THB)或茎表热平衡法已被广泛应用于大多数主要农作物和许多树种，被证明是科学有效的方法。该方法无须校准，可直接通过能量平衡和植物液体流动的热对流速率测量茎流通量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/666-cn.html"]
["PE-TC02 作物温控箱系统","本系统主要实现小环境（温控箱）的温度随着大环境的温度变化而实现的一个定值差的变化，也就是说大环境与小环境温度差为常量，通过温度控制对小环境里的研究对象进行干扰，通常小环境里的对象为农作物，从而找出温度与农作物生长之间的关系。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/415-cn.html"]
["PE-VI03 植被指数监测系统","植物在生长的不同阶段或受到某些胁迫时，都有着不同的光谱特征，将植被反射的可见光和近红外波段进行组合，计算得到各种植被指数。目前，相关研究中已经定义了数十种植被指数，植被指数是对地表植被状况的简单、有效和经验的度量，广泛的应用于植物方面的研究中。本系统可以在线监测几种常见的植被指数，例如NDVI、PRI及DVI等等，也","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/419-cn.html"]
["PE-MS06 多光谱监测系统","地面植物具有明显的光谱反射特征，同一植被的不同生长期，或不同植被的光谱特征都是不同的。通过对植被光谱的研究，可以判断植被的生理特征或化学特征，是植物研究中的重要部分。 植被光谱监测系统同时利用不同波段光传感器测量被测物的反射、辐射光谱值，利用数据采集器和相应的处理软件记录、计算被测物的光谱特性。该系统可进","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/416-cn.html"]
["EcoUnit生态模拟控制系统","用途：EcoUnit生态模拟控制系统是在已知生态边界条件下的隔室内，调查研究土壤-植物-空气三相系统生态功能的测量系统。该测量系统是由四个蒸渗仪组成，每个蒸渗仪包括上中下三个部分。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/427-cn.html"]
["PE-PE07 植物生理生态系统","系统介绍：植物生理生态研究在宏观上对植物群体、群落进行研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测，常用监测指标包括茎杆生长、果实生长、冠层温度，叶面湿度等；同时植物体生长与外界环境，土壤水分供应等情况密切相关，因此有必要同时监测环境土壤参数。对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决策、农业自动化控制","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/417-cn.html"]
["土壤仪器系统丨"]
["Run-off土壤水蚀测量系统","用途：Run-off土壤水蚀测量系统应用一种导流分散装置，测量与收集试验样品，研究径流物的成分，同时利用自动采集器记录径流发生的时间，测量径流量与径流强度，该过程为全自动测量系统。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/124-cn.html"]
["SS-SP01土壤多参数廓线监测系统","土壤多参数廓线传感器可以迅速、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用FDR技术，在一根探杆上同时分布4或6个土壤水分感应环，实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。本系统具有安装简单，部署快速、传感器容量大等特点。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/1242-cn.html"]
["SS-SP02土壤水分、温度、电导率廓线监测系统","SS-SP02土壤水分、温度、电导率廓线监测系统是一款基于SoilVUE™10传感器组成的监测系统。同时测量不同深度土壤水分、温度、电导率，6层或者9层土壤水分可选。可以通过无线传输查看数据、可以接入云平台","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/1243-cn.html"]
["SS-UC01非饱和导水率测量系统","非饱和导水率测量系统可同时测量4个土壤样品环，利用饱和-蒸发原理，运用不同深度的2个微型张力计系统和精确称重系统测定土壤水分、土壤水势、土壤水分特征曲线和土壤的非饱和导水率。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/420-cn.html"]
["SS-GB04土壤剖面呼吸梯度观测系统","土壤呼吸是陆地生态系统的主要碳源，据报道，欧洲通量项目EUROFLUX 18个森林类型的平均年土壤呼吸占其总初级生产力的49％（Janssens et al., 2001），Law等（Law et al. 2001）研究发现，土壤呼吸约占整个生态系统呼吸的四分之三。土壤碳库细微的变化都将对大气CO2浓度造成重大影响，因此研究土壤碳动态及其CO2排放对于预测大气CO2浓度","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/426-cn.html"]
["GW-LS11滑坡深部位移压力流量观测系统","本系统主要进行降水和融雪过程中堆积层滑坡体含水、孔隙压力及位移的观测。通过在冰碛物滑坡位置布设气象站点，观测区域中的气温、降水和积雪量；在深部布设位移、孔隙压力和含水量传感器，实时观测降雨或冰雪消融过程中坡体深部的孔隙压力和含水量的变化以及坡体位移量的产生。通过这一系列手段，充分收集冰碛物堆积层滑坡滑动","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/665-cn.html"]
["SS-MP09 土壤多参数观测系统","土壤参数包括土壤水分、土壤水势、土壤盐分、土壤温度、土壤热通量，通过长期监测土壤各项参数能够准确的反应土壤情况。在研究土壤水分的运动，植物的抗旱生理，自动控制节水灌溉，土壤湿度监测等方面有十分重要的意义。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/422-cn.html"]
["\nSS-CM02坡面裂缝监测系统","本系统主要进行滑坡后壁表面裂缝的观测，用于监测滑坡裂缝的发展。滑坡滑动后将在滑坡体与滑床之间形成一个裂缝，以滑坡后壁处最为明显，裂缝观测仪通过采集滑坡后壁处裂缝在长度、宽度和垂向上的变化方向与速率可以确定滑坡的运动情况。监测滑坡是否整体发生滑动的最简单手段是滑坡后壁裂缝的发展情况，可安装裂缝观测仪进行观","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/423-cn.html"]
["SS-DR02 水槽式地表径流测量系统","用于测量流速从低到高变化大的水流的流量，大的水流如季节性降雨或暴雨导致的大地表径流，也适合测量农田灌溉水流或高山融化的雪水水流。排水量是指在一定时间内流过水堰的水量。一般测量流速，流速的单位是升/秒或立方米/小时。径流量测量系统可在明渠端口准确测量大氛围变化的水流量，这时流出的水量因重力是自然排放的。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/424-cn.html"]
["SS-TR02储水桶式地表径流测量系统","地表径流是水土流失相关研究中的一个重要指标。传统的测量方法一般是人工测量，难以保证数据的实时性和准确性。储水桶式地表径流测量系统使用储水桶汇集径流小区中的地表径流，最后通过超声波液位传感器测量其水位高度，得出地表径流量，优势在于长期实时监测，并将地表径流汇集起来，方便后续测量养分流失、含沙量等指标。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/421-cn.html"]
["SS-ES03 蒸渗系统","评估水在土壤中的利用以及水在同一位置的存储、转移等。我们提供不同高度和直径的土柱筒，测量点可以分布在任意不同深度，所有的测量都可以是自动的。适合实验室到野外各种场合的应用。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/425-cn.html"]
["水文监测系统丨"]
["HQ-LM07 在线水文水质监测系统","在线水文水质监测系统统适用于对江、河、湖泊、水库等水文，水质参数进行实时监测，及时反应各水域的水文，水质特征。监测参数包含：水位，流速，水温，PH，电导率，溶解氧，浊度等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/411-cn.html"]
["物联网平台丨"]
["DJ_Cloud生态云数据采集系统","生态云数据采集系统包括野外站点和数据中心服务器平台，野外站将采集到的所有数据和情况发送到服务器。服务器软件可同时连接多个野外站点，实时接收数据，数据直接保存到服务器数据库中，并同时显示所有数据以及实时监测的情况。用户可直接通过网络直接访问，无论何时何地都可实现同步监控，可随时查看历史数据。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1043-cn.html"]
["ICT 无线监测网络系统","用途： ICT 无线监测网络系统突破了传统的单个数据采集器联网运行的缺点，通过多个ICT Hub之间的配合，可以实现多个地点的成百个或者更多传感器形成的监测网络的组网运行。适用于大型农场、温室监测、厂房仓库监控等。可以在PC端通过CIS软件查看数据修改系统配置，并可以在移动端EnvirGo网页登录查看实时数据。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/379-cn.html"]
["SA-IT03 物联网野外实时数据系统","本系包括野外站和数据中心服务器，野外站将采集到的数据从野外发送到服务器上。这种新设计的系统比传统的用路由器将数据转发到服务器更稳定、可靠，费用更低。用户可选择将服务器软件安装在自己的电脑上，也可以将数据传输到我公司的服务器上，利用我公司授权的用户名和密码通过互联网进行数据下载。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/428-cn.html"]
["DJ-CLOUD点将科技物联网平台","点将科技物联网平台采用B/S架构，基于纯HTML5技术，可以在平板电脑、iPhone及安卓手机平板在内的多种移动设备上应用，采用EmacScript/W3C等国际规范，所有程序均在沙箱中运行，彻底保障程序安全。软件开发具有前瞻性，采用最先进的SVG和HTML5标准，可以在多年后依然处于技术的前沿。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/Partner/988-cn.html"]
["区域无线组网监测方案","系统主机：主机为Campbell数采，主机同时可以接入其他的传感器进行监测，主机可以配置远程将数据传入云端。系统终端：系统终端为无线通讯模块，主要负责采集节点的数据信息，并传输到主机。兼容能力：兼容100个无线终端无线传输距离","中国","http://www.dianjiangtech.cn/fangan/1258-cn.html"]

{"sheet":"土壤科学","index":1,"n_rows":194,"n_cols":4,"rows_kept":194,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[22,0,22,7],[34,0,34,7],[62,0,62,7],[67,0,67,7],[73,0,73,7],[82,0,82,7],[93,0,93,7],[101,0,101,7],[107,0,107,7],[113,0,113,7],[128,0,128,7],[130,0,130,7],[137,0,137,7],[142,0,142,7],[146,0,146,7],[148,0,148,7],[151,0,151,7],[158,0,158,7],[160,0,160,7],[167,0,167,7],[170,0,170,7],[173,0,173,7],[176,0,176,7],[178,0,178,7],[182,0,182,7],[188,0,188,7],[190,0,190,6],[192,0,192,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn    集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：     QQ：      邮箱："]
["点将科技产品目录——土壤科学","产品摘要","产地","产品网址"]
["土壤水分仪丨"]
["DQ8011蓝牙土壤水分速测仪","DQ8011蓝牙土壤水分速测仪，在测量时，通过点击手持终端的“测量”按钮，将“测量”命令通过蓝牙方式发送给主机，主机对命令进行接收和校验，校验正确后开始进行测量，并将测量结果再通过蓝牙发送给手持终端并显示，其整个过程只用一键操作即可自动完成。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3594-cn.html"]
["MINITRASE土壤水分监测系统","用途：MiniTrase是目前为止我们发现的最为优秀的基于时域反射（TDR）原理的土壤水分测定设备。它不同于一般的基于时域延迟（也被称为TDR）的设备，MiniTrase精度极高，在不标定情况下仍然能保持在2％以下，同时其重现性极高，实际操作过程中，几次重复测定数据经常是完全相同。因为多种土壤水分探头的存在，所以，整个系统可以适合不同类","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/617-cn.html"]
["PICO-BT便携式土壤剖面水分速测仪","用途：PICO-BT便携式土壤剖面水分速测仪用于测量剖面土壤的体积含水量和电导率，测量剖面的深度和选购的预埋探管相关，最大可以达到3米。另可选配探针式探头用来测量土壤的体积含水量、温度和电导率。探针式探头的探针长度有多种可选，可以充分满足用户对土壤表层不同深度的测量要求。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/42-cn.html"]
["HD2便携式土壤剖面水分速测仪","用途：HD2便携式土壤剖面水分速测仪用于测量剖面土壤的体积含水量和电导率，测量剖面的深度和选购的预埋探管相关，最大可以达到3米。另可选配探针式探头用来测量土壤的体积含水量、温度和电导率。探针式探头的探针长度有多种可选，可以充分满足用户对土壤表层不同深度的测量要求。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/41-cn.html"]
["MPKit土壤水分速测仪","用途：Mpkit便携式土壤水分速测仪能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量，可以快速取样土壤体积含水量，可用作为土壤水分定点监测或移动测量的基本工具。将MP406插入测量点，并在MPM160读数表上读出土壤水分含水量。测得的数据将存储在读数表中，以备之后查看或者下载到计算机中。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/40-cn.html"]
["SM150-KIT 便携式土壤水分速测仪","用途：DELTA-T，SM150-KIT，便携式土壤水分速测仪是一款经济型的土壤水分测量仪器，具有很好的温度和盐分稳定性，能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。仪器采用FDR原理，传感器发射一定频率的电磁波，电磁波沿探针传输，到达底部后返回，检测探头输出的电压，由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量，由输出电压和水分的关","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/39-cn.html"]
["Handi-TRASE TDR土壤水分测量仪","用途：Handi-TRASE TDR土壤水分测量仪是由手持式Trase™ 时域反射仪（TDR）和平板电脑组合而成。Handi-TRASE是Trase和MiniTrase系统的小型化产品，不仅具有MiniTrase的测量范围广、高精度等所有优势功能，而且仪器尺寸只有手掌大小，使现场测量更加便捷。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1115-cn.html"]
["HS2P便携式土壤水分速测仪","用途：HS2P便携式土壤水分速测仪是一款便携性非常好的土壤水分速测仪，配置12cm长探针和20cm长探针两种传感器。支持GPS和蓝牙，并提供了功能更加强大的PC软件，软件可以方便地对测量数据进行管理，并可将数据导出为CSV或GPX格式文件，方便第三方软件程序使用","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/941-cn.html"]
["HydroSense II（HS2）便携式土壤水分速测仪","用途：HydroSense II（HS2）便携式土壤水分速测仪是一款便携性非常好的土壤水分速测仪，配置12cm长探针和20cm长探针两种传感器。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/939-cn.html"]
["MicroLog V3A土壤水分测量仪","用途：MicroLog V3A土壤水分测量仪，可用于长期监测土壤水分。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/906-cn.html"]
["UMP-2蓝牙土壤水分、温度、电导率仪","用途：UMP-2可以测量土壤水分、温度、电导率。它内部有存储器，不用连接数据采集器，可以单独使用。可以通过蓝牙和手机相连，通过手机软件设置和读取数","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/619-cn.html"]
["T-350便携式土壤水分温度速测仪\n","用途：T-350可用于农业，园艺或公园，高尔夫球场的管理。探针坚硬，灵敏度高，实时数据获取而不需在实验室等待数据结果，用T-350，可以便捷的进行多种测定工作，而且可以快速指出问题所在，以便提出解决方案","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/628-cn.html"]
["SMM土壤水分仪","用途：SMM土壤水分仪具备独立数据采集能力，用于测量土壤和其他材料的体积含水量和土壤水势。 一套SMM土壤水分仪可支持10个驻波传感器(MP406型或 MP306型)或者10个电容传感器（10HS 或 EC-5）。利用土壤水分特征曲线，可以对SMM土壤水分仪进行编程，以同时测量土壤含水量和土壤水势。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/70-cn.html"]
["ML3-KIT便携式土壤水分速测仪","用途：ML3-KIT便携式土壤水分速测仪够对各类土壤和多种介质的水分进行测量，可作为水分定点监测或移动测量的基本工具。仪器采用FDR原理，传感器发射一定频率的电磁波，电磁波沿探针传输，到达底部后返回，检测探头输出的电压，由于土壤介电常数的变化通常取决于土壤的含水量，由输出电压和水分的关系则可计算出土壤的含水量","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/38-cn.html"]
["PR2-6土壤剖面水分速测仪","用途：PR2-6土壤剖面水分速测仪可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用先进的FDR技术，在一根探杆上同时分布6个土壤水分探头，实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/630-cn.html"]
["PR2-4土壤剖面水分速测仪","用途：PR2-4土壤剖面水分速测仪可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用先进的FDR技术，在一根探杆上同时分布4个土壤水分探头，实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/629-cn.html"]
["SM100便携式土壤水分速测仪","用途：SM 100便携式土壤水分速测仪采用了80 MHz振荡频率来测量土壤水分，探头和读数表采用拔插设计，方便用户根据需要进行组合。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/625-cn.html"]
["M-350便携式土壤水分速测仪","用途：M-350便携式土壤水分速测仪可用于农业，园艺或公园，高尔夫球场的管理。探针坚硬，灵敏度高，实时数据获取而不需在实验室等待数据结果。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/627-cn.html"]
["土壤水分温度电导率速测仪丨"]
["WET-2土壤水分温度电导率速测仪","用途： 采用FDR原理。可在野外快速测量土壤的水分、温度、电导率三个重要参数。应用领域：WET传感器主要广泛应用在园艺学和土壤研究学中，它的独特之处是在于WET在测量土壤水分和温度的同时可以测量土壤中孔隙水的电导率（ECP）。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/34-cn.html"]
["WET150土壤水分温度电导率速测仪","WET150土壤水分温度电导率速测仪是一种便携式的测量设备，用于同时测量土壤或基质中的水分、温度和电导率（EC）三个影响植物生长的关键指标。适合需要评估土壤和基质中水分和盐分状况的研究人员。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1241-cn.html"]
["HydraGO Field野外便携式土壤水分速测仪","用途：HydraGOField野外便携式土壤水分速测仪可随时随地测量土壤参数，适用于无需长期监测系统的应用。使用蓝牙连接您的苹果或安卓设备与HydraGO进行无线通信，用户只需将探针插入土壤中，然后按下APP应用上的“采样”按键，即可轻松完成野外采样。每次记录可同时记录GPS位置、日期、时间及土壤测量数据，并以CSV格式将","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/634-cn.html"]
["FOM2/mts土壤水分温度电导率速测仪","用途：FOM2/mts土壤水分温度电导率速测仪采用时域反射技术用于野外原位土壤水分、温度和电导率的测量。本仪器由电池供电，微电脑控制，借助于野外探针进行自由的周期性测量或在线测量土壤湿度、温度和电导率，通过几种不同的方式显示土壤剖面各参数分布情况。","波兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/633-cn.html"]
["SMEC300土壤水分温度电导率三参数测量仪","用途： SMEC300用于测量土壤水分、盐分和温度。无论是插入温室里的容器内还是插入高尔夫球场的草皮里，植物根部的含盐量对于植物是否能健康生长都是一个关键的因素。灌溉、施肥和耕作都会影响土壤的盐分。三者过量会损害植物，量少会导致营养亏缺。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/908-cn.html"]
["HydraGo便携式土壤水分温度电导率介电常数速测仪","用途：可同时测量土壤含水量，温度，电导率，介电常数四个参数。广泛用于农业，科学研究，流域管理，温室，地面调查，土壤质量评估，土壤调查等领域。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/649-cn.html"]
["UMP-2蓝牙土壤水分、温度、电导率仪","用途：用途：UMP-2可以测量土壤水分、温度、电导率。它内部有存储器，不用连接数据采集器，可以单独使用。可以通过蓝牙和手机相连，通过手机软件设置和读取数","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/619-cn.html"]
["TDR 350便携式土壤水分温度电导率速测仪","用途：TDR 350便携式土壤水分温度电导率速测仪采用TDR时域反射技术，能够对土壤水分变化全量程的进行精确测量。通过新的功能改进，能够为优化草皮提供精准测量和更加稳定的性能表现。能够对土壤EC进行测量，修正土壤水分读数。通过测量表层土壤水分温度电导率状况来判断土壤的干旱程度，指导农业、草坪、牧区、高尔夫球场等领域的","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/98-cn.html"]
["EC-350便携式土壤水分温度电导率速测仪","用途：Aquaterr土壤水分温度盐分速测仪可用于农业，园艺或公园，高尔夫球场的管理。探针坚硬，灵敏度高，实时数据获取而不需在实验室等待数据结果，用Aquaterr土壤水分温度盐分速测仪，可以便捷的进行多种测定工作，而且可以快速指出问题所在，以便提出解决方案。不仅可以测定土壤样品，而且还可以测液体样品。  ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/632-cn.html"]
["MicroLog SDI-CS土壤三参数测量仪","用途：MicroLog SDI-CS土壤三参数传感器是一款多参数智能传感器，采用TDR原理来监测土壤体积含水量，电导率，温度和相对介电常数。输出SDI-12信号，可兼容多种数据采集器。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/907-cn.html"]
["\nTDR 150便携式土壤水分温度电导率速测仪","用途：TDR 150便携式土壤水分温度电导率速测仪采用TDR时域反射技术，能够对土壤水分变化全量程的进行精确测量。通过新的功能改进，能够为优化草皮提供准确测量和更加稳定的性能表现。能够对土壤EC进行测量，修正土壤水分读数。通过测量表层土壤水分温度电导率状况来判断土壤的干旱程度，指导农业、草坪、牧区、高尔夫球场等领域的灌溉。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/622-cn.html"]
["土壤水势仪丨"]
["15bar压力膜仪","用途：15bar压力膜仪用于测量土壤持水特性，测定土壤水分特征曲线及其滞后现象，是研究土壤与水分之间物理关系的基本工具，十分适用于深入研究节水灌溉和高效施肥技术","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/647-cn.html"]
["Tensio160蒸渗张力计"," Tensio 160蒸渗张力计安装在蒸渗系统中用于长期监测，通常都是水平安装，安装好以后也是水平灌水的，不需要从系统中拆下来。压力传感器带有不锈钢保护膜，坚固耐用，更换时不需要拆开张力计。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/947-cn.html"]
["STCP 850 电子张力计","STCP 850是将压力探头安装于多孔陶瓷头内部的电子张力计。STCP 850使用了惰性材料，能在恶劣环境中使用，寿命较长；而且底端瓷杯（SDEC 2150）可更换，也可更换导水率更高的瓷杯，以保证良好的测量精度","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/946-cn.html"]
["UGT满量程张力计","用途： UGT满量程张力计最大测量范围可达1500 kPa，可以用于测量根植物相关的土壤水势。不同于其他测量系统，满量程张力计不是通过间接测量其他参数来获取土壤张力，而是直接测量压力获取数据。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/639-cn.html"]
["SR1000指针式张力计","SR1000指针式张力计一种操作简单，稳定可靠的土壤水势测定仪，配备指针式的读数表，可以直接显示土壤水势值","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/945-cn.html"]
["PMS9000 非极化土壤水势测量电极","该探测仪在地球物理学领域已经成功使用了25年，该技术在农学和环境领域的应用能使我们通过研究土壤水势来研究土壤水分移动。PMS9000是一款“干”张力计仪（它在应用过程中没有水分参与），其寿命可达15年而不用维护，一旦安装进土壤便可进行测量","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/944-cn.html"]
["SDI-MPS土壤水势仪","MicroLog SDI-MPS土壤水势仪，能够实时、连续、原位监测土壤水分、温度、水势的变化，是土壤水动力学的基础研究设备。广泛应用于农田蒸散、作物耗水、森林水文、湿地水文、草原生态、水土流失、环境污染、水循环研究等领域。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/942-cn.html"]
["EQ3土壤水势","EQ3采用的ThetaProbe技术来解决水的表面张力计的诸多问题，可测量0到1000 kPa的水势，记录输出更加准确，十分适合旱地中使用","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/913-cn.html"]
["DIK-8343 PF计（盆栽用）","DIK-8333 PF计能够快速测量土壤的水分特性，仪器上的显示器可显示测量数据，主要用于测量盆栽等","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/912-cn.html"]
["DIK-3210 i型张力计","DIK-3210 i型张力计内置数据数据处理器和电池，可快捷方便的进行测量、配合PDA可实时观测数据。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/911-cn.html"]
["DIK-3046 2通道记录型张力计","DIK-3046 2通道记录型张力计可自动记录土壤水分的吸收能力数据并保存在闪存卡中，当记录频率为30min/次的时候该张力计可连续使用一个月，该仪器可连接数据采集器用于野外长期监测。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/910-cn.html"]
["DIK-8333 PF计","DIK-8333 PF计能够快速测量土壤的水分特性，仪器上的显示器可显示测量数据。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/909-cn.html"]
["Tensio152防冻压力式张力计","用途： Tensio152张力计跟Tensio151的区别在于压力式传感器，Tensio152采用不锈钢隔膜传感器，更加坚固耐用和抗腐蚀。能用于盐碱地水势的测量。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/640-cn.html"]
["Tensio151防冻压力式张力计","用途： Tensio151防冻压力张力计是Tensio150的防冻版本。使用时只有陶瓷头填充水分，塑料张力管(PVC 直径 20 mm)能最大限度的减少热传递，所以陶瓷头中填充的水分温度跟土壤温度基本一致。适合长期在野外使用，坚固耐用，防冻设计，在温度低于零度的地区，可以不用从土壤中取出，待来年春天化冻后即可继续使用。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/641-cn.html"]
["Tensio150压力式张力计","用途： Tensio150压力传感器张力计能跟电子数据采集器连用，用于野外测量。类似于Tensio 100 田间张力计，Tensio150压力式张力计套件包含V2A标准管 (直径 10 mm)，V2A安装工具、聚丙烯支撑单元和陶瓷头(SKA 100 FF, 10x24mm) 。张力计前端的高灵敏度压力传感器采集到的土壤张力数据经信号放大器放大后通过密封电缆能远距离传输。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/642-cn.html"]
["Tensio130实验室张力计","用途： Tensio130实验室张力计是一款紧凑型的张力计，包含聚丙烯玻璃头和一个高灵敏度压力转换器。陶瓷头尺寸6.5×20mm，测量精度高，对土壤扰动小，可用于非常小的土壤样品，反应时间短。使用带孔螺钉很容易能去除张力管中的气泡。张力计安装方便，能用于实验室土壤样品的测量，能跟电脑连接读取数据。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/643-cn.html"]
["Tensio 120隔膜张力计","用途： Tensio120隔膜张力计的特点是可以用一个读数表读表配多个张力计管，因此提供了廉价的多点测量土壤张力的方案。张力管的顶端由硅树脂塞密封，读数表通过针头能快速吸附到塞子上面读取数据，读数表移开以后隔膜塞能自动闭合。隔膜塞通过GL18螺纹或者硅树脂插头直接跟张力管项链，容易更换。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/644-cn.html"]
["STM土壤张力仪","产品概述 ：STM土壤张力仪是一款通过土壤张力计测量土壤基质势的独立数据采集设备。 STM土壤张力仪最多可连接4个GT3 压力传感器，该传感器有 ±7 kPa, ±100 kPa 以及 +200 到-100 kPa三种测量范围。张力计设计能够满足土柱实验需求，同时满足野外田间试验需求。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/646-cn.html"]
["SKYE微型张力计","产品特点： 微型设计，在插入土壤时不破坏周围的作物根系，适用于花盆和生长袋； 非常适合于温室农作物的灌溉管理； 适用于土壤，泥炭和其他介质；","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/648-cn.html"]
["SKM850/SKT850系列电子张力计","采用多孔的陶瓷头，原理与植物根系从土壤中吸收水分相似，当土壤中的水分减少，水势降低时，埋置在土壤中的张力计管中的水分会从多孔的陶瓷头渗出，此时张力计管中形成一定的真空度，通过测量张力计管中的真空度，就可以反映土壤水势的变化。   <spanstyle=mso","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/650-cn.html"]
["Tensio100便携式土壤张力计","用途：Tensio100便携式土壤张力计是一款用于测量土壤水势的仪器，使用时将张力计注满去离子水，然后用土钻钻出一个测量孔，将Tensio100便携式土壤张力计放进测量孔中，等待约30分钟左右平衡后，即可读取指针式读数表上的数值。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/102-cn.html"]
["SP3土壤水势测量仪","MicroLog SP3土壤水势仪，可用于长期监测土壤水势。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/943-cn.html"]
["Watermark土壤水势测量仪","用途：Watermark土壤水势测量仪用于测量土壤湿度，测量原理与石膏块系统相似。但是Watermark土壤水势传感器在土壤中不会溶解，气孔的分布也更加均匀，所以测量结果更为准确。大多数农业和景区灌溉环境中都可以用Watermark土壤水势测量仪代替张力计。土壤传感器读数表适配电缆土壤水势传感器技术规格：测量范围0~239cb（kPa）材质AB","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/651-cn.html"]
["PSYPRO露点水势仪","用途：PSYPRO是一款携带操作方便的8通道水势记录仪，可以在实验室或野外测量土壤、叶片的水势，该仪器可以自动测量、记录和存储数据。具有数字显示功能。同时可连接最多8个样品室，输出数据是通用的MPa单位。      PSYPRO露点水势仪： 测量范围 ±300 mV ( –0.05到-8 MPa ) 精度 ±0.03 MPa 分辨率 20nV 冷却电流","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/49-cn.html"]
["Hydrosense3小型电子张力计","用途：Hydrosense3小型电子张力计是普通张力计的小型版本，小型张力计管由丙烯酸塑料制成的管、陶瓷头、密封橡皮塞和电子压力传感器组成。适用于安装在花盆、容器或成长袋中，体积小，最大限度减少了侵入和根的干扰。技术规格：手持读数表外壳黑色ABS塑料，防喷溅显示LCD显示屏，2行存储容量100个读数分辨率20位AD转换器用于6种量程","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/654-cn.html"]
["EQ15土壤水势测量仪","用途：EQ15土壤水势测量仪是一种全新的土壤水势测量仪器。水势是在等温条件下，从土壤中提取单位水所需要的能量，单位是巴 (1 bar=100kPa)。在土壤中，水势是决定水流方向和速度的主要因素，它是判断土壤水分对植物有效性的唯一标志。不同土壤的水势可以直接相互比较。准确测定水势，在研究土壤水分的流动，植物的抗旱生","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/655-cn.html"]
["SMS2500电子式张力计","用途：探针插入张力计管中直接读取被测值，由读数表将负压转变为土壤水势值。由于所有张力计管测量均使用同一读数表，数据可比性高。","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/101-cn.html"]
["土壤多参数监测系统丨"]
["WatchDog 2800土壤水分自动监测站","用途：：WatchDog 2800土壤水分自动监测站是一款经济方便的土壤水分监测系统，数据采集器有9个外部通道，用户可以最大选配8个土壤水分传感器连接到数据采集器的通道接口上，记录的数据存储在记录仪，数据下载通过数据线即可下载到电脑中","美国","http://dianjiangtech.cn/product/103-cn.html"]
["GP2土壤墒情自动监测系统","用途：GP2土壤墒情自动监测系统非常适用于土壤水研究及灌溉监控，可测量土壤水分、温度、雨量、风速、灌溉开关，电池供电无需外置电源","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/104-cn.html"]
["DL6土壤水分监测系统","用途：DL6土壤水分监测系统是一套稳定可靠的土壤水分测定系统，精确地监测田地中水分运移情况，广泛应用于SPAC子系统、水土侵蚀及保持性研究等领域。数据采集器最大连接同时连接6个土壤水分传感器、1个土壤温度传感器和1个雨量桶，用于同步观测土壤水分含量、土壤温度和降雨量。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/105-cn.html"]
["POGO便携式无线土壤多参数速测仪","用途：POGO便携式无线土壤多参数速测仪可以同时测量出介电常数、土壤体积含水量、土壤电导率、土壤温度等参数。POGO传感器模块中内置了WIFI功能，用来连接安装有HydraMon应用程序的IOS或安卓操作系统移动终端。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/100-cn.html"]
["土壤紧实度仪丨"]
["6120指针式土壤紧实度仪","用途：6120指针式土壤紧实度仪可用来测量土壤和其他物质的密度，紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物根系生长，甚至可使作物减产30％。此仪器可以很好的指导耕地方式。技术规格：测量范围0-300psi分辨率紧实程度分区颜色标识探测深度60厘米深度刻度7.6厘米/格探杆材质不锈钢探杆锥头用于细土的1/2英尺探杆锥头","美国","http://dianjiangtech.cn/product/949-cn.html"]
["CP402数显式土壤紧实度仪","便携式野外用来测量土壤紧实度的设备。可显示测量深度，插入速度及土壤紧实程度。通过配套的软件可以分析数据并绘制出紧实度随深度变化的曲线图形等。可接GPS接收机。 紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物根系生长，此仪器可以很好的指导耕地方式。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/2423-cn.html"]
["CP300土壤紧实度仪","用途：CP300土壤紧实度仪为便携式野外用来测量土壤紧实度的仪器。可显示测量深度，插入速度及土壤紧实程度。紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物根系生长，此仪器可以很好的指导耕地方式。","澳大利亚","http://dianjiangtech.cn/product/948-cn.html"]
["SC-900数显式土壤紧实度仪","用途：SC-900数显式土壤紧实度仪用于测量土壤紧实程度。紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物根系生长，甚至可使作物减产30％。此仪器可以很好的指导耕地方式。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/106-cn.html"]
["CP40Ⅱ土壤紧实度仪","用途：CP40Ⅱ土壤紧实度仪为便携式野外用来测量土壤紧实度的仪器。可显示测量深度，插入速度及土壤紧实程度。通过配套的专业软件可以分析数据并绘制出紧实度随深度变化的曲线图形等。可接GPS接收机。紧实的土壤可阻止水分的入渗，降低化肥的利用率，影响植物根系生长，此仪器可以很好的指导耕地方式。 ","澳大利亚","http://dianjiangtech.cn/product/107-cn.html"]
["土壤入渗仪丨"]
["Guelph入渗仪","用途：Guelph入渗仪是一个能快速准确测量试验点土壤导水率，而且容易使用。在各种土壤中都可准确地测定土壤导水率、土壤吸力和基质势。一个人就可容易地搬运、组装和操作。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/957-cn.html"]
["Aardvark土壤入渗仪","用途：Aardvark土壤入渗仪根据恒定水头原理，实现了土壤饱和导水率的自动测量。在田间可以在很短的时间内装配完成，自动记录水位下降速率，几分钟就可以确定稳定状态，计算恒定下降速率，从而得出饱和导水率。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/956-cn.html"]
["Hood IL-2700自记录土壤入渗仪","用途：用于田间测量土壤的入渗速率。无需专门接触层，渗透室直接安装在土壤表面。测量过程中不仅节省时间，而且是在自然条件下进行测量。通过导水管路导水，压力由马里奥特供水系统调节，可随时补充。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/110-cn.html"]
["AIM土壤渗透自动测量仪","产品简介 ：AIM土壤渗透自动测量仪为您提供了一种测量土壤入渗速率的自动化观测方案。这套设备的便捷性特性将为您大大节省数据观测所花费的科研时间。AIM土壤渗透自动测量仪突破了传统的人工停表手写计数的测量方式，让您从任务繁重、方法简易的传统人工土壤渗透监测中解脱出来。","澳大利亚","http://dianjiangtech.cn/product/73-cn.html"]
["DJ-IN12-W双环入渗仪","用途：DJ-IN12-W双环入渗仪是一种简单的设备，用来测量水渗入土壤的渗透速度。渗透速率是指单位时间内单位表面积的水渗入量。通过测量结果和达西定律可以计算出该入渗速率。    标准装置包括数套不同直径的不锈钢环，可同时进行几个测量，以得到正确可靠的结果。垂直渗透水流向边缘时，入渗仪的外环就可以起","中国","http://dianjiangtech.cn/product/929-cn.html"]
["IN8-W双环入渗仪","用途：IN8-W双环入渗仪是用来测量水渗入土壤的渗透速度。在双环的中心有一根焊接钢棒来稳固外环和内环，使两个环处于同心。钢棒两端有橡胶手柄，使内外环插入土壤变得很简单。此种环适用于土壤坚硬的地区，15分钟内测定渗透速率。 应用领域：·高尔夫球场；·运动场；·土壤评价；·湿地；·森林；·顶点检测；·暴雨冲刷地区。 技术规格：","美国","http://dianjiangtech.cn/product/928-cn.html"]
["SW080B张力土壤入渗仪","用途：可测量原位土壤非饱和导水率。入渗仪中的水透过高渗透性的渗透膜渗入土壤中。根据单位时间的入渗量可以测出非饱和导水率和相关的水力特性。渗透膜可换。可以测量不同表面张力下的导水率，张力可以用标配的张力调节管调节。两个张力下的导水率数据就可以根据得到土壤非饱和导水率和表面张力的关系公式了。","法国","http://dianjiangtech.cn/product/109-cn.html"]
["DIK-4201圆柱形土壤入渗仪","用途：DIK-4201圆柱形土壤入渗仪用于测量水分进入土壤的速率，该速率在是灌溉的一个重要参考指标。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/955-cn.html"]
["土壤呼吸测量系统丨"]
["EGM-5便携式土壤碳通量测定系统","用途：EGM-5便携式土壤碳通量测定系统，是一台多用途的仪器，应用在植物生理和一般环境因子的监测。除了能够测定不同环境条件下的CO2浓度外，可以方便地连接环境因子测量探头。与SRC-2呼吸室连接后,构成便携式土壤碳/H2O通量测定系统。    该系统还可以用来测定植物根系、果实、蔬菜等其它动物、植物材料的呼吸速","美国","http://dianjiangtech.cn/product/917-cn.html"]
["CFLUX-1全自动土壤CO2/H2O通量监测系统","用途：CFLUX-1全自动土壤CO2/H2O通量监测系统在长期野外使用过程中，能保证数据的精确度与稳定性；零点的校正无需返厂人工手动调教，大幅节省用户的时间和费用；整套系统实现全自动，可编程和独立操作，广泛用于土壤呼吸的长期监测独立操作，广泛用于土壤呼吸的长期监测；主机配备高精度CO2/H2O红外气体分析室保证测定数据的精确可靠","美国","http://dianjiangtech.cn/product/952-cn.html"]
["eosFD土壤碳通量测量系统","用途：eosFD土壤碳通量测量系统是一款能直接测量土壤气体碳通量的创新型系统。eosFD是一款可以完全独立运行的呼吸室，仅需很少的电量，为科研者测量提供了极大的空间自由和无限可能。","加拿大","http://dianjiangtech.cn/product/914-cn.html"]
["Soil Master Kit便携式土壤呼吸快速测量套件","用途：Soil Master Kit便携式土壤呼吸快速测量系统通过测量CO2含量能够快速、精准测量田间土壤微生物呼吸作用，通过最小干预采样法取土壤样品观察及量化土壤微生物活性，此时测量结果等同于土壤微生物在正常生境下的呼吸作用。该套系统可用于测量实验盆栽、试验小区、大田测试及森林草原等多种生境中土壤微生物呼吸作用。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/915-cn.html"]
["DIK-0450土壤CO2测量仪","DIK-0450土壤CO2测量仪可测量土壤CO2、温度、相对湿度和气压并记录有效数据。DIK-0450是市场上最便捷、先进的土壤呼吸原位测量仪器。选配额外测量室可以进行简单的植物同化测量，也可进行小动物的呼吸测量。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/950-cn.html"]
["SOM土壤含氧量仪","产品概况： 土壤含氧量仪(SOM)用于测量土壤中的含氧量，它可支持5个ICT02土壤含氧量传感器。ICT02 传感器的设计工艺可满足您将其长期埋设在土壤中进行监测的要求，该传感器与 SOM一起能够完成对土壤中含氧量的持续监测。","澳大利亚","http://dianjiangtech.cn/product/951-cn.html"]
["Microx4便携式土壤光纤测氧仪","简介：Microx4便携式土壤光纤测氧仪包括光纤测氧仪主机Microx和小型氧探针。其中Microx 4型光纤测氧仪主机可兼容测量范围较广的PSt7级小型氧探针（可检测0-100%氧，最低可检测到15ppb）。Microx 4 trace型光纤测氧仪主机可兼容PSt8级小型氧探针（可检测0-10%氧，最低可检测到3ppb","德国","http://dianjiangtech.cn/product/954-cn.html"]
["DIK-0450土壤二氧化碳测定仪","用途：DIK-0450土壤二氧化碳测定仪是现场测量土壤呼吸的最佳选择，可测量土壤的CO2，温度、湿度及压力，且可记录测量数据，可选购内置GPS的数据记录器，记录采样位置信息。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/950-cn.html"]
["WEST便携式土壤通量测量系统","用途：土壤碳通量测量是生态学与全球变化研究的重要组成部分，是目前国内外研究的热点问题。WEST便携式土壤通量测量系统是采用累积室测量法测量扩散通量的便携仪器。广泛适用于农业、森林、草地、沼泽、湿地等的土壤呼吸研究，生物气（沼气）散失、垃圾掩埋研究，火山和地热研究等。测量精度高而且快速。","意大利","http://dianjiangtech.cn/product/111-cn.html"]
["Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用测量系统","用途：Q-BOX SR1LP土壤呼吸作用测量系统可以测量土壤的呼吸作用。土壤呼吸室测量时直接放置在地表即可。呼吸室内的空气通过交流气泵传到红外二氧化碳分析仪进行分析。具有容易携带和使用方便等特点。","加拿大","http://dianjiangtech.cn/product/916-cn.html"]
["土壤养分仪丨"]
["Solvita便携式堆肥腐熟度快速测定仪","用途：Solvita便携式堆肥腐熟度快速测定仪通过两种测试探针同时测量CO2和NH3气体含量来指示堆肥的活性和稳定性，是一种全世界范围内认可检测堆肥腐熟度的方法。在堆肥过程中，精准测量CO2和NH3的排放量得出 C：N值和加热损失是指导堆肥的重要指标。检测时将堆肥样品放到特制的塑料罐内4小时，然后用DCR彩色读数表即可测出堆肥腐熟","美国","http://dianjiangtech.cn/product/97-cn.html"]
["RQflex 20便携式土壤养分水质测量仪","RQflex 20便携式土壤养分水质测量仪使用了独特的反射光测试原理，条形码技术，避免操作误差。双光束测试，保证结果的准确性，可同时设置50组测试方法，最多可储存200组测试结果。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/918-cn.html"]
["Laqua 便携式钾离子K+测定仪","用途：Laqua 便携式钾离子K+测定仪 小巧便携，传感器可现场更换，测量范围为0-9900ppm，现场测量结果非常精确，堪比实验室分析","美国","http://dianjiangtech.cn/product/962-cn.html"]
["Laqua Twin硝酸根测定仪","LAQUA Twin硝酸盐计能用于测量硝酸盐，比如农作物或土壤中的硝酸盐含量。此款采用平面传感器技术，只需几滴便可测量，而且测量方法简单，速度快，数值精确。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/961-cn.html"]
["Laqua 便携式纳离子测定仪","Laqua 便携式纳离子测定仪小巧便携，传感器可现场更换，测量范围为0-9900ppm， 现场测量结果非常精确，堪比实验室分析。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/960-cn.html"]
["Laqua Twin 便携式钙离子测量仪","Laqua Twin 便携式钙离子测量仪可直接运用于野外现场试验，新型专业等级仪器，可检测营养溶液，水样，组织液的钙离子，防水，便携，数字校准，结果可靠精确，媲美实验室分析结果","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/959-cn.html"]
["SKW 500土壤分析完整套件","用途：SKW 500是一套最全面的土壤分析套件，适用于实验室或野外现场操作。检测项目包括：pH、石灰需要量、硝酸盐、磷酸盐，钾，钙、镁、铝、氨氮、氯化物、铜、铁、锰、硫酸根和土壤电导率。","英国","http://dianjiangtech.cn/product/112-cn.html"]
["土壤颗粒分析仪丨"]
["Sedimat 4-12土壤粒径分析仪","产品简介：Sedimat 4-12土壤粒径分析仪用于实验室自动分析土壤粒径的分布情况。Sedimat 4-12根据欧洲标准（DIN ISO 11277），每次可以对12个样品按4级粒径大小进行自动分析（也可以按美国标准进行土壤粒径2级分析）。是迄今唯一合理的测量方法","德国","http://dianjiangtech.cn/product/964-cn.html"]
["DJ-WSI020恒温式土壤团粒分析仪","用途：DJ-WSI020恒温式土壤团粒分析仪可以在不影响土壤结构的情况下分析出标准大小的土壤团聚体，用于湿筛法测定土壤团聚体的实验。","中国","http://dianjiangtech.cn/product/935-cn.html"]
["DIK-2012土壤团粒分析仪","用途：DIK-2012土壤团粒分析仪可以在不影响土壤结构的情况下分离出标准大小的土壤颗粒。该仪器含有5个标准孔径（2.0毫米、1.0毫米、500微米、250微米、106微米）分离筛，通过分离筛在水中的上下震荡，最后从土壤分离出5种粒径的团粒。可同时对4个样品进行分析。应用：土壤团粒结构对土壤肥力起着重要作用。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/113-cn.html"]
["DJ-WSI021土壤团粒分析仪","用途：DJ-WSI021土壤团粒分析仪可以在不影响土壤结构的情况下分析出标准大小的土壤团聚体，用于湿筛法测定土壤团聚体的实验。 特点：可同时对四种样品进行测试。带时钟控制，设置好测试时间开始工作，时间到后仪器停止工作。震荡频率变频器控制，数字显示，可以调节。快速安装夹具，独特的机械结构使分离筛组件安装时更便捷，同时可靠的保证了四个分析桶与分离筛组件的相对位置。","中国","http://dianjiangtech.cn/product/936-cn.html"]
["DIK-2001土壤团粒分析仪","用途：DIK-2001土壤团粒分析仪可以在不影响土壤结构的情况下分离出标准大小的土壤颗粒。该仪器含有5个标准孔径（2.0毫米、1.0毫米、500微米、250微米、106微米）分离筛，通过分离筛在水中的上下震荡，最后从土壤分离出5种粒径的团粒。可同时对4个样品进行分析。应用：土壤团粒结构对土壤肥力起着重要作用。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/963-cn.html"]
["土壤原位pH计丨"]
["pH600土壤原位pH计","简介：pH600pH计采用坚固的人体工学设计，不易损坏，同时还拥有一个现代的，直观的和用户友好的界面，拥有3.2英寸背光LCD彩色显示器保证测量值和菜单选项容易阅读。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/114-cn.html"]
["pH400土壤原位pH计","简介：pH400pH计采用坚固的人体工学设计，不易损坏，同时还拥有一个现代的，直观的和用户友好的界面，拥有3.2英寸背光LCD彩色显示器保证测量值和菜单选项容易阅读。其所用的探针是","美国","http://dianjiangtech.cn/product/1103-cn.html"]
["FOG II数字式土壤碳酸钙测量仪","碳酸钙和土壤中的有机质结合，可以成为土壤颗粒组分的骨架物质，有利于土壤形成稳定的团粒结构，可以提高土壤的保肥、保水、通气、透水等方面的性能。常被用来用来改良土壤。FOG II土壤碳酸钙测量仪具有自动温度补偿，测量快速，精度高，操作简单。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/664-cn.html"]
["SoilStik pH计","用途：SoilStikpH计快速方便地测得土壤、固体、半固体物质和溶液的PH，同时还可以显示被测物体的温度。仪器还可以提示你何时更换电极、何时校正仪器。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/115-cn.html"]
["Laqua Twin PH计","用途： Laqua Twin笔式PH计内置2点自动校正（PH4、PH7）的双功能感测器，现场即可进行酸碱度测试，可直接由水桶、河流、湖中、自来水中取样，平板式电极可测量糊状、粉状、固体或小量样品，尤其适合土壤、灌溉水、喷淋杀毒剂酸碱度测试。\n","美国","http://dianjiangtech.cn/product/958-cn.html"]
["土壤取样器丨"]
["DJ-TQ0302原状根部取样钻","用途：原状根部取样钻可以截取直径为80mm,长度为150mm的土壤样本，用于研究植物根部生长（深度和密度）的状态；适用于草本科植物、大部分禾本科植物甚至一些小型灌木等的根系研究。","中国","http://dianjiangtech.cn/product/971-cn.html"]
["土壤挥发性有机物取样器","可检测土壤中挥发性成分，如苯、甲苯、二甲苯和氯代烃等化学成分，使用此采样器可避免样品直接暴露于空气中，产生挥发或氧化等。采样方法符合NEN5743规范。 同样适合于检测原状土水分含量百分比。","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1247-cn.html"]
["柱状圆筒采样套装（汽油动力）","采样深度为1米的原状土土柱，调查植物根系地下生长发育情况，获取土壤深度与植物根的对应情况，检测原状土的成分、密度、颜色、含水量等情况分析","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1248-cn.html"]
["Beeker型沉积物原状采样器","多年来，Beeker 型采样器一直是在水下底泥沉积物原状采样的优质选择。主要用于土壤环境研究、地下水文研究、环境科学等科学的沉积物原状采样 。","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1246-cn.html"]
["07.53系列土壤采样套装","土壤采样套装用于地下水位以上土壤采样，此套件非常适于原状土，低干扰，无预切割环支架。","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1245-cn.html"]
["AMS紧实土壤取样器","用途：在土壤钻头和滑动锤不方便使用时，可以使用AMS紧实土壤取样器来节省时间和精力。AMS紧实土壤取样器可取得紧实土壤和冻土中的“复合”土壤样品。 1-1/16＂×21＂螺旋钻可以连接任何1/2＂接头的机械钻机。整套钻体可以几秒钟就能拆装完毕，不锈钢的踏板保证取样的质量，并方便清理。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/970-cn.html"]
["DJ-TQ1301手动土壤取样套件","用途：DJ-TQ1301手动土壤取样套件可以满足各种行业对土壤取样的工作。广泛应用于土壤，农学和建筑方面，是目前应用最普遍的取样套件。","中国","http://dianjiangtech.cn/product/934-cn.html"]
["DJ-TQ0201基本土壤取样套件","用途DJ-TQ0201基本土壤取样套件用于各种行业对土壤取样的工作，广泛适用于环境保护、农林生态、地质勘探等方面，是目前应用普遍的取样套件。取土钻头直径为5.72厘米可用于大多数土质中，采样深度可达到3米。","中国","http://dianjiangtech.cn/product/932-cn.html"]
["\nAMS快速接口土壤取样钻套件","用途：快速接口土壤取样钻套件打孔深度可达457cm，打孔直径约为5.08cm，钻孔到达取样的深度，然后用土芯取样器轻松获取土壤样品。土芯取样器尺寸为3.81cm*15.24cm。可增加延长杆，以便获得更深层土样","美国","http://dianjiangtech.cn/product/969-cn.html"]
["AMS土壤取样钻套件","用途：AMS动力预打孔土壤取样钻套件打孔深度可达274cm，打孔直径约为5.08cm，钻孔到达取样的深度，然后用土芯取样器轻松获取土壤样品。土芯取样器尺寸为3.81cm*15.24cm。可增加延长杆，以便获得更深层土样。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/968-cn.html"]
["AMS快速插销型土壤取样套件","用途：AMS快速插销型取样套件采用快速插销连接头，取土深度可以达到12英尺（3.6米），可用于采集表面或预打孔洞底端的非原状土或原状土样品。取样套件部件通过公母头连接并用标准3/8”大头针或热处理U型扣进行固定","美国","http://dianjiangtech.cn/product/966-cn.html"]
["AMS土壤原状土取样套件","用途：土壤原状土取样套件包含了所有取土样所需的工具。取土深度可以达到3.6米，可用于采集表面或预打孔洞底端的原状土样品。套件有普通合金和不锈钢两种材质可供选择。用户可以根据需要，选择衬筒的材质和数量。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/967-cn.html"]
["AMS冻土取样套件","用途：冻土取样套件主要是用于取冻土土芯。带碳合金锯齿的圆形土芯钻头便于切开表层冻土并原位取得土芯样品。圆形钻头内径约为5.08厘米，一次可取长度20.32厘米的土芯。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/965-cn.html"]
["AMS环境土壤取样套件","用途：AMS环境土壤取样套件全部为不锈钢组件，适用于田间土壤污染水平高或需要采样器能耐酸的情况下。钻头直径有5.72厘米和8.26厘米两种规格可选，都使用5/8英寸螺纹连接头。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/116-cn.html"]
["土壤热特性测量仪丨"]
["ISOMET便携式热特性分析仪","用途：ISOMET便携式热特性分析仪能够直接测量导热性和体积热容,其测量对象非常广泛,可测土壤、绝缘材料、塑料、玻璃和矿物质等。它可配置不同的传感器来测量不同材料的物理热特性。","斯洛伐克","http://dianjiangtech.cn/product/117-cn.html"]
["土壤水分特征曲线测定仪丨"]
["1500F2土壤水分特征曲线测定仪（压力膜仪）","用途：壤水分特征曲线测定仪用于测量土壤持水特性，主要用于实验室内进行测定土壤水分特征曲线及其滞后现象的研究，是研究土壤与水分之间物理关系的基本工具，十分适用于深入研究节水灌溉和高效施肥技术。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/979-cn.html"]
["DIK-3521土壤水分特征曲线测定仪","用途：DIK-3521土壤水分特征曲线测定仪采用沙箱法测量pF0.5-pF1.5的土壤水分特征曲线。将沙质均匀的石英沙粒放入到不锈钢的容器中，设定放在上面的土壤样品的pF值。水位很容易地被水位调节器控制。容器可以放24个取样环。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/977-cn.html"]
["DIK-3423土壤水分特征曲线测定仪","用途：DIK-3423土壤水分特征曲线测定仪通过压力薄板法，用来测量3.9~155.4 kPa（pF 1.6~3.2）的土壤水分特征曲线，样品室中一次可以放置24个样品环进行测量土壤的水分特征曲线。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/118-cn.html"]
["\nDIK-3343土壤pF水分特征曲线测定仪","土壤pF水分特征曲线测定仪使用真空泵法测定从pF0.5 到 pF2.6土壤的吸水能力，采用水头压法和负压法测定从pF0.5到pF2.6的土壤PF值.用6个试料筒，利用水头压法,可以细微设定到从pF0.5到2.1的数值。利用减水和注水的两过程的压力，也可设定详细的PF值。通过透明试管确认注水量、排水量。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/976-cn.html"]
["HYPROP2土壤PF曲线、非饱和导水率测量系统","HYPROP2土壤PF曲线、非饱和导水率测量系统利用饱和-蒸发原理，运用不同深度的2个微型张力计系统和精确称重系统测定土壤水分特征曲线和土壤的非饱和导水率。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/980-cn.html"]
["DIK-3404土壤水分特征曲线测定仪","用途：DIK-3404土壤水分特征曲线测定仪通过压力薄板法，用来测量pF1.6到pF4.2的土壤水分特征曲线，样品室中一次可以放置24个样品环进行测量土壤的水分特征曲线。国际上承认这种设备所测定获得的数据，所以在很多领域都有应用。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/978-cn.html"]
["土壤比色卡丨"]
["门赛尔CAPTURE电子比色计","用途：这种手持式仪器使用户可以快速，轻松地在现场进行准确的土壤颜色评估，确定特定区域内的土壤类型。这种以门赛尔颜色系统理论而开发的土壤分类系统证明是可靠的且普遍接受的。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/983-cn.html"]
["Munsell土壤比色卡大全","用途：Munsell土壤比色卡是一种基于土壤颜色给进行分级的工具，在美国有超过55年的使用历史，具有很好的一致性和可靠性。采用防水设计，可以很方便的让使用者在野外进行土壤颜色评估。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/119-cn.html"]
["专业版土壤颜色比色卡","这个套件包括色调从10 R到5 Y和潜育土颜色从10Y到5 B。每一个颜色在每一篇长达六页的设置,每组的最后一页功能作为一个方便的标签。大型彩色条纹测量大约11/16“宽提供简单颜色的比较。这本书可防水,如果需要可用液体肥皂和水清洗。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/981-cn.html"]
["Munsell土壤比色卡","用途：Munsell土壤比色卡是一种基于土壤颜色给进行分级的工具，在美国有超过55年的使用历史，具有很好的一致性和可靠性。采用防水设计，可以很方便的让使用者在野外进行土壤颜色评估。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/982-cn.html"]
["土壤原位电导率仪丨"]
["EM38-MK2大地电导仪","用途：EM38-MK2大地电导仪用于同时采集土壤的电导率和磁化率数据，广泛运用于农田土壤盐分普查、土石坝渗漏通道检测、公路地基构造、地质构造勘测等应用土壤电磁感应测量方法的领域。","加拿大","http://dianjiangtech.cn/product/120-cn.html"]
["EC Meter土壤原位电导计","用途：便携笔式电导计可直接测量土壤、水和有机溶液的电导率。使用该电导计可以方便、迅速地测量土壤电导率，自动温度补偿技术，提高测量精度。广泛适用于温室大棚土壤肥力普查，野外盐分测量、水质测量等","美国","http://dianjiangtech.cn/product/902-cn.html"]
["EC 450便携式电导率速测仪","用途：EC 450便携式电导率速测仪可直接测量土壤、水和有机溶液的电导率。使用EC 450便携式电导率速测仪可以方便、迅速地测量土壤电导率，省去了以往传统的取土样，前处理等烦琐的工序","美国","http://dianjiangtech.cn/product/984-cn.html"]
["土壤剪切测试仪丨"]
["扭翼土壤剪切测试仪","用途：扭翼土壤剪切测试仪使用的时候，必须保证土壤表层有25毫米直径的平面，然后插入土壤中，扭转头给测量头施加扭力，随着扭力的增加，弹簧件按比例伸长，土体受到剪切后最终破坏，这个时候刻度表会自动锁定住，这个时候刻度表上显示的数据就是剪切值。同步使用土壤紧实度仪可以用于评价土壤内部的一定摩擦度的剪切强度。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/121-cn.html"]
["非饱和导水率测量仪丨"]
["HYPROP2土壤PF曲线、非饱和导水率测量系统","用途：HYPROP2土壤PF曲线、非饱和导水率测量系统利用饱和-蒸发原理，运用不同深度的2个微型张力计系统和精确称重系统测定土壤水分特征曲线和土壤的非饱和导水率。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/980-cn.html"]
["Ku-pF非饱和导水率测量系统","用途：ku-pF MP10用于实验室自动测量土壤PF曲线（水分张力曲线），可同时测量10个土壤样品。系统中土壤样品环容积是250 cm3，样品的横截面积是 41 cm2，样品环上有两个垂直相距3cm的小孔，用于安装张力计。样品环也将土壤样品跟ku-pf设备分隔开来。土壤样品环被安置在到过滤板上面，并支架上面基本密封用于实验。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/122-cn.html"]
["人工降雨模拟器丨"]
["RS-6人工降雨模拟器","用途：RS-6人工降雨模拟器使用先进的振荡式原理人工模拟产生水蚀动力的自然降雨。用于获取不同的侵蚀地表形态，得出坡度、下垫面、地表土质等对坡面侵蚀及沟蚀影响的某些初步规律，可以获得大量的水土流失方面的数据，为水土保持生态建设提供科学依据。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/123-cn.html"]
["EL-RS人工模拟降雨系统","EL-RS人工模拟降雨系统是参照美国国家土壤侵蚀实验室人工模拟降雨装置，采用单种喷头、槽式间歇降雨结构，通过控制喷头的摆动频率、输水管道流量、供水压力及喷头开关，实现不同雨强、不同历时的人工模拟降雨过程。该设备可以弥补短期内在自然降雨条件下无法获取研究结果的缺陷，大大缩短实验周期，获得高质量的实验数据","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3606-cn.html"]
["DJ-JY102人工模拟降雨系统","DJ-JY102人工模拟降雨系统设备是为科研实验研制开发的一种喷射型人工仿真降雨设备，是水土流失监测系统主要的组成部分。该系统在充分吸纳借鉴国内外人工模拟降雨系统先进工艺基础上，结合现代新技术的发展趋势，大胆进行了技术创新","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3605-cn.html"]
["RS-4人工降雨模拟器（停产）","用途：RS-4人工模拟降雨器由美国农业部 (USDA)和美国土壤侵蚀研究所共同开发。使用振荡式原理人工模拟产生水蚀动力的自然降雨，由于采用带压力垂直下喷式模拟降雨，雨滴能量较大，既有较强的抗风能力（室内不考虑抗风能力），又可接近自然降雨能量（一般野外模拟降雨刮风对降雨均匀大影响极大，甚至模拟降雨失败）。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/986-cn.html"]
["DIK-6000降雨模拟器","用途：DIK-6000人工模拟降雨器在一定范围内进行模拟自然降雨，任意调节雨滴的尺寸和降雨量,应用于降雨及降雨影响等领域的研究,可以再现自然降雨的降雨效果。有效降雨区范围内的降雨分布的准确度在50%以上，喷头高速旋转（随机降雨模式）可以重现接近自然的雨滴落在有效降雨面积内。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/989-cn.html"]
["RS-2人工降雨模拟器（停产）","用途：RS-2人工模拟降雨器由美国农业部 (USDA)和美国土壤侵蚀研究所共同开发。使用先进的振荡式原理人工模拟产生水蚀动力的自然降雨，由于采用带压力垂直下喷式模拟降雨，雨滴能量较大，既有较强的抗风能力（室内不考虑抗风能力），又可接近自然降雨能量（一般野外模拟降雨刮风对降雨均匀大影响极大，甚至模拟降雨失败）。用于获取不同的侵蚀地表形态，得出坡度、下垫面、地表土质等对坡面侵蚀及沟蚀影响的某些初步规律，可以获得大量的水土流失方面的数据，为水土保持生态建设提供科学依据。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/987-cn.html"]
["地表径流测量系统丨"]
["Run-off土壤水蚀测量系统","用途：Run-off土壤水蚀测量系统应用一种导流分散装置，测量与收集试验样品，研究径流物的成分，同时利用自动采集器记录径流发生的时间，测量径流量与径流强度，该过程为全自动测量系统。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/124-cn.html"]
["土壤溶液取样器丨"]
["土壤溶液取样器","用途：在一定的负压下，土壤中可自由移动的水分透过陶瓷头(P80：20 x 50 mm)进入到丙烯酸玻璃的标准管(Ø 20 mm)中，标准管直接收集溶液，也可选配额外的采样容器来收集。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/975-cn.html"]
["SEC土壤溶液取样器","土壤溶液取样器用于在土壤剖面上收集土壤溶液样品。取样器安放于土壤的适宜深度，在最小影响土壤的情况下进行周期性取样测定。取样器含一个多孔陶瓷头和一个样品收集管。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/1114-cn.html"]
["SPS200土壤溶液取样器","用途SPS200土壤溶液取样器是一款简单的土壤取样装置，可帮助环境科学家研究土壤中分子的运动。可以从耕作的土壤或者其他类型的土壤中提取溶液","法国","http://dianjiangtech.cn/product/974-cn.html"]
["DIK-8393土壤溶液取样器","用途：DIK-8393土壤溶液取样器采用微型陶瓷头，可以埋入在土壤中进行溶液取样，因为微型陶瓷头体积小巧，非常合适用在盆栽中进行溶液取样。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/125-cn.html"]
["RHIZON微型土壤溶液采样系统","用途：土壤溶液采样一般是利用渗透法在原状土中提取土壤溶液的，土壤溶液采样仪器一般有聚合物提取和瓷杯提取两种，这两种取样器都有不同的尺寸和设计。运用这些土壤溶液采样系统就可以从土壤中直接提取土壤溶液，而且不会造成稀释现象。","法国","http://dianjiangtech.cn/product/973-cn.html"]
["DIK-8392土壤溶液取样器","用途：DIK-8392土壤溶液取样器（野外用）可通过收集杯采集土壤溶液，通过分析土壤溶液的PH、EC氮等来判断土壤养分。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/972-cn.html"]
["土壤三相测量仪丨"]
["UGT土壤孔隙度测量仪","用途：土壤孔隙是容纳水分和空气的空间，是土壤中水分与溶质、根系与微生物等储存、交换、生长及呼吸的空间，与土壤水平衡、土壤呼吸、水分与养分运移等密切相关。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/1224-cn.html"]
["DIK-1150数字式土壤三相测定仪","用途：土壤由固相、液相和气相三相组成，它们的比例称为三相比，该仪器就是测量这种比例。测量原理：测量原理基于波而定律：P×V=K。在空气紧缩条件下，空气的体积被压缩到一半，气压将上升两倍。如果能够测量到已知体积的压缩气体的气压，就能计算出液体和气体没有填充的体积。然而，当温度上升时气压会上升。所以应该在一个温度比较","日本","http://dianjiangtech.cn/product/127-cn.html"]
["土壤元素分析仪丨"]
["\nX-MET7500系列手持式X射线荧光分析仪","用途：X-MET7500系列手持式X射线荧光分析仪，操作灵活简单，是各个行业元素分析的理想工具。基于行业认可的能量色散X射线荧光（EDXRF）技术，X-MET7500 系列性能强大、可靠性高，只需要一个按键就能保证快速、无损材料分析。","英国","http://dianjiangtech.cn/product/990-cn.html"]
["X-MET8000系列手持式X射线荧光分析仪","用途：X-MET8000系列手持式X射线荧光分析仪，操作灵活简单，是各个行业元素分析的理想工具。基于行业认可的能量色散X射线荧光（EDXRF）技术，X-MET8000 系列性能强大、可靠性高，只需要一个按键就能保证快速、无损材料分析。","英国","http://dianjiangtech.cn/product/131-cn.html"]
["土壤硬度计丨"]
["DIK-5590 锥体硬度计","用途：DIK-5590 锥体硬度计是日本农业（JA）技术中心（JA）施肥实验室联合开发的一款土壤硬度计，该仪器操作简单、便于携带。\n\n","日本","http://dianjiangtech.cn/product/132-cn.html"]
["DIK-5553土壤硬度计","用途：DIK-5553土壤硬度计在削平整的土壤上垂直插入探针就能得到数据，不用担心土会漏进仪器，且读数方便。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/133-cn.html"]
["泥炭探测仪丨"]
["SK型泥炭探测仪","用途：SK型泥炭探测仪是一款便携式原位检测泥炭或其它低电导率湿润材料特性的仪器。这款设备在测量2~3米泥炭剖面时，从表面到底层只需要短短的几分钟即可完成测量，而采用传统方法的方法则需要几天的时间，大大减少了测量时间。    ","芬兰","http://dianjiangtech.cn/product/135-cn.html"]
["土壤气体采样器丨"]
["UGT土壤气体取样器","用途： UGT土壤气体取样器操作简单，价格低廉。取样管材料是V2A不锈钢，底端有尖头，能直接插入土壤。不锈钢的滤膜能防止取样管堵塞。采样管顶端的有塑料开关，取样的时候方便简单。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/139-cn.html"]
["AMS土壤气体蒸汽取样器","用途：AMS土壤气体蒸汽取样器用于初步测试，对浅层土壤中的气体蒸汽取样，简单又经济。根据土壤状况，可取样深度达到3.65米，方便用于软土的浅层气体蒸汽取样。\n","美国","http://dianjiangtech.cn/product/991-cn.html"]
["DIK-5212土壤气体采样器","用途：DIK-5212土壤气体采样器可直接插入土壤中的不同深度，通过手动真空泵或电动真空泵来抽取土壤中的气体，用来分析土壤中的气体成分浓度等参数。 技术规格： 采样部分尺寸 直径13毫米×长度20毫米 采样部分材质 SUS316L不锈钢 孔隙度 100μm 尖端部分尺寸 直径13毫米×长度16毫米 尖端部分材质 SUS304不锈钢","日本","http://dianjiangtech.cn/product/138-cn.html"]
["土壤蒸渗监测系统丨"]
["SS-ES03小型土壤蒸渗测量系统","    系统介绍：水量平衡和蒸散发的合理评估是水文循环中的一个重要环节,蒸渗测量系统是评估水在土壤中的利用；水在同一位置的存储、转移等的一个全新工具，该微型土壤蒸渗测量系统用于研究水量平衡等相关参数。   ","中国","http://dianjiangtech.cn/product/95-cn.html"]
["UGT一体式蒸渗仪站","蒸渗仪是农林及其他环境科学中研究水分平衡的重要工具。它的特点是能够量化测量裸地的实际蒸散量，以及覆盖有植被的土地的实际蒸散量。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/142-cn.html"]
["Lab Lysimeter小型蒸渗仪","用途： Lab Lysimeter小型蒸渗仪是一款设计成专门用于实验室的蒸渗仪，土柱高度为0.5米，直径为0.3米，适用于填充土和原状土；","德国","http://dianjiangtech.cn/product/1197-cn.html"]
["Ready-To-Go小型蒸渗仪","介绍：Ready-To-Go蒸渗仪是一款小型的蒸渗仪，土柱高度最大可达1米，截面积为0.5平方米，适用于填充土和原状土；整套系统结构紧凑，由PE-HD蒸渗仪容器与称重系统和带翻斗的渗流槽，气象站，数据采集器和一系列的土壤水文传感器组成。系统设计为即插即用型，系统安装运行无需特别工具以及专业人员，用户可自行安装；数据显示在SVADSS在线管理系统，可以连接数据记录仪记录采集数据，一个数据采集器最多可以接四个蒸渗仪；","德国","http://dianjiangtech.cn/product/141-cn.html"]
["1000型土壤蒸渗监测系统","用途：1000型土壤蒸渗监测系统是用于研究水分平衡、物质平衡、土壤溶质运移的全新工具。测量的土柱桶有6种规格可选，并可根据客户需要来进行定制，测量点可以分布在任意不同深度，可无人值守监测。适用于野外地点的测量和监测。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/140-cn.html"]
["土壤气体渗透性测试仪丨"]
["PL-300土壤气体渗透性测试仪","用途：PL-300土壤气体渗透性测试仪用于在野外田间测量土壤的空气传导特性。另外还可选配土壤水分传感器和土壤水势传感器用于测量土壤的水分和水势。","德国","http://dianjiangtech.cn/product/143-cn.html"]
["土壤污染调查设备丨"]
["ECOPROBE5土壤污染调查系统","用途：ECOPROBE5土壤污染调查系统用于检测和分析土壤和空气中的快速原位碳氢化合物和有机物污染，可以同时检测挥发性有机物、甲烷、石油碳氢化合物、CO2、O2、大气压力、抽样低气压、土壤温度，同时结合GPS可以方便绘出污染物的三维时空分布。内置处理器、显示屏、真空抽样泵及电池。广泛应用于土壤污染调查监测、石油泄漏检测、垃圾填埋场及农业废弃物污染监测、污染治理监测、煤矿瓦斯气体检测、空气污染监测等等。","捷克","http://dianjiangtech.cn/product/144-cn.html"]
["土壤处理丨"]
["DIK-2610全自动土壤磨筛机","DIK-2610 全自动土壤磨筛机可根据实验需要对土壤进行磨筛处理。","日本","http://dianjiangtech.cn/product/992-cn.html"]

{"sheet":"植物科学","index":2,"n_rows":256,"n_cols":4,"rows_kept":256,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[14,0,14,7],[21,0,21,7],[28,0,28,7],[30,0,30,7],[45,0,45,7],[56,0,56,7],[59,0,59,7],[70,0,70,7],[91,0,91,7],[99,0,99,7],[112,0,112,7],[147,0,147,7],[176,0,176,7],[184,0,184,7],[191,0,191,7],[197,0,197,7],[199,0,199,7],[201,0,201,7],[203,0,203,7],[205,0,205,7],[207,0,207,7],[219,0,219,7],[222,0,222,7],[225,0,225,7],[227,0,227,7],[229,0,229,7],[233,0,233,7],[235,0,235,7],[240,0,240,7],[242,0,242,7],[251,0,251,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：       QQ：      邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["植物冠层分析仪丨"]
["TRAC III 专业版植物冠层分析仪","  用途：植物叶面积指数是反映植物群体(冠层)生长状况的一个重要指标，其大小直接与最终产量高低密切相关。   TRAC）是检测植物叶面积指数及植被吸收光合有效辐射的光学仪器。可用于森林、灌木等植冠的叶面积指数等冠层状况的检测，通过测量并记录植物冠层","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/44-cn.html"]
["DJ-PARNet光合有效辐射仪","DJ-PARNet光合有效辐射仪由冠层上反射辐射节点（长形双面18探头，用于测量冠层上总辐射和植被反射辐射）、冠层下透过辐射节点（长形双面18探头，用于测量冠层下辐射分布（长度80cm）以及土壤反射辐射）、汇聚节点组成，是一款基于物联网架构的光合有效辐射联网观测仪，能够多节点联网自动观测。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3612-cn.html"]
["DJ-LAISmart全自动植被冠层成像分析仪","DJ-LAISmart全自动植被冠层成像分析仪由硬件部分和软件部分组成，其中硬件部分包括信息采集智能终端（图像端）、用户操作控制台（控制端）与仪器支架。软件包括信息采集软件模块、无线传输控制模块以及实时计算存储模块","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3611-cn.html"]
["MIJ-15LAI/P手持式叶面积指数测量仪","通过测量穿过植物冠层的阳光的光谱（PAR（400-700 nm）和NIR）两种光来对叶面积指数进行测量，无论天气如何，都可以稳定地测量出叶面积指数","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/1236-cn.html"]
["SS1-STD3 SunScan冠层分析系统","冠层分析系统是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射（PAR）的系统，提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息，如叶面积指数（LAI）。本系统不需要等待特殊的天气条件进行使用，可以在大多数光照条件下进行测量工作","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1240-cn.html"]
["HemiView数字植物冠层分析系统","用途：HemiView数字植物冠层分析系统通过处理影像数据文件来获取与冠层结构有关的，例如叶面积指数、光照间隙及间隙分布状况。通过分析辐射数据的相关信息，能够测算出冠层截获的PAR以及冠层下方的辐射水平。其软件可以计算辐射指标、冠层指标、测量地点的光线覆盖状况及直射与漫射光的分布等。","英国","http://dianjiangtech.cn/product/145-cn.html"]
["SunScan专业版植物冠层分析仪","用途：SunScan专业版冠层分析仪是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射（PAR）的系统，提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息，如叶面积指数（LAI）。SunScan冠层分析系统不需要等待特殊的天气条件进行使用，可以在大多数光照条件下进行测量工作（但是最好是在接近中午的时候）","英国","http://dianjiangtech.cn/product/147-cn.html"]
["AccuPAR LP-80植物冠层分析仪","用途：AccuPAR LP-80植物冠层分析仪可以测量评估植物健康状况和冠层结构的两个重要指标:光合有效辐射（PAR）和叶面积指数（LAI）,其中PAR表示有多少光能可以被植物光合作用利用，LAI可以用来评估冠层密度和生物量，是植物冠层结构的一项重要表征参数。","美国","http://dianjiangtech.cn/product/900-cn.html"]
["SS1-COM SunScan冠层分析系统","用途：SS1-COM SunScan冠层分析系统是一款简便的测量和分析冠层中入射和透射光合有效辐射（PAR）的系统，提供了关于影响田间作物生长的限制因素的有价值的信息，如叶面积指数（LAI）。本系统不需要等待特殊的天气条件进行使用，可以在大多数光照条件下进行测量工作（在接近中午的时候更好）。","英国","http://dianjiangtech.cn/product/901-cn.html"]
["LaiPen LP110叶面积指数测量仪","用途LaiPen LP110叶面积指数测量仪用于测量阔叶冠层的叶面积指数（Leaf Area Index，LAI）。叶面积指数是指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数。即：叶面积指数=叶片总面积/土地面积。","捷克","http://dianjiangtech.cn/product/1006-cn.html"]
["植物茎流测量系统丨"]
["SFM1x植物茎流/液流计","产品概述：SFM1x茎流/液流计具备独立数据采集能力，用于测量植物中的茎流或蒸腾。SFM1x物联网版茎流/液流仪主要是通过使用热比率法（ HRM)原则来测量茎流速率","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/37-cn.html"]
["HFD热场变形茎流（液流）计","用途：HFD热场变形茎流（液流）计非常适用于茎流研究项目，尤其是需要测量径向延伸茎流（液流）的研究，可以准确地绘制树木的茎流（液流）结构图。类似于HRM茎流（液流）传感器，HFD传感器可以测量高茎流（液流）速率以及低至零和反向液流。由于HFD传感器可以在相同的范围内进行测量， HFD法扩展了HRM法的范围，使得两种方法在大多数茎流流量测量应用中彼此互补。       ","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/61-cn.html"]
["MicroSet 6X包裹式植物茎流（液流）测量系统","MicroSet 6X包裹式植物茎流（液流）测量系统用于自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗，适用于测量茎杆直径在6~20毫米之间的树干。整套系统采用模块化设计，连接安装方便，和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点，而不需要后期的人工数据计算。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/3648-cn.html"]
["SF-G茎流（液流）测量系统","用途：直接测量植物茎流量来确定植物的水分消耗（蒸腾）。如果加接其他传感器，则可测量环境因子（空气温、湿度，PAR、土壤温、湿度等）下的植物液流。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/46-cn.html"]
["MicroSet 8X探针式植物茎流（液流）测量系统","MicroSet 8X探针式植物茎流（液流）测量系统用于自动监测树木的茎流量来确定植物的水分消耗，适用于茎杆直径在12厘米以上的树木。采用模块化设计，连接安装方便，和其他茎流测量系统对比的优点是具有可以直接计算出茎流量的特点，而不需要后期的人工数据计算。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/3649-cn.html"]
["SF-L四针茎流（液流）测量系统","用途：SF-L直接测量植物液流量来确定植物的水分消耗（蒸腾）。如果加接其他传感器，则可测量环境因子（空气温、湿度，PAR、土壤温、湿度等）下的植物液流。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/84-cn.html"]
["植物光合作用测量仪丨"]
["Q-Box CO650植物光合仪","用途：Q-Box CO650植物光合仪是用于测量植物光合作用，呼吸作用和光呼吸的一套经济型的教学实验设备测量系统，主要应用于植物生理学和其他生态学科，测量参数包含羧化作用效率，CO2补偿点，光化效率，光饱和曲线，CO2饱和曲线等。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/149-cn.html"]
["CIRAS-3便携式光合作用测定系统（不含荧光模块）","用途：CIRAS-3便携式光合作用测定系统采用开放式气路系统原理设计，可以在开放和密闭气路之间转换，用来测量植物的光合作用。7英寸半透半反射式液晶显示屏（视角优化30°）并配备强大的操作软件，菜单式软件设计，使系统的安装、操作、记录及数据管理变的更加简单，直观。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/151-cn.html"]
["Q-teach植物二氧化碳测量系统","用途：Q-teach植物二氧化碳测量系统主要用于叶片的光合作用、呼吸作用和蒸腾作用的原理教学。Q-teach植物二氧化碳测量系统易于设置，维护成本低，适合每个实验室配备。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/1226-cn.html"]
["FL23藻类CO2分析仪","用途：FL23藻类CO2分析仪用于测量藻类CO2交换。将藻类植物放有机玻璃试管（总体积80mL）中，藻类产生的CO2通过试管顶部放出，进入Q-S151 CO2分析仪（0-2000ppm）测量CO2浓度。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/1008-cn.html"]
["Yaxin-1102G 便携式光合作用仪","Yaxin-1102G 性价比高，智能化、重量轻、功耗低、操作简便。它充分满足了研究者对光合速率、蒸腾速率、气孔导度和胞间CO2浓度测量的需求。适用于单叶、单株、牧草、植物群体的光合测量，适用于叶片光合作用、还可用于叶片呼吸作用、土壤呼吸、果品呼吸及光响应曲线测量","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1255-cn.html"]
["TARGAS-1便携式光合作用测定系统","用途：TARGAS-1便携式光合作用测定系统它不仅能够测定植物叶片和组织光合速率、呼吸速率、蒸腾速率和气孔导度等,还可通过连接一系列的环境传感器和选配各种外接气体交换室测定土壤呼吸以及群体净CO2通量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/150-cn.html"]
["植物气孔计丨"]
["AP4植物气孔计","用途：AP4植物气孔计用来定量测量各种因素对气孔行为的影响，可方便、重复、准确地计算出气孔阻力。植物叶片气孔是植物体水分散失和光合作用所需CO2进入的通道。气孔特性是植物生理生态状态的一个十分重要的指标，它对于研究植物物种的特性和环境因子，如土壤水分状况、太阳辐射强度、污染物对植物的影响具有重要价值。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/152-cn.html"]
["植物水分水势仪丨"]
["PSY1 原位茎干水势测量仪","产品概述：PSY1原位茎干水势仪是一个非常强大的工具，它把影响植物的所有周围环境参数，如太阳辐射、温度、湿度、风速和水供应，集成到一个可连续测量的变量中","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/47-cn.html"]
["PPE植物水势和蒸腾测量系统","用途：Plant-Pressure-Ecotron（PPE）植物水势和蒸腾测量系统是一种测量植物蒸腾速率和土壤 - 植物 - 大气连续体中完整植物水势的实验系统。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1021-cn.html"]
["5600露点渗透压仪","5600露点渗透压仪是一款采用露点法来测定样品渗透压值的仪器。与传统仪器相比，样品无需特殊处理，可以直接测定高粘度，含悬浮颗粒或多种溶剂的样品。除普通培养基或者培养液样品外，5600露点渗透压仪还可直接测量动、植物组织细胞切片等固体样品，应用领域十分广泛。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1022-cn.html"]
["1000型便携式植物水势压力仪","1000型便携式植物水势压力仪用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1018-cn.html"]
["600D型便携式植物水势压力室","用途：600D型便携式植物水势压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1011-cn.html"]
["SKPM1400数显式植物压力室","用途：SKPM1400植物水势压力室用于测量肉质、草本、木本植物叶片或枝条的水势，通过测量植物对象的水势，可以推断植物抗旱指标，为植物生长研究提供必要的数据支持。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1019-cn.html"]
["SKPM1405指针式植物压力室","用途：SKPM1405植物水势压力室用于测量肉质、草本、木本植物叶片或枝条的水势，通过测量植物对象的水势，可以推断植物抗旱指标，为植物生长研究提供必要的数据支持","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1020-cn.html"]
["PSYPRO露点水势仪","用途：PSYPRO是一款携带操作方便的8通道水势记录仪，可以在实验室或野外测量土壤、叶片的水势，该仪器可以自动测量、记录和存储数据。具有数字显示功能。同时可连接最多8个样品室，输出数据是通用的MPa单位。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/49-cn.html"]
["615型便携式植物水势压力室","用途：615型便携式植物水势压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1013-cn.html"]
["610型便携式植物水势压力室","用途：610型便携式植物水势压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表，一般在实验室内使用检测。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1012-cn.html"]
["Pump-up便携式无气瓶植物水势压力室","用途：Pump-up便携式无气瓶植物水势压力室可测量20 bar以内的植物整片叶或枝条的水势。无须携带笨重的气瓶，象打气一样凭借人力产生高压气，便于长时间在野外使用，每次加压0.5 bar。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1195-cn.html"]
["ARIMAD3000植物水势压力室","用途ARIMAD3000植物水势压力室用于测量肉质、草本、木本植物叶片或枝条的水势，通过测量植物对象的水势，可以推断植物抗旱指标，为植物生长研究提供必要的数据支持。主机自带液晶显示屏，可以在测量过程中直接看到压力数值，分辨率可以达到0.01bar。","以色列","http://www.dianjiangtech.cn/product/1009-cn.html"]
["1505D型便携式植物水势压力室","用途：1505D型便携式植物水势压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/48-cn.html"]
["600EXP型便携式超级压力室","用途：600 EXP型便携式植物水势气穴压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1010-cn.html"]
["便携式叶绿素仪丨"]
["atLEAF CHL 叶绿素仪","用途：atLEAF CHL STD叶绿素仪是一款针对绿叶植物的相对叶绿素含量检测仪，功能强大、便于携带、操作简单，而且为无损检测，对植物没有损害。叶绿素含量是植物生长状况的一个重要指标。只需要将叶片样本（叶片最大厚度3mm）放入仪器的孔径中，通过一个按键就能进行测量。每个atLEAF CHL STD叶绿素仪都是美国原装，并经过检测和校准后","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/153-cn.html"]
["MultispeQ多功能植物测量仪","MultispeQ将手持式荧光仪、叶绿素仪和台式光谱仪的功能结合为一体，为现场应用带来实验室质量的测量","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3688-cn.html"]
["N-Pen植物氮含量测量仪","用途：N-Pen N110植物氮含量测量仪用于植物生长过程中叶片氮含量的测量。该仪器根据植物叶片反射光线的特性测量氮含量，而叶片反射光线的特性由叶绿素含量决定，叶绿素含量与叶氮含量精密相关，经过校正拟合，即可直接用于氮素含量的测量。N-Pen可在野外、实验室使用，对测量对象没有任何损伤。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1028-cn.html"]
["PRI 200植物 PRI测量仪","用途：PRI 200植物PRI测量仪是一款设计精巧、可快速测量植物反射率的便携式仪器，可根据反射系数确定植物特征。通过各种反射系数可以评定叶绿素含量，和其他重要特征。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1029-cn.html"]
["MC-100叶绿素浓度仪","用途：MC-100叶绿素浓度仪可快速、无损测量植物叶片的叶绿素含量，是唯一一款可以将相对叶绿素含量（CCI）转换成实际叶绿素含量的仪器。仪器内置22种植物的相对叶绿素含量与实际含量的对应关系，可直接显示输出实际叶绿素含量值，同时可将CCI转换为SPAD单位值。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/157-cn.html"]
["SPAD 502 Plus叶绿素仪","用途：SPAD 502 Plus叶绿素仪可以即时测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”，从而可以了解植物真实的硝基需求量并且帮助您了解土壤硝基的缺乏程度或是否过多地施加了氮肥。您可以通过这种仪器来增加氮肥的利用率，并可保护环境，防止施加过多的氮肥而使环境特别是水源受到污染。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/154-cn.html"]
["CCM-300叶绿素仪","用途：CCM-300是使用叶绿素荧光比率对叶绿素含量测量的一种新型仪器。与传统的化学测量方法和吸收性测量方法相比，它可以对非常小的叶片以及难以测量样品的叶绿素含量进行非破坏性测量，测量迅速可靠。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1027-cn.html"]
["CCM-200叶绿素测量计\n","用途：CCM-200叶绿素测量计小巧,并提供了快速、准确的测量方式，用完整的植物和作物的叶子即可测得叶绿素数，不会对植物造成损伤","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1026-cn.html"]
["CL-01便携式叶绿素测定仪","用途：CL-01叶绿素仪测定植物叶片的叶绿素相对含量。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1023-cn.html"]
["TCM 500 NDVI草坪色彩测量仪","精确测量草坪的颜色是保证草坪质量，氮肥控制，浇水量控制的关键指标。传统的草坪颜色判断是依靠人眼。TCM 500 NDVI草坪色彩测量仪的使用提供了客观、精确的草坪色彩判断的标准。还可间接反映草中叶绿素的含量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/155-cn.html"]
["树木生长锥丨"]
["Trephor微型树木生长锥","用途：微型树木生长锥专门用于从树杆提取样品而最小程度减少树木伤害的一种便携工具，能够监测树皮韧皮部形成层区和最新年轮区。广泛应用于森林、市区和公园等其它地方。 特点：·能够进行快速、高品质、最少伤害的树木取样；·圆锥形的内切管能够限制摩擦和磨损；·硬度和弹性设计至最佳状态；·极其坚固，耐磨和抗损伤。 ","意大利","http://www.dianjiangtech.cn/product/158-cn.html"]
["Haglof树木生长锥","用途：林业研究经常需要对树木进行取样测量，生长锥是通用的取样工具。它在不破坏树木正常生长的情况下，通过钻取树木木芯样本，从而分析确定树木生长速率、树木年龄、树木生长坚实程度、树木生长环境污染情况以及营养物质运移等相关情况。Haglof生长锥采用了瑞典的碳钢，保证了生长锥的坚固耐用，取样迅速。","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/50-cn.html"]
["植物根系分析仪丨"]
["DJ-ROOT3D根系生长监测系统","用途：植物根系对固定植株以及获得水分和养分起重要作用，但是土壤不可观测性的限制，给根系生态学的研究带来一定的困难。因此,找到原位观察根系生长的方法对研究根系生态学就显得尤为重要。DJ-ROOT3D根系生长监测系统采用目前国际最流行微根窗技术，结合3D全景成像，一次性获取整个根管的剖面图像，获取土壤中活体根系的生长动态","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/93-cn.html"]
["TRU树木雷达检测系统","用途：TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的。它利用探地雷达技术对树木进行无损扫描，可生成高分辨率图像。系统有两种独立的检测方法，分别用于检测树干的内部状况及根系的实际分布。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/52-cn.html"]
["DJ-GX02根系图像分析系统","用途：DJ-GX02根系分析测量系统是有点将科技自主研发的专业用于植物离体洗根后的根系分析，可以分析根系长度、直径、表面积、体积、根尖数、分叉数等，广泛适用于根系形态学及构造研究；采用特定的双光源照明系统获取高分辨率的黑白和彩色图像，非统计学方法测量计算交叉重叠部分根系长度等参数，分析结果准确度高。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/51-cn.html"]
["AirSpade 2000空气挖掘仪","AirSpade 2000空气挖掘仪结合便携式空气压缩机产生高压空气（设备不含空气压缩机），用以安全和快速挖掘大多数类型的土壤。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3615-cn.html"]
["BTC-100X根系生长动态监测系统","在不干扰细根生长过程的前提下，能连续监测单个细根从出生到死亡的变化过程，也能记录细根乃至根毛和菌根的生长、生产和物候等特征，是估计生态系统地下C分配和N平衡研究的有效方法，结合所提供根系分析软件，能够将根系相关数据定量化，包括根的长度、面积、根尖数量、直径分布格局、死亡根及存活根数量等等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3609-cn.html"]
["VSI MS-16根系生长动态监测系统","用途：VSI MS-16根系生长动态监测系统是B是一套定性和定量研究根系生长、寿命、分布或用于实验的观察工具。本系统利用微根管（Minirhizotron，又称微根窗）技术用于非破坏性监测分析根系动态的仪器技术，它是一种非破坏性、定点直接观察和研究植物根系及菌根发展的方法","维也纳","http://www.dianjiangtech.cn/product/1034-cn.html"]
["PMT-Root720根系动态监测系统","用途：PMT-Root720根系动态监测系统在自然状态下，获取植物根系原位的高清图片信息，辅助以专业分析软件获取植物根系重要参数，提供给植物根系生态、抗逆性、胁迫等研究者地下根系生长的研究资料。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1035-cn.html"]
["VisiSens植物CO2 /O2 /PH便携荧光成像仪","用途：VisiSens™是一个非常独特的分析工具，非常便于在各种实验中使用。该小型便携荧光成像仪不仅非常适合实验室实验，而且还可用于野外现场调查。O2、pH和CO2的测量是生物和环境研究中最经常用到的测量重要参数，但一般的测量仪器只能提供某个点或者某个时间的测量数据，而缺少大量的实验过程中和整体实验的数据。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/161-cn.html"]
["SOILINSIGHT根系监测系统","用途： SOILINSIGHT根系监测系统可以观察和测量整个作物周期过程中根系的生长。此系统由洛林大学和UGT公司联合开发，在对土壤无干扰的情况下进行观察研究。土壤和生物因子如植物或者虫子都被放置在小型培养皿中行程一个有序的整体，便于观察。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/159-cn.html"]
["LA-S根系生长监测系统图像分析系统","用途：LA-S原位根系动态监测系统的图像分析系统用于对ROOT-700、CI-600、ET-100等硬件成像的原位根系图像进行交互引导分析，能自动拼接不同位置的2D根系图像；以及对洗净后的根系图像进行多参数、批量化的自动分析。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1036-cn.html"]
["植物荧光测量仪丨"]
["FC 800-O开放式动态荧光成像系统","用途：FC 800-O开放式动态荧光成像系统是采用高集成设备有灵活的几何结构设计，LED板和光源发出饱和闪光能从不同的角度和距离对样品进行照射，摄像机的位置也是可以进行调节的，提高了测量的精度。标准的成像面积为13×13厘米，可选20×20厘米成像面积，成像大小主要依赖于光源。最大成像面积可达到200×100厘米。LED板可自由在测量框架中安装和移动。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/165-cn.html"]
["M-PEA-1多功能植物效率仪","用途：M-PEA-1将快速叶绿素荧光诱导动力学曲线测定和P700+吸收的测定等功能整合为一体，提供了一个全面研究植物光合效率的高性能测定系统。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1040-cn.html"]
["M-PEA-2多功能植物效率仪","M-PEA-2将快速叶绿素荧光诱导动力学曲线测定、P700+吸收的测定、延迟荧光等功能整合为一体，提供了一个全面研究植物光合效率的高性能测定系统","英国                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                ","http://www.dianjiangtech.cn/product/1239-cn.html"]
["MultispeQ多功能植物测量仪","MultispeQ将手持式荧光仪、叶绿素仪和台式光谱仪的功能结合为一体，为现场应用带来实验室质量的测量","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3688-cn.html"]
["FMS1+ 脉冲调制式荧光仪","用途：FMS-1利用脉冲调制荧光技术把作用光信号与荧光信号区分开，在测定时，给植物材料施加一个脉冲调制光束，该脉冲光使植物叶片产生一个脉冲的荧光信号，脉冲荧光信号的大小可以反映出叶片生理状况，所以由脉冲调制光束诱导出的脉冲荧光信号便用来作为研究植物在各种环境条件下的光化学效率、光破坏防御以及抗逆性的有力工具。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1037-cn.html"]
["Yaxin-1161G叶绿素荧光仪","将过去的调制和非调制荧光仪的功能在新的技术和方法下合二为一，极大地方便了叶绿素荧光的研究工作。Yaxin-1161G叶绿素荧光仪的功能满足了当前科学家对叶绿素荧光现象研究的绝大部分要求","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1256-cn.html"]
["YX-162植物效率仪","YX-162是一款普及型植物效率仪。仪器可以用于生物学、农林栽培育种、生态保护、生物耐受性、以高等植物为研究对象的生物课教学及研究工作；","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1257-cn.html"]
["MC1000 8通道藻类培养与监测系统","MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LEDs光源控制系统及光密度和溶解氧（选配）在线监测系统等组成，可用于藻类培养与控制实验、梯度对比实验等，适于水体生态毒理学研究检测、藻类生理生态研究、水生态研究等。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1045-cn.html"]
["FluorPen手持式叶绿素荧光仪","用途：FluorPen FP 110手持式叶绿素荧光仪是一款可在实验室、温室或野外快速测量植物光合活性的叶绿素荧光仪，具有携带方便、精确度高、性价比高等特点；广泛应用于研究植物的光合作用、胁迫监测、除草剂测试或变异筛选，还可用于光合作用教学培训","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/162-cn.html"]
["Monitoring Pen植物叶绿素荧光测量仪","Monitoring Pen MP 100是一个轻量级、便携式的荧光仪，拥有FluorPen FP 100-MAX的全部特点，它坚固的外壳和防水设计用来在田间或其他恶劣环境下进行长时间无人叶绿素荧光监测，蓄电池供电，也可以选择太阳能电池板。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/163-cn.html"]
["FL 6000双调制叶绿素荧光仪","FL 6000双调制叶绿素荧光仪测量叶绿素a（ChlA）的荧光强度。测量时，一组发光二极管发出持续几微秒、强度很低的测量光，激发叶绿素产生叶绿素荧光，叶绿素荧光由PIN光电二极管检测，并由16位A/D转换器数字化。该仪器支持脉冲光调制测量，同时可以捕捉快速的OJIP瞬态曲线、快速测量QA-再氧化动力学，S状态转换。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/164-cn.html"]
["FC 900-XY平面植物荧光成像系统","FC 900-XY平面式植物荧光成像系统是一款定制型的荧光成像系统，用于大型生长盘中样品的通量成像和多谱段分析。机体采用金属柜体设计，可以轻松移动、安全存储和运输，样品可以轻松的放入测量区域，柜子内部是自动控制高度和位置的光源是相机。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1042-cn.html"]
["FC 900-R移动式植物荧光成像系统","用途：FC 900-R移动式植物荧光成像系统是一款在野外用于大范围成像的荧光成像系统。具有非常稳定的结构，底部安装有轮子，方便在野外进行移动。大型植物（如玉米，大豆植物）不需要分离或破坏就可以进行测量。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/167-cn.html"]
["FC 800-C密闭式植物荧光成像系统","用途：FC 800-C密闭式植物荧光成像系统用于多谱动态荧光成像，它由一个CCD相机，4~5个LED灯板，可选择一个滤光器包含7个不同的发射器，LED灯板统一提供面积13x13cm辐照度，适合一些小的植物，比如分割的树叶，藓类，地衣，海藻聚集地或海藻悬浮液等等。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/166-cn.html"]
["FC 2000-Z荧光动态显微镜","用途： FC 2000-Z荧光动态显微镜是基于实验室研究设计的通用研究工具，在FC 2000的基础上扩展多种功能，如叶绿素动态或多色荧光成像单个细胞或亚细胞结构。常规荧光参数都可以精确到微米，可以对植物个体甚至叶绿素颗粒进行观测。该产品可以发射高频光谱探测波进行高分辨率荧光成像，将荧光成像与吸收动态相结合。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/170-cn.html"]
["FC 1000-LC叶室型植物荧光成像系统","用途：FC 1000-LC叶室型植物荧光成像系统具有其他FluorCam系列荧光成像系统一样的功能，不过它是专门为气体交换系统的叶室所设计的，因此能在气体交换测量过程中进行叶绿素荧光成像。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/168-cn.html"]
["FC 1000-H便携式植物荧光成像系统","用途：用于检测植物发出荧光的动态变化和空间分布，Kautsky效应过程、荧光淬灭及其它瞬时荧光过程（瞬变）都可被摄取，从而提供2维荧光图像，测量计算常规的50多个荧光参数如F0, FM, FV, F0', FM', FV', NPQ, ΦPSII, FV/FM, FV'/FM', RFd, qN, qP等","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/169-cn.html"]
["Pocket PEA 植物效率分析仪","用途：Pocket PEA为高速连续激发式荧光仪。袖珍型，超便携，坚实耐用。用于测定各种形状植物叶片、藻类、苔藓、地衣及叶绿体等快速叶绿素荧光诱导曲线，研究植物光合机构的光化学活性、光能的吸收和转化效率等。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1041-cn.html"]
["FMS2+ 便携脉冲调制式荧光仪","用途：FMS-2利用脉冲调制荧光技术把作用光信号与荧光信号区分开，在测定时，给植物材料施加一个脉冲调制光束，该脉冲光使植物叶片产生一个脉冲的荧光信号，脉冲荧光信号的大小可以反映出叶片生理状况，所以由脉冲调制光束诱导出的脉冲荧光信号便用来作为研究植物在各种环境条件下的光化学效率、光破坏防御以及抗逆性的有力工具。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1038-cn.html"]
["Handy PEA植物效率分析仪","用途：Handy PEA为高速连续激发式荧光仪，体积小，易携带，坚实耐用，用于测定各种形状植物叶片、藻类、苔藓、地衣及叶绿体等快速叶绿素荧光诱导曲线，研究植物光合机构的光化学活性、光能的吸收和转化效率等。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1039-cn.html"]
["植物叶面分析仪丨"]
["LaiPen LP110叶面积指数测量仪","用途：LaiPen LP110叶面积指数测量仪用于测量阔叶冠层的叶面积指数（Leaf Area Index，LAI）。叶面积指数是指单位土地面积上植物叶片总面积占土地面积的倍数。即：叶面积指数=叶片总面积/土地面积。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1006-cn.html"]
["DJ-LAINet叶面积指数仪","DJ-LAINet叶面积指数仪由冠层上节点、冠层下节点、汇聚节点组成，能够自动观测植被不同太阳高度角下的透过率，通过多角度间隙率模型，精准测量植被的叶面积指数。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3610-cn.html"]
["DJ-GX220植物叶片图像分析系统","用途：DJ-GX220植物叶片图像分析系统是由点将科技自主研发，专业用于植物叶片分析。实验室或野外获取叶片图像，通过软件精确分析叶片面积、周长、叶片长度、宽度、纵横比等形态参数，深度分析可获取叶片叶齿数量、高度、宽度、包膜等参数，颜色分析可做叶片病理分析","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/53-cn.html"]
["WinDIAS 3叶面图像分析系统(标准版)","用途：WinDIAS 3叶面图像分析系统(标准版)是一款高级的图像分析系统，可对叶面进行面积、周长、长度、宽度、目标计等分析功能，可自动测量病变、健康和虫害部分的叶面积，分析图像可以通过摄像机或扫描仪获取","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/171-cn.html"]
["WinDIAS3叶面图像分析系统","用途：WinDIAS 3叶面图像分析系统（高速版）是一款高级的图像分析系统，可对叶面进行面积、周长、长度、宽度、目标计等分析功能，可自动测量病变、健康和虫害部分的叶面积，分析图像可以通过摄像机或扫描仪获取，并可选传送带附件进行大量叶片处理。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1046-cn.html"]
["Yaxin-1242叶面积仪","用途：1242叶面积仪是一款便携式叶面积仪，它在操作上更加方便，测量参数更加丰富，功能更加灵活。可用于快速地测量离体和非离体的大多数常见植物叶片，特别的结构设计更适合狭长类叶片的测量。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1047-cn.html"]
["LA-S系列多用途叶面积仪","用途：LA-S系列多用途叶面积仪可同时分析多片叶叶面积、病斑面积、虫损叶面积（含分析2/3以上叶片被严重虫损的虫损叶面积）、分析叶片叶色（具有按英国皇家园林协会RHS比色卡的比色特性）、测量植物的叶绿素相对含量或“绿色程度”，以及分析作物冠层。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1048-cn.html"]
["植物茎秆生长测量仪丨"]
["DD-S茎干直径生长变化记录仪","用途：DD-S茎干直径生长变化记录仪是专门用于农作物，小乔木，灌木和树枝的直径生长测量。适合直径小于5厘米的植物。安装技术保正非常稳定的测量结果。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/88-cn.html"]
["DD-L树干直径生长变化记录仪","DD-L树干直径生长变化记录仪是一种测量树干直径变化的设备，传感器重量轻，安装固定的时候不需要依赖太多的压力来进行固定。适用于直径在3~30厘米范围的树干。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/87-cn.html"]
["ZIM植物膨压水势测定系统","用途：非侵入性的磁性ZIM-植物探针能实时测定植物叶片膨压的微小变化，连续缺水导致ZIM-探针测定压力(Pp) 在午间（部分在夜间）的信号值持续升高。一旦灌水，即能测定到每日膨压和Pp值的显著变化。ZIM-探针测定技术已在世界各地成功地应用于多种农作物和树木。ZIM-植物探针已成为植物生理学、生态学、林业、农业研究的重要工具","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1169-cn.html"]
["DC1周长生长测量仪","DC1是测量植物周长变化的简单版本。传感器通过一个由热膨胀系数低的合金制成的钢丝绳固定在树上。用小塑料环减少钢丝绳对树的压力，并减少摩擦阻力，大大提高灵敏度。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1231-cn.html"]
["DC2树干周长生长变化记录仪","DC2树干周长生长变化记录仪是DC1树干周长生长变化记录仪的改进版本。钢丝绳的拉力改为径向设置。这样钢丝绳对树的压力和树径无关，不同树径的测量结果可直接比较。传感器通过一个由热膨胀系数最低的合金制成的钢丝绳固定在树上。用小塑料环减少钢丝绳对树的压力，并减少摩擦阻力，大大提高灵敏度。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/85-cn.html"]
["DC3树干周长生长变化记录仪","DC3树干周长生长变化记录仪是DC1树干周长生长变化记录仪的改进版本。钢丝绳的拉力改为径向设置。这样钢丝绳对树的压力和树径无关，不同树径的测量结果可直接比较。传感器通过一个由热膨胀系数最低的合金制成的钢丝绳固定在树上。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/86-cn.html"]
["DC4周长生长测量仪","DC4是DC1改进版本。和DC3的区别是适合生长更快的植物，钢丝绳的拉力改为径向设置。这样钢丝绳对树的压力和树径无关，不同树径的测量结果可直接比较。传感器通过一个由热膨胀系数低的合金制成的钢丝绳固定在树上。用小塑料环减少钢丝绳对树的压力，并减少摩擦阻力，大大提高灵敏度。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1232-cn.html"]
["DV茎秆纵向变化测量仪","DV是专门用来连续测量树干纵向变化（不是生长）的。树干的长度因其含水量， 风和弯曲而发生变化，因此树干纵向变化是一个可以用来判断树体含水量（干旱程度），竞争压力和机械压力的参数。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1233-cn.html"]
["DRO根系直径生长变化记录仪","DRO是专门为连续测量根径，水生植物，匍匐植物的生长而设计的。整个仪器防水。 活动部分用耐光的柔软塑料保护。上部用铝板保护，以减少土壤的压力。整个仪器的比重接于近水，如果用于水生植物，对植物的压力很小。容易安装，无需特殊保护措施","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/90-cn.html"]
["DR树干半径生长变化记录仪","DR树干半径生长变化记录仪用两个特殊螺丝固定在树干的心材中。心材以外厚度的变化等于半价生长量。这种设置可确保长期，高稳定性的测量。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/91-cn.html"]
["DF果实生长变化记录仪","DF果实生长变化记录仪是专门用来测量圆形植物体的特殊版本。探头通过一种特殊方法固定在果实，蔬菜上，对测量对象没有压力， 不影响其生长","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/89-cn.html"]
["DRL 26C树干茎秆生长变化测量仪","用途：长期精确监测的直径大于8cm树干的直径变化情况。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1230-cn.html"]
["光谱分析仪丨"]
["GreenSeeker便携式光谱仪","用途：GreenSeeker便携式光谱仪是一种作物研究与诊断工具，能够提供植被归一化指数（NDVI）和植被等物质的红光与近红外的比值。这些指数能够用来作为农学参考，反映作物对于养分的响应、作物生长条件、潜在产量、应力以及病虫害的影响等。该系统也可以用来监测作物生长期间，田间（作物、植被）环境的变化，或者对比不同施肥量与当地","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1032-cn.html"]
["DJ-9110系列便携式地物光谱仪","DJ-9110系列便携式地物光谱仪适用于地质研究、探矿、遥感测量，农作物监测，森林研究、海洋学研究等各领域应用。具有性价比高，测量快速、准确，操作简单，携带方便等特点，配有功能强大的软件包，除了反射率测量，还可用作辐射度学，光度学和色度学测量。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3634-cn.html"]
["DJ-9101微型地物光谱仪","DJ-9101微型地物光谱仪具有高可靠性、超高速、低成本、高性价比等特性，可适应在线测试等各种环境用途的微型地物光谱仪","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3633-cn.html"]
["DJ-9100系列手持式地物光谱仪","DJ-9100系列手持式地物光谱仪适用于从遥感测量，农作物监测，森林研究到海洋学研究等各领域应用。可以实时显示所监测光谱的区域","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3632-cn.html"]
["DJ-PhotoNet物候相机\n","DJ-PhotoNet物候相机具有多种观测模式，用户可以根据植被生长条件以及观测目的，调整设备工作模式，能够获取多种植被参数。具有静态图像与视频工作模式，可以使物候相机同时具有远程视频监控。配备与资源卫星波段一致的红光与近红外传感器，可以用在农业长势监测，遥感产品验证。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3613-cn.html"]
["MSMC多光谱相机系统","MSMC多光谱相机系统是一个多光谱成像系统，将两个多光谱摄像机合并到一个外壳中。每个多光谱相机都有自己的镜头，并通过分束器查看场景（对象）。分束器使每台相机都能在没有视差瑕疵的情况下观察同一场景","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3630-cn.html"]
["MSIS多光谱成像系统","MSIS系列多光谱成像系统将带有大功率LED的MSC系列相机组合到一个防水防尘外壳中。LED被布置成4个独立控制的通道，每个通道有4个与相机波长匹配的LED通道。每个通道都有过驱动脉冲电流输出，以较小的加热达到极高的瞬时光输出水平","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3628-cn.html"]
["MSUAV无人机载多光谱相机系统","MSUAV无人机载多光谱相机系统包含一台MSC2(mini)多光谱相机和一台SBC-1微型计算机。MSC2(mini)多光谱相机有多种光谱波段可选，可同时获取4通道和8通道光谱图像。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3631-cn.html"]
["HAWC农业多光谱相机（停产）","用途：HAWC是一款应用于农业应用的多光谱相机，它是手持式传统ADC系统的后继产品。HAWC集成ILS辐射测量系统，可用于测量NIR、RGB和Green波段的精确反射数据。      HAWC基于“智能摄像头”Linux控制器技术，首次引入MCAW摄像头，图像传感器200万像素，配有NIR、RGB和Green波段滤光片，图像捕获时间1帧/s。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1101-cn.html"]
["P4精灵多光谱无人机","用途：多光谱影像相较于人眼观察能提供更多准确的指向性信息，确定植物宏观生理状况。一体式的P4精灵多光谱成像系统，集成了1个可见光相机及5个多光谱相机（蓝光，绿光，红光，红边和近红外），分别负责可见光成像及多光谱成像。所有相机均拥有200万像素解析力及配备全局快门，这套出色的成像系统装置于三轴云台上，成像清晰稳定；配备N","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/175-cn.html"]
["SpectraPen mini手持光谱仪","用途：SpectraPenmini光谱仪是一款便携式、经济型的光谱辐射计，可以测量光强和光质，并针对340-850nm范围内的可见光进行校准。可用于实验室研究、农业、工业等多种领域研究。采用可充电锂电池供电，使用移动设备采集和显示数据。         ","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1051-cn.html"]
["PlantPen植物指数测量仪","PlantPen植物NDVI测量仪是一款设计精巧、可快速测量植物NDVI指数的便携式仪器。根据植物的光谱反射系数可以评定叶片叶绿素相对含量。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/172-cn.html"]
["PolyPen手持式植物光谱仪","PolyPen RP 410手持式植物光谱仪利用氙气灯（380-1050nm）为内部光源测定植物叶片的反射光谱。PolyPen RP 410内置了常用植物反射光谱计算公式，如NDVI,PRI,NDGI,绿度指数等，测得的数据以图形或数据表的形式显示在仪器的显示屏上，这些数据同时储存在仪器的存储器，可传输到电脑里。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/174-cn.html"]
["\nLM 510手持式光谱仪","SpectraPen LM 510手持式光谱仪是一款常规研究和农业应用领域理想的选择仪器。不仅可以测量光谱特征曲线，同时计算指定波段的光强，用于实验室、温室或野外条件下测量光强、光质和光谱图。此外，还可用于环境、农业和生态领域，如人工光源测试或园艺研究。其所有测量数据将自动存储到设备内存中，全面的软件套件和USB连接提供完整","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1053-cn.html"]
["SP110手持光谱仪","SpectraPen SP110手持光谱仪是一款在实验室研究、农业、工业应用等多用途手持式光谱仪。采用可充电锂电池供电，无需连接计算机即可独立进行测量和数据存储。完整的光谱图及每个波长的光强读数都可即时显示在触摸屏上。SP110对于快速测量太阳辐射和监测光谱光质非常有用。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1052-cn.html"]
["AWC农业无线多光谱相机（停产）","用途:AWC农业无线相机是Tetracam公司首款引入“智能相机”—Linux控制器技术的一款入门级相机，主要应用于农业领域。它采用集成ILS测量系统，干扰小，在红外、红色、绿色波段的数据十分精确。e-ILS是专门为多光谱相机设计的电子入射光传感器，使用过程中镜头向上，Micro-MCA发出触发信号，使e-ILS进行拍摄图像，二者在拍摄时间上保","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1100-cn.html"]
["Kernel2 6通道多光谱相机","Kernel2多通道多光谱相机能够快速捕捉图像，设计了可靠的连续快门控制，支持PWM触发，也可以使用继电器（电压）脉冲触发。可以连接到无人机Can端口，通过飞行系统自动执行拍照命令，数据保存在SD卡。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3591-cn.html"]
["Survey3多光谱相机","Survey3是一款设计紧凑、高性价比的多光谱相机，可提供地面以及航拍无人机载使用，有广角镜头版本（Survey3W）和窄角镜头版本（Survey3N）。相机镜头采用非鱼眼镜头，具有极低的失真率，从而确保在航空测量或其他应用中获得高质量结果。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3592-cn.html"]
["Micro-MCA红外多光谱数码相机（停产）","Micro-MCA红外多光谱数码相机是Mini-MCA多光谱相机的升级产品，在原来的基础上配置了红外热通道，可以得到热成像图像，红外热通道可以配置在6波段和12波段的Micro-MCA和Micro-MCA Snap两款仪器上。相机采用16G SD存储卡，最大可拍摄12000张照片，USB 2.0接口，数据传输更快。使用PixelWrench2软件可以进行多种植被指数的计算。具有","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/176-cn.html"]
["\nSS-110光谱测量仪","用途：SS-110光谱仪测量的波长范围为340至820 nm。SS-110是一种易于使用，性价比高、多功能光谱测量系统，可以连接到电脑。典型的应用包括测量（光谱输出的能量密度，光子通量密度，或照度）不同辐射源（通常为植物或人类照明），与天然和合成的表面反射率和透射率的测量和材料（通常是植物冠层叶片）","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1198-cn.html"]
["PSR-3500便携式地物光谱仪","简介：PSR-3500便携式地物光谱仪适用于遥感测量、农作物监测、森林研究到工业照明测量、海洋学研究和矿物勘察的各方面应用。软件操作简单方便、功能强大。此仪器可用做测量辐射度、光谱反射率和光谱透过率。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1054-cn.html"]
["CS-45植物光谱测量仪","RapidSCAN CS-45作物光谱测量仪是一款将光谱传感器，数据采集器，GPS，显示器，电源集成在一起的轻便，功能强大的测量仪。可广泛的用于农业，畜牧业，生态环境的研究和应用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1025-cn.html"]
["ACS手持式植物光谱测量仪","用途：ACS-430/ ACS-470手持式植物光谱测量仪是将传感器，数据采集器，电源系统整合在一起的便携式的测量仪，使用方便，应用领域广泛","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1024-cn.html"]
["SS-120地物光谱仪","用途：SS-120光谱仪测量的波长范围为635到1100 nm。SS-120是一个易于使用的，性价比高，多功能光谱测量系统，可以连接到电脑。典型的应用包括测量（光谱输出的能量密度，光子通量密度，或照度）不同辐射源（通常为植物或人类照明），与天然的和合成的表面反射率和透射率的测量和材料（通常是植物冠层叶片）。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1049-cn.html"]
["RT200C变量施肥系统\n","用途：GreenSeeker RT200C变量施肥管理系统是一款实时、运动中基于氮肥传感器的作物带状施肥管理系统。GreenSeeker RT200C在移动中进行带状氮肥管理。GreenSeeker RT200C与作物直接交流，替代了土壤，高效的对作物进行体检。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1031-cn.html"]
["PolyPen手持式植物光谱仪","用途：PolyPen RP 410手持式植物光谱仪利用氙气灯（380-1050nm）为内部光源测定植物叶片的反射光谱。PolyPen RP 410内置了常用植物反射光谱计算公式，如NDVI,PRI,NDGI,绿度指数等，测得的数据以图形或数据表的形式显示在仪器的显示屏上，这些数据同时储存在仪器的存储器，可传输到电脑里。       ","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/173-cn.html"]
["MCAW 6通道多光谱相机（停产）","用途：MCAW 6通道多光谱相机具有开放性结构、SSD固态存储硬盘和嵌入式Linux操作系统，由六个光谱镜头组成，每个镜头配置独立滤光片，可感应波长在400 nm – 1000 nm范围内的光；MCAW 6结构设计合理，所有接口和控制按钮集中在一侧；采集的图形存储在SSD固态存储硬盘中，运行速度更快，存储量更大，多核处理器代替MCA系列的多个独立处理器的设计，处理能力得到大幅提升。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1102-cn.html"]
["Micro-MCA红外多光谱数码相机","Micro-MCA红外多光谱数码相机是Mini-MCA多光谱相机的升级产品，在原来的基础上配置了红外热通道，可以得到热成像图像，红外热通道可以配置在6波段和12波段的Micro-MCA和Micro-MCA Snap两款仪器上。相机采用16G SD存储卡，最大可拍摄12000张照片，USB 2.0接口，数据传输更快。使用PixelWrench2软件可以进行多种植被指数的计算。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/176-cn.html"]
["PS-300紫外近红外光谱仪","用途：PS-300紫外近红外光谱仪 可以测量300～1000nm的入射、反射和透射光谱，通过电脑软件可以直接读出入射光、反射光、透射光的光谱图。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/177-cn.html"]
["PS-200紫外可见光谱仪","用途：PS-200紫外可见光谱仪可以测量300～850nm的入射、反射和透射光谱，通过电脑软件可以直接读出入射光、反射光、透射光的光谱图。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/779-cn.html"]
["CM1000非接触NDVI测量仪","用途：CM1000非接触NDVI测量仪精确测量植物NDVI指数，可以改善施用氮肥的管理等","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1055-cn.html"]
["PS-100可见近红外光谱仪","用途：PS-100可见近红外光谱仪 可以测量350—1000nm的反射和透射光谱，通过电脑软件可以直接读出入射光、反射光、透射光的光谱图。  ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/778-cn.html"]
["RT100B农业光谱成像系统","用途：GreenSeeker RT100B农业光谱成像系统为单传感器系统，使用掌上数据管理器记录数据，软件生成Shape文件，也可以在农业生产工作中采集数据，如喷洒农药、耕作、收割等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1030-cn.html"]
["UniSpec-SC单通道光谱分析仪","用途：UniSpec-SC是一款便携式单通道光谱分析仪，可用在野外或实验室测量植物叶片或冠层的光谱反射率，可以测定包括针叶在内的各种不同类型特片及群体对光的反射、透射以及叶绿素含量、氮含量、花青素含量、叶黄素组分含量、叶片含水量光能利用率、群体结构等一系列生理生态指标。工作原理：UniSpec光谱仪与一个曲形光栅相连接，","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1050-cn.html"]
["木质检测仪丨"]
["PiCUS-3弹性波树木断层画像诊断仪","用途：Picus 3弹性波树木断层画像诊断仪用于检测因虫害或者自然衰退导致树木木质腐烂情况，多数情况下主要测量树干近地面的部分。测量时将传感器固定在预检测的断层上，使用专业设计的电子锤敲击每个检测点，声波在树干内部传播，如果树干内部的介质不同，声波传播的速度不同，进而可以判断树干内部的健康状况。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/54-cn.html"]
["TRU树木雷达检测系统","用途：TRU树木雷达检测系统是为检测树干内部腐朽和地下根系分布而设计的。它利用探地雷达技术对树木进行无损扫描，可生成高分辨率图像。系统有两种独立的检测方法，分别用于检测树干的内部状况及根系的实际分布。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/52-cn.html"]
["Sylvatest 4超声波木材检测仪","Sylvatest 4超声波木材检测仪是Sylvatest系列的第四代重大革新设备，用于评估立木或木质部件内部构造的木材腐蚀程度和残余机械强度。通过配合使用木质密度检测仪器，可以计算出弹性模量MOE。","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/3595-cn.html"]
["TMSO无线树木稳定安全性测试仪","TMSO无线树木稳定安全性测试仪用于测量树根的锚地程度及树木的稳定安全性。PiCUS TMSO是用于远程监视树木运动的创新系统。传感器基于已建立的TMS3，同时使用新的基于云的数据上传将结果直接提供给用户。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1254-cn.html"]
["城市树木智能监测系统","城市树木智能监测系统借助智能传感技术（SST）开发设计，实时测量树木的倾斜状态并将信号发送到网络中心；结合GIS平台显示树木的各种属性，包括具有地理位置、树木属性和其倾斜角度。整套系统同时监测整个城市不同位置的树木，通过传感器获取的资料可以快速地掌握树木实时信息，以此来评估树木健康状况，使城市树木管理的工作科学化、便利化。","香港","http://www.dianjiangtech.cn/product/1234-cn.html"]
["树木微创注射技术","树木微创注射仪是一款用于树木病害防治的注射仪器，无需钻孔，使用方便、高效，可用于治疗各种害虫、疾病以及营养缺乏等病症，比如蛀虫、木虱、蚜虫、枯萎病、炭疽病、黄化病。",null,"http://www.dianjiangtech.cn/product/1199-cn.html"]
["PiCUS TreeTronic 3树木电阻抗断层成像仪","PiCUS TreeTronic 3树木电阻抗断层成像仪通过测量电流或电压的变化来诊断树木情况，测量结果以二维图像的形式进行显示，该图像表示树木的电阻抗变化，简称ERT（Electrical Resistance Tomogram）","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1056-cn.html"]
["Arbostat树木抗风分析软件","用途：Arbostat是一种评估树木抗风性的软件，可以估算施加在单个树木上的风荷载，并对于树木承受风荷载部位的能力进行相对客观的评价。承载能力是通过设备辅助测量（拉力测试）收集的数据推断出来的。风荷载的估算使用当前的空气动力学工程标准。它们结合了结构的动态行为，这些结构在受到风的作用下可能会发生振荡，并模拟接近地面","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/609-cn.html"]
["Sylvatest TRIO超声波木材检测仪","用途：SylvatestTRIO超声波木材检测仪是Sylvatest系列的第三代重大革新设备，用于评估立木内部构造的木材腐蚀程度和剩余物理状态。SylvatestTRIO利用超声波的原理，通过两个传感器（发射器和接收器）测量木材中超声波的传播时间，同时记录发射波的能量峰值(mV)，整个测量过程不超过几秒钟，是真正的无损检测装置。 特点： ·数字化快","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/182-cn.html"]
["皮罗钉木材检测仪","PILODYN皮罗钉木材检测仪是用来测量活树及木质结构，如电线杆、打桩和木梁等的木材强度及腐朽状况的有用工具。 在固定力作用下，将微型探针打入木材内部，根据进针深度的差别判断木材腐朽程度并确定与此相关的强度等级。检测使用无损的方法，影响非常轻微，不会对测量对象造成大的破坏。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/58-cn.html"]
["TMS 3树木稳定安全性测试仪","用途：TMS3树木稳定安全性测试仪是TMS的升级版，用于测量树根的锚地程度及树木的稳定安全性。当风吹动树木，树木开始摇动，负荷传到根部，TMS 3记录树木的动态摇摆运动。根据Wessolly (Wessolly & Erb, 1998)的发现，利用静态拉伸测试能够测量树木根部安全稳定性。在静态拉伸测试时，树木受到来自绞车或绳索的负荷发生倾斜，与周围其","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/79-cn.html"]
["ImRa雷达剖面测树仪","用途：原位测量树木内部湿度和密度。可实时记录树木的内部健康状况和有机物运输状态。树木健康的状况下，雷达信号比较规则，基本呈规则的直线；树木内部存在腐烂或破损的情况，雷达信号非常不规则，呈弯曲的曲线。","芬兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1059-cn.html"]
["IML-RESI PD系列木质检测仪","IML-RESI PD系列木质检测仪可以用于任何可靠稳定的木质检测实验中。 通过实时测量探针的钻探阻力，从而检测树木内部腐烂情况、空洞情况和虫蛀情况等。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/179-cn.html"]
["IML-RESI MD300木质检测仪","用途：MD300木质检测仪是一款纯机械式针测仪，在使用过程中，用户可以根据测量时的阻力和速度的变化得知树木内部实际情况。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1058-cn.html"]
["Fractometer树木弯曲断裂强度测试仪","用于测量抗弯强度，抗压强度，评估木材质量；操作简单、使用方便。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/181-cn.html"]
["TMS树木稳定安全性测试仪","TMS树木稳定安全性测试仪用于测量树根的锚地程度及树木的稳定安全性。当风吹动树木，树木开始摇动，负荷传到根部，TMS记录树木的动态摇摆运动。根据Wessolly (Wessolly & Erb, 1998)的发现，利用静态拉伸测试能够测量树木根部安全稳定性。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/92-cn.html"]
["PiCUS TreeQinetic树木拉伸测试仪","用途：PiCUS TreeQinetic树木拉伸测试仪用于检测树干和根部受外部拉力时的稳定特性。该装置可对树木稳定性进行精确且无损伤的测量。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/78-cn.html"]
["IML-RESI F系列木质检测仪","用途：通过探头旋转进入树木和木材的过程，探测其内部的腐烂、裂缝、空穴等缺陷。可广泛应用于科研和生产。测量结果记录在蜡质条形纸带上。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1057-cn.html"]
["Micro Hammer微锤式木质检测仪","用途：测量声音在树木中的传播速度，依据不同生长阶段、不同树种的声音传播速度，判断树木品质，包括环列、裂缝和空洞的判断。可广泛应用于判断活体木材的紧实度、木材品质评估、古树健康评测以及古建筑保护等领域。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/178-cn.html"]
["RESISTOGRAPH R650-EA 树木针测仪","用途：树木针测仪是用于探测树木（材）内部结构的仪器。通过探针钻入树木阻抗测量纪录，可以方便和精确地探测树木的内部结构如腐烂或空洞情况、材质状况、生长状况（年轮分析）等。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/610-cn.html"]
["RESISTOGRAPH R650-ED 树木针测仪","用途：树木针测仪是用于探测树木（材）内部结构的仪器。通过探针钻入树木阻抗测量纪录，可以方便和精确地探测树木的内部结构如腐烂或空洞情况、材质状况、生长状况（年轮分析）等。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/611-cn.html"]
["RESISTOGRAPH R650-PR树木针测仪","用途：树木针测仪是用于探测树木（材）内部结构的仪器。通过探针钻入树木阻抗测量纪录，可以方便和精确地探测树木的内部结构如腐烂或空洞情况、材质状况、生长状况（年轮分析）等。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/612-cn.html"]
["HM220原木品质测量仪","HM220原木品质测量仪提供一个很直接的方式来测量原木或木材的紧实度，无损害的快速判断检测原木的内部品质。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/59-cn.html"]
["ST300立木品质测量仪","用途：树木的品种不同，位置不同，遗传学特性不同，树木自身的变化也会不同，导致活体木材品质的评估非常困难，ST300立木品质测量仪最大的价值在于能够快速和有效的评估活体木材的品质特性及价值，在决定是否购买某些树木或者是否采伐某些树木时候，提供有力的参考。测量原理：利用声音在活体木材中的传播速度，来判断木质情况。输出的","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/60-cn.html"]
["RESISTOGRAPH R650-SC 树木针测仪","用途：树木针测仪是用于探测树木（材）内部结构的仪器。通过探针钻入树木阻抗测量纪录，可以方便和精确地探测树木的内部结构如腐烂或空洞情况、材质状况、生长状况（年轮分析）等。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/612-cn.html"]
["PRU木杆雷达检测系统","PRU木杆雷达检测系统是为检测木杆、木梁等木质构件内部结构完整性而设计的。它利用探测雷达技术对木杆、木梁进行无损扫描，雷达波穿透木质结构，传播过程中遇到木质内部腐烂或者空洞，由于介电常数不同，雷达波会反射回波，该仪器就是利用此原理设计的。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1060-cn.html"]
["TMS 3树木稳定安全性测试仪","TMS3树木稳定安全性测试仪，用于测量树根的锚地程度及树木的稳定安全性。当风吹动树木，树木开始摇动，负荷传到根部，TMS 3记录树木的动态摇摆运动。在静态拉伸测试时，树木受到来自绞车或绳索的负荷发生倾斜，与周围其它树木进行比较，可以得出树木所受负荷的大小。将人为施加负荷与自然风引起的负荷对比，通过专业软件分析，确定自然风引起的负荷大小。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/79-cn.html"]
["ARBOTOM树木断层检测仪","用途：ARBOTOM树木断层检测仪用于评估和显示树木或木材内部状况的三维数据和图像（树木直径没有限制）。发现树木的缺陷和完好区域。判断树木茎干的质量，稳定性和可利用性。单人测量一棵树的时间少于10分钟。工作原理：多功能传感器作为发送并接受声学脉冲信号，通过软件及选出测量值并将其转化为彩色图表，受损或者空洞部分在图表","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/180-cn.html"]
["测高测距仪丨"]
["Vertex Laser Geo激光超声波定位测高测距仪","用途：为了适应森林和田野里测量的特殊要求，VertexLaser激光超声波测高测距仪在设计上考虑到了对粗糙、倾斜物体的测量。具有操作简便、使用灵活的特点，可以非常精确的测量距离、水平距离、角度和高度。   根据实际的使用情况，您可以选择使用激光或者超声波两种测量方式。如果视线非常开阔，能够直接瞄准到目标","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/94-cn.html"]
["Vertex 5超声波树木测高测距仪","Vertex 5超声波树木测高测距仪，用于野外进行高度、距离和水平距离精确测量的理想仪器，测量结果精确而可靠，已成为野外测量工作的标准型仪器。","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/1228-cn.html"]
["L5激光测距仪","L5激光测距仪可以精确测量距离、水平距离、角度和高度；还可以用于评估电力系统附近树木的危险性，电线的松弛程度等，及时排除危险。具有操作简便，使用灵活，非常适应森林和田野里测量的特殊要求，数据可以通过蓝牙和红外连接后传输到计算机中。","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/1061-cn.html"]
["Postex激光定位仪","用途：Postex激光定位仪用来快速对树木或其它研究对象定位，可以得到距离、高度和角度多种参数，运用超声波技术，不受测量环境地形的影响。",null,"http://www.dianjiangtech.cn/product/186-cn.html"]
["Xscape面积测量仪","用途：X Scape 面积测定仪可以测定不规则区域的面积，用于制定详细的土壤施肥、育种等预算计划。具有省时、精确的特点。 X Scape面积测定仪利用超声波原理，精确测量周长到中心点的距离，最终计算出区域总面积（平方英尺/平方米）。 使用前, 只需要将T3异频雷达收发器安装到立杆上放置在待测区域中心。用X\u0001","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/183-cn.html"]
["DME超声波测距仪","用途：DME超声波测距仪主要应用于测量建筑物尺寸，规划道路和调查事故、林业资源状况等。DME超声波测距仪可在任何情况下提供精确的距离数据。系统专门为野外环境下的户外使用人员设计，可以在雨中或低温环境下操作。特点：·DME超声波测距仪携带方便（可装于口袋）且耐磨，用英制或米制单位，测量范围可达到30m或更长；·全方向（360°）性","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/184-cn.html"]
["Vertex IV超声波树木测高测距仪","用途：VertexIV是野外进行高度、距离和水平距离精确测量的理想仪器，测量结果精确而可靠，已成为世界上野外测量工作的标准型仪器。超声测量系统和红色十字瞄准器可以保证在密集的丛林中和复杂的环境下获得精确的结果，可在30m内任意距离测量单个目标高度，并可记录该目标的6个不同高度。广泛应用于调查林木资源、优良树木品种定位","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/185-cn.html"]
["树木测径仪丨"]
["D型树木胸径生长测量环","概述：胸径：又称干径，指乔木主干离地表面胸高处的直径。树木胸径生长测量环是非常简单易用的测量树木胸径变化的工具。使用激光蚀刻工艺，刻度清晰，读取方便，长时间使用，刻度不会消失；不锈钢材质，野外长期使用不会生锈","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/920-cn.html"]
["Digitech BT蓝牙测径卡尺","Digitech BT蓝牙测径卡尺是一款测量树木直径和高度的专业森林调查仪器。该仪器有智能的交叉测量和虚拟扩大规模为50cm的功能","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/1229-cn.html"]
["MD II数字测径仪","MD II测径仪是测量树木直径和高度数据的测量仪器。可以存储超过1万条的树木直径、树木种类、树木高度等数据，具有智能化和集成化的特点","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/1062-cn.html"]
["Spiegel Relaskop林分速测镜","用途：Spiegel Relaskop林分速测镜是一款林业上广泛应用的综合性的袖珍光学测树仪，主要用来测定树高、立木任意部位直径、水平距离、坡度和林木每公顷胸高断面积总和等多项因子，从而可以计算出林分蓄积量。1948年奥地利林学家沃尔特•毕特利希首创了角规测树理论和方法，打破了100多年来的标准地每木检尺的传统方法，","奥地利","http://www.dianjiangtech.cn/product/189-cn.html"]
["Mantax黑色测径仪","Mantax黑色测径仪是一款机械式树木测径仪，可折叠式叉钳设计使你携带更加方便，铝合金刻度尺，更加结实耐用。","瑞典","http://www.dianjiangtech.cn/product/187-cn.html"]
["RD 1000电子测树仪","用途：RD 1000电子测树仪能准确测量树的直径，利用内置的垂直角传感器能够准确地采集到树干任何部位的直径，并能够采集到某预定直径在树干上的高度。内置的 Basal Area Factor (BAF) 软件能够解决树林采样程序中所遇到的困难。通过利用 LTI 激光测距仪的测量距离或键盘输入的数据能够","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/188-cn.html"]
["树木年轮分析仪丨"]
["IML Measuring Table树木年轮分析仪","用途：树木的生长行为提供了有关气候情况和临时或长期的环境条件变化的重要信息。为了正确识别和衡量树木的生长年轮，每一个细节的处理和评估是很重要的。IML树木年轮分析仪可用于分析不同种类木材样品，检测树木生长速度的变化；另外，配置显微观察系统，可以分析低生长速度的木材样品。测量系统采用防水设计，操作台可以承受20kg","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/193-cn.html"]
["LINTAB6 专业版树木年轮分析系统","用途：LINTAB6 专业版树木年轮分析系统可以对树木盘片、生长锥钻取的样品、木制样品等进行非常精确、稳定的年轮分析，广泛应用于树木年代学、生态学和城市树木存活质量研究。该系统防水设计、操作简单、全数字化电脑图形分析，是一套经济实用的年轮分析工具。配备的TSAP-Win分析软件是一款功能强大的年轮研究平台，所有步骤从测","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/191-cn.html"]
["LignoStation年轮分析工作站","用途：Ligonstation年轮工作站是目前年轮研究中功能最强大的仪器，它可以测量年轮密度，木质部导管直径，密度，排列次序等指标，而且有着20微米的超高分辨率。结合近年的气候和植物生长数据，可以完美的反推出历史的气候和植物生长情况。Ligonstation年轮工作站不仅包括测量设备，还包括表面抛光等预处理设备，确保树木年轮变化和木材","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/192-cn.html"]
["Velmex树木年轮分析系统","用途：Velmex树木年轮分析系统是北美树木研究会的标准系统，广泛应用于年轮分析、树木年代学、年轮气候学、森林研究和地形学等领域。采用线性编码技术，极大提高了年轮的测量精度。原理：在安放样品的工作台经过高精度加工，能够在长时间内保持高精度。样品安装滑动台上，滑动台在底座上做一维滑动。工作台置于显微镜下，研究人员通","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/190-cn.html"]
["LA-S年轮分析仪","LA-S年轮分析仪主要是对植物的年轮进行测量和分析。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1063-cn.html"]
["孢子花粉采样器丨"]
["\nBurkard 7天孢子捕捉仪","用途：用于对空气中的颗粒如真菌孢子和花粉进行连续采样，仪器自动对准风向，并配合真空泵，收集符合大小的微粒进采样孔,并被粘性采样带不断传送收集。连续时间可达七天，内置真空泵，可以无人看守。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/194-cn.html"]
["植物气穴测量仪丨"]
["1505D-EXP型便携式植物水势气穴压力室","用途：1505D-EXP型便携式植物水势气穴压力室用于测量不同地区、不同作物、不同时期无整片叶或枝条的水势；也用以高水势植物的水势测量，例如沙漠和干旱地区作物，也进行日常水分关系测量和制订灌溉表。通过该参数的获取，可为农情监测提供作物水势研究环节的数据。仪器配备气穴室，在水分严重缺乏条件下，当植物吸水不足，植物的木质","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/195-cn.html"]
["植物导水率测量仪丨"]
["XYLEM-Plus木质部导水率与栓塞测量系统","用途：木质部栓塞是木本植物在遭受水分胁迫时普遍存在的一种现象。研究发现木质部边材抗栓塞能力与树木耗水性和抗旱性之间关系密切，研究树木的耐旱性(耐旱和抗旱)，可防止木质部空穴和栓塞的发生，从而保证树木在干旱胁迫下木质部水分运输机能的正常运行，XYL’EM-Plus木质部导水率与栓塞测量系统就是可以测量植物导水率和栓塞速","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/196-cn.html"]
["植物胁迫检测仪丨"]
["PT 100植物热胁迫性测量仪","PT 100植物热胁迫性测量仪能够简单、快捷的全面评估植物的热胁迫性，它可以对小到中型的植物叶片或叶段进行分析。通过测量电导率/温度曲线来确定植物的热胁迫性。所得数据可以通过软件传到电脑上，更加方便研究和分析。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/203-cn.html"]
["施肥管理系统丨"]
["GreenSeeker RT200C变量施肥管理系统","用途：GreenSeekerRT200C变量施肥管理系统是一款实时、运动中基于氮肥传感器的作物带状施肥管理系统。GreenSeekerRT200C在移动中进行带状氮肥管理。GreenSeekerRT200C与作物直接交流，替代了土壤，高效的对作物进行体检。GreenSeekerRT200C验证作物生长季节中，土壤中可供有效利用的氮肥量。然后为喷雾系统提供氮肥变量应用信息","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/197-cn.html"]
["植物氧电极丨"]
["OXYTHERM+P液相氧电极","用途：Oxygrtherm 液相氧电极是一种高精度Clark氧电极，用于测定水溶液中溶解氧的含量。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学，人体医学以及环境科学等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1070-cn.html"]
["OXYTHERM+R液相氧电极","Oxygrtherm 是一种高精度Clark氧电极，用于测定水溶液中溶解氧的含量。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学，人体医学以及环境科学等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1238-cn.html"]
["OXYGRAPH +液相氧电极","Oxygraph + 是经典款Clark氧电极OXYGRAPH的全新升级版，多项新技术全新应用。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学，人体医学以及环境科学等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/200-cn.html"]
["CHLOROVIEW 1液相氧电极","用途：CHLOROVIEW1是一种高精度，无需连接PC操作的Clark氧电极系统，是Chlorolab2的野外便携版。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学，人体医学以及环境科学等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1065-cn.html"]
["OXYVIEW 1 液相氧电极","Oxyview1是一种高精度Clark氧电极，用于测定水溶液中溶解氧的含量。常用于研究各种动物组织如线粒体等呼吸的变化，也用于研究植物组织如植物根系、芽、种子、果实、叶片等组织的呼吸速率和呼吸途径的变化，分析抗氰呼吸途径、细胞色素氧化酶途、糖酵解途径、三羧酸途径的等过程的变化。 Oxyview1的操作无需连接任何电脑，系统的","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1071-cn.html"]
["Leafview 2气相氧电极","Leafview2是一种高度整合的便携式气相氧电极系统，用于气相中氧含量的测定。可用于研究植物叶片的光合与呼吸速率，并可以和荧光仪连用，通过分析叶绿素的荧光变化研究植物光合机构的变化。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学以及环境科学等领域。 主要特点: 高度整合的控制器。无需连接电脑操作，系统的设置和数据记录均","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1069-cn.html"]
["Leaflab 2气相氧电极","用途：Leaflab 2 是一种由计算机控制的高精度Clark氧电极，用于气相中氧的含量。是研究植物叶片的光合与呼吸速率的有力工具。可以与荧光仪联用，同时测定叶片的叶绿素荧光和光合作用，研究植物光合机构的变化。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学以及环境科学等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1068-cn.html"]
["Chlorolab 3液相氧电极","CHLOROLAB3是一种由计算机控制的高精度Clark氧电极，适用于测定大体积样品水溶液中溶解氧的含量。CHLOROLAB3配有强大功能的WINDOWS软件，数据由计算机进行记录与分析处理，自动计算出光合或呼吸速率。系统还配有可控光源，用户可以通过计算机设定所需的光强，自动进行光合-光强响应曲线的制作，并能自动计算光合作用量子效率。CHL","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1064-cn.html"]
["Chlorolab 2液相氧电极","用途：CHLOROLAB2 是一种高精度Clark氧电极，用于测定水溶液中溶解氧的含量。广泛应用于植物生理学、农学、园艺学、林学、微生物学、藻类生物学、生命科学、海洋生物学、动物学，人体医学以及环境科学等领域。测定植物叶片、藻类以及绿色组织的光合速率。尤其适合光合仪不能测定的苔藓、拟南芥、果皮以及具有景天酸代谢植物的光","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/199-cn.html"]
["OX1LP溶解氧测量仪","用途：OX1LP溶解氧测量仪是一款用于测定水溶液中溶解氧的含量，用于研究动物、植物、微生物及藻类等各种生物材料的耗氧及放氧过程。应用试验：·测量水生生物光合作用中的氧气变化；·抑制线粒体电子传递的效应；·温度对水生生物耗氧和放氧影响的结果；·氧强效酶的动力学。技术规格：基本组成溶解氧比色皿电极、比色皿电极放大器、磁","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/198-cn.html"]
["OxyCorder 401溶解氧测量仪","OxyCorder 401溶解氧测量仪主要是通过氧电极法测量光和作用中氧的释放，仪器可以提供稳定电流进行高精度测量，OxyCorder 401溶解氧测量仪配备三个独立的电极输入通道：4MΩ(通道1)、1.3MΩ(通道2)、33KW(通道3-大电极，材质为裸露的铂-银电极)。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1072-cn.html"]
["植物固氮分析仪丨"]
["N-Pen植物氮含量测量仪","N-Pen N110植物氮含量测量仪用于植物生长过程中叶片氮含量的测量。该仪器根据植物叶片反射光线的特性测量氮含量，而叶片反射光线的特性由叶绿素含量决定，叶绿素含量与叶氮含量精密相关，经过校正拟合，即可直接用于氮素含量的测量。N-Pen可在野外、实验室使用，对测量对象没有任何损伤。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1028-cn.html"]
["Q-Box NF1LP植物固氮实验分析仪","用途：Q-BoxNF1LP植物固氮实验分析仪采用氢气传感器，活体测量大豆固氮组织中氢气的产生量。可对固氮酶的活性进行实时测量。固氮酶的活性是通过检测开路气体交换测量系统中固氮物质的氢气产生量计算出来的。系统包括氢气，氧气和温度传感器。传感器测量值实时显示在电脑屏幕上。分析软件可以计算出固氮酶的总活性，氮气固定率，活","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/202-cn.html"]
["植物比色卡丨"]
["RHS植物比色卡","用途：RHS植物比色卡是植物学家的色彩指南，目前国际上最权威的是英国皇家园林协会的植物比色卡。RHS植物比色卡自上世纪九十年代就开始在英国广泛使用，目前是GB/T 19557.1-2004《植物新品种特异性、一致性和稳定性测试指南总则》规定的记录目测性状颜色数据采用的普遍方法。RHS植物比色卡在记录植物颜色方面受到植物学家的广泛","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/204-cn.html"]
["Munsell植物组织比色卡","用途：Munsell植物组织比色卡是一套植物学家的色彩指南。共分为十七个活页的色彩图表，通常被用来测定和记录植物组织的颜色。这个信息对科学家在工作中掌握植物的成长速度，营养的缺乏，植物的疾病以及其他植物的成长过程起着至关重要的作用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/205-cn.html"]
["植物生理生态监测系统丨"]
["PE-PE07 植物生理生态监测系统","系统介绍：植物生理生态研究在宏观上对植物群体、群落进行研究。通常选定有代表意义的一株或多株植物进行实时监测，常用监测指标包括茎杆生长、果实生长、冠层温度，叶面湿度等；同时植物体生长与外界环境，土壤水分供应等情况密切相关，因此有必要同时监测环境土壤参数。对植物的生理指标进行连续监测是灌溉决策、农业自动化控制、长期定位生态学等领域的科研人员非常希望解决的问题。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1190-cn.html"]
["根系采样器丨"]
["DJ-TQ0302原状根部取样钻套件","用途：DJ-TQ0302原状根部取样钻套件可采集高度15厘米的原状土，根钻头的底部有可更换的钻齿冠。当土壤比较松软时，可直接用钻直接进行取样，如果土壤坚硬，需要配合吸能锤使用。应用：研究根部可以让我们更了解树木和植物根部生长（深度和密度）的可能性。通常来讲植物在土壤里都应该有密集广阔的根部系统，它能够让植物更充分地利用","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/933-cn.html"]
["木材水分仪丨"]
["FMW-B手持式木材水分仪\n","FMW-B木材水分仪内部含有微处理控制器，可针对不同木材、建筑物质和纸张进行准确、快速、便捷的水分测量。","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1074-cn.html"]
["FMC手持式木材水分仪","FMC木材水分仪内部含有微处理控制器，可针对不同木材、建筑物质和纸张进行准确、快速、便捷的水分测量。",null,"http://www.dianjiangtech.cn/product/1073-cn.html"]
["J-2000木材水分测定仪","用途：这款微型的测量仪表可快速，简便，准确的测试木材表面和核心（需要选配各自对应的电极）含水率。你只需插入插针，按下“读取”按钮，水分含量即刻显示。插针插到5 / 16到6/4之间。附带的Delmhorst电极通过内置端口使得在测量超重树干时更显灵活性。测量结果显示在数字液晶屏上。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/210-cn.html"]
["树干截流记录仪丨"]
["DJ-H树干截留采集仪","用途：树干截留采集仪是由截留采集组件、截留量传感器和数据采集器组成。通过软件可以观察树干截留开始时间、结束时间、持续时间以及树干截留的速率，记录的数据通过软件可以导出为Execl文件和文本格式，方便数据分析处理。用于连续自动监测、记录树冠下树木茎杆截留量。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/926-cn.html"]
["植物表型成像分析系统丨"]
["PlantScreen高通量植物表型成像分析系统（野外版）","用途：凭借数十年植物科学研究的经验而设计出的PlantScreen植物表型成像分析系统，可用于高通量植物表型监测、植物构架量化以及在自然环境、温室和野外条件下高精度控制测量。","捷克","http://dianjiangtech.cn/product/214-cn.html"]
["PlantScreen高通量植物表型成像分析系统（自动传送版）","  PlantScreen植物表型成像分析系统整合了叶绿素荧光动力学成像、植物形态学和RGB真彩3D成像、植物热成像、植物高光谱成像、植物NIR成像、自动水分和施肥管理、自动称重、成像室内环境控制、自动成像系统、植物传输系统、自动条形码识别管理、植物图像控制软件和植物表型数据分析等系统，用于植物高通量表型成像分析测量、植物胁迫响应分析测量、植物生长分析测量、植物生态毒理学研究、性状识别及植物生理生态分析研究等。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/215-cn.html"]
["PlantScreen高通量植物表型成像分析系统（XYZ三维成像版）","用途：PlantScreen三维表型成像分析系统是一款高精度、高通量、自动化植物表型研究平台。该系统由多种以植物动态生长和生理指标为基础的图像传感器组成，适用于原位或培养容器中小到中型尺寸的植物研究需要。XYZ自动手臂根据用户自定义的运行和测量程序将传感器直接移动到要测量的植物上方进行成像分析。PlantScreen三维表型成像系统可以安装在小型、大型温室或生长箱内。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/216-cn.html"]
["PlantScreen SC植物表型成像系统"," PlantScreen SC植物表型成像系统适用于生长在可控生长因素的环境或温室内的植物，系统可以在时间和空间尺度上自动进行植物表型成像测量。系统配置多种测量植物生长和生理指标的传感器，专用的成像传感器安装在相对封闭的成像室内，保证了成像室内光环境与外界环境相互独立。   ","捷克","http://dianjiangtech.cn/product/217-cn.html"]
["植物工具丨"]
["DJ-RWC自动洗根机","用途：DJ-RWC自动洗根机基于澳大利亚联邦科学与工业研究组织的设计成果。洗根（须）是根系取样分析前的必要步骤，传统的手动洗根费时费力，并且很容易对根系造成损伤。DJ-RWC自动洗根机则可以最大程度的保持根毛的完整性，从而保证了后期分析结果的精确性。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/931-cn.html"]
["植物生长箱丨"]
["FS-WI精密人工气候室","用途：FytoScope FS-WI精密人工气候室全部采用智能LED灯作为光源，完美的光谱质量为植物生长提供充足光照条件，而且对温度调控没有影响。根据植物的生长特性，设定不同的光周期，每个光周期内可对环境温度、湿度和光强进行设置，进而模拟出植物生长的真实环境，除此之外，昼夜节律、黎明/黄昏以及多云天气都可以通过程序进行模拟。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1076-cn.html"]
["GC精密植物生长室","用途：Growth Capsule精密植物生长室是采用集装箱的形式培养植物的一种独特的系统，利用LED灯作为唯一光源，为植物生长提供完美的光质和光强。准确的条件控制满足更多种类的植物或组织培养需求。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1077-cn.html"]
["FS 360植物生长箱","用途：FS 360植物荧光生长箱是一款将荧光仪和植物生长箱结合在一起的测量设备，不仅可以和其他植物生长箱一样控制温度、光照和相对湿度，而且还可以同步在线测量植物的荧光参数。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1075-cn.html"]
["FytoScope FS-SI步入式植物生长箱","用途：FytoScope FS-SI植物生长箱全部采用智能LED灯作为光源，完美的光谱质量为植物生长提供充足光照条件，而且对温度调控没有影响。根据植物的生长特性，设定不同的光周期，每个光周期内可对环境温度、湿度和光强进行设置，进而模拟出植物生长的真实环境，除此之外，昼夜节律、黎明/黄昏以及多云天气都可以通过程序进行模拟。生长箱内采用独特的气流分布设计，气流分布非常均匀，温度和相对湿度环境可以精确控制，而且还可以对气体如CO2浓度进行调控；除了满足植物生长环境控制之外，生长箱内安装的植物叶绿素荧光模块，可以监测生长箱内植物的实时光合参数，比如光合有效量子产量Fv/Fm，实时量子产量Ft，OJIP诱导曲线，NPQ和光响应曲线，真正实现培养---监测同步进行。同时，生长箱设计科学，满足从拟南芥到小麦、水稻、玉米等不同类型的植物研究需求。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/219-cn.html"]
["AG 230藻类生长箱","用途：AG 230藻类生长箱可以在特定条件下为藻类或蓝藻生长提供3个舒适的独立空间，而且所占空间小，可以自定义多个参数：时间，光照强度，光特性，温度和振动力。\n","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/221-cn.html"]
["Climatron-6000大型植物生长箱","用途：Climatron-6000大型植物生长箱可控制箱体内的光照、温度、湿度模拟植物生长环境，并可通过增加二氧化碳控制模块对植物生长箱内的二氧化碳浓度进行控制，从而深入研究不同环境对植物生理生态的影响。适用于农业、生命科学、生物工程、土壤和食品的科学研究。","澳大利亚","http://dianjiangtech.cn/product/1079-cn.html"]
["FS-RI1600植物生长箱","用途：FS-RI 1600植物生长箱全部采用LED灯作为光源，光谱质量为植物生长提供充足光照条件。设计科学，可用于从拟南芥到小麦、水稻、玉米等不同类型的植物研究。","捷克","http://dianjiangtech.cn/product/1078-cn.html"]
["Climatron-5000大型植物生长箱","用途：Climatron-5000大型植物生长箱可控制箱体内的光照、温度、湿度模拟植物生长环境，并可通过增加二氧化碳控制模块对植物生长箱内的二氧化碳浓度进行控制，从而深入研究不同环境对植物生理生态的影响。适用于农业、生命科学、生物工程、土壤和食品的科学研究","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/222-cn.html"]
["冠层温度丨"]
["MI-210手持式红外测温仪","用途： MI-210手持式红外温度计配有标准的22°视角（半角）的观测探头，能够用于测量路面温度、植物冠层温度，以及土壤、积雪和积水等物体的表面温度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/247-cn.html"]
["MI2H0手持式红外测温仪","用途：MI-2H0手持式红外温度计配有独特的矩形（长方形）视角观测探头，视角范围可达到32°水平半角和13°垂直半角，非常适合用于矩形物体或对测量形状有特殊要求的情况。它能够用于测量路面温度、植物冠层温度，以及土壤、积雪和积水等物体的表面温度，十分适用于测量细小尺寸或局部细微的物体表面温度变化。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/884-cn.html"]
["MI220手持式红外测温仪","用途：MI-220手持式红外温度计配有18°视角（半角）的观测探头，能够用于测量路面温度、植物冠层温度，以及土壤、积雪和积水等物体的表面温度。还可以为MI-220的记录仪选配AL-210调平安装架，用于固定安放MI-220，它配有水平泡和3个调平螺丝，不需任何工具即可让您方便的完成调平操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/886-cn.html"]
["MI230手持式红外测温仪","用途： MI-230手持式红外温度计配有14°半角的超窄视角观测探头，能够用于测量路面温度、植物冠层温度，以及土壤、积雪和积水等物体的表面温度，十分适用于测量细小尺寸或局部细微的物体表面温度变化。还可以为MI-230的记录仪选配AL-210调平安装架，用于固定安放MI-230，它配有水平泡和3个调平螺丝，不需任何工具即可让您方便的完成调平操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/888-cn.html"]

{"sheet":"环境科学","index":3,"n_rows":239,"n_cols":4,"rows_kept":239,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[32,0,32,7],[40,0,40,7],[46,0,46,7],[93,0,93,7],[144,0,144,7],[147,0,147,7],[152,0,152,7],[159,0,159,7],[204,0,204,7],[208,0,208,7],[212,0,212,7],[215,0,215,7],[217,0,217,7],[221,0,221,7],[225,0,225,7],[229,0,229,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：   电话：    QQ：    邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["自动气象站丨"]
["Vantage Pro2有线自动气象站","用途：VantagePro2有线自动气象站是一款集成化的自动气象站，可以测量风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降雨量、气压、太阳辐射、紫外辐射量和计算多种气象参数（视具体购买配置），数据按照设定的采样间隔自动采集保存。基本配置由无线气象站主机和无线控制台、软件和数据存储卡组成，无线气象站主机用来测量气象参数并将数据","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/860-cn.html"]
["WatchDog 2800土壤水分自动监测站","WatchDog 2800土壤水分自动监测站是一款经济方便的土壤水分监测系统，数据采集器有9个外部通道，用户可以最大选配8个土壤水分传感器连接到数据采集器的通道接口上。通过数据采集器上自带的液晶显示屏可以在记录数据的同时，查看实时数据。记录的数据存储在记录仪，数据下载通过数据线即可下载到电脑中。",null,"http://www.dianjiangtech.cn/product/1125-cn.html"]
["PVMET-200太阳能节能监测光伏气象站","PVmet-200太阳能效率监测气象站是一款经济紧凑的光伏监控系统，它可以测量环境空气温度，光伏面板温度，总辐射，风速，风向。Pvmet200支持标准的Modbus通信协议，使用一个2线半双工串行端口作为主机通信。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1124-cn.html"]
["PVmet 330太阳光伏智能监测系统","PVmet 330太阳光伏智能监测系统是小型智能气象站，它可以测量空气温度，相对湿度，大气压力，风速，风向，雨量，总辐射，背板温度等气象要素。Pvmet330内置了无线电台，可以把接收部分气象站分离放置，方便用户采集数据。适用于一般型分布式光伏太阳能辐射监测。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1123-cn.html"]
["PortLog气象站","PortLog气象站是一个坚固耐用的工业级数据采集气象站。PortLog气象传感器组件组装方便且紧密。3W的太阳能电池板和4AH密封铅酸蓄电池，可确保气象站在恶劣的条件下稳定运行。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1122-cn.html"]
["MK-III LR 无线气象站","MK-III LR气象站是一款无线、全自动的便携式气象站。所有的气象传感器都集成在一个气象站组件内，通过无线射频方式传输到Weather Oracle显示器或者CC-3000计算机接口上，传输距离可达1英里（1.6公里）。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1121-cn.html"]
["AgroMET农业气象站","AgroMET农业气象站，用于记录风速、风向、温度、湿度、降雨量、叶面湿度和太阳辐射，其良好的耐用性和可靠性，使其应用于科学种植、农药喷洒及农业灌溉等领域。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1120-cn.html"]
["H22-001多通道能源数据记录仪","H22-001是一款可广泛应用于能量与工业监测领域的模块化、可编程系统采集器，拥有15个通道数据采集，支持测量AC电流、AC电压、温度、相对湿度、DC电流、KW、KWh、二氧化碳、水流、风速风向、差压、压缩气体等实时监测","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1119-cn.html"]
["Minikin温湿度太阳辐射记录仪","Minikin温湿度太阳辐射记录仪，可用于长期监测温度、湿度、太阳辐射、PAR等环境气象因子的变化。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1118-cn.html"]
["RX2100系列小型无线自动气象站","HOBO RX小型无线气象站是一种易于部署，低成本的无线气象站解决方案，可用于长期可靠的现场监控。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1113-cn.html"]
["WatchDog 2475植物生长环境监测站","用途：WatchDog 2475植物生长环境监测站用来自动监测空气温度、空气相对湿度和光合有效辐射三种环境参数，另外有1个外部传感器接口，可以连接原厂配套的一些传感器，如雨量传感器、太阳辐射传感器、光合有效辐射传感器、土壤温度传感器、叶面湿度传感器、土壤水分传感器等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/244-cn.html"]
["U30自动气象站","用途：U30自动气象站是一套完整的气象监测系统，特别适用于小气候环境监测，可广泛应用于气象、农业、地质、环境等众多专业领域。U30便携式自动气象站拥有最多15个通道，通过搭配不同类型的智能型传感器，系统可对风速风向、大气压力、降水、叶面湿度、光和有效辐射（PAR）、温度、相对湿度、太阳辐射、土壤水分、光照强度等多种环境参数进行实时监测。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/223-cn.html"]
["SpecConnect 无线网络监测系统","介绍：WatchDog PUPS 无线网络监测系统是新一代观测系统。搭配气象、土壤传感器和气象站联合使用，可在多障碍、复杂地形的环境中传输数据，通过一个完整的区域无线网络收集数据。观测者可以随时捕捉不同小气候和立地条件下的环境定位数据，以指导灌溉作业，实现有害生物防治，安排农事作业等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/863-cn.html"]
["iMETOS AG系列自动气象站","用途：iMETOS AG系列气象站可以满足各种气象以及土壤监测需求，性能稳定可靠。该气象站通过太阳能板供电，并且内置了电池。数据可以通过GSM/GPRS实时传输。同时也可以将霜冻、降雨、温度等事件发送手机短信报警（通过以太网）至用户。","奥地利","http://www.dianjiangtech.cn/product/854-cn.html"]
["AWS 自动气象站","用途： AWS自动气象站配置灵活，数据准确，且性价比较高。        AWS自动气象站提供了一组预先配置好的传感器，包括空气温度，相对湿度，气压，风速，风向，降雨量和太阳辐射或光合有效辐射PAR传感器。AWS可以根据传感器测量到数据自动计算VPD和蒸发量。        气象站配备了一个横杆和安装支架，因此它可以安装在任何定制的三角支架","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/849-cn.html"]
["GRWS100研究级自动气象站","GRWS100研究级自动气象站是一款低功耗、超便携、性价比高的气象站，使用灵活，兼容各种气象传感器。可以测量风速、风向、雨量、太阳总辐射、空气温度、相对湿度、大气压等气象参数，并可以计算出蒸散、有效积温、风寒、露点等参数，可以根据研究需要配置其他传感器，扩展测量的参数，支持无线数据传输功能，广泛应用于农业生产、科","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/852-cn.html"]
["WatchDog Sprayer车载气象站","用途：有效的杀虫剂飘移管理对喷药者日益重要，WatchDog Sprayer车载气象站可监控、记录气象因子。正确的气象资料协助喷药者安全、正确的喷洒杀虫剂。WatchDog Sprayer车载气象站可测量气温、湿度、露点、风寒、气压及风速与风向。小巧而结实的外壳充分保证了其防水性和农药防护性的。减少可动零件以提高可靠度，超音波取代传统的风叶和风杯。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/228-cn.html"]
["RX3000自动气象站","用途：RX3000自动气象站是目前应用比较广泛的小型自动气象站之一，整套系统由数据采集器、传感器、安装支架、软件等部件组成。可同时监测多种环境因子、土壤水分和温度等参数，从而判断环境因子等参数对植物、建筑等监测对象的影响","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/859-cn.html"]
["H21-USB小型自动气象站","HOBO H21-USB小型自动气象站，是目前应用比较广泛的小型自动气象站之一，整套系统由数据采集器、传感器、安装支架、软件等部件组成。可同时监测多种环境因子、土壤水分和温度等参数","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/853-cn.html"]
["WS-GP2小型自动气象站","用途：WS-GP2小型自动气象站是一款高精度科研级自动气象站，全部传感器均采用高性能的气象传感器，广泛应用与农业生产、环境等领域的气象监测。特点：·便携性非常高，一个人即可携带整套设备，完成小气候环境因子的监测；·数据下载即可通过RS232接口下载数据，也可以选配GSM远程进行数据下载；·预装气象记录软件程序；·同时测量空气温","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/225-cn.html"]
["WS1000自动气象站","用途：WS1000自动气象站是一款应用广泛的自动气象站，由数据采集器、测量传感器、供电部件和安装等部件组成，可根据自身需要自由搭配各种环境气象和植物生理传感器，数据采集器内置了多种传感器的标定曲线，无须人工编程，即可轻松设置各种传感器。在恶劣的环境条件下工作非常稳定，得到用户的一致好评。技术规格：数据采集器图示模","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/864-cn.html"]
["WatchDog 2550自动气象站","用途：WatchDog2550自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站，基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向，并可以根据测量参数自动计算露点。主机具有6个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。技术规格：主机存储容量可存储8800个数据，若采样间隔设置为30分钟，大约可以记录183天数据尺寸规格高30厘米×宽","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/861-cn.html"]
["WatchDog 2700自动气象站","用途：WatchDog2700自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站，基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量，并可以根据测量参数自动计算露点。主机具有6个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。 技术规格：主机存储容量可存储8800个数据，若采样间隔设置为30分钟，大约可以记录183天数据尺寸规格高3","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/862-cn.html"]
["Vantage Pro2无线自动气象站","用途：VantagePro2无线自动气象站是一款集成化的自动气象站，可以测量风速、风向、空气温度、空气相对湿度、降雨量、气压、太阳辐射、紫外辐射量和计算多种气象参数（视具体购买配置），数据按照设定的采样间隔自动采集保存。基本配置由无线气象站主机和无线控制台、软件和数据存储卡组成，无线气象站主机用来测量气象参数并将数据","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/55-cn.html"]
["Vantage Vue无线自动气象站","用途：Vantage Vue无线自动气象站采用一体化设计，体积小，野外容易携带搬运，控制台具有大屏幕液晶图形显示，可实时显示当前的风速风向、空气温湿度、雨量、气压气象参数，通过配套的数据存储卡可进行数据存储，并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析，配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测。  主机技术规格：","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/227-cn.html"]
["WS-GP1小型自动气象站","用途：WS-GP1自动气象站是一款高精度科研级小型气象站，全部传感器均采用高性能的气象传感器，广泛应用与农业生产、环境等领域的气象监测。特点：·便携性非常高，一个人即可携带整套设备，完成小气候环境因子的监测；·数据下载即可通过RS232接口下载数据，也可以选配GSM远程进行数据下载；·预装气象记录软件程序；·同时测量空气温湿度","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/865-cn.html"]
["MiniMet自动气象站","用途：Minimet自动气象站广泛应用用于农业、种植业的研究与生产，动植物研究，园艺等行业，该系统能够用于污染物扩散、尘土与气体扩散研究，采石场和垃圾填埋场环境监控，城市环境研究等领域。系统特点：·数据采集器有多种型号：提供1~16个通道的数据采集器供您选择，根据用户的需求连接多种传感器，测量空气温湿度、风速、风向、降雨","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/229-cn.html"]
["WatchDog 2900ET自动气象站","用途：WatchDog2900ET自动气象站是一款非常容易安装的即插即用型自动气象站，基本测量参数有空气温度、空气相对湿度、风速、风向、雨量、太阳总辐射，并可以根据测量参数自动计算露点和ET。主机具有5个外接传感器接口可以连接选配的外接传感器。技术规格：主机存储容量可存储8800个数据，若采样间隔设置为30分钟，大约可以记录183","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/224-cn.html"]
["手持式气象仪丨"]
["WD-03智能风速温湿度计","WD-03是一款迷你的风速仪，它能够应用于各种天气，可以在任何地方和时候获取想要的天气数据。它可以提供四项数据：风速（包括风向）、温度、湿度、压力。","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/1128-cn.html"]
["Kestrel 5500 手持气象仪","Kestrel 5500 手持气象仪最完整和轻便的气象站。重量轻、方便手持、多功能电表的天气和数据记录器，带有阳光下可读的显示屏和三脚架叶片安装选项。除了可以测量个项常规气象参数外，Kestrel 5500该可以测量风向、侧风、逆风和顺风","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1082-cn.html"]
["GEOS11便携式气象站","用途：GEOS11便携式气象站是一款高性能的专业仪器。它只使用行业压力、风速、温度和湿度传感器，瑞士制造。\u2028在恶劣环境下也可以正常采集数据。\u2028多用途、准确、具有实时数据传输的能力，存储容量大。","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/1126-cn.html"]
["Kestrel 3500DT农业手持气象仪","用途：在给作物进行农业化学物喷洒的时候，要确保其安全性和有效性，关键是要测量空气相对湿度、风速和风向。许多地方规定了在农业化学物喷洒时的最大风速，从而尽量减少农业化学物喷洒的漂移。在炎热和干燥的条件下，农业化学物可能挥发到空气中，而不是你的作物上。但是，你可以通过选择一个适当的喷嘴和增加喷雾液滴的大小来减少","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/869-cn.html"]
["Kestrel 3500手持气象仪","用途：Kestrel3500手持气象仪是一种高精度、耐用的小型仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。仪器体积小，可以放入口袋中，有一个液晶显示屏幕，几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位：节","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/870-cn.html"]
["Kestrel 2500手持气象仪","用途：Kestrel2500手持气象仪可以测量风速、空气温度、气压、海拔、风寒五种气象参数。风速测量使用高精度超轻型宝石轴承叶轮，启动风速低。气压测量功能可以显示3个小时的气压趋势，用于预测鱼、动植物的活动和天气的变化。传感器技术规格：风速精度优于读数±3%分辨率0.1米/秒规格范围0.6~40.0米/秒工作范围0.6~60.0米/秒空气温","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/867-cn.html"]
["Kestrel 3000手持气象仪","用途：Kestrel3000手持气象仪是一种高精度、耐用的小型仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。仪器体积小，可以放入口袋中，有一个液晶显示屏幕，几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位：节","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/868-cn.html"]
["风蚀监测系统丨"]
["SUSTRA风蚀观测系统","用途：SUSTRA（Suspension Sediment Trap）最初由德国风蚀研究项目（German Wind Erosion Reserch Project）研制（Kuntze and Beinhauer, 1989），并由德国UGT生产成为风蚀观测的专业仪器设备，用于监测自然界的风沙运动趋势和土壤风蚀作用、土壤沙化与荒漠化监测、土壤有机质（SOC）剥蚀等","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/766-cn.html"]
["风蚀监测站","长期以来监测自然界的风沙运动趋势和风蚀作用一直没有自动和量化的手段，但风沙粒子自动记录器的发明改 变的这一状况。风沙粒子传感器可以记录撞击其上粒子的数量和时间，并转化成可记录的电信号。配合其它一些相关参数的测量，我们可以计算并最终绘制风沙运动和风蚀作用分布图（第三方软件）。   一套","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/771-cn.html"]
[" BSNE风沙收集器","用途： BSNE风沙收集器利用风能吸气采样的用于收集空气中沙尘的设备。采样器上方有60目的网筛，使空气流过时，空气中的物质可以留在采样托盘上。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/763-cn.html"]
["DJ-JS01风沙收集器","用途：DJ-JS01风沙收集器利用风能吸气采样的用于收集空气中沙尘的设备。把几个风沙收集器安装在同一个固定杆上，可以确定垂直分布的在空气中运动的物质。通过垂直分布可以计算出指定区域内的空气中运动的物质的总量。如果在同一区域设多个杆的话，可以确定水平分布。从水平分布的土壤侵蚀可以计算整个区域的土壤侵蚀程度。特点","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/930-cn.html"]
["WE1000风蚀监测系统","用途：WE1000风蚀监测系统由数据采集器、风速传感器、风向传感器、风蚀通量传感器、风沙收集器、安装支架和供电部件组成。用于自动记录风沙侵蚀的起始时间和强度、风剖面沉淀物随时间变化的累计量，记录相关过程中的气象参数。特点：·风蚀通量传感器可对风沙粒子进行计数、动态能量和高脉冲分析，对测量工作，提供了必要的数据保","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/767-cn.html"]
["温度湿度记录仪丨"]
["TR-72wb无线局域网温湿度记录仪","产品概述：它是云的温湿度数据记录器。通过无线/有线LAN通信，记录的数据可以自动发送到“云服务”“OdoriWeb存储”，您可以浏览任何地点和工具。它还支持与智能手机/平板电脑和与个人计算机的USB通信的直接通信。 特点： 通过局域网自动发送记录数据； 可以与智能手机或平板电脑直接传输数据； 可以发送报警邮件； 设计小","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/243-cn.html"]
["TR45温度记录仪","用途：TR45用于工业上；可以从多个记录仪同时收集数据；在与智能手机或平板电脑，以及特殊应用记录通信和数据管理结合比以往更容易。提供了特殊的应用程序数据的实时监控，并记录数据上传到免费的云服务，通过应用软件，可对最新数据进行确认；图表显示； 优势： ·PT/TC传感器兼容单元，用于宽范围温度测量 ·搭载蓝牙功","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/616-cn.html"]
["TR42温度记录仪","用途：TR42用于工业上；可以从多个记录仪同时收集数据；在与智能手机或平板电脑，以及特殊应用记录通信和数据管理结合比以往更容易。提供了特殊的应用程序数据的实时监控，并记录数据上传到免费的云服务，通过应用软件，可对最新数据进行确认；图表显示；   特点： ·外部传感器，防水性优 ·搭载蓝牙功能，只需启动应用软","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/614-cn.html"]
["TR41温度记录仪","用途：TR41用于工业上；可以从多个记录仪同时收集数据；在与智能手机或平板电脑，以及特殊应用记录通信和数据管理结合比以往更容易。提供了特殊的应用程序数据的实时监控，并记录数据上传到免费的云服务，通过应用软件，可对最新数据进行确认；图表显示； 特点： ·内部传感器，防水性更好 ·搭载蓝牙功能，只需启动应用软","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/615-cn.html"]
["TH-2500温湿度记录仪","TH-2500温湿度记录仪测量温度和相对湿度，读数为液晶显示。广泛应用在环境监测、食品加工和储存、制药、物流监控、博物馆和艺术画廊等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1136-cn.html"]
["TK-4023温度数据采集器","TK-4023温度数据采集器采数据采集器是一种小巧，轻便，经济的采集器。广泛应用在建筑物状态监控，管道工作温度，空调验证，药品储存，干食品储存，博物馆展示和储存库等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1137-cn.html"]
["TK 温度数据采集器","用途：本系列数据采集器是一种小巧，轻便，经济的采集器。它被密封在一个35mm的薄膜小桶里。广泛应用于电冰箱监控，建筑物条件监控，干食品储存，医药生产和储存以及学术研究等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/401-cn.html"]
["MX1104温湿度光照记录仪","HOBO MX1104多通道数据记录仪可无线测量并传输温度，相对湿度和光强度数据。 它还包括一个外部模拟输入，以连接各种其他传感器。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1189-cn.html"]
["MX2305无线温度记录仪","用途： MX2305无线温度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输，让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。利用便携式设备，例如iPhone、iPad等，不需要挪动或拆下记录仪，您就可以轻松查看MX2300系列温湿度记录仪的工作状态，并进行仪器设置或数据下载等操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1139-cn.html"]
["MX2304无线温度记录仪","用途： MX2304无线温度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输，让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。利用便携式设备，例如iPhone、iPad等，不需要挪动或拆下记录仪，您就可以轻松查看MX2300系列温湿度记录仪的工作状态，并进行仪器设置或数据下载等操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/897-cn.html"]
["MX2302A无线温湿度记录仪","用途： MX2302A无线温湿度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输，让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。利用便携式设备，例如iPhone、iPad等，不需要挪动或拆下记录仪，您就可以轻松查看MX2300系列温湿度记录仪的工作状态，并进行仪器设置或数据下载等操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/895-cn.html"]
["MX2301A无线温湿度记录仪","用途： MX2301A无线温湿度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输，让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。利用便携式设备，例如iPhone、iPad等，不需要挪动或拆下记录仪，您就可以轻松查看MX2300系列温湿度记录仪的工作状态，并进行仪器设置或数据下载等操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/233-cn.html"]
["MX2204无线深水温度记录仪（1500m）","MX2204无线深水温度记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境，最大能记录98000组数据 ，当温度超过所设定的警报值时，它能够通过自带的LED灯进行报警提示您，让您迅速对温度监控管理。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/894-cn.html"]
["MX2203无线深水温度记录仪（120m）","MX2203无线深水温度记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境，最大能记录98000组数据 ，当温度超过所设定的警报值时，它能够通过自带的LED灯进行报警提示您，让您迅速对温度监控管理。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/896-cn.html"]
["MX2201无线水下温度记录仪","MX2201带蓝牙无线传输水下温度记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境。 MX2201 有单通道，具有10bit分辨率采集器，最大能记录98000组数据 ，当温度超过所设定的警报值时，它能够通过自带的LED灯进行报警提示您，让您迅速对温度监控管理。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/891-cn.html"]
["MCR-4TC温度记录仪"," 产品概述：它是一个测量和记录1个单位的4个通道的数据记录器。 和MCR-4V一起可以最多组合成4个单元的集合体，最多可同时测量16个通道。 多通道数据记录器实现革命性的电池驱动。 测量MCR - 4TC测量温度（对应于K，J，T，S，R的热电偶传感器）。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/882-cn.html"]
["TR-76Ui-H高精度空气温湿度二氧化碳记录仪","产品概述：TR-76Ui-H高精度空气温湿度二氧化碳记录仪是一个数据记录仪，可以同时测量和记录三项CO2浓度/温度/湿度。 TR-76Ui-H高精度空气温湿度二氧化碳记录仪具有校正大气压误差的功能，可以实现稳定的测量。TR-76Ui-H高精度空气温湿度二氧化碳记录仪在记录数据时会通过USB连接传输个人计算机，可以在包含软件的3个项目中同时显","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/242-cn.html"]
["TR-74Ui-H高精度紫外/照度/温度/湿度记录仪","产品概述：TR-74Ui-H高精度紫外/照度/温度/湿度记录仪是一个USB连接类型的数据记录器。 记录数据通过USB连接传送到个人计算机，使用附带的软件可以进行图形显示和数据列表显示。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/245-cn.html"]
["U12系列温湿度光照记录仪","简介：新型HOBO U12 系列记录仪可靠、使用方便、精度高、分辨率好、记忆存储功能强，USB 接口便于与计算机连接。U12 系列需要使用HOBO ware 软件实现仪器启动，数据下载及查看分析功能。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/235-cn.html"]
["Pendant系列防水型温度光照记录仪","用途：Pendant系列防水型温度光照记录仪采用最新的防水设计，可以同步记录温度和光照，单温度记录型还具有警报功能，可以在超出了设定的温度范围时发出闪光报警，记录仪存储容量有8K和64K两种可选，用户可根据测量需要进行选择。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/812-cn.html"]
["MX1101无线温湿度记录仪","用途：HOBO MX1101无线温湿度记录仪采用蓝牙（Bluetooth）无线数据智能传输技术，能够将其测量的室内温湿度数据直接传输至手机，省去了繁琐的数据线连接问题，极大地提高了数据收集效率。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/62-cn.html"]
["HOBO UX100系列温度/湿度/热电偶记录仪","HOBO UX100系列温度/湿度/热电偶记录仪在室内环境温度下测量记录温湿度热电偶数据。应用于监控办公楼人员的舒适性，工业过程控制，跟踪粮食在仓库的储存条件，记录服务器在机房的温度变化趋势，博物馆里的温湿度的测量记录。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/239-cn.html"]
["HOBO UX100系列室内温度/湿度记录仪","简介:新型HOBO UX100 系列记录仪可靠、使用方便、精度高、分辨率好、记忆存储功能强，USB 接口便于与计算机连接。U12 系列需要使用HOBO ware 软件实现仪器启动，数据下载及查看分析功能。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/881-cn.html"]
["A110空气温度记录仪","用途：A110空气温度记录仪用于自动监测空气温度参数。记录仪上具有液晶显示屏，可以实时显示当前空气温度数值。技术规格：温度测量范围-40~+85℃温度测量精度±0.6℃（-20~+50℃），±1.2℃（其他量程）采样间隔1~120分钟之间可选存储容量8000个数据，数据断电不丢失显示液晶显示屏，实时显示监测数据供电内置CR2电池，典型情况下工作12个","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/234-cn.html"]
["WatchDog B101钮扣式温度记录仪","用途：WatchDog B101钮扣式温度记录仪具有小巧和结实的外表，用于监测土壤、水和空气等环境下的温度，适用于长期埋设在土壤、放置在液体或食品中。      ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/237-cn.html"]
["WatchDog B102钮扣式空气温湿度记录仪","用途：WatchDogB102钮扣式空气温湿度记录仪具有小巧和结实的外表，用于监测空气的温度和相对湿度，如果在露天环境中放置的话，需要注意防雨。USB口数据下载器串口数据下载器技术规格：内置传感器空气温湿度温度测量范围-20~+85℃温度测量精度±0.6℃（-15~+65℃）湿度测量范围0~100％湿度测量精度±5％存储容量4000组数据防护等级IP56材","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/240-cn.html"]
["U23-001A温湿度记录仪","HOBO U23-001温度湿度记录仪具有防水功能，内置温湿度探头。其中相对湿度探头经久耐用，并且可替换。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1140-cn.html"]
["U23-002A温湿度记录仪","用途：HOBO U23-002防水设计，采用一个外接式温度/相对湿度传感器进行测量，自带1.84m（6英尺）电缆，可在狭小空间内灵活使用。其中相对湿度探头经久耐用，并且可替换。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1141-cn.html"]
["U23-004温度记录仪","用途：HOBO U23-004防水设计，拥有1个外接式温度传感器和1个内置温度传感器，自带1.84m（6英尺）电缆，可在狭小空间内灵活使用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1143-cn.html"]
["U23-003温度记录仪","用途：HOBO U23-003防水设计，采用2个外接式温度传感器进行测量，自带1.84m（6英尺）电缆，可在狭小空间内灵活使用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1142-cn.html"]
["U12系列不锈钢温度记录仪","简介: HOBO U12不锈钢温度记录仪可以应用于食品、饮料、制药工业和高压灭菌等需要精确温度数据的领域 ，具有温度测量范围广（-40℃～125℃）以及食品等级的不锈钢外壳的特点。能够在巴式杀菌法、急骤冻结以及冲洗等过程中进行工作，并可以用来测量深水温度，最大可记录43000个数据。U12-015-025”探针型号可以快速精确的测量食品内","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/747-cn.html"]
["TGP-4520双通道温度记录仪","用途：TGP-4520双通道温度记录仪具有2个外部温度传感器接口，可以通过连接2个温度探头进行测量，主机防护等级符合IP68标准，适于在恶劣的户外环境下应用。该设备具有高精度、高分辨率、高存储量、下载速度快和低电量显示等特点。广泛应用在环境监测，食品生产和保存，药物生产，后勤监测等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/236-cn.html"]
["\nTGP-4500温湿度记录仪","TGP-4500温湿度记录仪采用封闭包装，防水性强。适于在恶劣的户外环境下应用。广泛应用在环境检测、玻璃房子和聚隧道型农业、食品生产和保存、制药、物流监控、保护项目等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1134-cn.html"]
["TGP-4020温度记录仪","用途：TGP-4020温度记录仪采用封闭包装，防水性强。适于在恶劣的户外环境下应用。广泛应用在环境监测，食品生产和保存，药物生产，物流监控、博物馆和艺术画廊等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1132-cn.html"]
["MI-2H0红外温度测量仪","用途：MI-2H0红外温度测量仪用于测量路面、植物冠层、土壤、雪和水等对象表面的温度数值，表面温度的测量是研究能量传递的一个关键指标。测量的数据可以直接显示在手持读数表的液晶显示屏上，并可以进行数据存储。技术规格：存储容量手动可存储99个数据，自动可按照30分钟的间隔记录99个平均数或99个日平均数工作温度0~+50℃，0~9","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/884-cn.html"]
["MI-230红外温度测量仪","用途：MI-230红外温度测量仪用于测量路面、植物冠层、土壤、雪和水等对象表面的温度数值，表面温度的测量是研究能量传递的一个关键指标。测量的数据可以直接显示在手持读数表的液晶显示屏上，并可以进行数据存储。技术规格：存储容量手动可存储99个数据，自动可按照30分钟的间隔记录99个平均数或99个日平均数工作温度0~+50℃，0~9","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/888-cn.html"]
["MI-220红外温度测量仪","用途：MI-210红外温度测量仪用于测量路面、植物冠层、土壤、雪和水等对象表面的温度数值，表面温度的测量是研究能量传递的一个关键指标。测量的数据可以直接显示在手持读数表的液晶显示屏上，并可以进行数据存储。技术规格：存储容量手动可存储99个数据，自动可按照30分钟的间隔记录99个平均数或99个日平均数工作温度0~+50℃，0~9","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/886-cn.html"]
["MI-210手持式红外测温仪","用途： MI-210手持式红外温度计配有标准的22°视角（半角）的观测探头，能够用于测量路面温度、植物冠层温度，以及土壤、积雪和积水等物体的表面温度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/247-cn.html"]
["TR-52i外置探头型温度记录仪","产品概述：TR-52i外置探头型温度记录仪是一种测量和记录温度的数据记录仪。 记录器机身防水，可在-40至80°C的各种环境下使用。您可以选择电池运行的安装位置。 记录的数据可以通过可选通信端口TR-50U2或TR-57DCi数据下载器传送到个人计算机，并且图形显示/数据分析是可能的。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/238-cn.html"]
["TG-4080温度记录仪","TGP-4080温度记录仪特别应用于制药运输行业，符合国家2013年新版医药GSP对医药冷藏运输过程中温度数据测量的规定。同时也适用在干货运输及冷链监控方面。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1129-cn.html"]
["TG-4100水温记录仪","TG-4100水温记录仪，防水性强，500米的防水设计。广泛应用在环境监测，包括渔业、养殖、河流和食品加工等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1130-cn.html"]
["TGU-4017温度记录仪","TGU-4017温度记录仪非常适用于在没有或很少湿气的室内进行监测。主要应用于办公室和住宅监测，药物生产，干食物储存，陈列室和仓库，孵化器等领域","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1135-cn.html"]
["TGU-4550热电偶温度记录仪","TGU-4550热电偶温度记录仪功能性多、成本低，应用广泛，响应时间快，支持四种不同类型的热电偶传感器。应用于铝冶炼，空气温度监测和食品储存。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/389-cn.html"]
["TGU-4500温湿度记录仪","TGU-4500温度数据采集器非常适用于在没有或很少湿气的室内进行监测。主要应用于办公室和住宅监测，药物生产，干食物储存，陈列室和仓库，孵化器等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/388-cn.html"]
["TV-4506温湿度记录仪","TV-4506温湿度记录仪带有LCD显示屏，防水等级高。主要应用于环境监测，食品加工和储存，物流监控，制药，保护项目、玻璃房子和聚隧道行业等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1138-cn.html"]
["6382无线温湿度监测站","用途：6382无线温湿度监测站是一款应用广泛的小型监测站，主要用于监测空气的温度和相对湿度，数据可在大屏幕实时查看当前的空气的温度和湿度，温湿度传感器放置在防辐射罩中，保证了测量精度。无线传输距离平原可达到300米，有墙等阻隔典型的情况下为60-120米。数据可保存在数据存储卡中，通过电脑将数据下载并分析。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/879-cn.html"]
["光照辐射测量仪丨"]
["MS-802系列总辐射表","介绍：     MS-802ISO9060:2018A级（副基准）总辐射表是一种用于高精度测量全球宽带辐射的可靠的参考传感器，被用作全球光伏研究和气候研究的标准。 采用高质量的双圆顶结构以减少的热偏差，提高测量精度。MS-802F型号的通风装置将减少灰尘、露水、霜冻、雪的沉积。 MS-802总辐射表的制造采用一致的制造方法，并经过了严格的质量检","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/811-cn.html"]
["MS-720N光栅光谱仪","介绍：     MS-720便携式光谱仪设计用于测量可见光到近红外范围内的光谱辐射。MS-720主要用于地质特征、植被、海洋学、遥感等应用的数据采集。MS-720是一种便携式传感器，具有集成LCD和内部存储器，因此它适用于室外独立测量。集成了一种具有光电二极管阵列的小型稳定光栅光谱仪。使用MS-720控制软件可以将","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/810-cn.html"]
["MS-90 DNI辐照度传感器","介绍： 一种无需太阳追踪器就能精确测量直接法向辐照度（DNI）的新型传感器。它有一个旋转的镜子，可以将阳光反射到热探测器上。脉冲模拟输出可以与具有脉冲模拟输入或峰值保持功能的数据记录器一起工作。模拟脉冲（0-5V）与DNI成比例。  它可以与任何总辐射表结合使用来测量DNI和总水平辐照度(GHI)。因此，可以计算得到散射水平辐","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/808-cn.html"]
["MS-80系列总辐射表","介绍: MS-80是一种独特的总辐射表，符合ISO9060:2018A级下的“快速响应”和“光谱平坦”子类别。创新的专利设计灵感来自于最新技术和最先进的热电堆传感器的结合，前所未有地实现了低零偏移行为和快速传感器响应领域的突破。 基于隔离热电堆探测器和石英扩散器的单一圆顶紧凑型传感器不受补偿影响，集成了","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/807-cn.html"]
["MS-80S 智能反照率测量仪","介绍: MS-80S反照率测量仪由两个MS-80S总辐射表和一个特殊的反照率测量套件组成，用于测量具有最低不确定度的反照率。 它用于太阳能发电厂的双面光伏组件、材料测试和各种气象应用。 智能反照率计具有集成倾斜传感器，可通过Modbus485RTU和SDI-12输出操作。 反照率测量仪可配备可选的风扇和加热器装置MV-01。 带有智能传感器技","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/806-cn.html"]
["MS-60系列总辐射表","介绍： MS-60是具有模拟输出和改进性能的ISO9060:2018B级（一级）总辐射表。全新的双圆顶结构提供更低的偏移和余弦误差。MS-60A和MS-60M提供数字输出（4-20mA或Modbus485RTU）。MS-60/60A/60M可与可选的MV-01风扇/加热器一起使用。 MS-60总辐射表的制造采用一致的制造方法，并经过严格的质量检查和性能评估。EKO提供符合ISO/IEC17","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/805-cn.html"]
["MS-57 直接辐射表","介绍：新的MS-57直接辐射表是一种独特的直接辐射表，符合ISO9060：2018A级的“快速响应”和“光谱平坦”子类别。它实现了前所未有的低热偏移行为和快速热电堆响应的突破（小于0.2s/95％）。MS-57直接辐射计是直接法向入射（DNI）太阳辐照度传感器。它也被称为直接辐射表，它被用作太阳能跟踪器上常规操作的参考传","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/804-cn.html"]
["MS-40系列总辐射表","介绍: MS-40是基于EKO通用传感器平台的ISO9060:2018C级总辐射表，在全太阳光谱中测量太阳辐射的最经济有效的辐射传感器。可用于农业气象网和重点关注太阳辐射的专业小型光伏电站。MS-40A和MS-40M提供数字输出（4-20mA或Modbus485RTU）。MS-40/40A/40M可与可选的MV-01风扇/加热器一起使用，也可与可选的反照率测量安装套件结合使","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/803-cn.html"]
["PS-200紫外可见光谱仪","用途：PS-200紫外可见光谱仪可以测量300～850nm的入射、反射和透射光谱，通过电脑软件可以直接读出入射光、反射光、透射光的光谱图。   ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/779-cn.html"]
["MicroLog V3A光合有效辐射测量仪","MicroLog V3A光合有效辐射测量仪，可用于长期监测环境中的光合有效辐射(PAR)。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1146-cn.html"]
["SKA400紫外辐射计","SKA400紫外辐射计，可用于监测UV-A（315~400nm）和UV-B（280~315nm）波段的紫外辐射。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1148-cn.html"]
["3415FX LightScout便携式光照辐射测量仪","用途：3415FX便携式光照辐射测量仪用于测量环境中的实时光照辐射，通过配备不同的传感器，可测量光合有效辐射、总辐射、紫外辐射。具有体积小，携带方便的特点。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/250-cn.html"]
["LightScout 3415A 光量子计","LightScout系列辐射计是一款便携式的辐射测量设备，用户可以根据测量需要来选择对应的波段范围的辐射计，比如光合有效辐射、总辐射或红外/远红外等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1207-cn.html"]
["SS-110光谱测量仪","SS-110光谱仪测量的波长范围为340至820 nm。SS-110是一种易于使用，性价比高、多功能光谱测量系统，可以连接到电脑。典型的应用包括测量（光谱输出的能量密度，光子通量密度，或照度）不同辐射源（通常为植物或人类照明），与天然和合成的表面反射率和透射率的测量和材料（通常是植物冠层叶片）","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1198-cn.html"]
["Optoleaf便携式日射分光光度计","用途：Optoleaf便携式日射分光光度计可以用很低的成本同时测量大量位点（如大量叶片）的累积受光量。这种技术在植物光合作用研究、作物受光量和受光态势研究等方面，在植物生理生态学、农学、林学、园艺学、水生生物学、水生态学等领域得到了非常成功的应用。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/257-cn.html"]
["SQ-420便携式光量子仪","用途：SQ-420便携式光量子仪继承了Apogee系列产品一贯的测量准确、简单易用的品质，同时开创性地采用了USB接口，即供电和数据传输为一体，内置存储功能，无需其他记录仪或数据采集器即可独立工作。SQ-420便携式光量子仪可用于测量室外自然环境以及温室、生长箱以及水下植物周边的光合有效辐射中的光量子通量密度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/815-cn.html"]
["Pendant系列防水型温度光照记录仪","用途：Pendant系列防水型温度光照记录仪采用新的防水设计，可以同步记录温度和光照，单温度记录型还具有警报功能，可以在超出了设定的温度范围时发出闪光报警，记录仪存储容量有8K和64K两种可选，用户可根据测量需要进行选择。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/812-cn.html"]
["LSM辐射测量仪","产品概述 ：LSM辐射测量仪是一套为测量太阳总辐射或光合有效辐射（PAR）的独立数据采集设备，可支持最多10个太阳辐射传感器，如PYR, SK-08,、PAR(QSO-S)、PAR(LINPAR) 传感器等。LSM辐射测量仪可自动计算植物冠层所截获的辐射量。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/793-cn.html"]
["SPN1太阳能监测传感器","用途：SPN1太阳能监测传感器，为长期户外测试而设计内置加热器。也可作为遮光环日照强度计、日温计或传统的日照记录器使用。SPN1太阳能监测传感器操作简便，无须常规调整和极性排列，可在任何纬度都可工作。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/251-cn.html"]
["PS-100可见近红外光谱仪","用途：PS-100可见近红外光谱仪 可以测量350—1000nm的反射和透射光谱，通过电脑软件可以直接读出入射光、反射光、透射光的光谱图。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/778-cn.html"]
["MQ 500手持式光合有效辐射测量仪","用途： MQ-500手持式全光谱光合有效辐射计，采用记录仪和光合有效辐射探头的分体式设计，新一代光量子探头拥有更优异的光谱响应范围，能够覆盖389nm~692nm（±5nm）光谱范围，量程达到4000 μmol/m2/s，显著提高了其对LED光源的测量准确性，能够更好地满足自然光和人工光源的测量需求。得益于探头的防水式设计，MQ-500既可以用于野外自","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/799-cn.html"]
["MQ 306手持式光合有效辐射测量仪","用途：MQ 306手持式光合有效辐射测量仪采用特殊的杆式设计，在一根长50cm的探杆上集成了6个光合有效辐射（光量子）探头，能够测量410nm~655nm波长的线性光合有效辐射（PAR）或光量子通量（PPF），从而为作物生长研究提供非常重要的数据支持。非常适合农场、花卉栽培、温室等领域使用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/786-cn.html"]
["MQ 303手持式光合有效辐射测量仪","用途：MQ-303手持式多探头光合有效辐射计采用特殊的杆式设计，在一根长50cm的探杆上集成了3个光合有效辐射（光量子）探头，能够测量410nm~655nm波长的线性光合有效辐射（PAR）或光量子通量（PPF），从而为作物生长研究提供非常重要的数据支持。非常适合农场、花卉栽培、温室等领域使用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/785-cn.html"]
["MQ 301手持式光合有效辐射测量仪","用途：MQ-301手持式多探头光合有效辐射计采用特殊的杆式设计，在一根长70cm的探杆上集成了10个光合有效辐射（光量子）探头，能够测量410nm~655nm波长的线性光合有效辐射（PAR）或光量子通量（PPF），从而为作物生长研究提供非常重要的数据支持。非常适合农场、花卉栽培、温室等领域使用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/784-cn.html"]
["MQ-200X手持式光合有效辐射测量仪","用途：MQ 200手持式光合有效辐射测量仪采用的具有创新性的蓝色镜片能够将测量日光（直射辐射、散射辐射或植物冠层反射辐射等）以及荧光灯、金属卤化物灯和高压钠灯等电子光源的误差降低到5％以内，有效提高传感器的精度。对于LED光源（蓝、绿、红、冷白、中性白和暖白）的测量误差亦小于10％。此外，MQ系列所采用的光量子探头采用防水","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/798-cn.html"]
["MP200手持式总辐射测量仪","用途：太阳短波辐射（总辐射）对于进行蒸散率计算、能量平衡研究和太阳能板净辐射利用率等有着非常重要的意义。MP系列手持式总辐射测量仪可用于测量达到地球表面的短波辐射，计算出总辐射值。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/796-cn.html"]
["LI-1500 光照数据采集器","LI-1500光照数据采集器是专为LI-COR的辐射传感器设计的数据采集器。能够同时连接3个辐射传感器。具有数据采集频率高、配备GPS功能、数据存储容量大等优越性能。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/792-cn.html"]
["LI-250A光量子计","利用LI-250A读数表和各种辐射传感器直接进行数字读取测量太阳光、植物冠层下、植物生长箱和温室中的各种辐射。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/791-cn.html"]
["MQ 100手持式光合有效辐射测量仪","用途： MQ-100手持式光合有效辐射计，将光量子探头整合到测量仪的顶部，无需外接其他探头即可对光合有效辐射进行实时测量，它体积小巧，携带非常方便，可轻松放入您的口袋中。此外，您还可以为MQ-100选配AL-210不锈钢调平支架，可以方便地将整个手持式记录仪固定在水平面或立放到桌面。AL-210不锈钢调平支架还配有水平泡和3个调平螺","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/797-cn.html"]
["MP100手持式总辐射测量仪","用途：太阳短波辐射（总辐射）对于进行蒸散率计算、能量平衡研究和太阳能板净辐射利用率等有着非常重要的意义MP100手持式总辐射测量仪可用于测量达到地球表面的短波辐射，计算出总辐射值。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/795-cn.html"]
["Field Scout系列辐射计","用途：FieldScout系列辐射计是一款便携式的辐射测量设备，用户可以根据测量需要来选择对应的波段范围的辐射计，比如光合有效辐射、总辐射或红外/远红外等。 ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/790-cn.html"]
["3415FXSE外置探头型光量子计","用途：用于测定实时的光合有效辐射，具有便携、使用方便等特点。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。技术规格：光合有效辐射测量波段400~700nm光合有效辐射显示单位µmol/m2/s光合有效辐射测量范围0~1999µmol/m2/s光合有效辐射测量精度±5％标定模式日光或灯光（室外或温室","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/788-cn.html"]
["3415FSE光量子计","用途：3415FSE光量子计用于测定实时的光合有效辐射，具有便携、使用方便等特点。内置日光和灯光两种标定模式，模式可手动切换，适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。技术规格：光合有效辐射测量波段400~700nm光合有效辐射显示单位µmol/m2/s光合有效辐射测量范围0~1999µmol","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/787-cn.html"]
["3415FQF光量子照度双辐射计","用途：3415FQF光量子照度双辐射计用于测定实时的光合有效辐射和照度，具有便携、使用方便等特点。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。技术规格：光合有效辐射测量波段400~700nm光合有效辐射显示单位µmol/m2/s光合有效辐射测量范围0~1999µmol/m2/s光合有效辐射测量精度±","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/255-cn.html"]
["SKS总辐射测量仪","用途：SKS总辐射测量仪用于测量太阳的总辐射数值，广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。技术规格：读数表显示范围0~20W/m2、0~200W/m2、0~2000W/m2三档量程显示3.5位液晶显示屏供电1块9V电池，约可以使用250个小时工作温度-10~+60℃精度0.1%±LSD线性典型优于测量范围的0.1%尺寸长145毫米×宽80毫米×高35毫米重量280克","英国","hhttp://www.dianjiangtech.cn/product/249-cn.html"]
["SKR红外远红外辐射比率测量仪","用途：SKR红外远红外辐射比率测量仪用于测量太阳红外辐射和远红外辐射之间比率的一款设备，广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。技术规格：读数表显示范围0~2μmol/m2/s、0~20μmol/m2/s、0~200μmol/m2/s三档量程显示3.5位液晶显示屏供电1块9V电池，约可以使用250个小时工作温度-10~+60℃精度0.1％±LSD线性典型优于测","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/783-cn.html"]
["SKP光合有效辐射测量仪","用途：SKP光合有效辐射测量仪测量单位是μmol/m2/sec，测量波长是400~700nm。传感器的响应曲线也适合在混合光条件下使用，超出光谱范围的光源自动被消除，仅400~700nm波长范围内的光源被测量。技术规格：读数表显示范围0~200μmol/m2/sec、0~2000μmol/m2/sec、0~20000μmol/m2/sec三档量程显示3.5位液晶显示屏供电1块9V电池，约可","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/782-cn.html"]
["SKL照度测量仪","用途：SKL照度测量仪用于测量光照环境的照度强度，其物理意义是照射到单位面积上的光通量。保持合适的照度，对提高工作和学习效率都有很大的好处；在过于强烈或过于阴暗的光线照射下工作学习，对眼睛都是有害的。技术规格：读数表显示范围0~2000Lux、0~20000Lux、0~200000Lux三档量程显示3.5位液晶显示屏供电1块9V电池，约可以使用","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/781-cn.html"]
["MU-200手持式紫外辐射计","用途： MU-200手持式紫外辐射计，采用记录仪和紫外辐射探头的分体式设计，配有2m的线缆，能满足您在狭小空间或其他特殊环境下使用的需要。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/258-cn.html"]
["SpectroSense2+八通道光谱辐射仪","用途：SpectroSense2+八通道光谱辐射仪用于测量太阳光不同波段的光照辐射数值，可将测量的光照辐射数值直接转化为NDVI和RVI显示，并可根据测量数据计算其他植被指数（如DVI、SAVI、PVI等），也可用于校准LANDSAT、MODIS、AHVRR等卫星遥感图像。广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。原理：读数表根据需要最大可以连接8个","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/248-cn.html"]
["3415F光量子计","用途：用于测定实时的光合有效辐射，具有便携、使用方便等特点。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。技术规格：测量波段400~700nm显示单位µmol/m2/s测量范围0~1999µmol/m2/s测量精度±5％供电标准9V碱性电池产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/789-cn.html"]
["3414F紫外辐射计","用途：3414F紫外辐射计用于测定实时的紫外辐射强度，具有便携、使用方便等特点。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。技术规格：测量波长范围250~400nm测量范围0~1999µmol/m2/s1精度±5％读数，余弦校正后达到±3％读数电源标准9V碱性电池产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/259-cn.html"]
["3413F照度计","用途：用于测定实时的光照强度，具有便携、使用方便等特点。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温室、生态等研究和生产部门的光强测量。 技术规格： 测量波长范围 0~19990 Foot~Candles（1FC=10.76LUX） 测量范围 10Fc 精度 ±5％读数，余弦校正后达到±3％读数 电源 标准9V碱性电池 产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/261-cn.html"]
["3412红外远红外辐射计","用途：用于测定实时的红外和远红外辐射光照强度，具有便携、使用方便等特点。 技术规格： 显示数值 红外远/红外比率、红外和远红外读数 显示单位 µmol/m2/s 测量精度 ±5％ 红外中心波长 660nm，40nm FWHM（±20nm） 远红外中心波长 730nm，30nm FWHM（±15nm） 供电 9V电池产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/262-cn.html"]
["3415FX便携式光照辐射测量仪","用途：3415FX便携式光照辐射测量仪用于测量环境中的实时光照辐射，通过配备不同的传感器，可测量光合有效辐射、总辐射、紫外辐射。具有体积小，携带方便的特点。读数表：显示液晶显示屏传感器接口1个供电9V碱性电池可选传感器：太阳总辐射传感器（3670I）图示测量范围0~1500W/m2测量精度±5％分辨率1W/m2反应波段300~1100nm光合有效辐","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/788-cn.html"]
["DLI 100光照观测仪","用途：瞬时光合有效辐射对植物的生长发育意义很大，但光合有效辐射总量往往能够决定植物的有效生长。光合有效辐射总量是用来测量植物在单位面积（每平方米内）24小时时间里所积累的光照总量。DLI 100光照观测仪量化了植物所需要的光合有效辐射总量，对作物科学生产及管理提供有效依据。适用于用于农业、林业、气象、植物生理、温","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/256-cn.html"]
["SPN1日照辐射记录仪","用途：SPN1日照辐射记录仪是气象级的专利仪器，为长期户外测试而设计内置加热器。也可作为遮光环日照强度计、日温计或传统的日照记录器使用。SPN1日照辐射记录仪操作简便，无须常规调整和极性排列，可在任何纬度都可工作。 特点： ·总辐射和散射辐射都可以同时测量，单位W/m2； ·辐射WMO标准的日照阈值：120 W/m2导向光束","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/814-cn.html"]
["BF5日照辐射计","用途：BF5日照辐射计是一款可直接测量太阳的总辐射、散射辐射和日照状态的传感器，可配合数据采集器进行长期自动监测，也可直接连接电脑观看实时读数。特点：·测量总辐射和散射辐射；·测量日照持续时间；·无常规调整和极性排列·可在任何纬度进行测量工作；·不需要移动部件，遮阴环和电动跟踪装置；·输出能选择能量单位（W/m2）、PAR（μ","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/575-cn.html"]
["DataHog光照辐射记录系统","用途：DataHog光谱辐射监测系统用于测量太阳光不同波段的光照辐射数值，根据选配的不同传感器可以测量光合有效辐射、太阳总辐射、照度、紫外、红外/远红外、净辐射、短波辐射等参数，用户还可以根据测量的波段要求定制相应波段的传感器。广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。原理：DataHog光谱辐射监测系统根据配置不同最大可以连接16个光照辐射传感器，数据采集器按照用户设定的自动采样间隔时间自动","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/252-cn.html"]
["SpectroSense2四通道光谱辐射仪","用途：SpectroSense2四通道光谱辐射仪用于测量太阳光不同波段的光照辐射数值，可将测量的光照辐射数值直接转化为NDVI和RVI显示，并可根据测量数据计算其他植被指数（如DVI、SAVI、PVI等），也可用于校准LANDSAT、MODIS、AHVRR等卫星遥感图像。广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。原理：读数表根据需要最大可以连接4个通","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/813-cn.html"]
["蒸发量(ET)测量仪丨"]
["6529自动蒸发监测系统","用途：6529自动蒸发监测系统通过一个蒸发皿记录蒸发和降雨量数据，配备美国A级蒸发皿及其全部安装配件。6529系统设计在长期无需维护情况下使用，水位传感器和数据采集器内部电池可使用一年。水位控制系统是太阳能供电的，用户可通过储水池或自来水管道等供水系统向蒸发皿补水。配套的数据记录仪可设定测量和记录时间间隔，信号处","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/264-cn.html"]
["ET255蒸发测量站","用途：ET255蒸发站是用来测量每日水分的蒸发量，测量方法有两种可选，一种是采用钩规测量，另一种是采用有刻度的套筒，蒸发皿符合美国气象局标准的254×1206毫米尺寸。技术规格：蒸发皿材质低碳不锈钢构造氦弧焊，12.7毫米排水孔尺寸254×1206毫米重量22公斤钩规量程7厘米杆刻度主刻度1厘米，辅刻度0.1厘米盘刻度主刻度0.1毫米，辅刻度","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/265-cn.html"]
["雪特性分析仪丨"]
["SDM-311积雪深度测量计","积雪深度测量计SDM-311是使用激光自动测量积雪深度，用于冰雪防灾相关的积雪情报系统，气象观测系统的积雪传感器，道路除雪的积雪信息管理系统。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/3602-cn.html"]
["SPC-95暴风雪测量计","SPC-95暴风雪测量计可用于雪面附近的飞雪粒子连续自动测量。假设飞雪粒子是球形的，测出每个粒子在光衰减的数目，在此基础上乘以密度计算累计值。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/3603-cn.html"]
["MN-301积雪重量计","积雪重量计主要是测量积雪重量的系统，此系统结合雪深度可计算出积雪密度，广泛应用于气象、科研、雪崩、交通等领域。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/3601-cn.html"]
["LK雪特性分析仪","用途：LK雪特性分析仪用于雪密度和特性测量，应用于水文和水资源研究，特别是有高山积雪地区的雪的研究，预测水文水位变化，可预测由雪水引起的洪水等。和遥感数据结合，做地面的实证，可了解积雪在地面的分布。 特点：·轻便，易于携带，野外快速分析；·可用于极地环境，或阴雨环境下。甚至-40℃条件下也可用；·探头为钢质，叉型的微波共","芬兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/266-cn.html"]
["风速风向测量仪丨"]
["R.M.YOUNG风速风向传感器","R.M.YOUNG风速风向传感器","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/776-cn.html"]
["81000超声波风速仪","  81000超声波风传感器是三轴的，没有可移动的风传感器部件，理想的用于要求快速、高分辨率和三维的风测量。通过不锈钢部件的支持，传感器耐用、防腐蚀，带有3对反作用的超声波转能器。 传感器测量通过正常声音，快速的160Hz的内部的抽样率确保最高的测量精度。可选择4到32Hz的输出速率。为了","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/772-cn.html"]
["Kestrel 2000手持式风速温度计","用途：Kestrel2000手持式风速温度计是一种高精度、耐用的小型仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。仪器体积小，可以放入口袋中，有一个液晶显示屏幕，几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/775-cn.html"]
["Kestrel 1000手持式风速计","用途：Kestrel1000手持式风速计是一种高精度、耐用的小型仪器，它使用高精度超轻型宝石轴承叶轮来测量风速，启动风速低。叶轮安放在强化玻璃塑料支架上，安装简单，更换方便。仪器体积小，可以放入口袋中，有一个液晶显示屏幕，几乎可以在任何地方进行测量。可以选择风速、平均风速和最大风速三种测量模式。它可以随时切换测量单位：","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/774-cn.html"]
["6332无线风速风向监测站","用途：6332无线风速风向监测站用于长期自动监测环境的风速风向，具有使用方便，安装简便的特点。整套系统由风速风向传感器、无线电发射器、无线控制台、数据存储卡和软件组成。无线风速风向监测站技术规格：常规工作温度-40~+65℃存储温度-45~+70℃电源功耗平均0.14mA，峰值30mA（从外部供电）电池类型CR-123A3V锂电池电池电量在没","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/267-cn.html"]
["WindScribe超声波风速计","用途：WindScribe超声波风速计采用了超声波技术测量风速、温度和风寒，具有使用方便、便于携带，没有活动易损部件的特点，集成LCD液晶显示屏可以很方便的查看风速、温度、和风寒等数值。技术规格：物理风速传感器类型超声波温度传感器超声波供电CR2032，3V锂电池电池电量可使用约600个小时工作环境-20~+50℃存储温度0~+50℃外壳材","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/777-cn.html"]
["环境气体测量仪丨"]
["TGE-0011 CO2浓度记录仪","TGE-0011 CO2浓度记录仪，高效、高精度。广泛应用在环境监测和生态研究等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1131-cn.html"]
["OXY-4SMA多通道光纤测氧仪","OXY-4SMA多通道光纤测氧仪可以连接非侵入式传感器、微型探针以及流通管式传感器，每个通道均有独立的温度补偿，满足在温度变化环境中的精确测量。仪器由USB供电，使用配套软件操作控制，可以同时控制多台仪器组成更大的测量系统。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1249-cn.html"]
["AirLink空气质量监测仪","AirLink空气质量监测仪通过Wi-Fi将室内或室外空气质量数据直接上传至云端服务器。它可以作为独立传感器使用。测量空气中的颗粒物（PM）。空气中的粒子反射激光，传感器利用反射来确定粒子的数量和大小。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1196-cn.html"]
["pH-1micro光纤式pH测量仪","pH-1 micro光纤式pH测量仪用于非侵入或微侵入型pH的测量，根据测量样品的数量，可选择单通道型或多通道型。根据样品的类型，提供贴片式、流通管式和微型探针式传感器，使测量更加准确；仪器由专业电脑软件控制，使用和保存数据便捷","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1251-cn.html"]
["mini光纤式二氧化碳测量仪","pCO2 mini高精度光纤式CO2测量仪拥有满足液体环境需求的测量技术，可以适配不同类型的光学CO2传感器，通过计算机软件控制，测量时，传感器贴片固定在透明容器内壁，在容器外壁使用光纤对准贴片测量；","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1250-cn.html"]
["MX1102A无线温湿度二氧化碳记录仪","HOBO MX1102A 无线温湿度‌‌二氧化碳记录仪是同时支持对二氧化碳（CO2），温度和相对湿度数据的记录和通过蓝牙智能移动设备无线传输的数据记录仪。同时设有一个USB端口方便与与运行HOBOware制图和分析软件的计算机中使用。测量范围0-5000PPM ，通过安装免费的应用程序HOBOmobile APP即可允许手机或平板电脑在一个30米范围内访问数据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/63-cn.html"]
["SBA-5 CO2气体监测仪","用途：SBA-5CO2气体监测能精确并稳定的监测环境CO2浓度。它的操作及设置非常简便，能够作为独立的CO2气体监测仪使用，也可与其它仪器整合使用（OEM）。自从1984年以来，美国PPSYSTEMS公司就已与众多OEM客户建立起良好的合作关系，在很广泛的领域内提供有针对性的制定化解决方案。我们的CO2气体监测仪以其高品质的可靠性、稳定性、精","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/846-cn.html"]
["EGM-5便携式CO2\\H2O监测仪","用途：EGM-5便携式CO2\\H2O气体监测仪是一款便携性极为出色的多功能、坚固耐用的野外环境监测仪器，PPSYSTEMS公司的“自动调零”专利技术确保仪器在长期使用过程中，测定数据的精确与稳定性；且零点的校正无需返厂人工手动调教，从而大幅节省了用户的时间和费用。     应用于环境空气监测、植物生理生态、环境","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/834-cn.html"]
["GT-526S手持式六通道粒子计数器","用途：GT-526S手持式六通道粒子计数器是一款全功能、六通道电池供电的便携式粒子计数器，兼具了台式设备的性能与手持设备的方便。六通道可配置为出厂校准的标准尺寸或用户自定义的尺寸。526S有两个警报限制和多个通信选项。如果连接上可选传感器，它可以存储多达8000个样品，包括温度和相对湿度。如果连接了可选的打印机，可以在","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/841-cn.html"]
["ECOPROBE5土壤污染调查系统","ECOPROBE5土壤污染调查系统用于检测和分析土壤和空气中的快速原位碳氢化合物和有机物污染，可以同时检测挥发性有机物、甲烷、石油碳氢化合物、CO2、O2、大气压力、抽样低气压、土壤温度，同时结合GPS可以方便绘出污染物的三维时空分布。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/144-cn.html"]
["TR-76Ui空气温湿度二氧化碳记录仪","用途：TR-76Ui空气温湿度二氧化碳记录仪是一款非常小巧的记录仪，可同时测量记录空气温度、空气相对湿度和二氧化碳浓度。通讯接口采用USB接口，并新增了红外通讯口，可以和TR-57DCi手持数据管理器进行通讯，便于下载分析数据。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/270-cn.html"]
["GT-521S手持式双通道粒子计数器","用途：GT-521S手持式双通道粒子计数器是一款全功能、电池驱动的便携式粒子计数器，它提供了台式设备的功能和手持设备的便利。这个强大的设备支持累积或差异计数，标准浓度，总计数和计数报警。它可以记录本地和连续的粒子计数，并将它们发送到网络。铝制的外壳可以保护仪器不受磕碰和刮伤，以免损坏塑料仪器。还提供了坚固的手提箱","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/840-cn.html"]
["GT-324手持式四通道粒子计数器","用途：GT-324手持式四通道粒子计数器是一款功能齐全的手持式粒子计数器，便携式的包装提供了台式装置的功能。完全集成的温湿度传感器可立即为您显示和记录相关数据。一个方便合规的计量单位，用户界面很简单，多功能旋转拨号钮。使用密码功能符合21CFRPart11，以防止未经授权更改用户设置。单位符合21501-4标准。所有新设备均包含","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/839-cn.html"]
["BT-645便携式粉尘监测仪","用途：BT-645便携式粉尘监测仪是为室内工作场所和公共空间环境连续测量和记录颗粒物信息而设计的。光学传感器、匹配的电子和背光显示屏都封闭在坚固的金属外壳内，以保护仪器的日常使用。 描述：BT-645的激光光学传感器用于检测每立方米100毫克的微粒浓度。连续流光学传感器与净化空气相结合，以确保在恶劣环境下的准确测量。内","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/829-cn.html"]
["便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪","用途：便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪，可在室内外环境中同时、精准、实时测量PM2.5和PM10含量。测量时，通过风扇抽取样品，借助激光粒子计数器（LPC）检测样品中悬浮颗粒物含量。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/848-cn.html"]
["BT-620台式六通道粒子计数器","用途：BT-620台式六通道粒子计数器是一款完整功能设备，拥有较轻重量和方便的体积。该计数器可监控6个粒子的大小，包括一个内置的打印机，是在一个不锈钢外壳下通过电池或交流电运行的。620的流速为1.0cfm(28.3lpm)，并通过体积流量控制以提高精度。和610一样，620的数据很容易在超过3米的距离上显示。 描述：BT-620台式粒子计数器","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/828-cn.html"]
["BT-610台式六通道粒子计数器","用途：BT-610台式六通道粒子计数器是一个小巧的电池驱动的粒子计数器，有六个可选择大小的通道和内置打印机，所有这些都装在一个便携的不锈钢外壳内。流量为0.1cfm(2.83lpm)，并通过体积流量控制来保持，以提高精度。 描述：BT-610有一个很大的显示屏，上面有非常大的字符、音频警报和内部打印机，它们一起工作来确定和记录微粒含量","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/827-cn.html"]
["Aerocet 831手持式室内颗粒物监测仪","用途：Aerocet831手持式室内颗粒物监测仪是一款完全便携，功能齐全的电池供电的手持式空气质量监测仪。设备可在启动后一分钟内同时提供五个重要的颗粒物质量范围（PM1，PM2.5，PM4，PM10和TSP）。您可以使用这种易于使用，便携式，尺寸可选择的质量监测器来调查环境。这款小巧轻便的仪器，28盎司，是各种评估应用的理想工具。 <spanst","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/821-cn.html"]
["Aerocet 531S手持式室内颗粒物监测仪","用途：Aerocet531S手持式室内颗粒物监测仪是一款功能齐全，完全便携，电池供电的手持式质量监测仪或粒子计数器。该单元提供粒子计数或质量PM测量值，作为存储的数据记录值，实时网络数据或打印结果。 描述：在粉尘监测模式下，同时测量显示6个颗粒浓度范围（PM1，PM2.5，PM4，PM7，PM10和TSP）；在粒子计数模式下，可以测量显示五种常见的","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/820-cn.html"]
["804手持式四通道粒子计数器","用途：804手持式四通道粒子计数器是一款4通道便携式粒子计数器，可检测0.3微米至10.0微米的颗粒数，同时以极具竞争力的价格为您提供便携性和可靠性。结构紧凑、独立运行，仪器配有内置电池和样品泵。该装置是灵活的，允许您从七种尺寸中选择您感兴趣的粒径尺寸：0.3，0.5，0.7，1.0，2.5，5.0或10.0微米。 描述：804操作简单，仅使用前面","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1147-cn.html"]
["GSS气体交换系统","Qubit GSS气体交换系统可通过Q-Box系列测量系统的配合测量多个样品的气体变化。GSS气体交换系统可控制气体导入最多8个（或者4个）通道内，实现一套Q-BOX系统测量多个样品的功能。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/838-cn.html"]
["便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪","用途：便携式PM2.5和PM10悬浮颗粒物检测仪，可在室内外环境中同时、精准、实时测量PM2.5和PM10含量。测量时，通过风扇抽取样品，借助激光粒子计数器（LPC）检测样品中悬浮颗粒物含量。该设备能与Aeroqual200/300/500系列气体检测设备兼容，接入27种不同的气体或颗粒传感器用于测量CO、CO2、NO2、O3、SO2和NH3等多种气体。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/848-cn.html"]
["AQS1 小型空气质量监测站","概述：AQS 1臭氧PM2.5监测仪采用Aeroqual公司的GSS臭氧传感器测量臭氧，采用比浊计和PM2.5切割过滤器测量PM2.5。精确度堪比传统的Near Reference（参比法和等效法）原理的监测仪器，但是其价格却更加实惠。AQS 1臭氧PM2.5监测仪重量轻，方便移动和安装。主机外壳坚固，带防盗锁，防水，并内嵌PC，包含全套软件系统，方便进行远程操作和","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/826-cn.html"]
["DUST PROFILER大气颗粒物监测站","用途： DUST PROFILER大气颗粒物监测站采用光学离子计数器来统计空气颗粒物不同粒径的浓度，并转换为质量。可以同时在线监测多种颗粒物的设备，可测量TSP、PM10、PM2.5和PM1，此外，外接VOCs、NO2和O3等气体传感器。测量迅速，间隔可设置到1分钟，成本低廉。可搭配其他气象、气体传感器。耗电量低，用太阳能板即可驱动","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/830-cn.html"]
["DUST SENTRY TSP大气颗粒物监测站","概述：DUST SENTRY TSP大气颗粒物监测站可在线对室外TSP（总悬浮颗粒物）大气颗粒物进行连续监测，采用比浊计原理，其数据精确，性价比优越。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/833-cn.html"]
["DUST SENTRY PM10大气颗粒物监测站","概述：DUST SENTRY PM10大气颗粒物监测站可在线对室外PM10大气颗粒物进行连续监测，采用比浊计原理，其数据精确，性价比优越。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/832-cn.html"]
["DUST SENTRY PM2.5大气颗粒物监测站","概述：DUST SENTRY PM2.5大气颗粒物监测站可在线对室外PM2.5大气颗粒物进行连续监测，采用比浊计原理，其数据精确，性价比优越。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/831-cn.html"]
["AEROQUAL Series 930系列固定式气体监测仪","用途：AEROQUAL Series 930系列固定式气体监测仪可用于组网监测室内气体，自带控制和警报输出，外壳坚固防水，可更换传感器。930系列可运用于包括气体泄漏检测，健康安全生产以及生产过程监控等工业领域。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/819-cn.html"]
["AEROQUAL Series 900固定式气体监测仪","用途：臭氧发生器的运用控制；环境监测和控制；实时组网监测；室内空气质量监测；运用于健康安全领域","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/824-cn.html"]
["AEROQUAL Series 500智能便携式气体检测仪","用途：AEROQUAL Series 500智能便携式气体检测仪能够准确、适时的监测室内外大气污染状况。S500主机经典的便携式设计方便在污染热点地区进行短期空气质量调查和研究，例如矿地、粉尘、汽车尾气、实验室等。S500还可通过选配的室外框架实现短期固定监测等功能。S500主机可通过更换传感器探头实现对CO、CO2、NO、H2S、O3等30种不","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/269-cn.html"]
["AEROQUAL Series 300便携式气体检测仪","用途：AEROQUAL Series 300智能便携式气体检测仪,可以用于大气环境监测、环境研究等领域.性价比优越，野外室内皆可运用。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/823-cn.html"]
["AEROQUAL Series 200便携式气体检测仪","用途：AEROQUAL Series 200智能便携式气体检测仪,可以用于大气环境监测、环境研究等领域.性价比优越，野外室内皆可运用。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/822-cn.html"]
["AEROQUAL SM70固定式气体监测仪","用途：集成LCD显示屏，有声警报，以及可选臭氧和各种挥发性有机物传感器，SM70 可运用于室内和工业气体监测。由于Aeroqual生产的GSS（气敏半导体技术原理）气体的高精确性，SM70适用领域包括：泄露检测，健康安全监测，以及生产过程监控等。","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/825-cn.html"]
["Piccolo2 光纤式氧气测量仪","用途：Piccolo2 光纤式氧气测量仪是基于一种特殊的光学捕捉技术—REDFLASH研发的用于氧气测量的高精准仪器。Piccolo2 光纤式氧气测量仪可通过USB直连到PC端，并通过安装的Pyro Oxygen Logger软件进行设置、调试和数据读取等操作。用来连接迷你传感器、非接触式传感器和坚固型探针用于测量气体、液体及多种材料中的氧气含量和长","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/843-cn.html"]
["FireStingO2 光纤式氧气测量仪","用途：FireStingO2 光纤式氧气测量仪是基于一种特殊的光学捕捉技术—REDFLASH研发的用于氧气测量的高精准仪器。FireStingO2 光纤式氧气测量仪可通过USB直连到PC端，并通过安装的Profix软件进行设置、调试和数据读取等操作。它具有单通道、双通道和四通道三种类型，可用来连接迷你传感器、非接触式传感器和坚固型探针用于测量气","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/278-cn.html"]
["FireStingGO2袖珍型氧气测量仪","用途：FireStingGO2袖珍型氧气测量仪通过光学捕捉技术—REDFLASH来测量材料中的氧气含量。可通过USB直连到PC端，并通过安装的Profix软件进行设置、调试和数据读取等操作。它具有一个氧气传感器接口和一个温度传感器接口，用来测量气体、液体及多种材料中的氧气含量和温度。FireStingGO2测量仪和相关传感器广泛适用于科研、环境","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/835-cn.html"]
["AQM 65便携式空气质量监测站","用途：AQM 65可进行户外空气污染的实时监测，数据精确，性价比优越。其性能非常接近传统研究级空气监测站，但是价格却是传统站的三分之一以下。AQM 65空气质量监测站是功能全面的环境污染监测系统，可测量参数有臭氧（O3）、二氧化氮（NO2）、氮氧化物（NOx）、一氧化碳（CO）、二氧化硫（SO2）、挥发性有机物（VOC）、硫化氢（H2S）、非甲烷烃","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/268-cn.html"]
["MO-200氧气测量仪","用途：MO-200氧气测量仪可用于室内氧气测量，气候室氧气监测，堆肥、尾矿氧气监测，监测土壤氧化还原电位，以及在密闭空间中监测土壤呼吸速率和土壤呼吸耗氧量，还可监测管线氧气浓度，MO200氧气测量仪由读数表和传感器组成。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/277-cn.html"]
["S158红外二氧化碳分析仪","用途：S158红外二氧化碳分析仪是一款单通道非扩散红外二氧化碳分析仪，适用于测量动物或高二氧化碳通量环境中的二氧化碳交换，可以实时和连续测量。特点：·开关切换0~5％和0~10％两种测量范围；·显示二氧化碳分辨率为0.01％；·采用非扩散红外分析技术；·集成的红外光源，不需要移动；·0~5V模拟输出；·可选便携式电池供电；·体型小巧，重量轻","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/271-cn.html"]
["S157红外二氧化碳分析仪","用途：S157红外二氧化碳分析仪可用于测量环境中的二氧化碳含量，主机带进气口，用连接样品室或呼吸室测量植物、土壤等样品呼吸的二氧化碳含量。特点：·开关切换0~500ppm和0~2000ppm两种测量范围；·显示二氧化碳分辨率为1ppm；·采用非扩散红外分析技术；·集成的红外光源，不需要移动；·0~5V模拟输出；·可选便携式电池供电；·体型小巧，重","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/845-cn.html"]
["Q-S151红外二氧化碳分析仪","用途：Q-S151红外二氧化碳分析仪用于测量环境中的二氧化碳含量，主机带进气口，用连接样品室或呼吸室测量植物、土壤等样品呼吸的二氧化碳含量。特点：·开关切换0~500ppm和0~2000ppm两种测量范围；·显示二氧化碳分辨率为1ppm；·采用非扩散红外分析技术；·集成的红外光源，不需要移动；·0~5V模拟输出；·可选便携式电池供电；·体型小巧，重","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/844-cn.html"]
["S104差分氧气分析仪","用途：S104差分氧气分析仪是一款分辨率可达到±1ppm O2的氧气分析仪。研究者用S104差分氧气分析仪可以实时测量微小昆虫呼吸时氧气消耗和完整叶片光合作用时氧气产量，在开放式气体交换系统使用CO2分析仪可对呼吸代谢物进行研究，并对同化异化作用还原反应进行分析。     因为动态范围大，S104差分氧气分","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/273-cn.html"]
["Q-S153红外二氧化碳分析仪","用途：Q-S153红外二氧化碳分析仪是一款单通道非扩散红外二氧化碳分析仪，适用于测量动物或高二氧化碳通量环境中的二氧化碳交换，可以实时和连续测量。特点：·开关切换0~5%和0~10%两种测量范围；·显示二氧化碳分辨率为0.01%；·采用非扩散红外分析技术；·集成的红外光源，不需要移动；·0~5V模拟输出；·可选便携式电池供电；·体型小巧，重量","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/275-cn.html"]
["ECOPROBE5便携式环境污染气体检测仪","用途：ECOPROBE5便携式环境污染气体检测仪用于检测和分析土壤和空气中的快速原位碳氢化合物和有机物污染，可以同时检测挥发性有机物、甲烷、石油碳氢化合物、CO2、O2、大气压力、抽样低气压、土壤温度，同时结合GPS可以方便绘出污染物的三维时空分布。内置处理器、显示屏、真空抽样泵及电池。广泛应用于土壤污染调查监测、石油","捷克","http://www.dianjiangtech.com/Item/Show.asp?m=111&d=124"]
["自动记录雨量计丨"]
["6466M 自记录雨量温度计","用途：6466M 自记录雨量温度计采用翻斗式雨量桶用来记录雨量，内置的数据记录仪在记录降雨量的同时还可以同步记录空气温度，记录的数据通过软件可以导出为Execl文件和文本格式，方便数据处理。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/280-cn.html"]
["LWF降水收集器","LWF降水收集器适用于分析降水量及雨水质量。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1149-cn.html"]
["RG3-M自记录雨量温度计","简介:自动记录雨量计RG3-M是自动记录、电池供电、自带数据采集器的翻斗式雨量记录仪。它的测量范围达降雨量320cm。分辨率0.2mm。RG3-M的内置数据采集器采用防腐，耐用可靠。它同时可以反映降雨强度、降雨时间及降雨次数。以便日后分析。RG3-M还可以测量空气温度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/281-cn.html"]
["雨滴测量仪丨"]
["ZR-LPM激光雨滴谱仪","激光雨滴谱仪可以用来测量降雨和降雪，户外长期监测。不仅对降雨降雪过程进行监测而且对降雨降雪的特性可以进行详细分析。可以监测区分下落中的毛毛雨、大雨、冰雹、雪花、雪球以及各种介于雪花和冰雹之间的降水","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1117-cn.html"]
["\n2DVD视频雨滴谱仪","用途：二维视频雨滴谱仪用于监测降雨状态，本仪器根据两个摄像头对高速运动物体进行线形扫描，以定性定量记录降水过程、监测降雨详细情况。配套的软件功能强大，界面友好，可分析降水的的总量、大小、强度、运动速度、雨滴形状、雨滴谱分布、雨滴水平偏离方向等。","奥地利","http://www.dianjiangtech.cn/product/285-cn.html"]
["RD-80雨滴测量仪","用途：RD-80雨滴测量仪是一个能自动、连续测量雨滴大小的分类装置。传感器和处理器相连，传感器暴露在雨中，当有雨滴降落冲击到它敏感的表面时，它就会产生电脉冲。脉冲的振幅和降雨直径有固定的关系。在处理器中，脉冲被划分为127个直径等级。处理器传递数据，以一个合适的格式记录在文件里。为了得到统计学上的样本数据，同时减少","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/286-cn.html"]
["波文比测量系统丨"]
["HL20波文比系统","  用途:该系统是研究能量平衡（土壤水分蒸发蒸腾损失总量）的系统。可直接获取波温比（B）、感热（H）及潜热（Le）参数。 农田生态系统处于近地面层，可分为土壤层和作物冠层，是维系于三相物质能量循环转换的界面活动带。在农田生态系统中，从外界获得的能量主要是净辐射能用以支出消耗于农田蒸散、空气热交换、加热土壤以及","中国台湾","http://www.dianjiangtech.cn/product/761-cn.html"]
["1000型波文比观测系统","用途：1000型波文比观测系统是研究能量平衡（土壤水分蒸发蒸腾损失总量）的系统。可直接获取波文比（B）、感热（H）及潜热（Le）参数。农田生态系统处于近地面层，可分为土壤层和作物冠层，是维系于三相物质能量循环转换的界面活动带。在农田生态系统中，从外界获得的能量主要是净辐射能用以支出消耗于农田蒸散、空气热交换、加热土壤以","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/283-cn.html"]
["涡动协方差系统丨"]
["1000型开路涡动协方差系统","用途：1000型开路涡动协方差系统是一种微气象学的测量方法，它使用快速响应的传感器，运用涡动协方差技术，来测量大气下垫面界面上的物质交换和能量交换。涡动协方差系统可以测量显热通量、潜热通量、动量通量、摩擦风速，以及二氧化碳通量。应用在边界层理论研究、大气扩散、能量收支研究、水分及其它物质收支研究等很多领域。数","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/284-cn.html"]
["负氧离子测试仪丨"]
["AIC1000负离子测试仪","用途：空气负离子浓度仪是吸引空气（或者带有离子存在的气体）通过带电的平行极化电极板进行计数空气中的正、负离子（气体）浓度的，外侧二板保持极化（正、负）电势。中间是线性检测器板。空气的孔隙是4毫米，极化区的电势是1000V/M。既可测定正离子，又可测定负离子，也可测定有关机体的负离子浓度，如环境、固体物质（石头和灰）、布匹","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/288-cn.html"]
["AIC-20M负离子检测仪","AIC-20M负离子检测仪可测定正离子，又可测定负离子。也可以测定有关机体的负离子浓度，如空气净化器、电吹风、空调等。适用于学术单位、环保系统、负离子发生器研发机构、相关展示单位","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1116-cn.html"]
["KEC-900+空气负氧离子测试仪","用途：KEC-900+空气负氧离子测试仪是一款超大范围空气正、负离子测试仪，体积小，重量轻，数字式显示，一目了然。测试各种环境下空气中正、负离子的浓度与各种负离子相关产品的离子产生数量，方便好用。适用于生产负离子发生器（空气清新器、负离子空调、吹风筒）、环境（温泉、SPA、精油、瀑布、森林）测量等。特点：·数字显示数值具有","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/289-cn.html"]
["痕量气体丨"]
["G5310高精度N₂O CO气体浓度分析仪","用途：G5310气体浓度分析仪是一款专门设计用来测量大气中氧化亚氮（N₂O）和一氧化碳（CO）的高精度仪器。中红外 (mid-IR) 光腔衰荡光谱技术 (CRDS) 以低于 5 秒的间隔在 1 至 1500ppb 的测量范围内达到万亿分之一 (ppt) 的精度。因为漂移小于 0.1 ppb，分析仪不需要频繁校准和维护","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1150-cn.html"]
["G4301便携式高精度CO2 CH4 H2O气体分析仪","用途：Picarro的G4301分析仪（GasScouterTM）是新一代重量轻、可便携、电池供电的基于光腔衰荡光谱法（CRDS）的温室气体分析仪，专为科研所需的移动测量而设计。这是一款针对最有挑战性和偏远的环境下移动测量而定制的完美解决方案。GasScouter可在很宽的动态范围内同步连续测定CO2、CH4和H2O的浓度，使可靠的背景与排放量的测量成为可能。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/290-cn.html"]
["G2508 高精度N2O CH4 CO2 NH3 H2O气体浓度分析仪","用途：G2508气体浓度分析仪是一款可同时测量N₂O、CH4、CO₂、NH₃和H₂O的气体测量仪器。土壤与大气之间的温室气体交换是全球碳循环和氮循环的关键一步。G2508可容易地和土壤检测腔室集成，无须组装和同步不同的气体分析仪即可观察所有主要温室气体的行为。G2508 采用精密光腔衰荡光谱 (CRDS) 技术，以达十亿分之一(ppb)的灵敏度测量气体浓度，其漂移可忽略不计。而且，独特的 Picarro 算法可以对 N2O、CH4和CO2的浓度进行自动的水汽影响校正。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1151-cn.html"]
["稳定同位素丨"]
["L2140-i高精度水位同位素分析仪","用途：L2140-i 高精度水位同位素分析仪能同时测量δ18O,δ17O,和δD的数值，且17O-盈余的测定精度可优于15 per meg(< 0.015‰)。科学家现在有了一个更简单、更平价的选择，可以高精度测量液态和气态水中的稳定同位素比。 Picarro 光腔衰荡光谱学 (CRDS) 技术，能够在紧凑的腔室中实现长达 20 公里的有效测量路径长度，这使得小尺寸分析仪具有卓越的精度和灵敏度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/291-cn.html"]
["G2201-i 高精度CO2 CH4同位素（δ13C）分析仪","用途：Picarro G2201-i CO2 CH4同位素分析仪是测量CO2和CH4碳同位素比率的仪器，以ppbv级的的超高灵敏度测量CO2和CH4中的碳同位素比率及总的CO2和CH4浓度及H2O浓度。分析仪有24 bit ADC 高精度温度和压力控制传感器（温度控制优于0.005℃，压力控制优于0.0002 atm），能确保仪器长期运转，很少需要校准，即便在不断变化的环境条件下可以维持高度的线性、精确度和准确性。Picarro G2201-i CO2 CH4同位素分析仪可应用于呼吸和发酵，氧化和还原，源和库鉴定等研究，特有的单一模式或复合模式可选，满足您不同的科研需要。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1153-cn.html"]
["G2121-i高精度CO2同位素分析仪","用途：Picarro G2121-i CO2同位素分析仪能够测量二氧化碳的稳定同位素比率。该分析仪基于Picarro独特的腔衰荡光谱（CRDS），这是一种基于时间的测量，利用近红外激光测量分子的光谱特征。气体在光学测量腔中循环，有效路径长度可达20千米。高精度波长监测器可确保仅监测感兴趣的光谱特征，大大降低分析仪对干扰气体种类的灵敏度，即使存在其他气体也能实现高精度13C同位素测量。因此，该分析仪可在两倍动态范围（2000ppm-4000ppm）内保持高线性度，高精度和准确性，并且只需极少的校准。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1152-cn.html"]
["冷链丨"]
["X402-T230疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T230（带2M线缆外接温度探头,30ML乙二醇瓶）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/604-cn.html"]
["CX403疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","新型CX403疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.内置LCD显示屏可显示温度数据.可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/600-cn.html"]
["CX402-T215疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T215（带2M线缆外接温度探头,15ML乙二醇瓶）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/605-cn.html"]
["CX402-T205疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T205（带2M线缆外接温度探头,5ML乙二醇瓶）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/606-cn.html"]
["CX402-T4M疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T4M（带4M线缆外接温度探头）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/607-cn.html"]
["CX402-T2M疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T2M（带2M线缆外接温度探头）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/608-cn.html"]
["CX402-T430疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T430（带4M线缆外接温度探头,30ML乙二醇瓶）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/601-cn.html"]
["CX402-T415疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T415（带4M线缆外接温度探头,15ML乙二醇瓶）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/602-cn.html"]
["CX402-T405疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪","用途：新型CX402-T405（带4M线缆外接温度探头,5ML乙二醇瓶）疫苗冷链级蓝牙低功耗室温记录仪可用来监测室内温度，冷柜内温度或者其他温控环境下。数据通信通过蓝牙无线传输至移动设备上,简单方便.通过软件，可以轻松查看数据，监测主机状态，设置警告以及创建分享安全的PDF报告。内置LCD显示屏可显示温度数据，可视化警告功能功能可用来监测温度偏离情况，内置探头可以监控室温","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/603-cn.html"]

{"sheet":"水文科学","index":4,"n_rows":149,"n_cols":4,"rows_kept":149,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[35,0,35,7],[40,0,40,7],[48,0,48,7],[55,0,55,7],[63,0,63,7],[77,0,77,7],[80,0,80,7],[94,0,94,7],[105,0,105,7],[111,0,111,7],[120,0,120,7],[124,0,124,7],[126,0,126,7],[131,0,131,7],[133,0,133,7],[146,0,146,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：    QQ：      邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["多参数水质检测仪丨"]
["ODEON数字化多参数水质测量仪","用途：数字化即插即用传感器随时随地测量，可测量参数PH/ORP/T、电导率、溶解氧、浊度。用于实验室或户外废水，天然水，渔业水质的分析。 特点： ·随时随地测量:数字化即插即用传感器          ·让你更有信心:自诊断,丰富的指示信息显示,GLP兼容。 ·便捷的操作:超大屏幕显示器4英","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/96-cn.html"]
["C-Sense 水下二氧化碳监测系统","C-Sense 水下pCO₂监测系统用于测量和记录时间，电池电压，温度和pCO₂，传感器每10分钟输出一次，并且每天写入1个测量文件。只需要连接好传感器和数采，仪器将开始记录新的文件","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1202-cn.html"]
["MSCTI高精度溶液电导率、温度测量仪","MSCTI高精度电导率和温度仪（MSCTI）设计用于测量微量溶液的电导率和温度。该仪器提供两个模拟输出，一个与溶液电导率成线性比例，一个与溶液温度成非线性比例。 在实验室情况下，MSCTI可以对两个参数进行快速，小空间分辨率的高精度测量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1205-cn.html"]
["水下温度链、多参数水质测量系统","水下温度链、多参数水质测量系统用作收集水的水质监测数据和湖泊水温，溶解氧，PAR和压力、荧光等数据。目前用于监测湖泊和水库的温跃层，检测溶解氧波动，观察内部波动，收集冰下数据，研究羽流，观察上升流和涡流，记录湖泊流量等","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1206-cn.html"]
["U50系列便携式多参数水质分析仪","同时测试11种参数：pH，pH(mv)，氧化还原电势 （ORP），溶解氧（DO），电导，盐度，总溶解固体（TDS），海水比重，温度，浊度，水深度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/701-cn.html"]
["MSCTI高精度溶液电导率、温度测量仪","MSCTI高精度电导率和温度仪（MSCTI）设计用于测量微量溶液的电导率和温度。该仪器提供两个模拟输出，一个与溶液电导率成线性比例，一个与溶液温度成非线性比例。 在实验室情况下，MSCTI可以对两个参数进行快速，小空间分辨率的高精度测量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1205-cn.html"]
["miniDOT微型水下溶解氧记录仪","miniDOTclear微型水下溶解氧记录仪是一款便携式可水下使用的设备。可记录溶解氧和温度的测量值，并具有一个内部LCD屏幕，可显示实时测量值","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1203-cn.html"]
["Cyclops-7水下荧光记录仪","Cyclops-7水下荧光记录仪是一款便携式可水下使用的设备，用于蓝藻，CDOM / FDOM，叶绿素，原油，荧光素染料，荧光增白剂，精炼燃料，若丹明WT染料，色氨酸，浊度的测量记录","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1201-cn.html"]
["C-FLUOR 水下荧光记录仪","C-FLUOR 水下荧光记录仪使用了一款小尺寸的可水下使用的荧光传感器，荧光采集器连接到一个Turner荧光传感器。采集器可以设置多种采样率，传感器可测量CDOM / FDOM，叶绿素蓝+红，原油，荧光素染料，荧光增白剂，藻蓝蛋白，藻红蛋白，精炼燃料，罗丹明WT染料，浊度等参数","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1200-cn.html"]
["Macro900多参数水质探测器","Macro 900多参数水质探测器采用组合式探头，可同时对地表水、地下水等多种水体进行多参数检测，配有GPS功能，是水环境工程师的得力工具。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1084-cn.html"]
["KLL-Q-2便携式水位、水质测量仪","用途： KLL-Q-2便携式水位、水质测量仪是野外便携式地表水和地下水水质测量系统。方便地在湖泊、河流、渠道、海洋测量水温、电导率、pH值、氧化还原电位、溶氧、浊度等参数。与MPS-K-16联合使用可测量水位、温度、电导率（TDS，总盐，密度）、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度（TSS）、叶绿素、若丹明、蓝绿藻、硝酸盐、氟化","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/292-cn.html"]
["Qualilog-16水质自动监测系统","用途：Qualilog-16水质自动监测系统用于观测井或江河湖泊等水质连续自动监测。可长时间在野外不间断工作。可测量水位、温度、电导率（TDS，总盐，密度）、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度（TSS）、叶绿素、若丹明、蓝绿藻、硝酸盐、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/738-cn.html"]
["MPS-Checker便携式水质测量仪","MPS-Checker便携式水质测量仪能方便即时地监测湖泊、河流、渠道、海洋中的水质数据。设计小巧，携带方便。具有防震防水功能，探针由高质量的不锈钢构成，具有液晶显示屏。必要的设置和校正均可通过键盘操作。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/732-cn.html"]
["8000型多参数水质分析仪","8000型多参数水质分析仪实现漂亮的流线型外观和防水结构设计与高档次、高规格的仪表性能的完美结合，特别适合现场检测和各类工业企业客户配置使用。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1083-cn.html"]
["RQflex 20便携式土壤养分水质测量仪","RQflex 20便携式土壤养分水质测量仪使用了独特的反射光测试原理，条形码技术，避免操作误差。双光束测试，保证结果的准确性，可同时设置50组测试方法，至多可储存200组测试结果。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/918-cn.html"]
["SENSOdive 多参数水质测量仪","SENSOdive 多参数水质测量仪测量地下水和地表水水质；集成数据记录器；基于4电池集成电源；工业标准级传感器；","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1003-cn.html"]
["多参数水质测量仪","多参数水质测量仪是一个高度稳定的精确监测和限制控制测量系统。可用于测量电导率、温度、深度、PH、氧化还原、溶解氧、硝酸盐、铵、氯离子、水位、浊度等，应用于地表水、地下水、下水道监控、过程监控等领域","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1004-cn.html"]
["MSM多参数水质检测仪","MSM多参数水质检测仪记录地下水和地表水水质参数的紧凑单元；集成数据记录器；基于4电池集成电源；","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1002-cn.html"]
["CTD 温盐深测量仪","CTD温盐深测量系统适用于测量地下水和地表水温度、电导率和压力。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1001-cn.html"]
["U50系列便携式多参数水质分析仪","用途：同时测试11种参数：pH，pH(mv)，氧化还原电势 （ORP），溶解氧（DO），电导，盐度，总溶解固体（TDS），海水比重，温度，浊度，水深度","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/701-cn.html"]
["Qualilog-8水质自动监测系统","Qualilog-8水质自动监测系统用于观测井或江河湖泊等水质连续自动监测。可长时间在野外不间断工作。可测量水位、温度、电导率（TDS，总盐，密度）、溶氧、pH值、硝酸盐、氧化还原电位、浊度（TSS）、硝酸盐、氟化物、氯化物、钾离子、氨氮、钠离子、钙离子、氨电极等多种水质参数。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1000-cn.html"]
["Prove 600多参数水质分析仪","Prove600采用高端UV/Vis光学部件，可使用100mm的比色皿，测试试剂可达到更低的检测限和灵敏度。同时可以进行动力学测试、波长扫描等。在过程用水检测中，为了避免系统腐蚀、损坏、停机、和昂贵的维修费用，因此会严格控制水中的杂质。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/999-cn.html"]
["Prove 300多参数水质分析仪","Prove 300 使用高寿命的氙灯应用于使用比较频繁的场合，同时可进行紫外/可见光测试，因此应用范围更加灵活和广泛。在自来水、包装饮用水和饮料等行业，通常需要低检测限的预制测试试剂，如锰，硫酸盐等。 Prove 300 不仅是紫外可见分光光度计，同时还内置了180多条常见水质分析曲线和免费的应用程序，如溴酸盐测试和啤酒应用软件等。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/998-cn.html"]
["Prove 100多参数水质分析仪","Prove 100 是使用我们Spectroquant®测试试剂的更佳选择之一，或者是仅作可见光测试，是日常分析高性价的解决方案。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/997-cn.html"]
["Move 100手持式多参数测量仪","Move 100手持式多参数测量仪可对水和废水中100多个指标进行分析，内置多种水质分析项目，可满足用户不同的测试需求。仪器在现场进行测试后回到实验室后可以用红外的方式进行数据传输，该仪器使用了IRiM （红外数据传输模块），通过现代的红外技术将测试结果从测试仪器传输到3个可选端口中的某一个上。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/995-cn.html"]
["PD-60N便携多参数水质分析仪","PD-60N便携多参数水质分析仪可用于测量PH，MV，溶解氧，氧气百分比，饱和度，离子浓度，温度。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/994-cn.html"]
["UVILINE 紫外&可见分光光度计","UviLine系列及配件结合了最新分析仪器的设计理念， 便于使用、精准、功能强大，市场上最易使用的实验室分光光度计: 强大的软件,符合GLP标准，可接触式比色皿室软件便于学习使用，快速读数，使用寿命长（9400氙灯）。","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/993-cn.html"]
["CleanGrow 8参数离子分析仪","用途：CleanGrow多参数离子检测仪可同步分析水样中的多种离子组份，包括：K+，Na+，Ca2+，Mg2+，NH4+，Cl-，NO3- 。在实验室或野外均可操作，且易于维护，精度可达ppm级，使用IPad或IPhone对其进行控制和数据显示","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/905-cn.html"]
["NOVA60多参数水质分析仪","\nNova 60是一款适用于多种水体日常分析的理想仪器，其既可以使用预装管试剂，也可以使用经济装测试试剂。仪器内置超过170种测试程序，包括了各种参数不同的形态和浓度范围，使其可以应用于各种监测领域。用户还可以在仪器中自行设置50种测试方法。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/703-cn.html"]
["Nova 30A多参数水质分析仪","用途：用途：NOVA 30A是一款非常适于废水检测的仪器，其结构紧凑、牢固耐用、可进行现场测试，随时满足您测试的需要。这款仪器可以使用预装管测试试剂，对污水中所有重要的指标进行检测。该仪器同时具有条形码扫描，AQA（分析质量保证）模式和数据存储及传输功能","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/702-cn.html"]
["YSI Proplus便携式多参数水质测量仪","用途：YSI Proplus便携式野外/实验室多参数测量仪是 YSI秉承不断满足客户新需求的经营理念，历经数年研制并经客户测试的新产品。YSI Proplus是本系列中的旗舰产品，拥有久经考验、YSI声誉保证的传感器技术，结合多项突破性设计，功能更齐全、性能更稳定、操作更方便，外形设计匠心独具，并高度耐碰撞。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1203-cn.html"]
["酸碱度(pH)测量仪丨"]
["pH-25N便携式pH 离子计","pH-25N便携式pH 离子计可用于测量PH，MV，离子浓度，温度。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1005-cn.html"]
["Micro600 pH测量计","pH的检测在各个领域都十分普遍。Micro 600型pH计可同时检测水样pH值和温度，并可根据需要选配氧化还原点位(ORP)电极。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1085-cn.html"]
["\nMicro 800 pH测量计","Micro 800型pH测量计，具备强大软件处理功能，支持使用离子选择性电极。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1086-cn.html"]
["MX2501无线水下PH温度记录仪","用途：MX2501 pH和温度数据记录仪设计用于长期监测河口，湖泊，溪流，河流和海洋的pH值。 利用蓝牙技术通讯，MX2501 pH记录仪可与iOS设备上的免费HOBOmobile®应用程序进行无线通信，从而使记录仪设置，校准和数据卸载变得轻松快捷。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/899-cn.html"]
["电导率(EC)测量仪丨"]
["Odyssey水体电导率温度记录仪","用途：Odyssey水体电导率温度记录仪将记录仪和传感器封装在一个防水外壳中。自由水的盐分通过感应电导率的变化改变两个传感器单元间的信号耦合来测定，同时温度的测量值被带进去测算出这个特定的电导率。技术规格：电导率测量范围可选3~15mS/cm、3~40mS/cm、3~60mS/cm、3~80mS/cm分辨率高0.1mS/cm，中0.1mS/cm，低0.05mS/cm精度3","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/296-cn.html"]
["\n袖珍型电导率计","袖珍型电导率计系列体积轻巧，能够检测pH、TDS和电导率等基本指标，使用方便，具有极佳的性价比，有多种款型可选，特别适合各类工业企业用户使用。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1091-cn.html"]
["Micro 800电导率/TDS测量计","Micro 800型电导率/TDS测量计，具备强大软件处理功能，支持使用离子选择性电极，设计符合标准实验室GLP管理规范，可设置校准提醒。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1090-cn.html"]
["Micro 600 电导率测量计","Micro 600型电导率测量计结合电导率与水温的检测，性能卓越，适用范围广泛，能够覆盖纯水至海水等各类水体。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1089-cn.html"]
["Micro 600 TDS测量计","Micro 600型TDS测量计性能卓越，适用范围广泛，能够覆盖纯水至海水等各类水体。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1088-cn.html"]
["C65 便携式电导率计","C65 便携式电导率计可用于测量电导率、温度。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1087-cn.html"]
["U24系列水体电导率温度记录仪","用途：U24水体电导率记录仪是一款高精度、低成本的记录仪，适用于河流、湖泊、水库等水体中的电导率和温度的自动监测。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/297-cn.html"]
["溶解氧(DO)测量仪丨"]
["\nDO-350L高级精密台式溶解氧计","用途：可用于测量溶解氧、氧气百分比和温度。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/721-cn.html"]
["Micro 800溶解氧测量计","Micro 800溶解氧测量计是一款可直接检测盐度并做盐度补偿的荧光法溶氧仪，还可同时检测电导率、TDS、盐度等指标，以实现对溶解氧检测的全面补偿。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1094-cn.html"]
["Micro 600 溶解氧测量计","Micro 600型溶解氧测量计使用方便，功能强大，适合养殖业、环保行业、工业以及实验室等多种行业使用。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1093-cn.html"]
["D45台式溶解氧计","D45台式溶解氧计可用于测量溶解氧，氧气百分比，温度。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1092-cn.html"]
["DO-300L标准型台式溶解氧计","用途：可用于测量溶解氧、氧气百分比和温度。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/720-cn.html"]
["U26-001溶解氧数据采集器","简介：一款高精度低成本的测量湖泊，溪流，河流，河口和沿海水域氧气浓度的数据记录器。适合于水生生物学家，水文学家及相关研究人员使用。它运用RDO技术来测量溶解氧(DO)浓度，配有精确度高达0.2 mg/L的光学传感器、易于更换的传感器帽和集成温度传感器，并通过软件来快速传输分析数据，易于维护，是行业中先行者。软件能自动修正因","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/299-cn.html"]
["浊度测量仪丨"]
["SID系列便携式污泥界面探测器","用途：该探测器是便携式的测量仪器，可以快速准确地测量出水箱、酒箱或其它容器中的沉淀物深度，从而判断出总的沉淀物体积，以便作出相应判断，采取相应措施。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/301-cn.html"]
["CT12型水晶版浊度计","CT12型水晶版浊度计是一款微处理器控制的便携式浊度计，测量量程跨度大，适用于饮用水、污水等各种类型水体的浊度检测。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1097-cn.html"]
["TURBIQOANT 1500T台式浊度仪","URBIQOANT 1500T采用通用的90 度散射光比浊法，自动3点校正，RS232 输出和内置实时时钟，校正间隔可设，以提示用户何时要检验了。测试范围广，从0.01~1000 NTU之间，自动切换量程。双行显示屏可同时显示当前测试值和以前测试值，便于比对。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1096-cn.html"]
["TURBIQOANT 1100T 便携浊度仪","TURBIQOANT 1100T 便携浊度仪采用通用的90度散射光比浊法，自动3点校正，测试范围广，从0.01~1000NTU之间，自动切换量程。采用的光源为钨灯，符合美国环保局US EPA 的标准规定。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1095-cn.html"]
["TN100便携式浊度计","用途：便携式浊度计可获得实验室精度且可重现的测量结果。此款轻巧的仪表属于散射光浊度计，特别适合野外现场操作，适用于各类水体。","新加坡","http://www.dianjiangtech.cn/product/746-cn.html"]
["711型便携式悬浮物/界面分析仪","711型便携式悬浮物/界面分析仪是一种坚固的防水设计的仪器。它被设计为用在远距离样液的精密检测，仪器在废水处理、河流、湖泊或对其它的水处理系统中具有很高的可信度。当仪器在测量悬浮物浓度时以“克/升显示，在测量界面高度时，以可靠的百分浓度显示。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/707-cn.html"]
["T-100防水型浊度计","用途：T-100防水型浊度计获得实验室精度且可重现的测量结果。此款轻巧的仪表属于散射光浊度计，符合ISO7027和DIN27027标准。产品特点：·防水、防尘，IP67防护等级的可漂浮外壳，四点按钮校准可提高整个量程内测量精确度；·可指导你自动进行下一个标样校准；·大尺寸液晶显示器可显示读数和测量单位；·其它功能还包括：自动关机、错误信","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/742-cn.html"]
["流速流量测量仪丨"]
["机械流速仪","用途：流量计体积小，重量轻，适合应用于各种场合，如灌溉渠道，污水监测，污水处理，工业流量测量等，也可用于海洋、湖泊、河流等流量测量。单独的流量计也可以用于浮游生物采样网，测量通过浮游生物网的滤水量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/690-cn.html"]
["TCM-4浅水倾斜流速仪海流计","TCM-4是一种新型的流速流向计，非常适合测量浅滩、池塘、海湾，河流和潮滩以及其他深度对于TCM-1倾斜流速仪海流计而言太浅的水流。TCM-4只有25厘米（10英寸）长，并且可以在不到30厘米的水中进行操作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3608-cn.html"]
["TCM-1倾斜流速仪海流计","TCM-1倾斜流速仪海流计可记录水的速度与方向。TCM-1适合测量在各种潮汐河口和沿海环境包括珊瑚礁大陆架边缘的水流，简单的设计和较低的成本使它能够在许多地方同时测量，从而提高空间数据密度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3607-cn.html"]
["电子式流速仪","用途：流量计体积小，重量轻，适合应用于各种场合，如灌溉渠道，污水监测，污水处理，工业流量测量等，也可用于海洋、湖泊、河流等流量测量","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/689-cn.html"]
["SVR手持式水面流速仪","SVR是一款手持式表面测速雷达枪，该仪器采用雷达测速原理，专门为测量水体表面流速而设计，尤其适用于河流中水体流速。该流速仪通过电池供电，使他易于在任何地点测量水体表面流速，LCD显示屏位于流速仪后部，既可显示实时流速又可设置仪器。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/741-cn.html"]
["DJ-50 翻斗流量计","用途：单翻斗自记录流量计内置了一种翻斗式机械双稳态机构，属于容积式流量计的一种。主要应用于各种无压、低水头、小流量的地表和地下径流的监测","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/921-cn.html"]
["DJ-100翻斗式流量计","用途：单翻斗自记录流量计内置了一种翻斗式机械双稳态机构，属于容积式流量计的一种。主要应用于各种无压、低水头、小流量的地表和地下径流的监测。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/922-cn.html"]
["DJ-1000翻斗式流量计","用途：单翻斗自记录流量计内置了一种翻斗式机械双稳态机构，属于容积式流量计的一种。主要应用于各种无压、低水头、小流量的地表和地下径流的监测。特点：使用翻斗式双稳态机构，稳定性好，维护方便；翻斗流量计采用不锈钢材料，适合在野外恶劣环境下长期使用","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/923-cn.html"]
["DJ-1000/50双翻斗式流量计","用途：双翻斗自流量计内置了一种翻斗式机械双稳态机构，属于容积式流量计的一种。主要应用于各种无压、低水头、小流量的地表和地下径流的监测。 特点：使用翻斗式双稳态机构，稳定性好，维护方便；使用一大一小两个翻斗同时计量，可满足不同情形下的数据监测，并提高监测精度；翻斗流量计采用不锈钢材料，适合在野外恶劣环境下长期使用；使用可调节地脚，能适应野外不平整的环境；数据记录仪通过IP67测试,适合部署","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/924-cn.html"]
["\n6537流速水位温度电导率记录仪","用途： 6537系列专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速，通过压力和超声波传感器测量液位，从而测量并监测流量。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/709-cn.html"]
["6526J-51流速水位温度记录仪","用途：6526J-51流速水位温度记录仪采用超声多普勒原理，在江河、溪流、明渠及大型管道中测量水的流速、水位深度和温度。仪器适于在排放污水和废水、洁净溪流、饮用水甚至海水中测量相关参数。仪器测量正向和逆向的流动状态，并且可以编程计算管道和明渠中的流量以及总流量。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/305-cn.html"]
["Flowatch便携式流速仪","用途：Flowatch便携式流速仪专为测量空气和液体流速而设计，是目前唯一一款同时测量空气和液体流速的仪器。可显示当前流速、最大和平均流速，当前温度和最大最小温度。可设定在3秒、6秒、12秒、30秒、1分钟、6分钟、30分钟、1小时、6小时、12小时、24小时时间段内测量平均速度。 应用：·测量河流流速；·海洋流动监测；·下水道","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/724-cn.html"]
["FP111便携式直读流速仪","用途：FP111直读式流速仪是一种可以精确测量水流速度的仪器。它有一个涡轮位移传感器和一根可伸缩顶端带有数字显示功能的直杆组成。该仪器将可以得出水流的平均速度，可以广泛应用于各种水流的测速工作。 特点：·水流监控操作简便；·数字显示单位英尺/秒或者米/秒；·重量轻，结实、可靠；·高精确度；·经历了世界各地专业水文工作者","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/726-cn.html"]
["声纳深度计丨"]
["SM-5A外置传感器声纳测深仪","SM-5A外置传感器声纳测深仪非常精确，质量可靠。它对于航海、捕鱼、潜水、海岸测量以及科学工作都很适用，从您的小艇上就能够很轻易地测量出水深，有利于巡航人员进行船舶抛锚。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/306-cn.html"]
["SM-5便携式声纳测深仪","用途： SM-5便携式数字声纳深度计是一款用于测量水深的设备，测量非常精确，并且质量可靠。非常适用于航海、捕鱼、潜水、海岸测量以及科学工作。从您的小艇上就可以很容易的发现深水，它还能确保巡航人员安全抛锚。 技术规格： 测量范围 0.6~79米 测量精度 以英尺或者米为单位进行读数，穿过坚固的外壳、膨胀的表面","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/739-cn.html"]
["水位记录仪丨"]
["Piezo-M 150潜流区水位计","用途：Piezo-M 150潜流区水位计用于监测浅层地上水，研究潜流区地下水和地表水之间的相互作用过程。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/736-cn.html"]
["PS-Light-2-LCD气泡水位计","使用紧凑型的气泡传感器，用于精确测量水位, 可直接显示水位值，电池电压等信息。广泛应用于河流，明渠等。特别适用于水文站水位观测点不便建井或建井费用昂贵的地区，是遥测系统中的水位监测，尤其是无井水位测量最理想的水位监测仪器。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1106-cn.html"]
["FlashCom-2/LogCom-2水位测量系统","FlashCom-2/LogCom-2水位测量系统用于观测井等水位连续自动监测。可长时间在野外不间断工作。系统可实现数据远程无线传输。可测量水位或温度等参数","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1107-cn.html"]
["\nKIT-D-U20水位温度计套装","用途：KIT-D-U20水位温度计套装，高精度水位测量，使用方便，价廉物美。可用于监测溪流、湖泊、湿地、潮汐地区的水位，水温，气压变化。使用方便，维护简易。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1098-cn.html"]
["MX2001高精度蓝牙水位自动记录仪","HOBO MX2001是业界第一个将水位自动记录仪设计成可以利用低功耗蓝牙进行无线下载和设置。MX2001水位自动记录仪大大简化和降低了野外现场数据采集的成本，提供了通过手机或平板电脑无线接入高精度水位自动记录仪的方法。 MX2001水位自动记录仪包括顶端蓝牙和通过电缆连接的浸入水中的水位传感器。电缆长度可在0.2-500米范围内","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/311-cn.html"]
["Aquaprofiler便携式流量测量系统","Aquaprofiler是ADCP传感器安装在支架或沉入块上的测量系统，它是新型声学多普勒流量计，可测量天然河流、明渠和管道的流量、水位和断面流速分布。可用于比较复杂和恶劣的水文环境。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1104-cn.html"]
["Aquaprofiler固定式流量测量系统","Aquaprofiler是ADCP传感器安装在支架或沉入块上的测量系统，它是新型声学多普勒流量计，可测量天然河流、明渠和管道的流量、水位和断面流速分布。可用于比较复杂和恶劣的水文环境。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1105-cn.html"]
["6541C水位监测仪","用途：6541C水位监测仪采用浮标操作技术可以精确监测水位，其操作精确度和分辨率可达0.2 mm，而且精确度可以在使用寿命内长期保持，无需校准和维护。配合其他辅助的数据存储和传输设备还可实时储存数据，并利用互联网报告测量数据、改变仪器配置。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/310-cn.html"]
["Odyssey水位温度记录仪","简介：根据压力与水深成正比关系的静水压力原理，分辨率高，性价比高。记录仪和传感器密封在一起，确保了防水性能，传感器通过外接的排气管，抵消了大气压力的影响。有三种测量范围：0-5m、0-10m、0-20m。   应用：地表水测量、河流、小溪等地下水测量。 ","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/734-cn.html"]
["U20L水位温度记录仪","Onset最新出品的HOBO U20L系列水位计可用于监测溪流、湖泊、湿地、潮汐地区以及地下水的水位和水温变化，既可以适用于淡水环境，也可以用于滩涂、海洋等高盐度水域，测量精度可达到0.1％FS。相较于HOBO U20系列的不锈钢或钛合金壳体，U20L采用了聚丙烯外壳，其成本更低，重量更轻。它采用压力式测量原理，省去了笨重的通气管等设备，","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/307-cn.html"]
["Odyssey电容式水位记录仪","用途：Odyssey电容式水位记录仪应用于地下水，地表水及潮汐的水位的记录。其探头最显著的特征是不需要保护罩。由于在传感器元件底部设计了一个铜制平衡锤，在水中测量时接地，因此就不需要铝制保护罩在水中导电。技术规格：测量范围可选0.5米、1.0米、2.0米、3.0米和5.0米分辨率约0.8毫米防护等级IP68存储容量32000个读数尺寸记录","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/308-cn.html"]
["KIT-S-U20水位温度计","KIT-S-U20水位温度计套装，高精度水位测量，使用方便，价廉物美。可用于监测溪流、湖泊、湿地、潮汐地区以及地下水的水位和水温变化。使用方便，维护简易。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1099-cn.html"]
["U20系列水位温度记录仪","用途：U20系列水位温度记录仪具有使用方便和设计小巧的特点，可以在记录水位变化的同时记录水中的温度变化，适用于河流、湖泊、湿地和沼泽等，如果用于海水的使用，推荐选购带防腐钛合金外壳的机型。整体设计采用全密封设计，不需要传统压力式水位记录仪的通气口和干燥剂来维持工作。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/309-cn.html"]
["水体温度记录仪丨"]
["TidbiT v2 微型水下温度记录仪","简介:TidbiT v2 微型数据记录仪具有体积小、12位分辨率、测量范围的大，内存是StowAway两倍，防水深度高达300m，通过USB基站或防水型下载器通讯，使用光学连接，野外下载数据。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/745-cn.html"]
["MX2203无线深水温度记录仪","MX2203无线深水温度记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境，最大能记录98000组数据 ，当温度超过所设定的警报值时，它能够通过自带的LED灯进行报警提示您，让您迅速对温度监控管理。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/893-cn.html"]
["MX2303无线温度记录仪"," MX2303无线温度记录仪采用新型防护外壳和低功耗蓝牙4.0无线传输，让您在野外进行温湿度数据监测工作变得轻松自如。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/896-cn.html"]
["MX2204无线深水温度记录仪"," MX2204无线深水温度记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/894-cn.html"]
["TG-4100水下温度数据采集器","TG-4100水温数据采集器，防水性强，500米的防水设计。广泛应用在环境监测，包括渔业、养殖、河流和食品加工等领域。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/385-cn.html"]
["MX2202无线水下温度光照记录仪","用途：MX2202带蓝牙无线传输水下温度光照记录仪是一款体积小巧的防水型温温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境，","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/892-cn.html"]
["MX2201无线水下温度记录仪","用途：MX2201带蓝牙无线传输水下温度记录仪是一款体积小巧的防水型温度记录仪带警报，既可以用于临时测量，又可以进行长期监测部署使用，适合于户内外和水下等多种环境。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/891-cn.html"]
["Water Temp Pro v2水温记录仪","简介：HOBO Water Temp Pro v2水温记录仪采用12位高分辨率和高精度温度传感器，适用于长期放置在水中，对水温进行监测。可应用于河流、水库、沼泽等环境。 ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/748-cn.html"]
["U12系列不锈钢温度记录仪","简介: HOBO U12不锈钢温度记录仪可以应用于食品、饮料、制药工业和高压灭菌等需要精确温度数据的领域 ，具有温度测量范围广（-40℃～125℃）以及食品等级的不锈钢外壳的特点。能够在巴式杀菌法、急骤冻结以及冲洗等过程中进行工作，并可以用来测量深水温度，最大可记录43000个数据。U12-015-025”探针型号可以快速精确的测量食品内","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/747-cn.html"]
["U22-001水温记录仪","用途：U22-001水温记录仪采用12位高分辨率和高精度温度传感器，适用于长期放置在水中，对水温进行监测。可应用于河流、水库、沼泽等环境。特点：·研究级别的设备，性价比高；·120米的防水深度；·通过快速USB光学下载器30秒即可将完成数据下载。技术规格：测量范围在空气中-40~+70℃，在水中持续最大温度+50℃精度±0.2℃（0~+50℃）分辨","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/312-cn.html"]
["水体采样器丨"]
["1018型Rosette多通道水样采集器","Rosette多通道水样采集器凭借其结构的稳定和可靠性成为了海洋工作者的选择。1018型采水器同样具有该特点，并且采用了更为可靠的触发机制，该机制采 用了先进可靠的电子技术，Rosette多通道水样采集器凭借其结构的稳定和可靠性成为了海洋工作者的选择。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1110-cn.html"]
["1010系列深水采样器","深水采样1010系列深水采水器闭合装置采用外部不锈钢弹簧，瓶体内部完全贯通。如同普通的Niskin采水器一样，可以单独或者串联通过使锤激发。瓶体采用非金属材质，免冲洗结构。采水器的金属部件可以更换为特氟龙涂层的，用来采集水样做重金属检测。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1109-cn.html"]
["KLL-S地下水取样器","Liquid sample地下水采样器，主要用于2\"和4\"测井任何深度的地下水取样。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1108-cn.html"]
["AMS便携式双阀门型地下水取样器","用途：AMS便携式双阀门型地下水取样器主体采用不锈钢材质制造，适用于在各种环境中对地表水或地下水进行采样。原理：通过取样器自身的重量配合线缆放置到采样深度后，通过T型手柄控制阀门的开关来进行水体取样。基本组成：7.62米线缆、线缆控制器、T型手柄、线缆控制配件、含氟聚合物采样管、带含氟聚合物阀门的顶盖、计量阀、2个","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/314-cn.html"]
["AMS便携式单阀门型地下水取样器","用途：AMS便携式单阀门型地下水取样器主体采用不锈钢材质制造，适用于在各种环境中对地表水或地下水进行采样。原理：通过取样器自身的重量配合线缆放置到采样深度后，通过T型手柄控制阀门的开关来进行水体取样。基本组成：7.62米线缆、线缆控制器、T型手柄、线缆控制配件、含氟聚合物采样管、带含氟聚合物阀门的顶盖、溢流阀盖、","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/712-cn.html"]
["底泥采样器丨"]
["DJ-DN01底泥取样器","用途：DJ-DN01底泥取样器适用于绝大多数类型的底层沉积物取样，其取出的样品可以研究沉积物的剖面构成。使用简单，可以在码头或小船上使用。材质采用不锈钢和碳钢涂层用来防止腐蚀生锈，采样面积为15厘米×15.5厘米。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/317-cn.html"]
["Beeker型沉积物原状采样器","多年来，Beeker 型采样器一直是在水下底泥沉积物原状采样的优质选择。主要用于土壤环境研究、地下水文研究、环境科学等科学的沉积物原状采样","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/1246-cn.html"]
["Ekman底泥采样器","用途：适用于绝大多数类型的底层沉积物取样，其取出的样品可以研究沉积物的剖面构成。使用简单，可以在码头或小船上使用。Ekman底泥采样器有一个触发器，当该触发器通过尼龙绳到达取样器的弹簧开关时，底泥取样器关闭，进行底泥取样。材质采用不锈钢。 产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/320-cn.html"]
["AMS砂石底泥采样器","用途：适用于砂石类型的底层沉积物取样，其取出的样品可以研究沉积物的剖面构成。使用简单，可以在码头或小船上使用。材质采用不锈钢，抓口面积为15.24×19.05厘米。 产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/714-cn.html"]
["AMS底泥采样器","用途：用于采集河流、湖泊、池塘、水库的水下沉积物(底泥、底质、污泥)，获得近似于底层原状淤泥的样品。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/713-cn.html"]
["B-40404液体污染物取样器","用途：该取样器非常长耐用，是用聚碳酸酯材料制成，其操作简单，只需要将其竖直插入取样位置，拉动挂钩，阀门打开，样品便会进入管内，再将挂钩放下即可，适用于油脂陷阱,废油收集,或任何其他污染物采样的工作。 ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/717-cn.html"]
["B-10104 污泥取样器","用途：该取样器非常长耐用，是用聚碳酸酯材料制成，如果非人为损坏可以终身保修，其操作简单，只需要将其竖直插入取样位置，由于压力作用，阀门打开，样品便会进入管内，再将其拉上来即可，适用于河流，蓄水池等地方进行取样。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/316-cn.html"]
["AMS分层淤泥和沉积物采样套件","用途：用于对河底淤泥或者沉积物进行分层采样，标准采样深度为3.6米，采样长度约为20厘米，可以分4层，用户可以额外选配分层采样器附管，来增加采样长度，净重为27.2公斤。 ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/321-cn.html"]
["水位尺丨"]
["101型电子水位尺","101型电子水位尺是一种静态水位尺，广泛用于井内地下水及管体式水塔等水位的监测。标尺带上有醒目的米制刻度，方便阅读。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1111-cn.html"]
["\n122型油水界面计","油水界面计使用了一束红外光和一个探测器来探测液体。 当探头进入液体中， 光束被折射从而从探测器上移开，这就激活了设备，从而能持续听到声音看到灯光。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1112-cn.html"]
["AMS水位尺","用途：AMS水位尺是一款坚固耐用的经济型水位尺，其低成本和耐用性使得AMS水位尺成为钻井者、泵安装者和其他要求苛刻用户的理想选择。探头直径有15.8毫米和9.5毫米两种可供用户选择。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/323-cn.html"]
["水文水质自动监测站丨"]
["1000型水文水质自动监测站","用途：1000型水文水质自动监测站可以同时测量水位、流速、pH、电导率、溶解氧、氧化还原电位和浊度等指标。还可以增加多种气象环境传感器。目前广泛应用于河流、溪流、地下水和海洋等环境监测。数据采集器：数据采集器图示模拟输入通道数量8个差分或16个单端最大扫描速率100Hz最大输入电压量程±5000mV模拟电压分辨率差分：667&","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/57-cn.html"]
["水下光量子测量记录仪丨"]
["Odyssey光合有效辐射记录仪","用途：Odyssey光合有效辐射记录仪内置集成了光合有效辐射探头，测量波长为400~700nm，记录仪和探头均封装在一个防水外壳中，可在空气中或水中使用。可选配重，方便安装在水中。技术规格：防水深度20米感应波长400~700nm防护等级IP68存储容量16350个读数采样间隔10秒~12小时尺寸直径39毫米×长155毫米电池内置7.2V1.2安时锂电池产地","新西兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/325-cn.html"]
["MQ-510 水下光量子计","MQ-510水下光量子测量仪是专为水下测量而设计的，其所用光量子传感器可以在水中正常工作，测量数据通过手持读数表查阅。光量子传感器通过防水电缆连接到手持读数表。MQ-510水下光量子测量仪包括一个手持读数表和一个专用的光量子传感器，光量子传感器密封在真空罩内，并通过防水电缆连接到特制的铝外壳上","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1235-cn.html"]
["AT-100小型蓝牙记录仪","AT-100新的蓝牙记录仪是一个坚固耐用的，电池供电的，当用作独立的现场记录设备时，该装置具有足够的内存，可以使用内部电池存储9个月的一分钟数据。您可以使用免费的适用于iOS和Android设备的Apogee Connect App软件在您的移动设备上查看数据，即将推出Wifi网关。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1044-cn.html"]
["miniPAR微型水下光合有效辐射记录仪","用途：miniPAR微型水下光合有效辐射记录仪是一款便携式可水下使用的设备，用于测量水下的散射光或PAR（光合有效辐射）","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1204-cn.html"]
["水文软件丨"]
["AQUARIUS水数据处理软件","用途：Aquarius水数据处理软件是AQUATIC公司开发的一款专门用于处理水环境数据的强大在线软件。适用于所有水环境检测系统，小到湖泊、河道，大到大江、大河流域。操作简单，功能强大，不需要维护，云端登录即可使用。对于水环境实验、河流监控等，是一个不可多得的好工具。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/328-cn.html"]
["藻类叶绿素荧光测量仪丨"]
["AquaPen藻类叶绿素荧光测量仪","用途：AquaPen手持式藻类叶绿素荧光测量仪设计轻巧，可在现场或实验室快速、可靠的测量浮游藻类的叶绿素荧光参数。它配备有蓝色和红色LED发射器、光学过滤，并精确地聚焦提供高达3000µmol.m-2.s-1的光。蓝色激发光（455 nm）用于海藻叶绿素激发，橙红色的激发光（620nm处）用于激发藻蓝色素适用于蓝藻测量。AquaPen可以测量自然界水体中低浓度的浮游植物含量，灵敏度高达0.5µg Chl/L，。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/329-cn.html"]
["MC1000 8通道藻类培养与监测系统","MC1000 8通道藻类培养与在线监测系统由8个100ml藻类培养试管、水浴控温系统、LEDs光源控制系统及光密度和溶解氧（选配）在线监测系统等组成，可用于藻类培养与控制实验、梯度对比实验等，适于水体生态毒理学研究检测、藻类生理生态研究、水生态研究等。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/1045-cn.html"]
["FFL-2012在线荧光监测系统","用途：FFL-2012是一个独立的监测站，用于在原地连续监测光合淡水和海洋微生物的活跃荧光。能够对光合体系II (σPSII)功能吸收横切面进行快速重复荧光测量（FRRF），光合体系II 单位(p), F0、F’0、FM、F’M之间的能量传递只需几秒钟，根据这些变量，能够对光合体系II (Pe)电子传送速率进行实时估量。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/755-cn.html"]
["藻类在线检测器","用途：藻类在线检测器是一个便携式的功能强大的设备，它可以在线连续监测自然和人工水体中光合作用的微生物。可以监测多种藻类，如：蓝藻、绿藻、褐藻、矽藻和一些其他微生物。它超高的灵敏度（30 ng Chl/l）可以及早的监测低浓度中的微生物。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/756-cn.html"]
["FL23藻类CO2分析仪","FL23藻类CO2分析仪用于测量藻类CO2交换。将藻类植物放有机玻璃试管（总体积80mL）中，藻类产生的CO2通过试管顶部放出，进入Q-S151 CO2分析仪（0-2000ppm）测量CO2浓度。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/723-cn.html"]
["FluoroProbe野外藻类分析仪","FluoroProbe野外藻类分析仪是一款适用于野外现场对叶绿素进行定量分析以及对各类藻进行定性定量分析的高灵敏度藻分类检测设备。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/725-cn.html"]
["Bentho Torch便携式底栖藻类分析仪","用途：Bentho Torch便携式底栖藻类分析仪是一款能够测量底栖藻类浓度的检测设备，该设备具有轻便、易携带、分析快速、操作方便、测量准确度高等特点，能够对不同基底，例如石头和沉积物上的藻类进行定性定量分析。 该设备适合野外作业，使用时无需预先准备样本，只需打开设备电源开关并将设备探测面平放于被测面上，20秒后即可得到检测结果。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/718-cn.html"]
["Algae Lab Analyser实验室藻类分析仪","用途：Algae Lab Analyser实验室藻类分析仪是一款专门为实验室设计用于对各种藻进行分类及对各类藻的浓度进行定量检测的专用设备，可以对藻进行分类，定量检测各类别的浓度及活性，包括绿藻、蓝藻、棕藻以及隐藻，用户可以添加藻的种类。相比传统的培养和显微镜检测法，实验室藻类分析仪分析快速、操作简便、大大减轻了藻类分析的工作量，并有效地减少了认为误差。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/331-cn.html"]
["Algae Torch便携式藻类分析仪","用途：Algae Torch便携式藻类分析仪是一款能够对蓝绿藻浓度及叶绿素总量进行定量分析的检测设备，该设备具有轻便、易携带、分析快速、操作方便、测量准确度高等特点。不需要任何样品准备过程，只需打开设备电源开关并将设备浸入水中，20秒后即可得到检测结果。该设备适合野外作业，选配相关装置可深入水下100米进行藻类检测。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/710-cn.html"]
["Algae Online Analyser在线藻类分析仪","用途: AlgaeLabAnalyser实验室藻类分析仪是一款专门为实验室设计用于对各种藻进行分类及对各类藻的浓度进行定量检测的专用设备，可以对藻进行分类，定量检测各类别的浓度及活性，包括绿藻、蓝藻、棕藻以及隐藻，用户可以添加藻的种类。相比传统的培养和显微镜检测法，实验室藻类分析仪分析快速、操作简便、大大减轻了藻类分析的工作量，检测结果与经典的HPLC分析方法相比具有极高的相关性（R2〉0.93）。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/330-cn.html"]
["AquaPen探头式手持浮游植物荧光仪","用途：AquaPen探头式手持浮游植物荧光仪采用蓝色测量光（可选红色或白色），能够测量海藻和悬浮蓝藻。超高灵敏度最大可达到0.5 µg Chl/l，其高灵敏度和高便携性可以对自然水体中的低浓度浮游植物进行快速野外现场测量，内存达4MB，4节AAA电池供电，数据可下载到电脑中通过软件分析。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/716-cn.html"]
["AquaPen比色皿式手持浮游植物荧光仪","用途：AquaPen比色皿式手持浮游植物荧光仪采用蓝色和红色测量光，能够测量海藻和悬浮蓝藻。超高灵敏度最大可达到0.5 µg Chl/l，其高灵敏度和高便携性可以对自然水体中的低浓度浮游植物进行快速野外现场测量，内存达4MB，4节AAA电池供电，数据可下载到电脑中通过软件分析。","捷克","http://www.dianjiangtech.cn/product/715-cn.html"]
["流量计丨"]
["DJ-1000翻斗式流量计","翻斗流量计采用不锈钢材料，适合在野外恶劣环境下长期使用。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/332-cn.html"]
["DJ-DR-01水滴记录仪","用途：DJ-DR-01水滴记录仪是行内首款采用低功耗轴向运动监测技术的DJ-DR-01水滴记录仪，你只需要将记录仪放置在需要记录的区域内，即可进行水滴记录。大大地提高了现场采集数据的便利性。适用于长期监测溪流、溶洞、湿地地区的水滴个数，并提供TIBOX正品高等级防水防腐蚀机壳，适用于在潮湿浸泡环境的长期监测。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/333-cn.html"]

{"sheet":"动物科学","index":5,"n_rows":59,"n_cols":4,"rows_kept":59,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[11,0,11,7],[16,0,16,7],[18,0,18,7],[20,0,20,7],[31,0,31,7],[43,0,43,7],[45,0,45,7],[48,0,48,7],[51,0,51,7],[53,0,53,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：        QQ：     邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["电生理测量仪丨"]
["Tasteprobe昆虫味觉测量系统","用途：Tasteprobe昆虫味觉测量系统用于记录昆虫味觉在施加不同刺激物时的变化，研究昆虫的电生理，用于植保、生物防治、森林病害等研究领域。收集来自昆虫试验体的非常微弱的原始电信号，然后在软件自动控制下放大，生成比较强的的电信号，测量昆虫味觉感受器对刺激物的响应。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/339-cn.html"]
["EPG昆虫刺探电位仪","昆虫在剌吸过程中，会产生非常小的电势差，这种电势差通过信号放大器放大至能显示出来，昆虫从剌吸到","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/334-cn.html"]
["GC-EAD昆虫触角电位-气相色谱联用系统","用途：GC-EAD昆虫触角电位测量系统用于记录昆虫触角电位在施加不同刺激物时的变化，研究昆虫的电生理，用于植保、生物防治、森林病害等研究领域。GC-EAD收集来自昆虫试验体的非常微弱的原始电信号，然后在软件自动控制下放大，生成比较强的电信号。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/335-cn.html"]
["DJ-FLD07法拉第笼","用途：法拉第笼运用法拉第电磁屏蔽原理，对高精度的电子设备起到消除和减弱电磁干扰，提高测量精度的作用。前挡板可翻至顶部，方便操作，带有接地线接口。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/671-cn.html"]
["SSR昆虫触角单感觉器测量系统","用途：SSR昆虫触角单细胞感受器电位记录系统用于记录昆虫触角电位在施加不同刺激物时的变化，研究昆虫的电生理，用于植保、生物防治、森林病害等研究领域。收集来自昆虫试验体的非常微弱的原始电信号，然后在软件自动控制下放大，生成比较强的的电信号。昆虫触角单细胞/感受器电位记录（SSR）：用于测量昆虫触角单感受器对刺激物的响","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/336-cn.html"]
["HE1LP人体电生理测量系统","用途：HE1LP人体电生理测量系统是可以测量人体常规电生理的各项指标，如心电图、肌电图、握力、皮肤电反应和眼电图。每个电极由凝胶背板粘贴在皮肤的表面，通过单独的线路传输信号，使用直流电源供电，不必担心有电击的危险。基本组成：·心电图传感器；·肌电图传感器；·握力计；·皮肤电反应传感器；·眼电图传感器；·电生理电极；·数据采","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/337-cn.html"]
["EAG昆虫触角电位测量系统","用途：EAG昆虫触角电位仪（Electroantennography，以下简称EAG）作为一种生物鉴定仪器被广泛的使用在试验昆虫学方面，它主要用于检测那些通过触角来感知世界的昆虫。检测的方法是基于Schneider (1957)的发现，当时Schneider记录了在外界激素的作用下昆虫触角的尖端和根部之间有一个很小的电压波动。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/338-cn.html"]
["昆虫采样器丨"]
["Johnson Taylor昆虫吸集器","Johnson Taylor昆虫吸集器用来收集小型飞行昆虫，效果非常好，可以作为小型昆虫入侵及迁飞的监测工具，同时也为昆虫种群动态、生物多样性、生物信息学等研究提供数据。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1154-cn.html"]
["\nDJ-1413背包式电动昆虫采样器","用途：这款昆虫采样器是采用电力作为动力的轻型背包式采样器，采用电池供电，可用于采集吸附类的的昆虫样品，比如成年的蚊子，可在草地、森林等其他环境中进行采样工作，广泛应用于农业和医用昆虫学等领域。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/925-cn.html"]
["Vortis吸气式昆虫采样器","用途：Vortis吸气式昆虫采样器是一种轻便的采集设备。可在作物、草地、灌木、林地等环境中使用，也可以在碎片中捕获昆虫或其它节肢动物。Vortis吸气式昆虫采样器相比以前采用的昆虫采集方法有着很多明显的优势。在采集过程更加简单和快速并可以立即看到采集物；不需要采集网、采集包或筛子等过滤器；采集到的样品不阻碍气流；采集","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/683-cn.html"]
["Univac便携式昆虫抽吸采样器","用途：Univac便携式昆虫抽吸采样器是一种肩背式的负压采集设备，用口碑极好、性能稳定的JLO35型二冲程发动机驱动，转速为3500rpm，直径6厘米的入风口上装有柔韧的收集管，管内风速为300kph(185mph)，真空度超过180mmHg。盛装收集物的容器由电镀的穿孔筛网制成，也可以将昆虫存放在内置的纸袋中。发动机关闭、负压释放后，可以很容易","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/682-cn.html"]
["昆虫计数器丨"]
["ApiSCAN-Plus蜜蜂计数器","用途：ApiSCAN-Plus蜜蜂计数器是一个低成本的蜜蜂群体活动计数器，为养蜂人设计的，可用于试验和研究。ApiSCAN-Plus蜜蜂计数器可跟踪两个蜂箱，每一个蜂箱配两个检测模块。ApiSCAN-Plus蜜蜂计数器能检测到每一只进出的蜜蜂，检测到的蜜蜂数量除以二得到蜜蜂飞行活动迹象。由内部数据采集器的控制模块存储活动结果，可以通过电脑下","比利时","http://www.dianjiangtech.cn/product/343-cn.html"]
["野外动物侦察照相机丨"]
["Recon HS300 红外全天候侦察/监控摄像机","HS300 红外全天候侦察/监控摄像机为户外侦察的用户提供了很多选择，如可选择的LED对电池寿命更长，慢速拍照，和更大的距离跟踪，该HS300配备了一个免费的SD卡。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1155-cn.html"]
["行为记录分析仪丨"]
["KC-WT01 昆虫风洞观测系统","用途：昆虫风洞是在室内创造一种模拟田间或者野外飞行活动空间的物理模型，可以详细的监测昆虫受信息素或其它气味剂诱导的飞行行为。昆虫风洞应用于昆虫化学通讯行为的研究，目前被广泛应用于测定昆虫受信息素或寄主气味诱导而产生的飞行行为以及研究飞行控制机理。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/937-cn.html"]
["LC900伺服球昆虫行为记录仪","轨迹球行为记录仪由球体、顶部的昆虫、驱动电机组成。这个系统设计用以研究和分析不同体型的生物体运动和方向的行为。驱动电机在二维方向上向昆虫爬行的反方向运动。光学检测器固定在昆虫的上方，检测昆虫的运动并发送驱动命令到驱动电机，进而驱动轨迹球向昆虫爬行的反方向运动。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1160-cn.html"]
["LC300伺服球昆虫行为记录仪","昆虫轨迹球行为记录仪由球体、顶部的昆虫、驱动电机组成。这个系统设计用以研究和分析不同体型的生物体运动和方向的行为。驱动电机在二维方向上向昆虫爬行的反方向运动。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1159-cn.html"]
["Loligo大型泳道","Loligo泳道用于对游动的鱼在生理学、能量学、行为学、生物机械学、运动学方面的研究测量,已通过多年实验室研究的证明，应用还可包括流体学、水力学研究形象化展示，水生野生动物的公开展览。","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/1158-cn.html"]
["DAQ-BT鱼类游泳行为记录系统","DAQ-BT鱼类游泳行为记录系统包括游泳隧道，自动水流速度控制和校准配件。该系统可以应用在鱼类的临界有用速度Ucrit测试，游泳行为，爆发游泳运动，游泳运动学以及其他需要准确计算机控制测量的游泳速度实验。","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/1157-cn.html"]
["Daphnia Toximeter大型蚤毒性仪","Daphnia Toximeter大型蚤毒性仪是一款高灵敏度的毒性检测设备，以水蚤作为探测生物，检测水样对水蚤的数量、移动速度、游动高度和环游频率的影响，利用摄像和图线分析技术连续检测被测样品对水蚤的活性的影响，进而确定水样毒性的强弱。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1156-cn.html"]
["DJ-WII01昆虫四臂嗅觉仪","用途：四臂嗅觉仪用于研究活动能力较强的昆虫行为的仪器。昆虫与寄主植物通过气味传递进行有关产卵，取食及其它活动的可行性信息，对昆虫的行为有关键作用。昆虫的嗅觉行为能够揭示害虫与寄主植物间的化学联系，而且可为害虫的防治，预测预报提供新的途径。特点：高透明观测窗口，方便用摄像机记录活动轨迹便捷的昆虫释放口，可迅速释放活动性强的昆虫，获得初始状态的活动记录昆虫收集通道大，可满足较大（也能满足）昆虫的实验需","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/927-cn.html"]
["ShuttleSoft穿梭池水生动物行为观测系统","用途：ShuttleSoft穿梭池水生动物行为观测系统由行为分析软件、穿梭池、彩色摄像机、水环境控制组件等组成，穿梭池由两个相联通的活动池组成，水生动物可自由在两个池中穿梭，通过静态（对两个活动池设置不同的水环境）或动态（对两个活动池的水环境参数设置一个差值，其中一个活动池设为“INCR”，另一个为“DECR”，水生动物进入“I","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/347-cn.html"]
["LoliTrack动物行为分析系统","用途：LoliTrack动物行为分析系统是一款简单易用的动物行为分析系统，可同时对多个（最多24个）或单个动物行为进行分析，通过将摄像设备记录的数字视频文件（AVI）传输到软件中进行分析。典型的应用包括斑马鱼的行为表型（微孔板），锯齿类动物实验（迷宫、开放的区域），鱼群的追踪、昆虫群的追踪，从微生物到大型成年动物的基本运动行为","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/349-cn.html"]
["LC系列轨迹球昆虫行为记录仪","用途：LC-300伺服球昆虫行为记录仪用以研究和分析体积较小的生物体，比如：虫类、幼虫和螨类等对象的运动和方向行为，控制器上内置了液晶监视器，用于观察生物体细微的行为，测量时无需在对象上安装反射镜，并位移传感器不需要移动部件。数据通过控制器上的RS232串口传输到电脑中的软件中，软件里实时以X-Y坐标显示和记录，并提供实时","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/348-cn.html"]
["动物呼吸作用测量系统丨"]
["Loligo多通道微型呼吸代谢测量系统","用途：Loligo多通道呼吸代谢测量系统用于小型鱼类及其它水生生物包括鱼卵及其胚胎乃至浮游生物的呼吸与能量代谢测量研究，还可以配置高速摄像头和行为分析软件用于行为观测分析。可应用于水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。根据","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/674-cn.html"]
["Loligo多通道大中型呼吸代谢测量系统","用途：Loligo多通道呼吸代谢测量系统用于大中型鱼类和水生生物的呼吸与代谢测量研究，还可以配置高速摄像头和行为分析软件用于行为观测分析。可应用于水体环境毒理学、水质生物检测、环境卫生及药理学研究、海洋淡水鱼类等水生生物生态学、鱼类行为生理生态、水生动物发育生态等研究。根据需求，有4通道和8通道测量系统，可以同","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/673-cn.html"]
["\nQ-DCO2水中CO2测量系统","水中CO2测量系统的设计是为了测量在在大气压力下水中溶解的二氧化碳。系统是由溶解二氧化碳取样器的配件,一个内置气泵非色散红外二氧化碳分析仪,数据接口和相关软件","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/1167-cn.html"]
["\nQ-teach动物二氧化碳测量系统","Q-teach动物二氧化碳测量系统主要用于小型动物（如昆虫、蜥蜴和两栖动物）呼吸作用的原理教学。该系统提供了昆虫和小型动物样品室，也提供了一个水生动物的样品室；","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/1227-cn.html"]
["玻璃呼吸室","该呼吸室用于测量鱼（不游动）或其他水生动物的有氧呼吸，大小从几克到几公斤。能与数据采集设备或我们的呼吸运动自动计量系统相结合。","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/1164-cn.html"]
["动物呼吸自动计量系统","该系统基于光纤传感技术，由软件和硬件设备组成，能在八个任意大小、形状、体积的呼吸室里自动测量动物对氧的消耗率。还可兼容测量水温的设备以及实时补偿氧气值软件。需要针对实验动物对象配备合适的试验呼吸室chambers，以及匹配的8个光纤袖珍氧气传感器。","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/670-cn.html"]
["DAQ-BT泳道呼吸测量系统","用途：DAQ-BT泳道呼吸测量系统可测量鱼类游动时的热力学，生理学，行为学和动力学特征。此外，其应用领域还包括可视化流动研究和受控环境中物体流动的显示等     泳道呼吸系统包括了呼吸泳道和自动测量耗氧量以及控制水流速度等装置。也包括了用于温度控制设备、流量测量设备和相关附件等（不包括加热器/冷水机）。     系统组成：","丹麦","http://www.dianjiangtech.cn/product/353-cn.html"]
["BBB1LP呼吸测量仪（O2+CO2）","简介：BreathbyBreath系列人体呼吸作用分析系统可以在各种不同的测试条件下测量人体新陈代谢率的稳态和动态的数据，比如说呼吸作用时，吸入的VO2，呼出的VCO2,VO2max，睡眠状态下新陈代谢率、换气比和其他一系列生理的、肺部的参数。                                                                  用法：系统安装完毕后，你","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/355-cn.html"]
["Q-Box AQUARESP水生生物呼吸代谢测量系统","用途：Q-BoxAQUARESP水生生物呼吸代谢测量系统用来测量水生动物的代谢速率，水生动物被放置在一个呼吸室中，通过溶解氧的减少来衡量代谢速。耗氧率（VO2）数值通过软件进行计算，计算结果显示并保存在软件中。系统测量采用间歇式测量，避免了传统密闭式测量方法导致的呼吸时内产生缺氧状态。应用：·测试温度、缺氧、养分、压力、体型","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/351-cn.html"]
["Q-Box RP2LP高量程动物呼吸作用测量系统","用途：Q-BoxRP2LP高量程动物呼吸作用测量系统是一套采用开路方式测量动物呼吸作用的系统，可同时监测4个测量参数，包括氧气、二氧化碳、温度和气体流量。这套系统适用于教学或科研学者来观察生物体在不同环境下的氧气消耗量和二氧化碳的产生量，氧气传感器可以和密封的样品室连接在一起，通过测量氧气的消耗率来计算生物的新陈代","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/352-cn.html"]
["Q-Box RP1LP低量程动物呼吸作用测量系统","用途：Q-BoxRP1LP低量程动物呼吸作用测量系统是一套采用开路方式测量动物呼吸作用的系统，可同时监测4个测量参数，包括氧气、二氧化碳、温度和气体流量。这套系统适用于教学或科研学者来观察生物体在不同环境下的氧气消耗量和二氧化碳的产生量，氧气传感器可以和密封的样品室连接在一起，通过测量氧气的消耗率来计算生物的新陈代","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/354-cn.html"]
["土壤动物分离漏斗丨"]
["Tullgren土壤动物分离漏斗","用途：Tullgren土壤动物分离漏斗已经在全世界使用了超过50年时间，是从土壤样品中将土壤生物体湿的或者干的取出来的好办法。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/681-cn.html"]
["喷雾塔丨"]
["Potter自动型精密实验室喷雾塔","用途：Potter自动型精密实验室喷雾塔采用国际标准的化学喷雾方法，用于有机生物接触实验的教学及科研工作。仪器设计用于9厘米范围的精确循环喷雾。标准配置了量程0~2.5Bar直径10厘米的压力表。特点：·方法采用国际认可的标准；·实验结果真实可靠；·安全性得到大大提高；·操作平稳，重复性好；·仪器结构便于清洗。技术规格：喷雾管内径","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/358-cn.html"]
["Potter手动型精密实验室喷雾塔","用途：Potter手动型精密实验室喷雾塔采用国际标准的化学喷雾方法，用于有机生物接触实验的教学及科研工作。仪器设计用于9厘米范围的精确循环喷雾。标准配置了量程0~2.5Bar直径10厘米的压力表。特点：·方法采用国际认可的标准；·实验结果真实可靠；·安全性得到大大提高；·操作平稳，重复性好；·仪器结构便于清洗。技术规格：喷雾管内径","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/359-cn.html"]
["微量滴定仪丨"]
["900X电子微量点滴仪","用途：900X电子微量点滴仪是一款由电子控制的低电压微量点滴仪。精度非常高，全金属结构，适合于长期高精度滴定。与计算机兼容，可通过手动、脚动或远程开关操作，使其与有害物质完全安全。使用指轮快捷地选择点滴量，每次增加0.1μL，一次最大的点滴量可达到999μL。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1168-cn.html"]
["Burkard手动微量点滴仪","用途：广泛应用于实验室研究及化学液体定量滴定工作上。例如应用于杀虫剂对某种昆虫的接触试验，对灭菌剂对菌类细胞杀灭时效；或者应用于植物农药残留的研究等。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/360-cn.html"]
["白蚁探测仪丨"]
["T3i白蚁探测仪","用途：T3i白蚁探测仪是世界领先的专业白蚁检测仪器，可快速探测、确认和追踪白蚁的存在及活动轨迹。T3i白蚁探测仪整合白蚁雷达传感器、远程激光热度传感器和湿度传感器于一体，通过三种测量功能对白蚁进行探测、追踪和定位。通过远程激光热度传感器测温和湿度传感器感应功能，方便快捷找出极可能存在白蚁的滋生点。最后，利用白蚁","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/81-cn.html"]
["动物跟踪丨"]
["SAKER-L鸟类行为跟踪仪","用途：SAKER-L鸟类行为跟踪系列是一款专为隼类等中型的飞行动物设计的行为跟踪仪，对于跟踪鸟类的迁徙，和繁殖季节活动有极佳效果。适用于猎隼、银鸥，麻鸭等鸟类。","波兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/362-cn.html"]
["Lite Iridium卫星动物跟踪系统","简介：这些项圈以用户指定的速率来收集GPS信号，采用甚高频信标，并能够通过Iridium卫星系统将GPS位置通过LotekWebservice接口传送到您的计算机。可以通过现场的射频传输。主要用于栖息地和迁移行为、生境范围分析、新生儿生存状况、疾病传播、种间和种内相互作用、野生动物交叉部署安置（立交桥、地下通道）特定死亡率、死亡地点预测、物种入侵管理等方面的研究。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/672-cn.html"]
["TR-5动物跟踪系统","野生动物无线追踪系统由VHF发射器（无线动物标记）、天线（Antenna）和接收器（Receiver）组成，天线和接收器连用，用来接收从发射器发出的信号。不同型号的发射器适用于各种动物，可根据研究对象的不同大小、体形、习性等选择相应的发射器（如动物颈圈发射器，可植入发射器，镖形发射器，爬行动物和两栖类动物发射器等）","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/363-cn.html"]
["LOTEK动物跟踪GPS3300系列","GPS3300系列动物跟踪系统采用GPS定位系统，项圈中内置GPS系统，可以跟踪多种动物，如：狼，山羊，绵羊，美洲狮等。经微分校正的动物跟踪系统可获得精确的动物位置，使其误差在5米左右，其中动物跟踪项圈存储容量大，方便野外研究，此外，可自定义跟踪动物的时间间隔。","加拿大","http://www.dianjiangtech.cn/product/675-cn.html"]
["BIOTRACK动物跟踪系统","BIOTRACK动物跟踪系统具有跟踪数量多，动物种类多（包括水生，陆生，鸟类等），使用寿命长，防水设计，质优价廉等特点。整个系统由SIKA接收器，发射器，天线等构成，简单易用，方便野外操作，并且天线可拆卸，柔软版天线可折叠，方便携带等。是野外生态学家研究动物生态的理想工具。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/669-cn.html"]

{"sheet":"集成定制","index":6,"n_rows":218,"n_cols":4,"rows_kept":218,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[24,0,24,7],[29,0,29,7],[32,0,32,7],[34,0,34,7],[71,0,71,7],[94,0,94,7],[151,0,151,3],[198,0,198,3]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：        QQ：      邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["数据采集器丨"]
["CR1000X数据采集器","用途：CR1000X数据记录器，可为各种应用提供测量和控制。 其可靠性和坚固性使其成为远程环境应用的理想选择，包括气象站，空气质量监测，水文系统，水质监测和水文气象站。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1192-cn.html"]
["Neon 3016A数据采集器","用途：Neon3016A数据采集器是一个独立的数据记录器RTU，带有16个高分辨率模拟通道，紧凑的外壳连接到现场传感器，从这些传感器收集数据并将收集的数据传输到中央Neon服务器，也可以设置为独立的数据记录器RTU。3016A可以配置为通过蜂窝2G/3G/4G/LTE网络，卫星网络如Inmarsat，IridiumSBD或微卫星，Wi-Fi网络传输数据，也可以利用LoRA","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/430-cn.html"]
["NEON 3008A数据采集器","用途：Neon3008A数据采集器是一个独立的数据记录器/RTU，带有8个高分辨率模拟通道，紧凑的外壳连接到现场传感器，从这些传感器收集数据并传输到Neon服务器，也可以设置为独立的数据记录器/RTU。3016可以配置为通过蜂窝2G/3G/4G/LTE网络，卫星网络如Inmarsat，IridiumSBD或微卫星，Wi-Fi网络传输数据，也可以利用LoRA通信系统将现场数","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/431-cn.html"]
["NEON 3006数据采集器","用途：Neon3006数据采集器是一个小型独立数据记录仪/RTU，带有6个高分辨率模拟通道，外壳紧凑，连接现场传感器，从这些传感器收集数据，并将收集的数据通过蜂窝网络(2G/3G/4G/LTE)传输到中央服务器，也可以用作独立的数据采集器/RTU。 特点： ·Neon数据采集器/RTU单元定期收集和记录传感器数据，并且通过IP网络连接到服务器，然后将数","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/432-cn.html"]
["NEON 3004数据采集器","用途：Neon3004数据采集器是一个小型独立数据记录仪/RTU，带有4个高分辨率模拟通道，外壳紧凑，连接现场传感器，从这些传感器收集数据，并将收集的数据通过蜂窝网络(2G/3G/4G/LTE)传输到中央服务器，也可以用作独立的数据采集器/RTU。 特点： ·Neon数据采集器/RTU单元定期收集和记录传感器数据，并且通过IP网络连接到服务器，然后将数","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/433-cn.html"]
["ICT Hub 通讯模块","用途： ICT Hub 通讯模块是一个强大而灵活的电子平台，可在任何气候下远程运行，可以为专业的科学研究和工业设备系统的提供通讯基础。可以将通过无线通讯的方式收集数据采集器的数据，并将数据转发或直接传输到云端，它由广泛的软件套件支持，可以定制以适应各种物联网应用","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/436-cn.html"]
["\nEM50系列数据采集器","用途： EM50是一款5通道数据记录仪（有干电池供电和太阳能板+充电电池供电两种类型），是ECH2O土壤含水量监测系统的核心部件，可与任意型号的ECH2O系统传感器连接。将传感器插入5个通道的任一接口就可以直接使用，操作十分简便。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/435-cn.html"]
["ZL6云数据采集器","用途：ZL6是一款十分强大的数据采集器，它能够结合ZENTRACloud实现数据的远程近实时查看和下载。它引入了基于云的数据传输，蓝牙，GPS，固件无线更新和集成元数据，简化并加速了数据收集、管理和分享的过程，并且允许您和其他人以您希望的方式查看数据，包括地图格式，简短图表，列表以及下载到数据分析包等。 产品特性： ·超坚固耐用","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/434-cn.html"]
["AML 多功能数据采集器","用途： AML多功能数据采集器将电源管理模块、通讯模块和存储数据的存储模块整合在一起，可以便捷的处理连接的传感器的测量数据，并转发到ICT Hub或MCC模块。能够快速搭建定制的数据测量系统。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/437-cn.html"]
["SDI-12 数据采集器","用途：SDI-12 数据采集器用于测量具有SDI-12输出的传感器。 SDI-12数据采集器最多可支持30个传感器，可将数据存储在内部MicroSD卡上，以便使用2.4GHz无线USB端口下载数据，或者通过移动电话或卫星网络与ICT Hub结合使用。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/438-cn.html"]
["VSL 数据采集器","VSL数据采集器是一款独立测量记录仪器，可用于测量任何具有模拟电压输出的传感器。VSL数据采集器可以连接五个差分或多达十个具有相同电压输入要求的单端传感器。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/439-cn.html"]
["Pendant G加速度数据采集器","用途：Pendant G加速度数据采集器，是新型的具防水功能的仪器。可以测量压力、加速度、震动或者单轴、双轴和三轴的角位移。应用领域为运动领域、医学领域或者任何三维运动，也可以广泛地用于实验、演示和科研等方面。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/440-cn.html"]
["HL20 数据采集器","HL20数据采集控制器是一套多功能多用途的数据采集系统,可应用于气象、微气象、农业气象、水文、空气污染、水质、土木建筑、桥梁、结构安全、隧道、地质、地下水、地表水、坡地径流、泥石流等监测。HL20数据采集器可由计算机直接读取数据或以专线、电话线、无线电等方式远距离传输数据。 特点： 1.有20个单端或8个差动信号输","中国台湾","http://www.dianjiangtech.cn/product/441-cn.html"]
["DT80数据采集器","用途：DT80数据采集器是一款坚固、独立、低能耗的数据采集器，具有支持USB盘、18位分辨率、通讯性能可扩展及内嵌显示屏等特性。DT80的双通道隔离概念可同时使用多达10个隔离或15个共用参考模拟输入。DT80数据采集器支持SDI-12传感器组网，还支持SCADA系统的Modbus、 FTP和Web接口、具有可控12V电源为传感器供电，因此DT80数据采集器是一个独立的自适应系统。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/442-cn.html"]
["GP2数据采集器","用途：GP2数据采集器是一款12通道数据采集器，具有易于使用、功能多、兼顾耐用和性能可靠等特点。可以记录大多数类型的传感器，可以接受电压、电阻、电流、电位、电桥、计数、频率和数字状态输入。配套的DeltaLINK软件可以帮助用户设置记录间隔、传感器类型、阈值、单位等其他功能。特点：·弹性控制输出；·卓越的模拟信号测量精度","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/444-cn.html"]
["AM16/32B通道扩展板","用途：AM16/32B通道扩展板用于增加数据采集器的采集通道，可以有效的增加数据采集器课测量的传感器数量。通过4个COM端子，扩展板为四线16组模式。也可以通过手动方式把AM16/32B通道扩展板设置为两线32组模式，通过2个COM端子。该扩展板支持两种时钟模式，A模式可以连续接近每个通道，B模式使用一个继电器地址直接指向一个特殊的通","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/445-cn.html"]
["CR800数据采集器","用途：CR800数据采集器是一型低成本、高可靠性的精密测量仪器，具有很高的性价比。它拥有模拟输入、脉冲计数、开关电压激发、数字、RS232等端口，同时支持Modbus、SDI-12协议和SDM信号外围设备，也可以进行通道扩展。对采用各种传输信号的传感器都具有良好的兼容性。CR800系列数据采集器可同时连接多个传感器，组成一个较复杂的观","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/446-cn.html"]
["CR300数据采集器","CR300数据采集器是一款多用途、紧凑型、低成本的测量和控制数据采集器，属于入门级数据采集器。它拥有丰富的指令集，兼容大多数水文、气象、环境以及工业方面的传感器，可以通过多种网络方式采集数据，并根据适合用户的通讯协议进行传输。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1193-cn.html"]
["DL2e数据采集器","用途：DL2e是一种通用的可编程数据采集器，特别适合于野外、工厂以及实验室使用。是一种易于操作、提供多种传感器类型和采集间隔设置、具有数据采集以及分析能力的设备。 技术规格： 测量通道 标准15个差分模拟通道或30个单端模拟通道，最大可扩展到60个差分模拟通道或60个单端模拟通道，2个数字通道，2个电源输出通道（1A,2","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/448-cn.html"]
["DL6数据采集器","用途：DL6数据采集器是一款简单易用的数据采集器，其中模拟通道可以连接ML2x土壤水分传感器、PR2土壤剖面水分传感器或其他符合输入信号范围的模拟信号传感器，温度通道可以连接ST1或ST2土壤温度传感器，计数通道可以连接RG1或RG2雨量桶。 技术规格： 输入通道 6个模拟通道、1个温度通道和1个计数通道 存储容量 16000个数","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/449-cn.html"]
["气体传感器丨"]
["SO-220氧气传感器","用途：SO-220氧气传感器用于测量空气中的氧气含量。传感器包含一个铅正极、金负极、电解液和一个Teflon膜。电极间的电流与测量得到的氧气浓度呈正比。一个内置的桥式电阻用于提供电压输出。作为电流型传感器，需要消耗少量氧气以产生响应的电压信号。当氧气浓度是20.95%(3240mmol，23℃)的时候，测量得到的氧气消耗是2.2umol/天","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/450-cn.html"]
["SO-210氧气传感器","用途：SO-210氧气传感器用于测量空气中的氧气含量。传感器包含一个铅正极、金负极、电解液和一个Teflon膜。电极间的电流与测量得到的氧气浓度呈正比。一个内置的桥式电阻用于提供电压输出。作为电流型传感器，需要消耗少量氧气以产生响应的电压信号。当氧气浓度是20.95%(3240mmol，23℃)的时候，测量得到的氧气消耗是2.2umol/天","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/451-cn.html"]
["SO-120土壤氧气传感器","用途：SO-120土壤氧气传感器用于测量土壤中的氧气含量。可以监测土壤呼吸和透气性。传感器包含一个铅正极、金负极、电解液和一个Teflon膜。电极间的电流与测量得到的氧气浓度呈正比。一个内置的桥式电阻用于提供电压输出。作为电流型传感器，需要消耗少量氧气以产生响应的电压信号。当氧气浓度是20.95%(3240mmol，23℃)的时候，","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/452-cn.html"]
["SO-110土壤氧气传感器","用途：SO-110土壤氧气传感器用于测量土壤中的氧气含量。可以监测土壤呼吸和透气性。传感器包含一个铅正极、金负极、电解液和一个Teflon膜。电极间的电流与测量得到的氧气浓度呈正比。一个内置的桥式电阻用于提供电压输出。作为电流型传感器，需要消耗少量氧气以产生响应的电压信号。当氧气浓度是20.95%(3240mmol，23℃)的时候，","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/453-cn.html"]
["摄像头丨"]
["CC5MPX数字摄像头","用途：CC5MPX数字摄像头是一款专为严酷、恶劣环境设计的产品，具有500万像素，分辨率达到720P，并能在-40~+60℃的环境下稳定工作，是进行野外无人站点监测和科学考察的理想工具。该摄像头具有全密封的不锈钢外壳，能够有效保护摄像头免受水汽的侵蚀，保证影像质量。同时，它具有多种供电保护模式，能够使用电池工作，方便易用。   CC5","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/454-cn.html"]
["CC5MPXWD数字摄像头","用途：CC5MPXWD数字摄像头是一款专为严酷、恶劣环境设计的产品，具有500万像素，分辨率达到720P，配有镜头除霜器，可防止镜头结霜或结冰。并能在-40~+60℃的环境下稳定工作，是进行野外无人站点监测和科学考察的理想工具。该摄像头具有全密封的不锈钢外壳，能够有效保护摄像头免受水汽的侵蚀，保证影像质量。同时，它具有多种供电保护","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/454-cn.html"]
["监测控制软件丨"]
["RTMC Pro实时监测控制软件","概述：通过RTMC (Real-Time Monitor and Control) Pro实时监测控制软件软件可直观、实时地将系统测量的数据或状态通过图形、图像或曲线显示出来，并可对一些重要参数设置报警提示等功能，为监控人员提供可靠人性化保障。在软件操作上也非常简单，通过调用它的自带的巨大的组件库，包括警报、开关、状态栏、绘图、测量等,简单地通过选择一个组件放置在工作区，并指定要显示的值即可。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/456-cn.html"]
["土壤传感器丨"]
["MP406含水量传感器","产品概述：MP406含水量传感器可用于测定土壤或其他材料的体积含水量，它被广泛地应用于科学研究、农业生产及民用工程建设等领域。 MP406含水量传感器可满足您进行连续性监测的要求，只要将传感器暂时性或永久性的埋设于土壤中，并将其连接至土壤含水量仪（SMM）上即可。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/460-cn.html"]
["EQ3土壤水势\n","EQ3采用的ThetaProbe技术来解决水的表面张力计的诸多问题，可测量0到1000 kPa的水势，记录输出更加准确，十分适合旱地中使用。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/913-cn.html"]
["HydraProbe土壤三参数传感器","用途：HydraProbe土壤传感器同时对水分、电导率和温度这三项最重要的土壤参数进行持续稳定精准的测量。 作为很有科学研究价值的一款土壤传感器。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/457-cn.html"]
["HydraProbe Lite土壤三参数传感器","用途：HydraProbe Lite 是 HydraProbe 的精简版，采用 HydraProbe 的核心技术在国内按照美国标准生产，并通过和HydraProbe 一样严苛的测试。HydraProbe Lite 土壤传感器同时对水分、电导率和温度这三项最重要的土壤参数进行持续稳定精准的测量。HydraProbe Lite 的“介质阻抗”测量原理不同于现有的TDR、电容法和FDR土壤测量仪","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/458-cn.html"]
["SoilVUE 土壤多参数廓线传感器","介绍：SoilVUE™10是一款基于CampbellTrueWave™ TDR测量技术的土壤剖面传感器。它集土壤水分、电导率与温度测量为一体，是专为从事环境研究的科研人员和环境监测网络而研制。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/459-cn.html"]
["SM150T 土壤水分传感器","介绍：SM150T土壤水分传感器具有很好的温度和盐分稳定性，能够对各类土壤和多种介质的水分进行测量。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/461-cn.html"]
["3710E电子式蒸腾蒸散模拟器","用途：3710E电子式蒸腾蒸散模拟器是一种通过模拟自然状态的土壤和植物的蒸腾蒸散来进行测量的人工观测仪器，用户可以选配第三方的数据记录仪，这样可以实现自动观测。可广泛用于草坪、高尔夫球场、足球场、农业灌溉及监测。配合土壤水分监测仪及雨量桶，可构成完整的土壤大气水分连续体系统。技术规格：精度±1％的蒸发的水分辨率0","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/463-cn.html"]
["Hydra土壤水分温度电导率传感器（0~2.5V输出型）","用途：Hydra土壤水分温度电导率传感器可以同时测量出土壤体积含水量、土壤电导率、土壤温度等参数。传感器输出信号有模拟信号、SDI-12和RS485三种可以进行选择，广泛用于农学、水文学、气象学、地球物理学及土木工程学的研究和生产领域。测量原理：Hydra土壤水分温度电导率传感器通过发射高频电磁波测量介电常数，从而可以计算出","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/464-cn.html"]
["Hydra土壤水分温度电导率传感器（RS485输出型）","用途：Hydra土壤水分温度电导率传感器可以同时测量出土壤体积含水量、土壤电导率、土壤温度等参数。传感器输出信号有模拟信号、SDI-12和RS485三种可以进行选择，广泛用于农学、水文学、气象学、地球物理学及土木工程学的研究和生产领域。测量原理：Hydra土壤水分温度电导率传感器通过发射高频电磁波测量介电常数，从而可以计算出","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/465-cn.html"]
["CS616土壤水分传感器","用途：CS616土壤水分传感器采用灵敏度极高的时域反射法对土壤或其他介质的含水量进行测量。传感器包含两根30厘米长度不锈钢探针，通过将探针插入介质来进行测量。技术规格：测量范围干~饱和测量精度±2.5%VWC（使用标准校准，体积电导率≤0.5dS/m，容积密度≤1.55g/cm3和测量范围0~50%VWC）分辨率0.1%VWC输出±0.7V矩形波，频率取决于","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/466-cn.html"]
["PR2-6土壤剖面水分传感器","用途：PR2-6土壤剖面水分传感器可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用先进的FDR技术，在一根探杆上同时分布个土壤水分探头，实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。技术规格：探测深度10、20、30、40、60、100厘米测量土壤体积含水量(m3.m-3或%vol)量程0~0.4m3.m-3保证精度，0~1m3.m-3全量程精度±0.04m3.m-","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/467-cn.html"]
["ST1土壤温度传感器","用途：ST1土壤温度传感是一款热敏电阻型的温度传感器，传感器感应端采用不锈钢材质，可埋入土壤中或放置在空气中测量温度数值。技术规格：测量范围-50~+150℃精度±0.2℃（0~70℃）尺寸长度125毫米×直径4.8毫米标准电缆长度5米产地：英国","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/468-cn.html"]
["6470不锈钢温度传感器","用途：6470不锈钢温度传感器采用不锈钢材质，适用于测量液体、土壤和空气中的温度。技术规格：传感器类型铂金热敏电阻稳定时间在静止的空气中100秒，在液体中28秒电缆长度标准4.6米电缆类型22AWG延长电缆260米（22AWG），242米（24AWG）探头材质316合金不锈钢外壳探头尺寸直径8毫米×长64毫米重量128克测量范围-40~+65℃测量精度±0.5℃","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/469-cn.html"]
["Stevens土壤pF温度传感器","用途：Stevens土壤pF温度传感器用于测量土壤的基质势，也称为土壤水势。土壤的水势是土壤水受土壤颗粒的吸附力、重力和溶质渗透力作用而产生的势能总和。土壤饱和时土壤水势的绝对值小，土壤含水量低时土壤水势的绝对值大。因此土壤水势绝对值的大小反映了土壤水分运动和植物吸水的难易。土壤水势一般表示为负的压力。Stevens土","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/470-cn.html"]
["ML3土壤水分温度传感器","用途：ML3土壤水分温度传感器是一款研究级土壤水分温度传感器，其土壤体积含水量测量精度达到±1％，土壤温度测量精度达到±0.5℃。ML3土壤水分温度传感器可以适应市场上多种控制器、数据采集系统的要求，能够更广泛地应用在农业生产领域。设计坚固，不仅能够作为便携式仪器使用，而且能够长期安装。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/471-cn.html"]
["TCAV土壤平均温度传感器","用途：TCAV土壤平均温度传感器采用E型（镍铬合金-康铜）热电偶探头，用于测量土壤表层之下6~8厘米内的土壤平均温度。每组探头拥有四个平行探针，每一个探针用于测量不同深度的温度。技术规格：传感器类型镍铬合金-康铜典型输出60μV/℃精度参照数据采集器连接热电偶的技术指标重量0.45公斤（带15米电缆时）产地：美国","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/472-cn.html"]
["109SS温度传感器","用途：109SS温度传感器能胜任野外严酷环境的温度传感器探头。包裹在热敏电阻外的316L型不锈钢保护套，保证该产品即使在地下或水下或腐蚀性环境，也能稳定可靠地工作。109SS温度传感器响应时间短。109SS温度传感器的有效量程能够达到-40~+70℃，而其采用的热敏电阻在+100℃的严酷环境下也能保证不损坏。技术规格：测量范围-40~+70","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/473-cn.html"]
["SI-1H1红外温度传感器","用途：SI-1H1红外温度传感器适用于长期监测道路表面、植物冠层、土壤、雪和水面的温度变化。表面温度的测量是能量传递研究的重要组成部分。技术规格：温度测量范围-40~70℃视野范围水平32°，垂直13°目标温度输出信号与传感器自身温度差为60μV/℃传感器自身温度输出信号0~2500mV绝对精度在-10~65℃时±0.2℃；在-40~70℃时±0.5℃","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/474-cn.html"]
["SI-131红外温度传感器","用途：SI-131红外温度传感器适用于长期监测道路表面、植物冠层、土壤、雪和水面的温度变化。表面温度的测量是能量传递研究的重要组成部分。技术规格：温度测量范围-40~70℃视野范围14°的半角目标温度输出信号与传感器自身温度差为20μV/℃传感器自身温度输出信号0~2500mV绝对精度在-10~65℃时±0.3℃；在-40~70℃时±0.6℃一致性","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/475-cn.html"]
["SI-121红外温度传感器","用途：SI-121红外温度传感器适用于长期监测道路表面、植物冠层、土壤、雪和水面的温度变化。表面温度的测量是能量传递研究的重要组成部分。技术规格：温度测量范围-40~70℃视野范围18°的半角目标温度输出信号与传感器自身温度差为40μV/℃传感器自身温度输出信号0~2500mV绝对精度在-10~65℃时±0.2℃；在-40~70℃时±0.5℃一致性","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/476-cn.html"]
["255蒸发传感器","用途：255蒸发传感器是用来测量每日水分的蒸发量，整套设备由蒸发皿、传感器、自动补水部件和不锈钢连通管组成。传感器负责测量蒸发皿中水位的下降变化并产生模拟信号，自动补水部件可以进行定时给蒸发皿补水。技术规格：蒸发皿材质低碳不锈钢构造氦弧焊，12.7毫米排水孔尺寸254×1206毫米重量22公斤传感器进水口12.7毫米美标母口","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/477-cn.html"]
["HFP01SC自校准热通量传感器","用途：HFP01SC自校准热通量传感器是一种用于对土壤热通量进行精确测量的传感器，它能够提供更加精确可靠的数据。它所拥有的在线校准（VandenBos-Hoeksema方法）可以消除多种常见的误差，特别是由于传感器和被测土壤的热导的不完全匹配引起的误差，和不同土壤由于水含量不同引起的热导的差异带来的误差。   HFP01SC由一个热通量传感","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/478-cn.html"]
["ST-100热敏电阻温度传感器","用途：ST-100热敏电阻温度传感器采用很小的一个热敏电阻然后用防水的外壳封装。适用于测量空气和土壤的温度。技术规格：传感器尺寸长度7毫米×直径0.6毫米重量60克（传感器和线）测量精度±0.1℃（0~+70℃），±0.2℃（-25~+0℃），±0.4℃（-50~+-25℃）重复性±0.02℃反应时间1秒平衡时间30秒输入供电2.5V激发自动加热最大在5℃和连续2.5V供","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/479-cn.html"]
["T4R土壤水势张力计","用途：T4R土壤水势张力计是一款专门设计用于测量野外土壤的水势的产品，带外部注水。使用时需要将张力计管中注满水，然后将张力计的陶瓷头埋入土壤中即可进行测量。原理：采用多孔的陶瓷头与植物根系从土壤中吸收水分相似的原理，当土壤中的水分减少，水势降低时，埋置在土壤中的张力计管中的水分会从多孔的陶瓷头渗出，此时张力计管","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/480-cn.html"]
["T4土壤水势张力计","用途：T4土壤水势张力计是一款专门设计用于测量野外土壤的水势的产品，使用时需要将张力计管中注满水，然后将张力计的陶瓷头埋入土壤中即可进行测量。原理：采用多孔的陶瓷头与植物根系从土壤中吸收水分相似的原理，当土壤中的水分减少，水势降低时，埋置在土壤中的张力计管中的水分会从多孔的陶瓷头渗出，此时张力计管中形成一定的","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/481-cn.html"]
["T5x微型土壤水势张力计","用途：T5x微型土壤水势张力计用于埋入对土壤中的水势进行精确测量，例如用在土柱、小型蒸渗仪或花盆中。陶瓷头非常小，其表面积为0.5平方厘米，直径为5毫米。具有土壤的扰动小、方便拔出和反应快速的优点。T5x微型土壤水势张力计可以安装在任何位置，气泡可以很容易的通过透明的管子查看到，输出信号稳定。原理：采用多孔的陶瓷头与","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/482-cn.html"]
["T5微型土壤水势张力计","用途：T5微型土壤水势张力计用于埋入对土壤中的水势进行精确测量，例如用在土柱、小型蒸渗仪或花盆中。陶瓷头非常小，其表面积为0.5平方厘米，直径为5毫米。具有土壤的扰动小、方便拔出和反应快速的优点。T5微型土壤水势张力计可以安装在任何位置，气泡可以很容易的通过透明的管子查看到，输出信号稳定。原理：采用多孔的陶瓷头与植","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/483-cn.html"]
["SM150土壤水分传感器","用途：SM150土壤水分传感器是一款经济型的土壤水分传感器，具有很好的温度和盐分稳定性，输出信号为0~1V DC，可以兼容市面上大多数的数据采集器","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/484-cn.html"]
["PR2-4土壤剖面水分传感器","用途：PR2-4土壤剖面水分传感器可以迅速、精确、可靠的测量土壤剖面的体积含水量。使用先进的FDR技术，在一根探杆上同时分布4个土壤水分探头，实现同一地点不同深度的土壤剖面含水的测量。技术规格：探测深度10、20、30、40厘米测量土壤体积含水量(m3.m-3或%vol)量程0~0.4m3.m-3保证精度，0~1m3.m-3全量程精度±0.04m3.m-3(0~+40℃","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/485-cn.html"]
["AQUA-TEL TDR土壤水分传感器","用途：AQUA-TEL TDR土壤水分传感器适用于测量任何类型土壤的体积含水量，采用先进的TDR原理，可以直接输出的电信号，可配专用的手持读数表直接显示土壤体积含水量，因其价格低廉，广泛应用于节水灌溉、农业生产、科学研究等领域。 特点：·杆式设计，感应部分45厘米，可保证测量结果准确性；·适合埋设在土壤中；·功耗低、重量轻、便于携","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/488-cn.html"]
["AQUA-TEL TDR土壤水分温度传感器","用途：AQUA-TEL TDR土壤水分温度传感器适用于测量任何类型土壤的体积含水量，采用先进的TDR原理，可以直接输出的电信号，可配专用的手持读数表直接显示土壤体积含水量和土壤温度，因其价格低廉，广泛应用于节水灌溉、农业生产、科学研究等领域。   特点：·杆式设计，感应部分45厘米，可保证测量结果准确性；·适合埋设在土壤进行监测；","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/486-cn.html"]
["6440土壤水势传感器","用途：6440土壤水势传感器是一种采用电阻原理测量土壤水势状态的传感器。测量单位是厘巴（1厘巴=0.01巴）。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/487-cn.html"]
["EQ15平衡式土壤水势传感器","用途：EQ15平衡式土壤水势传感器是一种全新的拥有多项专利保护的革命性土壤水势测量仪器。水势是在等温条件下，从土壤中提取单位水所需要的能量，单位是巴 (1 bar=100kPa)。在土壤中，水势是决定水流方向和速度的主要因素，它是判断土壤水分对植物有效性的唯一标志。不同土壤的水势可以直接相互比较。 准确测定水势，在研究土壤水","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/489-cn.html"]
["Hydra土壤水分温度电导率传感器（SDI-12输出型）","用途：Hydra土壤水分温度电导率传感器可以同时测量出土壤体积含水量、土壤电导率、土壤温度等参数。传感器输出信号有模拟信号、SDI-12和RS485三种可以进行选择，广泛用于农学、水文学、气象学、地球物理学及土木工程学的研究和生产领域。测量原理：Hydra土壤水分温度电导率传感器通过发射高频电磁波测量介电常数，从而可以计算出","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/490-cn.html"]
["SI-111红外温度传感器","用途：SI-111红外温度传感器适用于长期监测道路表面、植物冠层、土壤、雪和水面的温度变化。表面温度的测量是能量传递研究的重要组成部分。技术规格：温度测量范围-40~70℃视野范围22°的半角目标温度输出信号与传感器自身温度差为60μV/℃传感器自身温度输出信号0~2500mV绝对精度在-10~65℃时±0.2℃；在-40~70℃时±0.5℃一致性","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/491-cn.html"]
["HFP01热通量传感器","用途：可用于测量土壤、墙体或其它建筑物内部的热通量，它已在世界范围内得到广泛使用，尤其适用于能量平衡研究和波文比系统。HFP01热通量传感器传感器外壳采用陶瓷-塑胶材料，内含一个热电偶。传感器通过向周围的环境介质发射有规律的电压信号来对热通量进行测量。HFP01使用简便，只需配备一只精准的毫伏级电压表即可。HFP01热通量传感器符合ISO9869、ASTM C1046以及ASTM 1155国际标准。","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/492-cn.html"]
["植物传感器丨"]
["ΔLA-C 叶面空气温差传感器","用途：ΔLA-C（针叶型）是一种高精度传感器，用于连续测量针叶树针表面和周围空气之间的温差。信号通过非常薄的（10倍）热电偶捕获。设计用于针叶树针，具有多个测量点的传感器直接连接到不同的针叶，提供空间一体化的温度信号。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/494-cn.html"]
["SFM-4植物液流传感器","SFM-4植物液流传感器是一款校准型、低成本的热脉冲液流传感器。输出校准液流量、热速、茎水含量、茎温等数据，功耗低，内置加热控制；","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3589-cn.html"]
["ZN12-T-WP T型茎杆生长变化传感器","ZN12-T-WP T型茎杆生长变化传感器可以安装在直径＞7cm的植物上，可长期测量树木的生长变化，框架是由炭纤维和不锈钢结合组成。传感器可与常见的数据采集器连接使用，比如Campbell的CR系列数据采集器。","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/3647-cn.html"]
["ZN12-O-WP O型茎杆生长变化传感器","ZN12-O-WP O型茎杆生长变化传感器的框架是一个环形框架，可安装在树直径1-8cm的树干上，可长期测量树木的生长变化，框架是由炭纤维和不锈钢结合组成。","瑞士","http://www.dianjiangtech.cn/product/3646-cn.html"]
["SF-110-SS叶芽温度传感器","用途：Apogee Instruments的叶芽温度传感器（以前称为辐射霜冻探测器）是一种创新的温度传感器，设计用于模拟叶芽和花芽/果芽，在晴朗、平静的夜晚，由于长波辐射损失，植物叶或者芽的温度有时会远低于环境空气温度。准确地知道辐射霜冻的发生时间可以让你及时启动霜冻防护设备来保护你的庄稼","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/493-cn.html"]
["Dynagage包裹式植物茎流传感器","用途：Dynagage包裹式植物茎流传感器采用最先进的技术测量茎流以获得植物的耗水测定。能量平衡探头测量由茎流携带的热量转换成以g/.s或Kg/h为单位的的实时茎流。此探头为非插入式的，且由于通常只加热升高1℃-5℃，因而对作物无害。技术规格：SGA2-WS包裹式植物茎流传感器适用直径2.1~3.5毫米测量高度35毫米输入电压2.30V典型能","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/496-cn.html"]
["LWS叶面湿度传感器","用途：LWS叶面湿度传感器能够对叶面湿度进行精准的测量，能够监测到叶面的微量水分或冰晶残留。传感器外形采用仿叶片设计，真实模拟叶面特性，因而能够更准确地反映出叶面环境的情况。它通过仿叶片介质的上表面介电常数的变化，来测量水或冰的存在量。与基于电阻测量的传感器不同的是，它不要求着色或使用校准，同时还能提供冰的有","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/497-cn.html"]
["237叶面湿度传感器","用途：237叶面湿度传感器采用仿叶片设计，用于测量植物叶表的相对湿度。它通过环境中干湿度变化所引起的传感器内部电阻的变化，来测量出周围环境的湿度情况。产品在出厂时不进行任何喷涂，而由用户根据具体使用环境决定，以最大程度模拟叶片情况。传感器所使用的电缆采用热塑性橡胶做外套，能够有效防止极端温湿度、紫外线等对测量","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/498-cn.html"]
["DBL60环式自动树木生长测量仪","DBL60环式自动树木生长测量仪是一款用于测量树木生长的科学仪器。它是一套独立的系统，内置数据采集器和电池。数据采集器内置存储容量可容纳5万条数据记录，电池可持续工作长达5年。通过仪器的红外接口及 Windows操作系统配套的仪器专用软件，就可以完成与设备的通信。整个过程不需要任何编程技术。您只需要将 DBL60安装到树木上并设置好采集间隔即可。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/76-cn.html"]
["DBV60环式生长记录传感器","产品概述 ：DBV60环式生长记录传感器可用于短期及长期监测植物茎干周长的变化。DBV60环式生长记录传感器只能测量直径大于8cm 的植物茎干。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/499-cn.html"]
["DR树干半径生长变化传感器","用途：DR树干半径生长变化传感器用两个特殊螺丝固定在树干的心材中。心材以外厚度的变化等于半价生长量。这种设置可确保长期，高稳定性的测量。.优点：·可抗拒风，雪，下跌树枝和果实的影响，保证稳定测量；·适合于大树（直径>8厘米）；·对测点压力极小；·非常适合野外长期无人监护的测量。缺点：·损伤树干（可涂抹树脂减少伤害）；·只适用","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/500-cn.html"]
["DF果实生长变化传感器","用途：DF果实生长变化传感器是专门用来测量圆形植物体的特殊版本。探头通过一种特殊方法固定在果实，蔬菜上，对测量对象没有压力，不影响其生长。.监测苹果监测葡萄监测香瓜监测黄瓜优点：·适用于直径为0~11厘米的果实，蔬菜（可扩大）；·测量对象不承担探头自重；·测量直径变化；·对植物无损伤；·对测点压力极小；·可抗拒风，雪，下跌小树","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/501-cn.html"]
["DD-S茎干直径生长变化传感器","用途：DD-S植物直径生长变化传感器是专门用于农作物，小乔木，灌木和树枝的直径生长测量。适合直径小于5厘米的植物。独特的安装技术保正非常稳定的测量结果。监测小麦监测玉米监测树枝优点：·适用于小树和农作物；·植物不承担DD-S的自重；·测量直径变化；·对植物无损伤；·对测点压力极小；·可抗拒风，雪，下跌小树枝和小果实的影响，保证","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/502-cn.html"]
["DD-L树干直径生长变化传感器","用途：DD-L树干直径变化传感器是一种采用专利设计的测量树干直径变化的传感器，传感器重量轻，安装固定的时候不需要依赖太多的压力来进行固定。适用于直径在3~30厘米范围的树干。优点：·适用于直径为3-30厘米；·测量直径变化；·对植物无损伤；·对测点压力极小；·可抗拒风，雪，下跌小树枝和小果实的影响，保证稳定测量；·可按植物的大小","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/503-cn.html"]
["DC3树干周长生长变化传感器","用途：DC3树干周长生长变化传感器是DC1树干周长生长变化传感器的改进版本。钢丝绳的拉力改为径向设置。这样钢丝绳对树的压力和树径无关，不同树径的测量结果可直接比较。传感器通过一个由热膨胀系数最低的合金制成的钢丝绳固定在树上。用小塑料环减少钢丝绳对树的压力，并减少摩擦阻力，大大提高灵敏度。DC2和DC3的区别在于，DC3","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/504-cn.html"]
["DC2树干周长生长变化传感器","用途：DC2树干周长生长变化传感器是DC1树干周长生长变化传感器的改进版本。钢丝绳的拉力改为径向设置。这样钢丝绳对树的压力和树径无关，不同树径的测量结果可直接比较。传感器通过一个由热膨胀系数最低的合金制成的钢丝绳固定在树上。用小塑料环减少钢丝绳对树的压力，并减少摩擦阻力，大大提高灵敏度。优点：·适合于所有直径大","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/505-cn.html"]
["DRO植物根直径生长变化传感器","用途：DRO根系直径生长变化传感器是专门用于测量植物根直径生长变化的传感器。技术规格：适用于根直径范围0~20毫米测量范围11毫米分辨率0.1~2.6微米（视数据采集器）精度±0.12％~±1％（视数据采集器）温度系数<0.2微米线性系数<1％使用环境土壤中、水下或雪中工作温度-30~+40℃工作湿度0~100％RH供电无需额外的电源适配器材质不锈钢和","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/506-cn.html"]
["SF-L探针式茎流传感器","用途：SF-L探针式茎流传感器采用专利技术的4根探针来测量树干的茎流，可以连续测量树干纵向温度变化，用来修正测量数据。这样大大提高了测量精度，保证零液流的的稳定。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/507-cn.html"]
["SF-G探针式茎流传感器","用途：SF-G探针式茎流传感器用来连续测量树干中茎流速率的仪器。工作原理为将两个探针插入树干，给处于上部的探针用恒定能量加热，上下二个探针之间的温度差反应树干中的茎流速率，用经验公式换算成茎流速率。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/508-cn.html"]
["\nS2-111系列NDVI传感器组","冠层归一化植被指数）是双波段的辐射探测器，可在近地面对冠层归一化植被指数（NDVI）进行长期连续定位的监测。坚固耐用，可在各种恶劣天气条件下正常工作；其体积小巧，安装简易方便；性价比高，可在多处布点。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1191-cn.html"]
["6420叶面湿度传感器","用途：当叶面有一定水汽时，叶面很容易受一些真菌和细菌疾病的感染。叶面湿度传感器能够测定叶面上湿度的存在以及持续的时间，这样研究者或生产者就能预知疾病的发生，从而对植物或农作物采取相关的保护措施。 技术规格： 基本 传感器类型 人造叶片电阻 激发 内置双极（标称3V） 时间常数 2秒 电缆长度 12米 电缆类型 4芯","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/509-cn.html"]
["ΔLA-B 叶面空气温差传感器","用途：ΔLA-B（宽叶型）是一种高精度传感器，适用于阔叶型叶片，用于连续测量叶面与周围空气之间的温差。 信号通过非常薄的（10倍）热电偶捕获。 分布在叶面上的多个测量点直接接触叶面，提供空间一体化的温度信号。传感器采用宽叶设计，采用轻质线架安装在叶片上。","德国","http://www.dianjiangtech.cn/product/510-cn.html"]
["气象传感器丨"]
["034B风速风向传感器","用途：034B风速风向传感器将风杯与风向标整合为一体，减少了体积的同时也降低了二者之间的相互影响，保证了测量数据能如实反映当前的风力状况。034B精度高、反应灵敏，铝合金和不锈钢的应用，结合优秀的结构设计，使其具有环境适应性强、经久耐用的特点，能够在绝大多数气象条件下正常、可靠地工作。该产品结构简单，便于安装，维护简","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/520-cn.html"]
["91000超声波风速风向传感器","91000超声波风速风向传感器没有移动部件。防护等级IP66，能够在恶劣环境下可靠运行，经过风洞测试和校准，可以在更大范围内提供精确的测量。有黑色和白色两款。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3676-cn.html"]
["86106海洋专用超声波风速风向传感器","86106海洋专用超声波风速风向传感器是一个轻量级和紧凑的传感器，无运动部件。它是一种理想的、可满足精确气象需要的可靠测风传感器。具有耐久、抗腐蚀的特性，超声传感器两对相对,呈流线型模压结构封装。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3675-cn.html"]
["86004加热型超声波风速风向传感器","86004加热型超声波风速风向传感器是一个轻量级和紧凑的传感器，无运动部件。它是一种理想的、可满足精确气象需要的可靠测风传感器.","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3687-cn.html"]
["81000三维超声波风速风向传感器","81000三维超声波风速风向传感器是一个三维、无移动部件的新型测风传感器。该传感器具有耐用、耐腐蚀的结构，每个传感器都经过风洞测试和校准，以提供精确的测量。标准传感器具有RS-232和RS-485串行输出。可以测量风速、风向、声速、温度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3673-cn.html"]
["61402大气压力传感器","61402大气压力传感器是一种具有高精度、低功耗、宽温度使用范围的气压测量传感器。提供两种输出信号4-20mA和0-5V","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3683-cn.html"]
["52202/52203翻斗式雨量传感器","52202/52203翻斗式雨量传感器可以简单有效的测量雨量，符合WMO的规范标准。该设计采用了翻斗改造技术，翻斗的几何形状和所用材料均经过特殊选择，以求获得更大限度的降雨释放、抗污染和减小误差。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3685-cn.html"]
["50202/50203雨雪量传感器","50202/50203雨雪量传感器可以准确的测量降雨和降雪。其热塑结构和无活动部件使得该传感器具有良好的耐腐蚀性和长期可靠性。",null,"http://www.dianjiangtech.cn/product/3684-cn.html"]
["73000能见度传感器","73000能见度传感器采用红外前散射技术，以验证过的42度散射角来测量30m到16km范围内的大气能见度（MOR：气象光学范围）。可提供各种模拟和串行输出，包括继电器接点，可以用于控制外部设备","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3682-cn.html"]
["41382空气温湿度传感器","41382空气温湿度传感器可以测量空气相对湿度和空气温度。它将高精度电容型湿度传感器和精密铂电阻RTD温度传感器组合封装在一起。该传感器提供了0-1 VDC或4-20 mA的信号输出。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3681-cn.html"]
["41342空气温度传感器","41342空气温度传感器可提供精确的温度测量。提供三种输出方式：0-1VDC、4-20mA、四线式RTD","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3680-cn.html"]
["92500紧凑型多参数气象传感器","92500紧凑型多参数气象传感器将超声波风速风向、大气压力、空气温湿度、罗盘集成到一个优化的外壳中，增加了耐用性，减少了气流和太阳辐射带来的影响。可以同时测量风速风向、空气温湿度、大气压力、罗盘方位等，也可以选配雨量传感器。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3679-cn.html"]
["92000紧凑型多参数气象传感器","92000紧凑型多参数气象传感器将超声波风速风向、大气压力、空气温湿度集成到一个优化的外壳中，增加了耐用性，减少了气流和太阳辐射带来的影响。可以同时测量风速风向、空气温湿度、大气压力等，也可以选配雨量传感器","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3678-cn.html"]
["91500超声波风速风向传感器","91500超声波风速风向传感器没有移动部件。内置一个罗盘，可以为风向提供一个定位。防护等级IP66，能够在恶劣环境下可靠运行，经过风洞测试和校准，可以在更大范围内提供精确的测量。有黑色和白色两款。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3677-cn.html"]
["81000RE三维超声波风速风向传感器","81000RE三维超声波风速风向传感器是一个三维、无移动部件的新型测风传感器。比81000增加了一个扩展杆，反应更快速。该传感器具有耐用、耐腐蚀的结构，每个传感器都经过风洞测试和校准，以提供精确的测量。标准传感器具有RS-232和RS-485串行输出","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3670-cn.html"]
["81000VRE三维超声波风速风向传感器","81000VRE三维超声波风速风向传感器是一个三维、无移动部件的新型测风传感器。比81000增加了一个扩展杆，反应更快速。4通道电压输入，串口输出。该传感器具有耐用、耐腐蚀的结构，每个传感器都经过风洞测试和校准，以提供精确的测量。标准传感器具有RS-232和RS-485串行输出。可以测量风速、风向、声速、温度。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3671-cn.html"]
["81000V三维超声波风速风向传感器","81000V三维超声波风速风向传感器是一个三维、无移动部件的新型测风传感器。具有4个同步电压输入，串口输出。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3672-cn.html"]
["86000超声波风速风向传感器","86000超声波风速风向传感器是一个轻量级和紧凑的传感器，无运动部件。它是一种理想的、可满足精确气象需要的可靠测风传感器。具有耐久、抗腐蚀的特性，超声传感器两对相对,呈流线型模压结构封装。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3674-cn.html"]
["27106螺旋桨风速计","Gill螺旋桨风速计是一个快速响应的螺旋桨，通过一个环扣发电机产生一个DC电压，该电压和空气流动速度是成线性比例的","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3669-cn.html"]
["09101风速风向传感器","09101风速风向传感器结合了标准风速风向传感器的性能和耐久性，具有独立的光电编码器风向变送器和串口信号输出功能。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3667-cn.html"]
["05305风速风向传感器","05305风速风向传感器具有高分辨率，主要用于空气质量应用的测量。传感器的制作材料是抗腐蚀、抗紫外辐射、经久耐用。05305具有启动风速低，相应快，可靠性高等特点","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3666-cn.html"]
["05108风速风向传感器","05108风速风向传感器测量风速和风向。它的设计主要是为了解决机械类风监测传感器的轴承更换问题。05108风速风向传感器采用了超耐磨、超大陶瓷轴承，大大增加了使用寿命，是标准的不锈钢轴承的数倍。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3665-cn.html"]
["05108-45风速风向传感器","05108-45风速风向传感器（高山型）测量风速和风向。它的设计主要是为了解决机械类风监测传感器的轴承更换问题。采用了超耐磨、超大陶瓷轴承，大大增加了使用寿命，是标准的不锈钢轴承的数倍","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3664-cn.html"]
["12102风速传感器","12102风速传感器是一个高灵敏的水平风速测量传感器，三个抗紫外线的风杯连接到一个高质量的转速发生换能器上，产生与空气速度成线性比例的直流电压","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3668-cn.html"]
["05501LM本质安全型风速风向传感器","05501LM本质安全型风速风向传感器是具有一个四叶螺旋桨驱动的可靠的非接触式传感器，被批准可用于危险区域。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3686-cn.html"]
["TS-130-SS吸气式空气温湿度传感器","用途：TS-130风扇抽吸辐射防护罩型号包括TS-100防护罩，EE08-SS相对湿度探头和ST-110-SS热敏电阻。独特的空气动力学形状和坚固耐用的低功率风扇使它成为了研究级风扇吸气式防护罩，可实际用于电池或太阳能发电站。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/511-cn.html"]
["\nTS-120-SS吸气式空气相对湿度传感器","用途：TS-120风扇抽吸辐射防护罩型号包括TS-100防护罩和EE08-SS相对湿度探头。独特的空气动力学形状和坚固耐用的低功率风扇使它成为了研究级风扇吸气式防护罩，可实际用于气象监测网络太阳能发电站等野外监测站点。屏蔽层提供了出色的传感器保护作用。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/512-cn.html"]
["HYGROVUE10空气温湿度传感器","介绍：HygroVUE™10是一个包含温度和湿度部件的数字传感器，是测量空气温湿度的理想选择。传感器内的电子元件提供精确的测量，传感器易于使用。数字SDI-12输出使得传感器很容易接入其他的数据采集系统。另一个好处是这种数字输出可以避免测量模拟信号带来的误差。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/518-cn.html"]
["ST系列温度传感器","用途： ST-100是高精度热敏电阻（0到70 C，±0.1 C），安装在防水外壳中，设计用于连续测量空气，土壤或水。ST-110是一种高精度热敏电阻（从-40到60摄氏度为±0.1摄氏度），设计用于将太阳能负载和热传导降至很低。在热敏电阻后面的电缆上使用白热收缩来减少太阳能负载。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/513-cn.html"]
["CS725 雪水当量传感器","介绍:CS725雪水当量传感器通过测量被积雪层（雪被）吸收的地面释放的伽马射线的量来得出雪水当量（SWE）。地面自然辐射出的伽马射线的量取决于放射源（即地面）与探测器（即CS725）之间介质的水分量。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/516-cn.html"]
["SkyVUE8云高仪","介绍：SkyVUE™8 LIDAR云高仪用于航空、气象等领域，用来测量研究云底高度和垂直能见度的高精度仪器，该款云高仪符合或优于国际民航组织（ICAO）、民航局(CAA)和世界气象组织(WMO)所有必要的要求和建议。由于其坚固的结构与紧凑的设计和18千克的重量使其易于运输和部署，运行监测范围为8 km","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/517-cn.html"]
["H14-LIN 风蚀传感器","介绍：H14-LIN 风蚀传感器是H11-LIN的升级版。配有新的不锈钢电缆护套。H14-LIN 风蚀传感器不需要辐射对称校准，稳定性好，拥有统一的辐射反应。H14-LIN风蚀传感器用来测量砂的动量通量，两个输出量是动能和撞击的颗粒数。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/541-cn.html"]
["\nSDMS40多点扫描降雪传感器","介绍：       SDMS40是一款功能强大、性价比高的二维多点激光降雪传感器。在过去，基于多点激光的雪深传感器通常是结构复杂且价格昂贵的，而SDMS40是一款设计紧凑、测量自动化、多点激光雪深传感器，同时价格也非常合理","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/519-cn.html"]
["260-700超声波雪厚传感器","用途：260-700超声波雪厚传感器采用超声波反射时差的原理对雪厚进行监测，并可以用于水位的监测。内置了温度传感器，可在测量过程中对测量数值进行温度补偿修正，是一款性价比非常好的测量设备。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/544-cn.html"]
["7852翻斗式雨量桶","途：7852翻斗式雨量桶用于收集降雨量，通过内部的翻斗产生脉冲信号，通过对脉冲信号的计数量得出降雨量。并可选配雨量桶加热器，用来监测降雪量。雨量桶雨量桶加热器（选配）","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/543-cn.html"]
["05103风速风向传感器","用途：    05103风速风向传感器是一种高性能、耐用的风速风向传感器，它简洁和耐腐蚀性结构设计使其成为在风力风向测试中广泛应用的一种理想产品","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/537-cn.html"]
["05106风速风向传感器","用途：05106风速风向传感器是专门为海洋环境设计的增强型风速风向传感器，能够适应海洋上高湿度、高盐度、高腐蚀性的环境。同时它对强沙尘环境也拥有良好的适应性，拥有比同类型其他产品更高的使用寿命。技术规格：风速测量范围0~100米/秒精度±0.3米/秒或读数的1％启动风速1.1米/秒距离常量2.7米（63％恢复）信号输出磁力感应交流电","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/521-cn.html"]
["WindSonic二维超声波风速风向传感器","用途：WindSonic二维超声波风速风向传感器利用超声波对风速风向进行测量，为用户提供了一种替代传统机械式风杯、风向传感器的低成本、高性能的解决方案。它反应迅速、性能良好、工作可靠，已被广泛应用于农业、气象观测、污染监测、道路气象站、海洋与生态研究等领域。优秀的设计与制造工艺使WindSonic二维超声波风速风向传感器","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/522-cn.html"]
["EE08-SS空气温湿度传感器","用途：Apogee EE08-SS温湿度传感器具有改进的直角，IP67等级的不锈钢M12连接器；热反射白色电缆；以及更耐用的金属网格灰尘过滤器。应用包括气象学，气象站，孵化场和孵化器，气候室，温室，储藏室，人造造雪机和电池供电的设备。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/514-cn.html"]
["020C风向传感器","用途：020C风向传感器可以提供精确的研究用的风向数据，准确的测量站点的风向数据。该传感器特别适合应用在低启动风速，高阻尼比或需要较短的延迟距离的场合。020C风向传感器可以连续工作在诸如从南极冰川到干旱沙漠的恶劣环境中。特点：·低启动风速；·单个电位计可以应用在360°和540°；·外形较小，最大程度地减小传感器自身造成的","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/524-cn.html"]
["PWS100当前气象传感器","用途：PWS100当前气象传感器基于激光多普勒测量原理，能够自动对降水量和可见气象因素进行测量，可广泛服务于道路、海港和机场等场所。利用先进的探测技术和模糊运算法则，PWS100当前天气现象仪能够准确测量雨滴的尺寸和降水速度。接驳空气温湿度传感器后，该传感器还可对气温及相对湿度进行测量，使测量更加精确。它还提供了标准的粒子类型分类级别，比如雨，小雨和雪等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/525-cn.html"]
["0871LH1冻雨传感器","用途：0871LH1冻雨传感器是一个小巧的、低功耗的传感器，可适用于平坦地面的冻雨环境。与其它用在普通和结冰环境下的冻雨传感器相比，这个传感器的设计大大简化和节约了成本。传感器上的冰探测器有自动除冰功能。为了检测是否结冰，冰探头共振的频率设为40KHZ。当冰附着在探头上时，多出的冰块引起共振频率的增加。当检测到一个频率增加到相当于0.508毫米厚度的冰时，结冰信号可以持续活动60秒时间，同时结冰探测器发射一个自动除冰的信号清除所有堆积在探头上的冰块。如果在60秒内检测到另外的结冰情况，信号计数器会重起到零点，结冰信号会在另外60秒内活动。0871LH1冻雨传感器应当安装在与主风向成20~30°倾角的方向上。这样有利于传感器底部的水排出。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/526-cn.html"]
["CS110电场传感器","用途：CS110电场传感器可以测量大气电场在地表处的垂直分量可应用于区域电场研究、雷电危害评估、风暴监测等领域。与传统的旋转叶片式电场计，CS110电场传感器采用新型的回旋遮蔽式叶片，具有更低的低频误差。叶片通过一根柔性不锈钢线缆进行接地保护。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/527-cn.html"]
["SR50A超声波测距传感器","用途：SR50A超声波测距传感器是利用超声波进行测距的传感器，通过测量超声波脉冲发射和返回的时间差来测量雪厚度或水位的变化情况。同时，用户可另外配备一个空气温度传感器，来进行温度修正，以降低环境温度对声速变化产生的影响，以保证测量的精确性。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/528-cn.html"]
["CS106气压传感器","用途：CS106大气压力传感器采用0~2.5VDC信号输出，与各种数据采集器拥有良好的兼容性。既可以用于室温下的精确大气压测量，也可以用于温度范围更宽的一般环境压力监测。技术规格：测量范围500~1100mb测量精度±0.3mb（+20℃），±0.6（0~+40℃），±1.0（-20~+50℃），±1.5（-40~+60℃）线性±0.25mb滞后±0.03mb重复性±0.03mb校准不确定性±0.15","芬兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/529-cn.html"]
["HMP155A空气温湿度传感器","用途：HMP155A空气温湿度传感器是一款性能优异的空气温湿度传感器。它采用具有专利技术的HUMICAP®180R加热型空气相对湿度传感器，并结合当前先进的制造工艺，具有卓越的稳定性和强大的环境适应能力。凭借其灵敏度更高、反应更加迅速的成为新一代传感器，HMP155A能够以更快的速度对环境温度的变化做出反应，让您随时掌握温度变","芬兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/530-cn.html"]
["HC2S3空气温湿度传感器","用途：HC2S3空气温湿度传感器是一种准确度高、坚实、耐用的可适用于野外长期观测的空气温湿度传感器。采用了先进的电容式传感器测量空气相对湿度。传感器配有一个聚乙烯过滤膜，用来防止灰尘和微粒进入，保证了传感器测量的优越能和可靠性。在配备特氟龙过滤膜后，传感器虽在响应时间方面略有下降，但可大幅提高环境适应性，能够在","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/531-cn.html"]
["SKH 2070空气温湿度传感器","用途：SKH2070空气温湿度传感器是一款专门用于气象站的传感器，具有高精度和高稳定性的特点，相对湿度传感器输出为0~1V标准输出信号，温度传感器采用热敏电阻探头，兼容市面上绝大多数数据采集器。技术规格：空气温度温度传感器类型热敏电阻温度测量范围-40~+60℃温度测量精度最大<±0.2℃（0~60℃）温度测量分辨率依赖数据采集器温度","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/532-cn.html"]
["SKH 2065空气温湿度传感器","用途：SKH2065空气温湿度传感器是一款专门用于气象站的传感器，具有高精度和高稳定性的特点，相对湿度传感器输出为0~1V标准输出信号，温度传感器采用Pt100探头，兼容市面上绝大多数数据采集器。技术规格：空气温度温度传感器类型Pt100温度测量范围-40~+60℃温度测量精度典型<±0.15℃，最大<±0.35℃温度测量分辨率依赖数据采集器温度","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/533-cn.html"]
["SKH 2060空气温湿度传感器","用途：SKH2060空气温湿度传感器是一款专门用于气象站的传感器，具有高精度和高稳定性的特点，相对湿度传感器输出为0~1V标准输出信号，温度传感器采用数字式探头，兼容市面上绝大多数数据采集器。技术规格：空气温度温度传感器类型数字式温度测量范围-40~+60℃温度测量精度典型<±0.2℃，最大<±0.5℃温度测量分辨率0.125℃温度激发时","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/534-cn.html"]
["\nBLACKGLOBE黑球温度传感器","介绍:黑球温度传感器利用置于15.2厘米的空心铜漆成黑色的球体内的热敏电阻测量辐射温度。通过增加温湿度传感器、气压等参数，同时测量外部环境温度和湿球温度，用于计算湿球黑球温度 (WBGT)(也称湿球黑球温度或者热强度指数)。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/515-cn.html"]
["HMP60空气温湿度传感器","用途：HMP60空气温湿度传感器是一种简单耐用、价格经济的传感器，其中空气相对湿度传感器芯片可以在现场直接更换，避免了因为重新校正而导致停工。适用于配合数据采集器进行长期无人监测。技术规格：空气温度传感器类型1000ohm铂电阻测量范围-40~+60℃精度±0.6℃空气相对湿度传感器类型INTERCAP电容芯片测量范围0~100%RH非冷凝精","芬兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/535-cn.html"]
["RHT2v空气温湿度传感器","用途：RHT2v空气温湿度传感器是一款专门用于气象站的传感器，具有高精度和高稳定性的特点，兼容市面上大部分数据采集器，配套的辐射罩采用13片，能够抵挡紫外辐射，使用寿命长。技术规格：空气相对湿度测量范围0~100％RH灵敏度每10mV等于1％RH，0~1V老化程度典型：第一年约-1.5~-2％，第二年约-1％，第三年月-0.5％精度在23℃的时候，±2％RH（5","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/536-cn.html"]
["400-6000能见度传感器","用途：400-6000能见度传感器用于监测能见度状况，设计用于提供精确的、可靠的测量，应用包括灯塔、公路、度假村，也可以用在甲板上或者其它海上平台上。测量范围为0~80Km。400-6000能见度传感器有模拟信号和数字信号两种输出，模拟信号输出为0~1V、0~5V或0~10V和4~20 mA可选。同时还有报警输出，报警可以被调整为用户当前能见度开始端。标准含有两个报警通道，可以指示好/中/差能见度。数字信号为RS232和RS485输出，波特率为300~38400，可提供诊断信息。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/539-cn.html"]
["7911风速风向传感器","用途：7911风速风向传感器的风速部分输出信号是频率脉冲，直接与风速成一定比例，风向传感器通过电位计测量，需要提供一个固定的小于15V的激励电压，输出的电位与方位角成比例。 技术规格： 测量参数 风速测量范围 1~67 m/s 风速测量精度 1 m/s或±5％ 风向测量范围 0~360° 风向测量精度 ±7° 启动风速 0.8 m/s","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/540-cn.html"]
["RHT2nl空气温湿度传感器","用途：RHT2nl空气温湿度传感器是一款专门用于气象站的传感器，具有高精度和高稳定性的特点，兼容市面上大部分数据采集器，配套的辐射罩采用13片，能够抵挡紫外辐射，使用寿命长。技术规格：空气相对湿度测量范围0~100％RH灵敏度每10mV等于1％RH，0~1V老化程度典型：第一年约-1.5~-2％，第二年约-1％，第三年月-0.5％精度在23℃的时候，±2％RH（","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/542-cn.html"]
["辐射传感器丨"]
["SPN1太阳能监测传感器","用途：SPN1太阳能监测传感器是气象级的专利仪器，为长期户外测试而设计内置加热器。也可作为遮光环日照强度计、日温计或传统的日照记录器使用。SPN1太阳能监测传感器操作简便，无须常规调整和极性排列，可在任何纬度都可工作。","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/546-cn.html"]
["SKP 218定制光谱波段单通道辐射传感器","用途：SKP218定制光谱波段单通道辐射传感器是一款可根据用户需求的测量波段进行定制的辐射传感器，定制光谱波段范围280~1100nm，定制的最小带宽为5nm。传感器可以测量入射光和反射光，感应光的视场角为25°的锥形区域，可以用于测量一个定义区域的反射光。适用于测量自然太阳光或其他光源，传感器完全防水，可以在水下4米的深度进行","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/547-cn.html"]
["SK08总辐射传感器","SK08总辐射传感器是测量太阳辐射的日射强度计。采用了热电传感器。SK08-E内置了一个信号放大器,易于测量。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1223-cn.html"]
["SK01总辐射传感器","SK01-D2总辐射传感器是一个简单的日照辐射计监测太阳总辐射。SK01-DP2版包含一个特殊的干扰反射灵敏度太阳光谱的光合有效辐射区（400-700nm）。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1222-cn.html"]
["SE-100-SS可见光照度传感器","用途：SE-100-SS可见光照度传感器用于在体育馆，办公室，博物馆，医院等一系列环境中测量人类视觉的照明水平，Apogee的坚固型光度传感器系列可精确测量根据人眼反应加权的表面上的照度，非常接近CIE-1931曲线。SE-100-SS可见光照度传感器是一种自供电式勒克斯传感器","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/545-cn.html"]
["SK16 （太阳辐射）反射率传感器","SK16（太阳辐射）反射率传感器是一种基于第一类的SK08总辐射传感器探测器元件的双头传感器。这是测量向上向下的太阳辐射，其通量密度在一个平面上。SK16反射率传感器单独微伏输出。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1208-cn.html"]
["LP02太阳辐射传感器","LP02可以用来测量太阳辐射通量，探测表面提供了180°的可视角。传感器的工是，通过热电堆传感器，LP02产生了一个很小的电压输出，通过电压比例出辐射通量。传感器可以直接连接到大多数的数据采集器上，可以用作综合气象观测，建筑物理，气候和太阳能收集系统测试。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1221-cn.html"]
["EQ08-S总辐射传感器","EQ08-S总辐射传感器是测量太阳总辐射高精度的日射强度计。 EQ08总辐射传感器采用了第二代热电传感器，具有很低的方向误差和较强的信号响应。EQ08-SE内置了一个信号放大器,易于测量毫伏输出信号。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1219-cn.html"]
["UVR1紫外辐射传感器","UVR1系列紫外辐射传感器含有精密过滤器测量太阳紫外线辐照度。UVR1-T和UVR1-A适合空气污染监测。UVR1-B适用于生物和人类红斑(晒伤)监测。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1216-cn.html"]
["DN5直接辐射传感器","DN5直接辐射传感器具有良好的性能，经久耐用。镜口是具有广泛的带宽和优越的化学性与抗划伤玻璃或石英材质，可冲洗的安装口可以防止雨水或碎片堵塞。使用海洋级阳极氧化铝合金，具有很高的耐腐蚀性，体积小，重量轻便于安装。DN5直接辐射计采用APT-01自动跟踪瞄准太阳装置。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1215-cn.html"]
["SKR 110红外远红外辐射传感器","用途：SKR110红外远红外辐射传感器用于测量太阳红外辐射和远红外辐射之间比率的一款设备，广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。技术规格：传感器余弦校正头探测器等半导体滤波器光学玻璃反应波段660nm/730nm测量范围<20004μmol/m2/sec线性误差<0.2%绝对校准误差典型<3%，最大5%灵敏度660nm波段：1μAmp/30μmol，730n","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/548-cn.html"]
["SKL 310照度传感器","用途：SKL310照度传感器用于测量光照环境的照度强度，其物理意义是照射到单位面积上的光通量。保持合适的照度，对提高工作和学习效率都有很大的好处；在过于强烈或过于阴暗的光线照射下工作学习，对眼睛都是有害的。技术规格：传感器余弦校正头探测器硅光电管滤波器光学玻璃测量范围0~500kLux线性误差<0.2%绝对校准误差典型<3%，最","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/549-cn.html"]
["SKU 430 UVB传感器","用途：SKU430UVB传感器用于测量紫外波段中的280~315nm，UVA的波长较短的部分会被透明玻璃吸收，日光中含有的中波紫外线大部分被臭氧层所吸收，只有不足2%能到达地球表面，在夏天和午后会特别强烈。UVB紫外线对人体具有红斑作用，能促进体内矿物质代谢和维生素D的形成，但长期或过量照射会令皮肤晒黑，并引起红肿脱皮。技术规格：传感","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/551-cn.html"]
["SKU 421 UVA传感器","用途：SKU421UVA传感器用于测量紫外波段中的315~400nm，UVA具有很强的穿透力，可以穿透大部分透明的玻璃以及塑料。日光中含有的长波紫外线有超过98%能穿透臭氧层和云层到达地球表面，UVA可以直达肌肤的真皮层，破坏弹性纤维和胶原蛋白纤维，将我们的皮肤晒黑。SKU421UVA传感器外壳使用铝制材料，密封达到IP68标准，可以放在小于4米深","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/552-cn.html"]
["NR LITE2净辐射传感器","用途：NRLITE2是专为常规测量所设计制造的净辐射传感器，适合于进行户外辐射净值测量。　　NRLITE2具有优秀的设计与制造工艺。特氟隆涂层、黑色圆锥形吸收器能够抵御恶劣天气的影响。与其他同类别传感器相比，它不需要脆弱的塑料穹顶，这种设计使仪器的维护十分方便。其配备的垂直杆能够防止鸟类在传感器上栖息，保证了连续测量的","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/553-cn.html"]
["240-8104反照率传感器","用途：240-8104反照率传感器是由2个太阳辐射传感器组成的传感器，1个辐射传感器对天空，一个辐射传感器对地面，对天空的太阳辐射传感器测量总辐射（散射和直射的太阳辐射），对地面的太阳辐射传感器测量反射的太阳辐射。特点：·WMO和ISO9060一等品·双独立输出；·总辐射和反射辐射。技术规格：感应部件12片黑白铜片带6个热电偶灵敏度0.","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/554-cn.html"]
["SKP 210专用光合有效辐射传感器","用途：SKP210专用光合有效辐射传感器测量单位是μmol/m²/sec，测量波长是400~700nm。传感器的响应曲线也适合在混合光条件下使用，超出光谱范围的光源自动被消除，仅400~700nm波长范围内的光源被测量。这款传感器专门针对绿色植物吸收的红蓝光谱范围进行了优化加强。技术规格：传感器余弦校正头探测器蓝色增强硅光电管滤波器","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/555-cn.html"]
["SKE 510光合有效辐射能量传感器","用途：SKE510光合有效辐射能量传感器测量单位是W/m2，测量波长是400~700nm。传感器的响应曲线也适合在混合光条件下使用，超出光谱范围的光源自动被消除，仅400~700nm波长范围内的光源被测量。技术规格：传感器余弦校正头探测器蓝色增强硅光电管滤波器光学玻璃反应波段400~700nm测量范围0~5000W/m2线性误差<0.2%绝对校准误差典型<","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/556-cn.html"]
["SQ-316线性光合有效辐射传感器","用途：SQ-316线性光合有效辐射传感器主要应用在空间不一致的环境中（如植物的树冠内部）测量光合有效辐射。可以用来长期监测作物树冠内部光量子通量的变化。技术规格：余弦响应45°天顶角：±1%，75°天顶角：±5%，绝对精度±5%均匀性±3%重复性±1%光谱范围409~659nm输出响应0.2mV=1μmol/m2/s输出校准系数5.0μmol/m2/s输出量程0~600mV（","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/557-cn.html"]
["SQ-313线性光合有效辐射传感器","用途：SQ-313线性光合有效辐射传感器主要应用在空间不一致的环境中（如植物的树冠内部）测量光合有效辐射。可以用来长期监测作物树冠内部光量子通量的变化。技术规格：余弦响应45°天顶角：±1%，75°天顶角：±5%，绝对精度±5%均匀性±3%重复性±1%光谱范围409~659nm输出响应0.2mV=1μmol/m2/s输出校准系数5.0μmol/m2/s输出量程0~600mV（","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/558-cn.html"]
["SQ-311线性光合有效辐射传感器","用途：SQ-311线性光合有效辐射传感器主要应用在空间不一致的环境中（如植物的树冠内部）测量光合有效辐射。可以用来长期监测作物树冠内部光量子通量的变化。技术规格：余弦响应45°天顶角：±1%，75°天顶角：±5%，绝对精度±5%均匀性±3%重复性±1%光谱范围409~659nm输出响应0.2mV=1μmol/m2/s输出校准系数5.0μmol/m2/s输出量程0~600mV（","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/559-cn.html"]
["LP02短波辐射传感器","用途：LP02短波辐射传感器用于大部分太阳总辐射观测的传感器，它符合ISO和WMO的最新标准。LP02太阳辐射传感器是一个无源传感器，使用了一个热电堆，用于测量180度半球面范围内（也叫“球面”太阳辐射）的单位为W/m2的太阳辐射量。LP02太阳辐射传感器根据太阳辐射量，输出一个与之成比例的小电压。   LP02太阳辐射传感器的使用也非常","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/560-cn.html"]
["ES2太阳总辐射传感器","用途：ES2太阳总辐射传感器用于测量太阳的总辐射数值，广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。技术规格：传感器类型高品质硅光电二极管灵敏度10.0mV/kW/m2在太阳辐射300~3000nm波段精度±3%（+20℃）校准可追溯性可追溯英国国家物理实验室线性±1%0~2kW/m2方位误差±1%超过360°稳定性典型优于±2%/年响应时间10微秒温度依赖","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/561-cn.html"]
["LI200X太阳总辐射传感器","用途：LI200X太阳总辐射传感器采用硅光电子原理来测量全部太阳和天空向下的辐射。LI200X太阳总辐射传感器可广泛应用于太阳观测、农业、气象和水文研究等领域。LI200X不可以在植物冠层以下或者人工光源环境下使用。技术规格：光谱波段400~1100nm测量范围0~1000W//m2标准输出0.005mV/W//m2精度自然日光下绝对误差最大±5%，典型±3","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/562-cn.html"]
["CMP21太阳辐射传感器","用途：CMP21太阳辐射传感器能够满足从日常一般应用到专业级科学研究的需要。具有体积小巧、重量轻、安装简便等特点，优质的4毫米保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响，并且能够在水下正常工作。CMP21与CMP11类似，但拥有经过优化的独立的温度补偿器，是用于符合世界气象组织（WMO）标准的本底辐射观测网（Bas","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/563-cn.html"]
["CMP11太阳辐射传感器","用途：CMP11太阳辐射传感器能够满足从日常一般应用到专业级科学研究的需要。具有体积小巧、重量轻、安装简便等特点，优质的4毫米保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响，并且能够在水下正常工作。CMP11与CMP6类似，但拥有质量更高的玻璃罩以及重新设计的具备温度补偿的探测器，具备更快的相应速度、更高的精","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/564-cn.html"]
["CMP6太阳辐射传感器","用途：CMP6太阳辐射传感器能够满足从日常一般应用到专业级科学研究的需要。具有体积小巧、重量轻、安装简便等特点，优质的4毫米保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响，并且能够在水下正常工作。CMP6与CMP3类似，但拥有更高的热容和双层保护罩。产品符合ISO9060和IEC60904国际标准，在气象观测、太阳能研究、","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/565-cn.html"]
["CMP3太阳辐射传感器","用途：CMP3太阳辐射传感器能够满足从日常一般应用到专业级科学研究的需要。具有体积小巧、重量轻、安装简便等特点，优质的4毫米保护罩和全密封设计使其内部的热电偶能够避免外部环境的影响，并且能够在水下正常工作。产品符合ISO9060和IEC60904国际标准，在气象观测、太阳能研究、全球气候研究、材料测试、建筑物理学、温室监测","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/566-cn.html"]
["SP-110太阳总辐射传感器","用途：SP-110太阳总辐射传感器测量全部太阳和天空向下的辐射。可广泛应用于太阳观测、农业、气象和水文研究等领域。技术规格：余弦响应45°天顶角±1%，75°天顶角±5%，绝对精度±5%均匀性±3%重复性±1%光谱范围380~1120nm输出响应0.2mV=1W/m2输出全日光220mV（1100W/m2）输出校准系数5.0W/m2=1mV输出量程0~350mV（0~1750W/m2）供电无，自","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/567-cn.html"]
["CUV 5紫外辐射传感器","用途：CUV5紫外辐射传感器是原CUV4紫外辐射传感器的升级型号，主要应用于气象观测、材料测试、照明监测以及用太阳模拟器进行的老化实验等领域。CUV5在继承原CUV4高品质的基础之上，改进了玻璃保护罩，采用了对UVB具有更好穿透性的材料制作，并进一步提高了灵敏度（尤其是小于300nm的波长）。高品质的保护罩和散射器为CUV5提供了优异","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/568-cn.html"]
["CNR 4四分量净辐射传感器","用途：CNR4四分量净辐射传感器采用全新设计的结构外形，辐射传感器探头与仪器本身有机整合为一体，外形更加小巧、轻便，为用户的使用带来更多的方便。     CNR4标配有Pt-100铂电阻和10K热敏电阻，用于测量仪器的内部温度，对所测量的辐射数据进行补偿修正，从而使测量数据更加准确、可靠。它配备的防水电缆使其能够避免降水或水汽对","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/569-cn.html"]
["CHP1太阳直接辐射传感器","用途：CHP1太阳直接辐射传感器能够测量200~4000nm波长的所有太阳辐射，配备的高品质连接装置使仪器的安装与维护都十分方便。CHP1太阳直接辐射传感器标配Pt-100铂电阻和10k热电偶传感器，用于进行温度修正。它可以很方便地安装在指定型号的太阳跟踪器上。CHP1太阳直接辐射传感器完全遵循国际标准化组织（ISO）和国际气象组织（WMO）","荷兰","http://www.dianjiangtech.cn/product/570-cn.html"]
["CS300太阳总辐射传感器","用途：CS300太阳总辐射传感器用于测量太阳总辐射能量值，可广泛应用于太阳观测、农业、气象以及水文研究等领域。测量波长为300~1100nm，能够包含到达地球表面的大多数短波辐射。需要注意的是该产品不能在人工光源环境或作物冠层之下进行观测。技术规格：光谱波段300~1100nm测量范围0~2000W//m2（全日光≈1000W//m2）绝对精度自然日","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/571-cn.html"]
["LI190SB光合有效辐射传感器","用途：LI190SB光合有效辐射传感器对于测量植物生长室和温室内的PAR是非常理想的传感器。可以精确测量自然光或人造光的光量子通量密度（PhotosyntheticPhotonFluxDensity，PPFD）。PPFD是指范围在波长在400~700nm范围内的单位面积上单位时间内的光量子数量。由于PPFD所描述的是光合作用活动情况，所以LI190SB光合有效辐射传感器对","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/572-cn.html"]
["SQ光合有效辐射传感器","用途：SQ光合有效辐射传感器用于长期安装在户外或放入水中进行测量波段在400~700nm的光照辐射数值。测量单位为光量子通量密度（μmolm-2s-1）。绿色植物进行光合作用过程中，吸收的太阳辐射中使叶绿素分子呈激发状态的那部分光谱能量即为光合有效辐射，光合有效辐射是植物生命活动、有机物质合成和产量形成的能量来源。广泛应用于","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/573-cn.html"]
["SKS 1110总辐射传感器","用途：SKS 1110总辐射传感器用于测量太阳的总辐射数值，广泛应用于植物学、农学、气象学和建筑学等领域。 技术规格：  反应波段 400~1100nm 尺寸 高38×直径34mm 电流灵敏度 5μA/ W/m2 电压灵敏度 1mV/ W/m2 量程 0~5000 W/m2 线性误差 <0.2％ 绝对校准误差 典型<3％，最大5％ 余弦误差 3％ 方位角","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/574-cn.html"]
["BF5日照辐射计","用途：BF5日照辐射计是一款可直接测量太阳的总辐射、散射辐射和日照状态的传感器，可配合数据采集器进行长期自动监测，也可直接连接电脑观看实时读数。 特点：·测量总辐射和散射辐射；·测量日照持续时间；·无常规调整和极性排列·可在任何纬度进行测量工作；·不需要移动部件，遮阴环和电动跟踪装置；·输出能选择能量单位（W/m2）、PAR（","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/575-cn.html"]
["SPN1日照辐射计","用途：SPN1日照辐射计是气象级的专利仪器，为长期户外测试而设计内置加热器。也可作为遮光环日照强度计、日温计或传统的日照记录器使用。SPN1日照辐射记录仪操作简便，无须常规调整和极性排列，可在任何纬度都可工作。 特点：•总辐射和散射辐射都可以同时测量，单位W/m2；•辐射WMO标准的日照阈值：120 W/m2导向光束；&#","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/576-cn.html"]
["\nPG01长波辐射传感器","PG01长波辐射传感器非常的坚固耐用，具有稳定优秀的长波响应，较小的偏移误差，通过太阳能盲目内部涂层硅窗口，保护外DLC涂层硅窗口。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1214-cn.html"]
["AST-02&03太阳跟踪器","AST-02/03主动式太阳追踪器有一个云台变速箱与集成单板计算机和全球定位系统。包括高对比度的眼睛让跟踪器始终保持锁定太阳有效实时主动跟踪太阳。AST-02有一个水平的横臂,AST-03是双横臂式。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1212-cn.html"]
["SD4日照时间传感器","SD4日照时间传感器是半球遮阳下四个相同的全方位的传感器。嵌入式微控制器执行一个复杂的对比评价算法准确区分直接阳光、漫射阳光。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1210-cn.html"]
["APT-01太阳跟踪器","APT-01 太阳跟踪器的水平轴和垂直轴都是旋转的步进电机直接连接到减速器实现零间隙的旋转，GPS信号用于自动配置任何地理位置的跟踪,并提供精确的时间同步，跟踪操作 12VDC，具有小于9W的低功耗的要求，使得它适合太阳能动力网站。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1211-cn.html"]
["SKP 215光合有效辐射传感器","用途：SKP 215光合有效辐射传感器测量单位是μmol/m²/sec，测量波长是400~700nm。传感器的响应曲线也适合在混合光条件下使用，超出光谱范围的光源自动被消除，仅400~700nm波长范围内的光源被测量。 技术规格： 反应波段 400~700nm 尺寸 高38×直径34mm 电流灵敏度 2μA/100μmol/m²/sec 电压灵敏度 1mV/","英国","http://www.dianjiangtech.cn/product/577-cn.html"]
["\nNSR1净辐射传感器","NSR1净辐射传感器是测量太阳能总净辐射通量（太阳、地球、大气） 向下和向上通过一个水平。它适合农业气象太阳能研究的。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/1209-cn.html"]
["6450太阳辐射传感器","用途：6450太阳辐射传感器采用硅光电二极管原理来测量全部太阳和天空向下的辐射。可广泛应用于太阳观测、农业、气象和水文研究等领域。技术规格：基本工作温度-40~+65℃存储温度-45~+70℃传感器类型硅光电二极管感应波段400~1100nm余弦响应读数的百分比：±3%（0~±70°入射角度），±10%（±70~±85°入射角度）；全量程的百分比：±2%电缆长","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/578-cn.html"]
["SU-100紫外辐射传感器","用途：SU-100紫外辐射传感器用于测量250~400nm紫外波段的光照辐射参数。测量单位有μmol/m2/s和W/m2两种，传感器顶部采用圆顶状设计，可以防止水分聚集，传感器头部采用特殊材质，可以在潮湿的环境中使用，以防止内部冷凝。技术规格：光谱范围250~400nm绝对精度±10％均匀性±5％重复性±1％输出响应0.2mV=1μmol/m2/s，0.58mV=1W/m2，全日","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/579-cn.html"]
["水文水质传感器丨"]
["WQ730浊度传感器","用途：WQ730浊度传感器是一个高精度的水下仪器，主要用于水环境或处理监测。应用范围包括水质测试和管理，河流监测，溪流测量，水库水质测试，地下水测试，污水处理等。浊度测量方法与USEPA方法180.1一致。工作原理：WQ730浊度传感器是一个90°的散射浊度计。传感器直接发射一个聚焦光束进入被监测水中，光路通过水中的粒子反射，必然产","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/581-cn.html"]
["Starflow 6537超声波流速水位温度电导率传感器","途：Starflow 6537系列专为明渠和非满管的流速和流量测量而设计。它采用超声波多普勒原理测量流体流速，通过压力和超声波传感器测量液位，从而测量并监测流量。Starflow 6537传感器还增加了电导率测试，温度补偿，坐标校正等功能。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/580-cn.html"]
["WQ401溶解氧传感器","用途：WQ401溶解氧传感器坚固耐用、值得信赖。标配7.6米的电缆，电缆最长可定制到150米。WQ401溶解氧传感器输出为3线配置的4-20mA信号，使用环氧树脂将电子部件完全封装。WQ401选用可拆卸的电极防护罩、可更换的溶解氧电极，易于维护。特点：·全电子封装；·4-20mA输出；·船舶级电缆；·不锈钢外壳）；·可更换溶解氧电极。技术规格：输出","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/582-cn.html"]
["OBS501浊度传感器","用途：OBS501是一种具有活性的潜水式浊度探头防污功能，可在生物学上更好地进行测量高浊度和低浊度的活性水。它输出一个SDI-12，经过数字处理的信号表明我们的许多数据记录仪可以衡量。OBS501类似于OBS500， 但是OBS501重型机械性能更好沉积物/沙条件。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/583-cn.html"]
["OBS300浊度传感器","用途：OBS300浊度传感器通过OBS技术来测量水中的固体悬浮物和浊度，浊度可达4000NTUs。OBS技术是通过向水中发射一束近红外光，然后接收由悬浮颗粒反射回的光束来进行工作的。　OBS300浊度传感器能够完全浸入水中，其不锈钢材质外壳构造，可满足其在500米深的淡水环境中正常工作。当配备钛合金材质外壳后，它甚至能够应用于深达150","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/585-cn.html"]
["WL400水位传感器","用途：WL400水位传感器压力变送器提供动态温度补偿系统，充分保证在宽温度范围下的测量精度，输出信号为4~20mA适用于各种数据采集器、监控和显示设备。水下压力变送器被密封在一个2cm直径的不锈钢罩内，标准配置包含7.6米防水电缆，电缆最大可延长到152.4米。技术规格：传感器传感器元件硅树脂隔膜测量范围可选0~0.9米、0~4.5米、","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/586-cn.html"]
["SR50A超声波测距传感器","用途：SR50A超声波测距传感器是利用超声波进行测距的传感器，通过测量超声波脉冲发射和返回的时间差来测量雪厚度或水位的变化情况。同时，用户可另外配备一个空气温度传感器，来进行温度修正，以降低环境温度对声速变化产生的影响，以保证测量的精确性。技术规格：测量时间<1.0秒输出选项SDI-12（version1.3）、RS-232、RS-485（输出选","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/587-cn.html"]
["260-700超声波雪厚传感器","用途：260-700超声波雪厚传感器采用超声波反射时差的原理对雪厚进行监测，并可以用于水位的监测。内置了温度传感器，可在测量过程中对测量数值进行温度补偿修正，是一款性价比非常好的测量设备。 特点：  ·测量超声波在不同界面上的反射时间差； ·性价比高； ·可测量雪厚和水位； ·自动温度补偿； ·2秒预热； ·可与任何数据采集器配合","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/588-cn.html"]
["CS477雷达式水位传感器","用途：CS477雷达式水位传感器通过向目标发射短微波脉冲，并测量该脉冲的返回时间，从而计算出水位，可广泛应用于江河、湖波、海洋潮汐和水库等地的水位监测。采用标准的数字式SDI-12输出接口，能够各种数据采集、记录设备连接，具有良好的兼容性。特点：·可适用于高腐蚀性、高污染的环境；·低维护，无可拆除部件，有效降低维护时间和成","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/589-cn.html"]
["CS476雷达式水位传感器","用途：CS476雷达式水位传感器通过向目标发射短微波脉冲，并测量该脉冲的返回时间，从而计算出水位，可广泛应用于江河、湖波、海洋潮汐和水库等地的水位监测。采用标准的数字式SDI-12输出接口，能够各种数据采集、记录设备连接，具有良好的兼容性。特点：·可适用于高腐蚀性、高污染的环境；·低维护，无可拆除部件，有效降低维护时间和成","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/590-cn.html"]
["CS475雷达式水位传感器","用途：CS475雷达式水位传感器通过向目标发射短微波脉冲，并测量该脉冲的返回时间，从而计算出水位，可广泛应用于江河、湖波、海洋潮汐和水库等地的水位监测。采用标准的数字式SDI-12输出接口，能够各种数据采集、记录设备连接，具有良好的兼容性。特点：·可适用于高腐蚀性、高污染的环境；·低维护，无可拆除部件，有效降低维护时间和成","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/591-cn.html"]
["CS456压力式水位传感器","用途：CS456压力式水位传感器可提供精确、可靠的水压和水温数据，其结构设计坚固耐用，非常适合于如水井、沟渠、水塘、溪流、湖泊、港口等各种环境下水位的测量。CS456压力式水位传感器通过SDI-12或RS232数字信号输出测量的压力和温度数据。传感器外壳采用钛合金材质，可以在海水或其他恶劣环境中使用。可置于大多数的沟渠、测井","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/592-cn.html"]
["CS451压力式水位传感器","用途：CS451压力式水位传感器可提供精确、可靠的水压和水温数据，其结构设计坚固耐用，非常适合于如水井、沟渠、水塘、溪流、湖泊、港口等各种环境下水位的测量。CS451压力式水位传感器通过SDI-12或RS232数字信号输出测量的压力和温度数据。传感器外壳采用不锈钢材质，可置于大多数的沟渠、测井、池塘、湖泊和溪流的环境中。可选","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/593-cn.html"]
["CS526 pH传感器","用途：CS526pH传感器采用具有先进水平的ISFET（场效应晶体管）技术，内置了一个镀银/氯化银-氯化钾参比系统。ISFET技术是当前最先进的pH值检测技术，能够有效降低极端pH条件下的酸性或碱性测量误差，这使得CS526pH传感器可以在含有腐蚀性化学品、生物制剂的水体环境中正常工作，而这是传统的玻璃材料的pH探头所无法实现的。特点：·采","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/594-cn.html"]
["CSIM11 pH传感器","用途：CSIM11pH传感器测量全范围的pH值，采用防水设计，可用于水槽、池塘、管道或水渠中。技术规格：pH量程0~14pH零电位7.0pH±0.2pH钠误差<0.05pH在0.1摩尔Na离子（12.8pH时）输出±59mV/pH温度量程0~+80℃压力范围0~30psig精度全量程±0.1%阻抗<1Mohm@25℃参比室单一的KCL/AgCl混合液壳体材质ABS触水材料ABS、特氟龙、玻璃、钛响应","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/595-cn.html"]
["CSIM11-ORP氧化还原电位传感器","用途：CSIM11-ORP氧化还原电位传感器用来测量液体的氧化还原能力，采用防水设计，可用于水槽、池塘、管道或水渠中，CSIM11-ORP的玻璃电极周围包裹有一层铂，以测量流体中的电子密度。技术规格：ORP量程-700~+1100mV温度量程0~+80℃压力范围0~30psig精度全量程±0.1%阻抗<1Mohm@25℃参比室单一的KCL/AgCl混合液壳体材质ABS触水材料A","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/596-cn.html"]
["CS511溶解氧传感器","用途：CS511溶解氧传感器是一款坚实耐磨、维护量低的溶解氧传感器，其内置了一个自身极化的自发电池，产生与测量介质中（典型介质为水）氧含量成一定比例的毫伏信号，内置的一个热敏电阻提供自动的温度补偿，以保证测量的精确性。技术规格：测量范围0.5~50ppm输出33mV±9mV（100%饱和），<2mV（0%饱和）精度±2%反应时间5分钟（从100%到0%溶","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/597-cn.html"]
["CS547A水体电导率传感器","用途：CS547A水体电导率传感器用于测量水体的温度、电导率和总溶解固体。它可适合于地表水测量，实验室和工业应用。当用其测量地下水时，需要为其添加配重，以使其能够完全浸没在水中。它具有易清洁，抗腐蚀性强的优点，探头的安装与拆卸都十分简便。当CS547A水体电导率传感器和数据采集器直接连接时，需要添加一个A547接口模块。当","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/598-cn.html"]
["WQ201 pH传感器","用途：WQ201酸碱度（pH）传感器是一款坚固耐用、值得信赖的pH测量传感器。传感器标配7.6米的海洋级电缆，电缆长度可根据需要延长到152米。酸碱度（pH）传感器输出是4~20 mA，3芯电缆，使用海洋级环氧树脂将电子单元完全封装在不锈钢外壳中。酸碱度（pH）传感器还使用了可拆卸的防护罩、可更换的pH电极，易于维护。 ","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/599-cn.html"]

{"sheet":"现代农业","index":7,"n_rows":53,"n_cols":4,"rows_kept":53,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7],[20,0,20,7],[44,0,44,7],[50,0,50,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：         QQ：      邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["植保丨"]
["DJ-SC02太阳能频振式杀虫灯","可广泛用于农、林、蔬菜、烟草、仓储、酒业酿造、园林、果园、城镇绿化、水产养殖等，特别是被棉铃虫侵害的领域。可诱杀农、林、果树、蔬菜等多种害虫，主要有棉铃虫、金龟子、地老虎、玉米螟、吸果夜蛾、甜菜夜蛾、斜纹夜蛾、虫毛虫、美国白蛾、天牛等87科1287种害虫。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/364-cn.html"]
["DJ-SC01频振式杀虫灯","杀虫灯是利用害虫趋光性进行诱杀的一种物理防治方法。利用害虫较强的趋光、趋波、趋色、趋性信息的特性，将光的波长、波段、波的频率设定在特定范围内，近距离用光、远距离用波，加以诱到的害虫本身产生的性信息引诱成虫扑灯，灯外配以频振式高压电网触杀，使害虫落入灯下的接虫袋内，达到杀灭害虫的目的。广泛应用于农业、林业、","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/365-cn.html"]
["DJ-BZ03固定式孢子捕捉仪","用途：可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备。可固定在测报区域内，定点观察特定区域孢子种类及数量。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/368-cn.html"]
["DJ-BZ02车载式孢子捕捉仪","用途：孢子防、治区域，为进行病理研究提供可靠的数据。收集各种花粉，以满足应用单位的研究需要。测试区域空气中的飘浮物。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/367-cn.html"]
["DJ-BZ01便携式孢子捕捉仪","可检测随空气流动、传染的病害病原菌孢子及花粉尘粒,主要用于监测病害孢子存量及其扩散动态,为预测和预防病害流行、传染提供可靠数据。是农业植保部门应当配备的农作物病害监测专用设备   ","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/366-cn.html"]
["DJ-DC01病虫害调查统计器","\nDJ-DC01病虫害调查统计器\n病虫调查统计器设有采集日期、调查地点、作物类别及相关调查项目表单等项，并能将统计数据导入到全国农业技术推广服务中心“农作物重大病虫害数字化监测预警系统”中。 ","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/372-cn.html"]
["DJ-DC02病虫害调查统计器","病虫调查统计器主要应用于农业、林业、检疫等领域的病虫预测、预报、预警、研究等工作。设有昆虫名称、采集地点、分类数量等项，可随时录入，存储病虫的调查统计数据资料，并能将统计数据上传至计算机，编辑、生成图表，一次记录大于100种病虫数据，从而实现统计、分析自动化、标准化。 ","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/371-cn.html"]
["DJ-NC01农药残留速测仪","用途：可快速检测水果蔬菜中农药残留。  8通道，可同时检测8个样品。 全中文液晶显示，中文引导操作。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/376-cn.html"]
["DJ-SM01土壤水分速测仪","自主研发的由土壤水分传感器和便携式数据存储表组成的土壤水分测定仪。适用于农业、林业、环境保护、水利、气象等行业部门，用于土壤墒情监测、节水灌溉、温室控制、精细农业，可对各种土质的土壤进行现场野外流动测试，快速、准确地检测出表层和深层土壤含水量，对土壤墒情进行监控，满足科研、生产、教学等相关工作需求。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/393-cn.html"]
["DJ-YF01土壤养分速测仪","用途：        可测土壤、肥料、植株中氮、磷、钾、有机质、钙、镁、硫、硼、 氯、硅等, 科学指导农业施肥。 ","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/391-cn.html"]
["DJ-CQCBD01智能虫情测报灯","智能虫情测报灯具有自动清扫和昆虫虫体储存装置，可将拍摄完毕的昆虫虫体扫离拍摄区域，并收集与储存装置内，并分天存储","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1170-cn.html"]
["DJ-1710农技服务一点通","农技服务一点通以高度集成的方式融合了农业生产中经常需要用到的植保、施肥、栽培等几大领域的知识、技能和工具，可以方便的帮助农民，辅导农民更好地开展农业生产，保障了信息传递的及时性，可以实实在在的解决农民的生产难题。深受农户、农资经销商和农技服务部门欢迎。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1171-cn.html"]
["DJ-BH01植物病害快速检测仪","植物产生的病害主要由细菌、真菌和病毒所引起，但是因为农民不知道病害是由何种细菌或病毒引起的，会“病急乱投医”，喷洒大量农药，如果没有针对性的用药，那对于农民来讲，浪费了大量的买农药的钱，而且种出的蔬菜及农作物农药残留也过高，因此植物病害检测仪的问世，可在植物染病初期准确诊断植物染病源，帮助农户快速准确确定所用农药的品种，给农民减少损失也增加了效益。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1172-cn.html"]
["PCS太阳能驱蛇驱虫器","太阳能驱蛇器是通过发射超声波振动来影响地下啮齿类动物灵敏的听觉，有效预防蛇害。据科学研究动物对振动非常敏感，微小的振动都可以感觉到，因此本产品是根据发射振动波原理，使其无法忍受，迫使他们离开振动的区域","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1173-cn.html"]
["DJ-CB02太阳能自动虫情测报灯","集虫器为八位自动转换系统，采用齿轮内驱动，保证机器运输及运行过程中转换系统稳定，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/369-cn.html"]
["DJ-CB01自动虫情测报灯","集虫器为八位自动转换系统，采用齿轮内驱动，保证机器运输及运行过程中转换系统稳定，保证8个时间段诱集到的昆虫不混淆","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/370-cn.html"]
["种子谷物果品检测丨"]
["DUROFEL XF基础版果实硬度计","DUROFEL XF基础版果实硬度计，可根据所选择的测量头来测量软质水果和蔬菜的硬度。","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3600-cn.html"]
["Agrosta Winterwood果蔬硬度自动测量仪","Agrosta Winterwood果蔬硬度自动测量仪是一种自动测量水果或蔬菜硬度的仪器，它提供了硬度（使用杜洛菲尔头，测量值为0到100%）和尺寸","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3599-cn.html"]
["Agrosta 100Field数字式果实硬度计","100Field数字式果实硬度计，是第7代高科技产品，其低功耗设计，带蓝牙，便携式为田间测量提供便利。可测量软质水果和蔬菜的硬度，如樱桃、蓝莓、西红柿等","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3597-cn.html"]
["Agrosta 100USB数字式果实硬度计","Agrosta® 100USB数字式果实硬度计，可测量软质水果和蔬菜的硬度，如非破坏性测量西红柿，樱桃，桃子，油桃等；","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3598-cn.html"]
["Agrosta 14 Usb水果贯入仪","可测量脆的水果蔬菜，如苹果，梨，油桃，土豆等，肉类的硬度，鸡胸肉硬度，奶牛乳房硬度","法国","http://www.dianjiangtech.cn/product/3596-cn.html"]
["GMK-303谷物水分测定仪","快速测定谷物水分，省时省力，为收购谷物提供最直接的数据，用于生长，收割，销售，购买等各个阶段时期的谷物水分测定，以此来决定何时灌溉和收割，如何晒干储存，哪些谷物值得您购买还有决定不同价格。","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1187-cn.html"]
["GMK-3306烟草水分测定仪"," 测量原理：电阻法  便携，简单、和快速阅读  自动温度补偿  自动校准功能  低电量提示更换电池  可用自动保持和自动关闭","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1188-cn.html"]
["SL95谷物水分测定仪","谷物水分测定仪-SL95，其应用电脑技术，提供更快、更精确的水份测定系统，","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1186-cn.html"]
["SB900种子水分测定仪","SB 900谷物水分测定仪应用最新的电脑技术原理，提供最快、最精确的水份测定，内置500种水份校准数据模式，并可根据用户的要求调整新的种子水份数据，适合多种作物的水份测定包括草种、粮食作物、油料作物、蔬菜种子、棉花种子、咖啡、豆类作物、花生等种子。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1185-cn.html"]
["PAL-2 便携式数显折射仪（高糖度）","​PAL系列数显折射计，仅手掌大小，以经济实用、操作简便为目的开发，同事注重产品的结晶设计，堪称工业设计的杰作。通过减少非必须福建的数量而减少细菌可能繁殖的环境，并使其具备可完全流水冲洗的性能，使产品适应各行业的卫生要求","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/1184-cn.html"]
["PAL-1手持数字式折光糖度仪","PAL-1是数字手持仪器经过重新设计的产品，且将改变传统折射仪的概念。适用于几乎任何果汁、食品与饮料的测量，例如汤、调味酱、蕃茄酱、低糖果酱或带皮果酱。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/1183-cn.html"]
["SAM-706AC多功能糖酸度计","SAM-706AC多功能糖酸度计是一款多达6种水果种类的酸度值，同时还具备糖度计的测量功能，是一款多功能合一的仪器，可以连接打印机等输出","韩国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1182-cn.html"]
["KM果实硬度计","当水果成熟时，外皮皮层会变薄，且表面会从变色变软。KM-1/KM-5果实硬度计就是设计释放压力在水果表面上，根据成熟度来检测它的抗压性，根据测量值判定果实之硬度。有两种压力重力范围分别是5kg和1kg。","日本","http://www.dianjiangtech.cn/product/1181-cn.html"]
["GY-4果实硬度计","用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。它适用于果树科研部门，果品公司，果树农场，大专院校等单位，对培育良种，收获储存，出口运输和加工等果实硬度的检测，从而判断果实的成熟程度。该仪器体积小，重量轻，读数直观，携带方便，特别适用于现场检测。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1180-cn.html"]
["DJ-4果实硬度计","DJ-4数显果实硬度计配备多种探头，新型力度感应装置，用以测量苹果、梨、草莓、葡萄等果实的硬度。它适用于果树科研部门，果品公司，果树农场，大专院校等单位，对培育良种，收获储存，出口运输和加工等果实硬度的检测，从而判断果实的成熟程度。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1179-cn.html"]
["SC-K型水稻麦穗穗长-茎粗-茎叶角自动测量仪","水稻或麦穗的穗长、茎粗、茎叶夹角是作物表型基本参数，其人工测量获取工作繁重。SC-K型水稻麦穗穗长-茎粗-茎叶夹角自动测量仪利用机器视觉智能识别技术来高效获得精准的测量结果，为育种选材提供依据","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1177-cn.html"]
["SC-E大米外观品质检测仪","用途：用于各种类大米（精米、糙米、糯米等）各项外观品质指标的精准自动检测，可进行多参数、批量化的自动分析。 系统组成：双光源扫描成像仪及附件、分析软件和电脑（电脑另配）","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/394-cn.html"]
["大米食味计","JSWL型大米食味测定仪是检测大米和糙米食味的关键仪器设备。该仪器主要应用于对粳稻大米的精米与糙米，籼稻大米的精米与糙米进行分析，得到水分、蛋白、直链淀粉和食味值四项指标。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1176-cn.html"]
["\niPheno农作物粒穗考种仪","iPheno农作物粒穗考种仪适应于小麦和水稻的谷粒与稻穗的表型参数测量，包括粒数、重量、长宽比、一次支梗数目等。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1175-cn.html"]
["SC-A1型种子自动考种及千粒重仪","用于对表面基本光滑的各类种粒进行高通量的高精度自动千粒重、粒形分析，以及被当作种子净度工作台。可用作其它颗粒物的高精度千粒重、平均粒形分析，无需另配电脑，是免培训的傻瓜式操作款","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/1174-cn.html"]
["SC-G自动种子考种分析及千粒重仪","可用于各类农作物实粒种子（谷粒、玉米、小麦、油菜籽等）的精确考种、各类粮库的虫口计数分析，以及出苗数、整齐度、均匀度分析，可兼做表面光滑的昆虫计数或虫卵计数（如：米象、蚜虫、蚕卵、鱼籽等），以及被当作种子净度工作台用于种子净度检验。内置支持网上在线升级模块","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/395-cn.html"]
["SC-H2型智能种子数粒仪","概述：SC-H2型智能种子数粒仪由平板电脑、智能种子数粒软件、背光装置组成。主要用在农业上对作物快速测产、考种等场合，以有效替代人工数粒或机械式自动数粒","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/397-cn.html"]
["ECA-NY01农艺形态测量仪","用途：本仪器广泛的用于作物的育种、栽培研究工作，能够测量作物生长期的茎粗、株高、穗位、单叶面积、总面积果实大小等，测量数值直接保存在SD卡中，并有专业软件形成作物农艺形状调查表。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/396-cn.html"]
["农业无线网络监测系统丨"]
["EnviroMonitor 无线网络监测系统"," 简介：EnviroMonitor无线网络监测系统由网关、网络节点以及传感器组成。1个网关最多可以挂载25个节点，1个节点最多连接4个传感器。系统可搭配多种类型传感器构建各种应用方案。同时，网关还可以直接连接所有型号DAVIS有线气象站，实现气象数据的监测。用户可以使用PC登录云平台或者使用移动客户端软件访问所有传感器的原始","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/377-cn.html"]
["DAVIS无线环境监测系统","系统介绍：     一个环境监测系统由一个网关（Gateway）和多个网络节点（Node）构成，1个网关下可以挂载至少20个网络节点，每个网络节点可以连接4个传感器，从而构成优越的网格网络结构，这个网络系统运行频段为902-928MHz频段（欧盟地区工作频率为868MHz）。网络节点可以将传感器数据推送到它的“父级网点”，这个","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/378-cn.html"]
["SA-NS03农业物联网系统","简介：SA-NS03农业物联网系统，融合集成多种技术，从现场传感器数据的硬件采集，到无线化传输，再到软件的数据库存储，Web游览器的动态显示、管理等，整个技术过程用户无需关心，用户只用登陆查看数据即可。管理软件设计非常人性化，通过内置GIS地图，可将现实地点虚拟化标注，非常直观，易于操作，“所见即所得”，广泛适用于农业研究、管","美国+中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/380-cn.html"]
["NEON农业物联网系统","用途：NEON农业物联网系统是澳大利亚UNIDATA公司研制的一款远程数据传输系统，可以将野外的数据发回至服务器。使用户在办公室就可以实现自己对野外站点的控制以及监测。功能强大，运行稳定 ，界面友好。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/381-cn.html"]
["WatchDog PUPS 无线网络监测系统","WatchDog PUPS 无线网络监测系统是新一代观测系统。搭配气象、土壤传感器和气象站联合使用，可在多障碍、复杂地形的环境中传输数据，通过一个完整的区域无线网络收集数据。观测者可以随时捕捉不同小气候和立地条件下的环境定位数据，以指导灌溉作业，实现有害生物防治，安排农事作业等。","美国","http://www.dianjiangtech.cn/product/382-cn.html"]
["植物光合作用测定仪丨"]
["ECA-PBO4O2光合测定仪","主要用于植物以光合为主的多种生理指标和生态因子的测定和种子、土壤呼吸作用的测定。通过主要测量指标：叶室温度、叶室湿度、叶片温度、二氧化碳浓度、光合有效辐射，可以算出植物的光合速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间二氧化碳浓度、水分利用率，适合于在生态学、农学、林学等研究工作中使用。","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/398-cn.html"]
["ECA-PD0501教学光合仪","用于高等学校植物生理生态学的实验课教学 ，可以测定和计算多项生理生态指标。该仪器采用先进的全自动光合仪蒸腾的测定原理、结构装置，但测量过程和结果计算可人为控制和设置。通过对该仪器的操作可以使学生对光合、蒸腾测定的原理、测定装置的构造、测量的过程、测量结果的计算及测量的误差的分析有较深刻的理解，避免了过去","中国","http://www.dianjiangtech.cn/product/399-cn.html"]

{"sheet":"科学软件","index":8,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"merged":[[0,0,0,8],[1,0,1,3],[3,0,3,7]]}
["专注生态环境及农业科技     心系点滴，致力将来!\n                生态环境：www.Dianjiangtech.cn     集成定制：www.Dianjiangtech.com.cn"]
["仪器咨询联系人：    电话：       QQ：      邮箱："]
["产品分类 / 产品名称","产品摘要","产地","产品网址"]
["科学软件丨"]
["Solver Suite工具包","用途：Solver Suite将LINDO Systems的三个受欢迎的软件包捆绑在一起：LINDO API、LINGO 和 What'sBest,为您提供强大、全面的学习和应用数学编程的工具包。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3660-cn.html"]
["Voxler三维数据可视化软件","Voxler三维数据可视化软件是一个用于三维数据可视化的软件程序。它从大量来源导入数据，并创建令人惊叹的图形，让使用者创造性地发现数据中的相互关系。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3659-cn.html"]
["TK Solver数学方程软件","用途：TK Solver 是市场上历史悠久的数学方程求解软件之一。 TK Solver 建立在经过验证的技术之上，可以使用迭代轻松求解联立方程，从而减少设计时间、生产成本并加快上市速度。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3658-cn.html"]
["Surfer三维绘图软件","用途：2D和3D映射，建模及分析软件，能为用户提供高质量地图的创建工具，同时可以快速地将用户提供的数据轻松转换为出色的轮廓、3D表面、3D线框、矢量、图像、阴影浮雕、贴图等数据，以便更好的将您的信息清楚的表达出来，该软件不仅为用户们提供了可视化和建模所有类型数据的工具，还提供了强大的网格编辑器，可以通过交互式编辑基础网格文件来快速调整轮廓线。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3657-cn.html"]
["Strater测井及井眼绘图软件","用途：Strater测井及井眼绘图软件可应用于Windows操作系统，是一种能够以图形显示深度及层段数据的理想软件工具，可应用于石油天然气、地球物理、泥浆测井、矿物学、环境学、地质技术及其它等许多工业领域。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3656-cn.html"]
["STATISTICA统计软件","用途：STATISTICA 拥有用户友好的界面，软件包中提供了一套全面的基本统计数据，具有灵活的输出管理和 Web 支持功能。它还包括一个全面的 Visual Basic 开发环境。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3655-cn.html"]
["SPSS Grad Packs for Students 预测分析软件","用途：面向学生、教师和研究人员的预测性分析软件。行业顶级的统计软件，统计分析数据、建模和调查研究的工具。培养企业急需的分析技能，可提供一系列的功能，包括特别分析、假设测试和报告。这样就更容易访问和管理数据，选择并进行分析，分享结果。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3654-cn.html"]
["\nIntel oneAPI编程模型","用途：Intel oneAPI ntel oneAPI 是一个跨行业、开放、基于标准的统一的编程模型，它为跨 CPU、GPU、FPGA、专用加速器的开发者提供统一的体验，使用来自英特尔的高级跨架构软件开发工具，在多种类型的英特尔架构上发挥最大的应用性能。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3650-cn.html"]
["SPSS Faculty Packs for Academic Staff数据工具","用途：SPSS Faculty Packs for Academic Staff通过强大的分析技术在课堂上为用户提供帮助，其中包括用于数据分析、数据挖掘以及调查和市场研究的基本工具。能支持有效的教学并帮助学生掌握分析技能。SPSS Faculty Pack 还提供了简便的许可，使您能够立即开始使用软件。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3653-cn.html"]
["solidThinking Embed可视化开发软件","用途：solidThinking Embed是一种用于嵌入式系统基于模型开发的可视化环境。其高效的图表到代码功能缩短了开发时间并提高了产品质量。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3652-cn.html"]
["RATS时间序列回归分析软件","用途：RATS (时间序列回归分析)是一种快速、高效、全面的计量经济学和时间序列分析软件包。一直是各地大学和企业选择的计量经济学软件，持续为计量经济学研究提供工具。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3651-cn.html"]
["Grapher科学绘图软件","用途：Grapher一个高效而强大的绘图程序，可满足您所有复杂的绘图需求。可供科学家、工程师和商业使用。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3645-cn.html"]
["EViews计量经济学软件","用途：强大的功能和易用性使EViews成为处理时间序列、横截面或纵向数据的人的理想软件包。EViews可以快速高效地管理数据，执行计量经济和统计分析，生成预测或模型模拟，并生成高质量的图表，以供发布或应用到其他应用程序中。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3644-cn.html"]
["Deltagraph绘图统计软件","用途：适用于Windows和Macintosh的综合图表应用程序。高效、高质量地分析、可视化和定制您的数字。DeltaGraph以无与伦比的图表类型选择和格式灵活性超越了日常绘图软件的限制。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3643-cn.html"]
["CLIMEX-DYMEX物种分布潜在区域预测软件","用途:CLIMEX利用模拟和建模技术预测气候变化对物种分布的影响。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3642-cn.html"]
["CE-Wedge数据收集软件","用途：CE-Wedge是一款简单的数据采集软件产品，用于将简单的串行设备（如条形码扫描仪、卡尺、千分尺、天平等）连接到任何Windows Mobile（CE）程序。直接将仪器数据输入Pocket Excel、Pocket Word或任何其他Windows Mobile（CE）应用程序中。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3641-cn.html"]
["CART决策树软件","用途：CART是分类和回归树的缩写，是一个健全、易于使用的决策树工具，可自动筛选大型复杂数据库，搜索和隔离重要的模式和关系。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3640-cn.html"]
["Analyse-it分析软件","用途：Analyse-it将Microsoft Excel转换为统计数据包。通过强大的统计分析和数据可视化功能，使您进一步了解您的数据。","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3639-cn.html"]
["Absoft Compilers绝对编译程序","用途：Absolft的Pro Fortran工具套件是适用于Windows、Linux和Mac OS的最完整的Fortran解决方案。它自动在AMD和Intel多核系统上构建极快的并行代码，","澳大利亚","http://www.dianjiangtech.cn/product/3638-cn.html"]